FileFilter_CraftFile#Plik procesu
FileFilter_DxfFile#Plik standardowy
FileTitle_ExportNestFile#Eksportuj wynik rozmieszczenia
FileTitle_ImportPartFile#Importuj plik czesci
FileTitle_OpenNestProjFile#Otworz plik projektu rozmieszczenia
FileTitle_SaveNestProjFile#Zapisz plik projektu rozmieszczenia
MsgBox_DeleteFail_DestObjIsUsed#Obiekt docelowy do usuniecia zostal uzyty i nie mozna go usunac!
MsgBox_DeleteFail_UsedObjIsnotDest#Istniejecy uzywany obiekt nie zostal usuniety!
MsgBox_NestDataChange_IsSave#Dane rozmieszczenie zostalo zmienione. Zapisac biezace zmiany?
MsgBox_Nest_InvalieFileSuffix#Nieprawidlowy typ pliku
MsgBox_ProjectFileIsOpening#Trwa ladowanie pliku projektu...
MsgBox_CutOffSheet#Przed cieciem upewnij sie, ze glowica lasera znajduje sie nad blacha. Kontynuowac?
UI_Btn_Delete#Usun
UI_Btn_Save#Zapisz
UI_Btn_SelAll#Zaznacz wszystko
UI_Btn_SelInvert#Odwroc
ab0#Ok
ab1#Aktywuj
ab10#Nieprawidlowy kod aktywacyjny, sprobuj ponownie!
ab11#Nieautoryzowany sprzet, nie mozna go aktywowac!
ab12#Bledne haslo, wprowadz ponownie!
ab2#System ciecia laserem SC
ab3#Licencja wieczysta
ab4#Dni
ab5#Identyfikator sprzetu:
ab6#Prawa autorskie 2014-2099 AU3TECH
ab7#Pobieranie sprzetu nie powiodlo sie lub sprzet byl nieprawidlowy!
ab8#Wprowadz kod aktywacyjny licencji:
ab9#Aktywacja powiodla sie, pozostale dni:
af0#Model produktu
af1#Wersja oprogramowania
af10#Powrot
af11#Bazowanie udane
af12#Bazowanie nieudane
af13#Do bazy
af14#Krok w gore
af15#Krok w dol
af16#Stop
af17#Cisnienie gazu ciecia (bar)
af18#Temperatura(¡æ)
af19#Wlasciwosci autofokusu
af2#Stan wejscia DI
af20#Ustaw baze
af21#Reset systemu
af22#Wlacz okno stanu
af23#Parametr zostal zapisany pomyslnie, uruchom ponownie oprogramowanie, aby parametr zaczal obowiazywac
af24#Do miekkiej bazy
af25#Tryb zaawansowany
af26#Predkosc pracy
af27#Regulacja bazy
af28#Docelowe cisnienie gazu tnacego (bar)
af29#LED RGB
af3#Stan wyjscia DO
af30#Wlacz ostrzezenie o cisnieniu gazu
af30_1#Cisnienie w komorze (bar)
af30_2#Temperatura soczewki kolimacyjnej (¡æ)
af30_3#Temperatura soczewki skupiajacej (¡æ)
af30_4#Dolna temperatura soczewki ochronnej (¡æ)
af30_5#Wilgotnosc w komorze (%)
af4#Stan alarmu
af5#Stan gotowosci
af6#Uruchom polecenie
af7#Pozycja osi (mm)
af8#Obecna predkosc (mm/s)
af9#Krok Joga
ap0#Wyjscie
ap1#Ok
ap10#Prawy dolny
ap100#Lista plikow zadania arkusza rolkowego
ap101#Sciezka pliku
ap102#Planowana ilosc
ap103#Gotowa ilosc
ap11#Petla startowa
ap12#Zaleca sie wykonanie operacji kompensacji w ostatnim kroku przed obrobka. Po zakonczeniu kompensacji nalezy dokladnie sprawdzic rozmiar konturu
ap2#Lewy gorny
ap20#Ustaw zero
ap21#Zeruj wszystko
ap22#Informacje o uruchomieniu urzadzenia zostana ustawione na zero, kontynuowac?
ap3#W gore
ap30#Automatyczne wyszukiwanie
ap31#Ustawienia wyszukiwania
ap4#Prawy gorny
ap40#Odczyt wartosci Z
ap41#Odczytaj czyste wartosci XY
ap42#Odczytaj wartosc kalibracji XY
ap43#Odczyt zadokowanych wartosci XY
ap5#Lewy
ap6#Srodek
ap7#Ok
ap8#Lewy dolny
ap9#W dol
cd0#Nieprawidlowy format hasla. Sprobuj ponownie!
cp0#Os X
cp1#Os Y
cp10#Pomiar ujemny
cp11#Odchylenie ujemne
cp12#Luz miedzyzebny
cp13#Odwroc wartosc bledu
cp14#Odwrotny kierunek
cp15#Sredni luz (mm): %.4f
cp16#Skorygowany sredni luz (mm):
cp17#Modyfikuj
cp18#Wprowadzony sredni luz jest bledny, wprowadz ponownie!
cp2#Wyczysc
cp3#Zapisz
cp30#Nieprawidlowa sciezka pliku
cp31#Pusty plik
cp32#Plik jest uszkodzony
cp33#Nie mozna przeanalizowac pliku
cp4#Wyjscie
cp5#Obslugiwane typy plikow(*.rtl;*.ren;*.pos;*.csv;)|*.rtl;*.ren;*.pos;*.csv;||
cp6#Kompensacja dokladnosci
cp7#Pozyjca
cp8#Dodatnia zmierzona wartosc
cp9#Odchylenie dodatnie
cpd0#Blad dodatni
cpd1#Blad ujemny
cup0#Wyjscie samoblokujace
cup1#Wyjscie bez samoblokady
da0#Wprowadz nazwe procesu
da1#Nazwa procesu nie moze byc pusta
da2#Ta operacja spowoduje zastapienie aktualnie wybranego procesu. Czy chcesz kontynuowac?
da3#Pomyslnie zaktualizowano dane procesowe
da4#Aktualizacja danych procesowych nie powiodla sie
da5#Pomyslnie dodano dane procesowe
da6#Nie udalo sie dodac danych procesowych
db0#Usun
db1#Usuwanie danych procesowych nie powiodlo sie
db2#Dane procesowe zostaly pomyslnie usuniete
db3#Identyfikator procesu
db4#Nazwa procesu
db5#Czas aktualizacji
db6#Blad odczytu danych procesowych
db7#Blad resetowania danych procesowych
db8#Uszkodzony plik danych procesowych
db9#Polaczenie z baza danych procesu nie powiodlo sie
de0#Maksymalna predkosc podczas biegu jalowego obrabiarki
de1#Maksymalne przyspieszenie podczas biegu jalowego obrabiarki
de10#Gdy odleglosc miedzy punktami poczatkowymi dwoch konturow ciecia jest mniejsza niz ta wartosc, glowica tnaca nie podniesie sie, ale bedzie podazac za
de2#Czas przyspieszenia biegu jalowego , zakres wynosi 60 - 250
de3#Maksymalne przyspieszenie podczas procesu skrawania obrabiarki
de4#Czas przyspieszenia ciecia, zakres 60 - 250
de6#Precyzja sterowania czescia narozna podczas ciecia, zakres wynosi 0.01-1.0,Im wieksza wartosc, tym wieksza predkosc narozna
de7#Opoznienie wlaczenia gazu
de8#Opoznienie wlaczenia pierwszego gazu
de9#Podczas procesu ciecia system opoznia sie podczas przelaczania miedzy roznymi gazami
dogActiveReslut1#Szyfrowanie ¡ª nie znaleziono sprzetu!
dogActiveReslut10#Szyfrowanie ¡ª Operacja zegara szyfrujacego nie powiodla sie!
dogActiveReslut11#Szyfrowanie - bledny kod!
dogActiveReslut2#Szyfrowanie ¡ª nieautoryzowany sprzet!
dogActiveReslut3#Szyfrowanie ¡ª niedozwolona wartosc zegara!
dogActiveReslut4#Szyfrowanie - uszkodzony obszar danych!
dogActiveReslut5#Szyfrowanie - bledny kod aktywacyjny!
dogActiveReslut6#Szyfrowanie ¡ª niezgodnosc identyfikatora sprzetu!
dogActiveReslut7#Szyfrowanie ¡ª niezgodnosc identyfikatora uzytkownika!
dogActiveReslut8#Szyfrowanie - kod aktywacyjny jest uzywany!
dogActiveReslut9#Szyfrowanie - zegar sprzetowy jest za wolny!
dogState_ClockBroken#Uzyskanie zegara sprzetowego nie powiodlo sie
dogState_ClockIllegal#Zegar sprzetowy jest nielegalny
dogState_DataBroken#Obszar danych sprzetu jest uszkodzony
dogState_NoHardware#Nie znaleziono sprzetu
dogState_NotTheApp#Nieuwierzytelniony identyfikator aplikacji
dogState_TrialOver#Koniec okresu probnego systemu
dogState_Unauth#Nielicencjonowany sprzet
dogState_VerifError#Blad uwierzytelniania systemu
dogState_normal#Szyfrowanie jest OK
dp0#Manual
ds0#Wybierz port wyjscia DO
dsc0#Start
dsc1#Stop
dsc2#Wyjscie
ec0#Identyfikator urzadzenia
ec1#Wersja oprogramowania
ec10#Cykl pracy czestotliwosci PWM (%)
ec11#Os ruchu
ec12#PWM
ec13#Stop
ec14#Do bazy
ec15#Czestotliwosc (Hz)
ec16#Cykl pracy (%)
ec17#Ustaw
ec18#Blad wprowadzania wartosci czestotliwosci PWM!
ec19#Wartosc czestotliwosci PWM jest poza zakresem (1-50000 Hz)!
ec2#Stan wejscia DI
ec20#Wartosc cyklu pracy PWM jest bledna!
ec21#Cykl pracy PWM poza zakresem (0-100)!
ec22#Wartosc dlugosci kroku jest bledna!
ec23#Wartosc kroku jest poza zakresem (0-10000 mm)!
ec24#Wartosc predkosci zostala wprowadzona nieprawidlowo!
ec25#Wartosc predkosci poza zakresem (1-200mm/s)!
ec26#Predkosc
ec27#Wlasciwosci karty rozszerzen EBH
ec28#Idz na platforme A
ec29#Idz na platforme B
ec3#Stan wyjsc DO
ec30#Wlacz miekki limit 4 osi
ec4#Stan alarmu
ec5#Stan gotowosci
ec6#Uruchom polecenie
ec7#Pozycja osi(mm)
ec8#Obecna predkosc (mm/s)
ec9#Czestotliwosc PWM (Hz)
es0#Zaznacz punkt P1
es1#Zaznacz punkt P2
es2#Kat obrotu: 0¡ã
es3#Uzyj czerwonego wskaznika swietlnego, aby odpowiednio zaznaczyc P1 i P2
es4#Kat obrotu: %.2f¡ã
gd0#Konfiguracja podstawowych parametrow procesu
gd1#(impuls/mm)
gd2#(Min)
gmsg0#Skanuj ciecie
gmsg1#Tekst
gmsg2#Grupa
gmsg3#Kontur
gmsg4#Grafika nie przetworzona
gp0#Sprzet nie jest podlaczony, sprawdz, czy kontroler i kontroler wysokosci sa podlaczone
gp1#Alarm wejscia serwomechanizmu osi X
gp10#Alarm bledu podwojnego napedu osi Y1
gp100#Sprzetowy alarm dodatniego limitu automatycznego ustawiania ostrosci
gp1000#Przetwarzanie grafiki jest poza zakresem
gp101#Sprzetowy alarm ujemnego limitu automatycznego ustawiania ostrosci
gp102#Programowy alarm dodatniego limitu automatycznego ustawiania ostrosci
gp103#programowy alarm ujemnego limitu automatycznego ustawiania ostrosci
gp104#Alarm nieprawidlowego dzialania serwa autofokusa
gp105#Alarm automatycznego ustawiania ostrosci 5
gp106#Alarm automatycznego ustawiania ostrosci 6
gp107#Alarm automatycznego ustawiania ostrosci 7
gp108#Alarm automatycznego ustawiania ostrosci 8
gp109#Alarm automatycznego ustawiania ostrosci 9
gp11#Alarm bledu podwojnego napedu osi Y2
gp110#Alarm automatycznego ustawiania ostrosci 10
gp111#Elektryczna glowica ostrosci nie wrocila do bazy
gp112#Alarm niskiego cisnienia gazu w autofokusie
gp113#Alarm wysokiego cisnienia gazu w autofokusie
gp114#Alarm wysokiej temperatury w autofokusie
gp115#Alarm automatycznego ustawiania ostrosci 15
gp12#Blad podwojnego napedu osi W
gp120#Laser
gp121#Laser jest zablokowany, odblokuj laser
gp122#Odblokuj laser
gp13#Trwa alarm sieciowy
gp130#Nazwa pliku
gp131#Rozmiar procesu
gp132#Dlugosc ciecia
gp133#Dlugosc ciecia na sucho(Dry cut)
gp134#Liczba przebic
gp135#Czas zakonczenia
gp136#%02d godzin %02d minut %02d sekund
gp137#%.2fm
gp138#%d razy
gp139#Czas procesu
gp14#Program FPGA niezarejestrowany
gp140#Ostrzezenie
gp141#Program kontrolera wysokosci FPGA nie jest zaladowany
gp142#%.2fmm¡Á%.2fmm
gp143#Liczba procesow
gp144#%d sztuk
gp146#%02dMin%02dSec
gp15#Program FPGA nie zostal zaladowany
gp16#Alarm zatrzymania awaryjnego
gp17#Sprzetowy alarm dodatniego limitu osi X
gp18#Sprzetowy alarm dodatniego limitu osi Y1
gp19#Sprzetowy alarm dodatniego limitu osi Y2
gp2#Alarm wejscia serwomechanizmu osi Y1
gp20#Sprzetowy alarm dodatniego limitu osi W
gp200#Komunikacja karty rozszerzen jest nieprawidlowa, sprawdz polaczenie
gp2000#Calkowita dlugosc przetwarzania: %.3f (m), calkowita dlugosc biegu jalowego: %.3f (m), liczba perforacji: %d
gp2001#Czas ciecia: %.1f(s), Czas ruchu jalowego: %.1f(s), Czas przebijania: %.1f(s), Opoznienie sys: (%.1f + %.1f)(s), Calkowity czas: %d(min)%.1f(s)
gp201#Ostrzezenie o limicie ujemnym sprzetowym 4 osi
gp202#Ostrzezenie o limicie dodatnim sprzetowym 4 osi
gp203#Ostrzezenie o limicie ujemnym miekkim 4 osi
gp204#Ostrzezenie o limicie dodatnim miekkim 4 osi
gp205#Ostrzezenie serwomechanizmu 4 osi
gp206#Ostrzezenie o zatrzymaniu awaryjnym 4 osi
gp207#Rozszerzone ostrzezenie o osi karty 7
gp208#Rozszerzone ostrzezenie o osi karty 8
gp209#Rozszerzone ostrzezenie o osi karty 9
gp21#Sprzetowy alarm ujemnego limitu osi X
gp210#Rozszerzone ostrzezenie o osi karty 10
gp211#Rozszerzone ostrzezenie o osi karty 11
gp212#Rozszerzone ostrzezenie o osi karty 12
gp213#Rozszerzone ostrzezenie o osi karty 13
gp214#Rozszerzone ostrzezenie o osi karty 14
gp215#Rozszerzone ostrzezenie o osi karty 15
gp216#Rozszerzone ostrzezenie o osi karty 16
gp217#Alarm nieprawidlowej wspolrzednej kontrolera wysokosci
gp218#Sygnal kontrolera wysokosci jest nieprawidlowy i staje sie alarmem zerowym
gp219#Liczba planowanych sztuk obrobki zostala zakonczona
gp22#Sprzetowy alarm ujemnego limitu osi X
gp220#Elektryczna glowica ostrosci nie wrocila do bazy
gp23#Sprzetowy alarm ujemnego limitu osi Y2
gp24#Sprzetowy alarm ujemnego limitu osi W
gp25#Ostrzezenie o limicie dodatnim miekkim osi X
gp26#Ostrzezenie o limicie dodatnim miekkim osi Y1
gp27#Ostrzezenie o limicie dodatnim miekkim osi Y2
gp28#Ostrzezenie o limicie dodatnim miekkim osi W
gp29#Ostrzezenie o limicie ujemnym miekkim osi X
gp3#Alarm wejscia serwomechanizmu osi Y2
gp30#Ostrzezenie o limicie ujemnym miekkim osi Y1
gp300#Praca reczna
gp301#Zaznacz warstwe
gp31#Ostrzezenie o limicie ujemnym miekkim osi Y2
gp32#Ostrzezenie o limicie ujemnym miekkim osi W
gp33#Sprzetowy alarm gornego limitu osi Z
gp34#Sprzetowy alarm dolnego limitu osi Z
gp35#Ostrzezenie o limicie gornym miekkim osi Z
gp36#Ostrzezenie o limicie dolnym miekkim osi Z
gp37#Alarm wejscia serwomechanizmu osi Z
gp38#Alarm panelu dotykowego glowicy tnacej
gp39#Alarm enkodera osi Z
gp4#Alarm wejscia serwomechanizmu osi W
gp40#Alarm przewodu sygnalowego kontrolera wysokosci FTC
gp41#Kontroler wysokosci FTC po wystapieniu alarmu bledu
gp42#Zmiana pojemnosci kontrolera wysokosci FTC jest zbyt mala
gp43#Sygnal pojemnosci kontrolera wysokosci FTC staje sie nienormalnie duzy, nalezy ponownie skalibrowac
gp44#Komunikacja portu szeregowego lasera jest nieprawidlowa
gp45#Kontroler wysokosci FTC jest zatrzymany awaryjnie, spraw aby FTC powrocil do bazy
gp46#Alarm temperatury systemu laserowego
gp4#Alarm 2 lasera
gp48#Alarm 3 lasera
gp49#Awaria zasilania lasera
gp5#Alarm enkodera osi X
gp50#Alarm zewnetrznej blokady lasera
gp51#Awaria swiatla laserowego
gp52#Awaria wewnetrznej blokady lasera
gp53#Alarm plyty zasilacza systemu laserowego
gp54#Awaria plyty pradowej lasera
gp55#Nieznana awaria lasera
gp56#Alarm urzadzenia chlodzacego woda
gp57#Komunikacja kontrolera wysokosci FTC jest nieprawidlowa, sprawdz polaczenie kontrolera
gp58#Komunikacja laserowa jest nieprawidlowa, sprawdz, czy laser jest podlaczony
gp59#Alarm kontrolera wysokosci FTC, sprawdz i potwierdz stan pracy FTC
gp6#Alarm enkodera osi Y1
gp61#Wspolrzedna X
gp62#Wspolrzedna Y
gp63#Wysokosc
gp64#Szerokosc
gp65#Punkt wyrownania
gp66#Kat nachylenia
gp67#Promien
gp68#Kat srodkowy
gp69#Dlugosc osi glownej
gp7#Alarm enkodera osi Y2
gp70#Dlugosc osi zaleznej
gp71#Naroznik R
gp72#Liczba wierzcholkow
gp73#Zewnetrzny promien
gp74#Wewnetrzny promien
gp75#Indeks
gp76#liczba konturow
gp77#Czcionka
gp78#Rozmiar czcionki
gp79#Czcionka Times New Roman
gp8#Alarm enkodera osi W
gp80#Warstwa 1
gp81#Warstwa tla
gp82#Zaznacz warstwe
gp83#Warstwy
gp84#Czas
gp85#Opis
gp86#Informacje
gp87#Przetwarzanie
gp88#Alarm: %s %s
gp88-1#Kasowanie alarmu: %s %s
gp89#Ponowne podlaczenie sprzetu
gp9#Blad podwojnego napedu osi X
gp90#Usun alarm
gp91#Regulator wysokosci wrocil do bazy
gp92#Alarm lasera, sprawdz stan pracy lasera
gp93#Status
gp94#Wyczyszczone
gp95#Komunikacja autofokusu jest nieprawidlowa, sprawdz, czy polaczenie jest gotowe
gp96#Alarm nieprawidlowego stanu sieci
gp97#Ekwiwalent impulsu osi jest bledny, zresetuj ekwiwalent impulsu osi
gp98#Ustawienia sprzetowe
gp99#Auto Focus do bazy
gpa0#Rodzaj gazu do kalibracji
gpa1#Wlacz korekte barometryczna
gpa10#Wylaczone napiecie
gpa11#Ustawienie liczby punktow kalibracji spowoduje wyczyszczenie istniejacych danych punktow kalibracji. Czy chcesz kontynuowac?
gpa12#Liczba punktow kalibracji
gpa13#Ostrosc (mm)
gpa2#Numer punktu korekcyjnego
gpa3#Ustaw punkt
gpa4#Zapisz dane korekty
gpa5#Napiecie (V)
gpa6#Cisnienie (Bar)
gpa7#Ustaw napiecie
gpa8#Blad wprowadzania punktu korekcyjnego
gpa9#Zapisac biezace dane?
gs0#Powiekszenie grafiki
gs1#Centrum powiekszenia
gv0#Parametry interakcji graficznych
gv1#Podstawowe parametry oprogramowania (dzialaja po restarcie)
gv2#Domyslne
hp0#Export
hp1#Import
hp10#Zapisz plik parametrow sprzetowych
hp100#Czwarta os zostala ustawiona na autofokus, sprawdz
hp101#Czwarta os zostala ustawiona na platforme wymiany, sprawdz
hp102#Czwarta os zostala ustawiona na automatyczne rolowanie arkusza, sprawdz
hp103#Czwarta os zostala ustawiona do obracania platformy, sprawdz
hp104#Potrzebujesz skonfigurowac czwarta os, najpierw skontaktuj sie z producentem
hp11#Parametry sprzetowe
hp12#Parametry sprzetowe zostaly pomyslnie wyeksportowane!
hp13#Importuj parametry sprzetowe
hp14#Ta operacja spowoduje zastapienie biezacych parametrow sprzetowych. Czy chcesz kontynuowac?
hp15#Parametry sprzetowe zostaly pomyslnie zaimportowane!
hp16#Podstawowe parametry osi
hp17#Wejscia/wyjscia
hp18#Parametry korekcyjne
hp19#Wlacz korekcje pionowosci
hp2#Os
hp20#Popraw os Y w oparciu o os X
hp21#Popraw os X w oparciu o os Y
hp22#Aby przejsc po kwadracie, podaj dlugosci bokow AB, AC oraz:
hp23#Dlugosc AB
hp24#Dlugosc AC
hp25#Kompensacja wysokosci
hp26#Bez kompensacji
hp27#Tylko kompensacja luzu
hp28#Pelna kompensacja wysokosci
hp29#Powrot do parametrow bazowych
hp3#Laser
hp30#Typ lasera
hp31#Parametry kontrolera wysokosci FTC
hp32#Gaz pomocniczy (w celu zapewnienia niezawodnosci uzytkowania zaleca sie skonfigurowanie przelacznika zaworu gazowego jako DO9 lub DO10)
hp32-1#Gaz pomocniczy (w celu zapewnienia niezawodnosci uzytkowania zaleca sie konfiguracje przelacznika zaworu gazowego jako DO13 lub DO16)
hp33#Zaawansowane parametry
hp34#Importuj dane kompensacyjne
hp35#Parametry debugowania
hp36#Parametry konfiguracji sprzetowej sa nieprawidlowo zapisane, sprawdz odpowiednie pliki!
hp37#Konfiguracje wymagaja ponownego uruchomienia oprogramowania!
hp38#Konfiguracje wymagaja ponownego uruchomienia kontrolera i oprogramowania!
hp39#Niestandardowe wyjscie DO
hp4#Kontroler wysokosci FTC
hp40#Nazwa
hp41#Port wyjsciowy DO
hp42#Samoblokujacy
hp43#Dodaj
hp44#Usun
hp45#Niestandardowy alarm
hp46#Wpisz nazwe
hp47#Niestandardowy alarm
hp48#Nazwa
hp49#Port wejsciowy DO
hp5#Gaz pomocniczy
hp50#Normalnie zamkniety
hp51#Nie udalo sie zapisac parametrow konfiguracji sprzetu, zapisz ponownie!
hp52#Dlugosc L1
hp53#Dlugosc L2
hp54#Wartosc ekwiwalentu impulsu osi jest bledna, ustaw ponownie!
hp55#Auto Focus
hp56#Parametry autofokusu
hp6#Wejscia/wyjscia
hp60#Inny indeks osi jest taki sam, sprawdz!
hp61#Korekta pionowa jest wlaczona, kat wynosi %0.2f¡ã
hp62#Wejsciowe dane kompensacji pionowosci sa mniejsze niz minimalny kat kompensacji 0.02¡ã, sprawdz ponownie
hp63#Wprowadzone dane kompensacji prostopadlosci nie spelniaja reguly rownolegloboku, sprawdz ponownie
hp64#Wejscie niestandardowe DI
hp65#Komenda
hp7#Zaawansowane parametry
hp70#Karta rozszerzen
hp71#Platforma wymiany
hp72#Automatyczne rolowanie arkusza
hp73#Platforma obrotowa
hp8#Dane konfiguracji sprzetowej zostaly zmodyfikowane. Czy chcesz zapisac biezaca modyfikacje?
hp80#Korekta cisnienia gazu
hp81#Parametry wejscia DI
hp9#xml plik(*.xml)|*.xml|Wszystkie pliki (*.*)|*.*
is0#Ustawienia dostepu
is1#Po zakonczeniu ustawiania parametrow dostepu do sprzetu sprzet automatycznie uruchomi sie ponownie!
jm0#Parowanie
jm1#Nacisnij jednoczesnie lewy i prawy przycisk na pilocie
jm2#Parowanie pilotow powiodlo sie!
jm3#Nieprawidlowy sygnal pilota, parowanie nie powiodlo sie!
lcv0#Usun punkt danych
lp0#Parametry warstwy
lp1#Dane warstwy zostaly zmodyfikowane. Czy chcesz zapisac biezaca modyfikacje?
lp10#Ta operacja nadpisze biezace parametry systemowe, czy na pewno chcesz kontynuowac?
lp11#Parametry systemowe zostaly pomyslnie zaimportowane!
lp12#Kopia zapasowa parametrow systemowych
lp13#Pomyslnie wykonano kopie zapasowa parametrow systemowych!
lp14#Parametry systemowe zostaly pomyslnie przywrocone!
lp15#Blad przechowywania parametrow warstwy, sprawdz powiazane pliki!
lp16#[Wysokosc ciecia] w warstwie %d nie moze byc wieksza niz [Wysokosc podnoszenia], zresetuj
lp17#[Wysokosc ciecia] w warstwie %d nie moze byc wieksza niz [Wysokosc przebicia], zresetuj
lp18#[Wysokosc przebicia] w warstwie %d nie moze byc wieksza niz [Wysokosc perforacji trzeciego poziomu], zresetuj
lp19#[Wysokosc ciecia] w warstwie %d nie moze byc wieksza niz [Wysokosc ciecia z folia], zresetuj
lp2#Krzywa mocy
lp3#Krzywa czestotliwosci
lp4#Komentarze uzytkownika
lp5#Blad odczytu parametrow warstwy
lp6#Usun warstwe folii
lp7#Zapisz plik procesu
lp8#Parametry procesu zostaly pomyslnie wyeksportowane!
lp9#Importuj plik procesu
ls0#Kod aktywacyjny
ls1#Pozostalo dni aktywacji
ls10#Kod aktywacyjny zostal pomyslnie zapisany!
ls11#Zapisanie kodu aktywacyjnego nie powiodlo sie!
ls12#Nieprawidlowy format. Wprowadz 8 cyfr!
ls13#Nieprawidlowy format, wprowadz liczbe z zakresu od 0 do 9999!
ls2#Licencja wieczysta
ls3#Polaczenie sprzetowe nie powiodlo sie, zapisywanie danych nie powiodlo sie!
ls4#Pomyslnie ustawiono informacje o aktywacji autoryzacji!
ls5#Plik tekstowy (*.txt)|*.txt
ls6#Zapisz plik kodu aktywacyjnego
ls7#Identyfikator sprzetu: %d\r\n
ls8#Kod aktywacyjny: %d Dni autoryzacji: %d\r\n
ls9#Kod aktywacyjny: %d Dni autoryzacji: wieczysta autoryzacja\r\n
mf0#Kontroler zostal pomyslnie podlaczony
mf10#Zapisz
mf100#Mikromostek
mf1000#System dziala, chwilowo nie mozna wyjsc
mf1001#Wykryto, ze zmienil sie typ glownego kontrolera, zrestartuj oprogramowanie
mf100_1#Wypelnij kolo
mf101#Reczne mikromostki
mf102#Reczne parametry mikromostkow
mf103#Wyczysc mikromostki
mf103-1#Odpal mikromostki
mf104#Zaawansowany proces
mf105#Sortuj
mf106#Od lewej do prawej
mf107#Od prawej do lewej
mf108#Od dolu do gory
mf109#Od gory do dolu
mf11#Zapisz jako
mf110#Lokalna najkrotsza sciezka
mf111#Sortowanie reczne
mf112#Skanuj ciecie
mf112_1#Ciecie ze skanowaniem okregu
mf112_2#Ciecie ze skanowaniem segmentow
mf112_3#Specjalne ciecie ze skanowaniem okregu
mf112_4#Ciecie w locie lukiem
mf113#Kompensacja
mf114#Mostkowanie
mf115#Pomocniczy
mf116#Pomiar
mf117#Analiza systemu
mf118#Monitorowanie czesci
mf119#Kontroler
mf12#Oddzialywanie
mf120#Kontroler wysokosci FTC
mf121#Szybkosc symulacji
mf122#Stan dzialania
mf123#Alarm
mf124#Uruchom dziennik (logi)
mf125#Diagnostyka systemu
mf126#Pomiar bledu
mf127#Zaawansowane
mf128#Sprzet
mf129#Opcje
mf13#Importuj grafike
mf13_1#Obrotowa platforma
mf13_2#Platforma wymiany
mf13_3#Kontrola zwijania
mf13_4#Rozpocznij odcinanie arkusza
mf13_5#Parametry odcinania
mf130#Ponowne podlaczenie sprzetu
mf131#Restart
mf132#Aktualizacja sprzetu
mf133#Ustaw lokalny adres IP
mf134#Ustawienia dostepu
mf135#Parowanie pada
mf136#Oprogramowanie
mf137#Opcje
mf138#Odzyskiwanie systemu
mf139#Pomocniczy
mf14#Inicjalizacja
mf140#Wlacz usuwanie kurzu
mf141#Uruchom kontrole
mf142#Parametry operacyjne
mf143#Kontroler <gotowy>
mf144#Kontroler wysokosci <gotowy>
mf145#Laser <gotowy>
mf146#Predkosc (mm/s): 9999
mf147#Yahei firmy Microsoft
mf148#Dane graficzne zostaly zmodyfikowane. Czy chcesz zapisac biezaca modyfikacje?
mf149#Obslugiwane typy plikow(*.dxf;*.chf;*.nc;*.txt;*.cnc;*.g;*plt)|*.dxf;*.chf;*.nc;*.txt;*. cnc;*.g;*.plt||
mf15#Do bazy
mf150#Otworz plik
mf151#Sciezka do pliku jest nieprawidlowa, wybierz plik ponownie!
mf152#Zapisz plik
mf153#Plik niedostepny!
mf154#Plik przekracza 100 MB, a import sie nie udaje. Uzyj funkcji "Otworz", aby zaimportowac grafike!
mf155#Zly typ pliku!
mf156#System powroci do pierwotnej operacji. Czy chcesz kontynuowac?
mf157#Kontroler wysokosci powraca do polozenia bazowego
mf158#Os X przejdzie do punktu bazowego, kontynuowac?
mf159#Os Y przejdzie do punktu bazowego, kontynuowac?
mf16#Tylko os X przejdzie do punktu bazowego
mf160#Za malo pamieci systemowej, operacja nie powiodla sie!
mf161#Wybrana grafika nie spelnia warunkow "ciecia w locie"!
mf162#Prosze podac haslo:
mf163#System przetwarza, prosze najpierw zatrzymac przetwarzanie!
mf164#Czy chcesz wyjsc z biezacej aplikacji?
mf165#Sprzet zostal pomyslnie ponownie podlaczony
mf166#Ponowne podlaczenie sprzetu nie powiodlo sie
mf167#System zostanie przywrocony do ostatniego stanu roboczego, kontynuowac?
mf168#Odzyskiwanie systemu zostalo zakonczone, przejdz do bazy przed ponownym uruchomieniem!
mf169#System zostal przywrocony do poprzedniego stanu roboczego
mf17#Tylko os Y przejdzie do punktu bazowego
mf17_1#Regulacja suwnicy bramowej
mf170#Wylacz usuwanie kurzu
mf171#Wlacz usuwanie kurzu
mf172#Kontroler nie jest podlaczony, sprawdz ponownie!
mf173#Plik scb (*.scb)|*.scb|Wszystkie pliki (*.*)|*.*||
mf174#Importuj plik aktualizacji
mf175#Ta operacja odswiezy i zaktualizuje obecny sprzet plyty glownej, czy na pewno chcesz kontynuowac?
mf176#Zawartosc pliku jest nieprawidlowa, wybierz ponownie plik aktualizacji!
mf177#Aktualizacja sprzetu w toku, prosze czekac...
mf178#Aktualizacja sprzetu
mf179#Aktualizacja sprzetu zostala zakonczona,Po kliknieciu OK sprzet automatycznie uruchomi si ponownie,Po ponownym uruchomieniu nalezy recznie ponownie podlaczyc sprzet!
mf18#Kontroler wysokosci z powrotem do punktu bazowego
mf180#Interferometr laserowy
mf181#Szybkie przetwarzanie
mf182#Przeksztalc
mf183#Lustro poziome
mf184#Lustro pionowe
mf185#Obroc
mf186#Przetworz
mf187#Optymalizacja grafiki
mf188#Sortuj
mf189#Parametry optymalizacji
mf19#Wyszukiwanie krawedzi
mf190#Parametry sortowania
mf191#Parametry mikromostkow
mf192#Parametry referencji
mf193#Otworz plik
mf194#Obroc
mf195#Skrot
mf196#Planowanie jednym kliknieciem
mf197#Parametry planowania jednym kliknieciem
mf198#Powieksz
mf199#Pomniejsz
mf20#Anuluj szukanie krawedzi
mf20-1#Automatyczne wyszukiwanie krawedzi
mf200#Reset widoku
mf201#Do bazy
mf202#Od wewnatrz do zewnatrz
mf203#Od zewnatrz do wewnatrz
mf204#Priorytet malych elementow
mf205#Parametry wpalenia
mf206#Sortowanie zakonczone
mf207#Linie wpalenia dodane
mf208#Mikromostki dodane
mf209#Planowanie jednym kliknieciem zostalo zakonczone
mf21#Usun alarmy
mf21-1#Kalibracja pozycji suwnicy bramowej
mf21-2#Ustawienia kalibracji suwnicy bramowej 
mf210#Kopia zapasowa parametrow
mf211#Import parametrow
mf212#Test sprzetu
mf213#Wygladzanie
mf214#Wlacz pomiar bledow
mf215#Wylacz wykrywanie bledow
mf216#Podziel
mf217#Anuluj kompensacje
mf22#Kopia zapasowa
mf220#Ten system nie obsluguje uzytkowania w systemie Windows XP, zaleca sie uaktualnienie do systemu Windows 7 lub nowszej wersji systemu Windows!
mf221#Os Z powrocila do bazy, sprawdz to
mf222#Os XYZ do bazy
mf223#Usun alarm napedow, kliknij "OK¡±, system automatycznie powroci do bazy, kliknij "Anuluj", system nie powroci do bazy
mf224#Polaczenie kontrolera wysokosci FTC nie powiodlo sie
mf225#Polaczenie zdalnego monitoringu powiodlo sie
mf226#Polaczenie zdalnego monitoringu nie powiodlo sie
mf227#Ponowne uruchamianie sprzetu, prosze czekac...
mf228#Okres probny autoryzacji systemu SC, pozostalo: %d dni
mf229#Pomiar danych
mf23#Pomoc
mf230#Ponowne uruchamianie sprzetu zostalo zakonczone, prosze ponownie uruchomic oprogramowanie
mf231#Blad punktu przerwania systemu, recznie okresl punkt przerwania
mf232#Wersja sprzetowa kontrolera jest zbyt stara, kliknij OK, a sprzet zostanie automatycznie zaktualizowany
mf233#Refaktoryzacja
mf234#Eksportuj parametry do pliku
mf235#Importuj parametry z pliku
mf236#Eksport parametrow do sprzetu zakonczy sie sukcesem
mf237#Eksport parametrow do sprzetu nie powiodl sie
mf238#Ta czynnosc spowoduje zastapienie biezacej konfiguracji sprzetowej, kontynuowac?
mf239#Parametry zostaly pomyslnie zaimportowane ze sprzetu. Prosze recznie ponownie uruchomic oprogramowanie, aby parametry zaczely obowiazywac
mf24#Okolo
mf240#Import parametrow ze sprzetu nie powiodl sie
mf241#Automatyczny blad pliku aktualizacji, wybierz recznie plik do aktualizacji
mf242#Zdalny monitor <Polaczono>
mf243#Zdalny monitor <nie polaczono>
mf244#Wersja pliku aktualizacji jest nieprawidlowa, wybierz ponownie plik aktualizacji!
mf245#Przesylanie parametrow
mf246#Odlacz kontroler wysokosci, wroc do bazy!
mf247#Aktualizacja kontrolera wysokosci FTC
mf248#Kontroler wysokosci zostal pomyslnie zaktualizowany. Prosze ponownie uruchomic oprogramowanie
mf249#Auto Focus
mf25#Szkic
mf250#Wspolna krawedz
mf250_1#Wspolna krawedz typ C
mf251#Zaawansowany tekst
mf252#Work Report [New]
mf253#Work Report [All]
mf26#Widok
mf27#Wybor konturu
mf28#Edycja wierzcholkow
mf29#Wyswietl ruch
mf30#Cofnij
mf300#Plywajacy uklad wspolrzednych
mf301#Wspolrzedna narzedzia 1
mf302#Wspolrzedna narzedzia 2
mf303#Wspolrzedna narzedzia 3
mf304#Wspolrzedna narzedzia 4
mf305#Wspolrzedna narzedzia 5
mf306#Wspolrzedna narzedzia 6
mf307#System wspolrzednych
mf308#Pliki zfb (*.zfb)|*.zfb|Wszystkie pliki (*.*)|*.*||
mf31#Ponow
mf32#Zaznacz
mf33#Zaznacz wszystko
mf34#Odwroc zaznaczenie
mf35#Wybierz niezamknieta krzywa
mf36#Wybierz grafike mniejsza od
mf37#Wybierz podobna krzywa
mf38#Pokaz ramke graficzna
mf39#Zaznacz na czerwono niezamknieta grafike
mf40#Pokaz indeks
mf400#Fazowanie
mf401#Auto fazowanie
mf402#¦Á Fazowania
mf403#Wyczysc ¦Á fazowania
mf404#Kat zwalniania
mf406#Punkt chlodzenia
mf406-1#Reczny punkt chlodzenia
mf407#Auto punkt chlodzenia
mf408#Wyczysc punkt chlodzenia
mf41#Pokaz poczatek sciezki
mf411#Zaawansowane roznieszczenie
mf412#Parametry rozmieszczenia
mf42#Pokaz kierunek sciezki
mf420#Eksportuj do arkuszy
mf43#Pokaz sciezke ruchu
mf430#Ping: 999999999
mf431#Otworz katalog dziennika
mf431-1#Otworz zaszyfrowany dziennik
mf432#Wersja sprzetowa kontrolera wysokosci jest zbyt niska i nie mozna jej normalnie przetworzyc.Po kliknieciu OK sprzet zostanie automatycznie zaktualizowany
mf433#Pozycja ostrosci (mm): 0.00
mf434#Pozycja ostrosci (mm): %0.1f
mf435#Wyczysc alarm podwojnego napedu, kliknij "OK¡±, system automatycznie przejdzie do bazy!
mf436#Test sieci
mf437#Ustawianie adresu IP zakonczone
mf438#Pliki afb (*.afb)|*.afb|Wszystkie pliki (*.*)|*.*||
mf439#Elektryczna glowica ostrosci zostala pomyslnie zaktualizowana. Prosze ponownie uruchomic oprogramowanie
mf44#Szkic
mf440#Ulepszenie autofokusu FTC
mf441#Odczyt parametrow systemowych nie powiodl sie, kliknij "OK¡±, odczytaj parametry ze sprzetu!
mf442#Pomyslnie przywrocono parametry systemowe
mf443#Nie udalo sie przywrocic parametrow systemowych, przywroc recznie lub skonfiguruj parametry systemowe
mf444#Niestandardowe wejscia/wyjscia (IO)
mf445#Dostrajanie klawiatury
mf446#Automatycznie oblicz rozmiar kroku
mf447#Dlugosc kroku (mm)
mf448#System wykrywa, ze ekwiwalent impulsu osi nie jest ustawiony prawidlowo, os ruchu zostanie wylaczona, nalezy zresetowac
mf449#System nie wykonal operacji powrot do bazy. Przed pomiarem bledu przejdz do bazy!
mf45#Linia
mf450#Graficzne przetwarzanie danych...
mf451#Okno stanu
mf452#Auto Offset
mf46#Okrag
mf459#SC System
mf460#Rozmieszczenie
mf461#Import czesci
mf462#Import blachy
mf463#Szybkie rozmieszczenie
mf464#Zaawansowane rozmieszczenie
mf465#Dodaj czesc
mf466#Dodaj blache
mf47#Trzypunktowy okrag
mf470#Optymalizacja
mf471#Usun zduplikowane linie
mf472#Wymien okrag
mf473#Arkusz standardowy
mf48#Trzypunktowy luk
mf480#Eksport parametrow do sprzetu
mf481#Import parametrow ze sprzetu
mf482#Najpierw wroc do bazy podczas regulacji wysokosci, a nastepnie wroc do bazy na osi XY
mf483#Wyszukiwanie otwartej krawedzi
mf484#Reczne fazowanie
mf485#Dodaj kat fazowania ¦Á
mf486#Ustaw kompensacje
mf49#Skanuj luk
mf490#Laser zostal pomyslnie odblokowany, zrestartuj laser i oprogramowanie
mf491#Blad weryfikacji kodu odblokowania, wprowadz ponownie!
mf492#Dlugosc kodu odblokowujacego jest bledna, wprowadz ponownie!
mf493#Jesli kod odblokowujacy zostanie wprowadzony niepoprawnie zbyt wiele razy, laser zostanie zablokowany!
mf494#Kod odblokowujacy zostal wprowadzony nieprawidlowo, pozostalo jeszcze %d mozliwosci wprowadzenia
mf495#Odblokowanie lasera nie powiodlo sie!
mf496#Nie znaleziono klucza sprzetowego
mf497#Niezamkniety kontur
mf498#Zbyt maly rozmiar blachy
mf499#Odcinek linii jest za krotki
mf520#Zbyt duzy rozmiar blachy
mf521#Czesc narusza reguly topologii (wewnetrzna-zewnetrzna)
mf522#Blad parametru podczas dodawania czesci
mf523#Ponad 50 rodzajow czesci
mf524#Blad rozmieszczenia DLL
mf5#Polaczenie kontrolera nie powiodlo sie
mf50#Elipsa
mf500#Alokacja pamieci nie powiodla sie
mf501#Wynik wyjscia jest bledny
mf502#Nieznany blad jadra
mf503#Biezacemu procesowi programu brakuje pamieci
mf504#Biezacy system nie ma pamieci
mf505#Ilosc wypelnionych danych jest zbyt duza, a pamiec systemowa jest niewystarczajaca. Zmniejsz ilosc wypelnionych danych
mf51#Prostokat
mf510#Aktualizacja
mf511#Aktualizacja jednym kluczem
mf512#Liczba sztuk zliczona przez system zostanie wyczyszczona. Czy chcesz kontynuowac?
mf513#Reczny uklad wspolrzednych
mf514#Ustaw baze
mf52#Zaokraglony prostokat
mf53#Wielokat
mf54#Ksztalt gwiazdy
mf55#Tekst
mf56#Polilinia
mf57#Krzywa
mf58#Punkt
mf59#Transformacja grafiki
mf6#Start
mf60#Skala
mf600#Oprogramowanie nie moze byc uzywane na tym sprzecie, zaleca sie uzywanie oprogramowania w wersji SC1000 V1.0.107 SP2!
mf601#Otworz test monitora
mf602#Zamknij test monitora
mf603#Zarzadzanie procesem
mf604#Dostosuj punkt poczatkowy
mf605#Pojedynczy punkt Zastap okrag
mf61#Obroc
mf610#Wybrana warstwa jako pierwsza
mf611#Wybrana warstwa jako ostatnia
mf62#90¡ã zgodnie z ruchem wskazowek zegara
mf620#Karta rozszerzen
mf621#Platforma wymiany
mf622#Karta rozszerzen nie jest podlaczona, sprawdz ponownie!
mf623#Pliki efb (*.efb)|*.efb|Wszystkie pliki (*.*)|*.*||
mf624#Powodzenie aktualizacji karty rozszerzen. Uruchom ponownie oprogramowanie
mf625#Aktualizacja karty rozszerzen
mf63#90¡ã przeciwnie do ruchu wskazowek zegara
mf64#45¡ã zgodnie z ruchem wskazowek zegara
mf65#45¡ã przeciwnie do ruchu wskazowek zegara
mf650#Bez nazwy-
mf651#Wybierz model zewnetrzny
mf652#Wybierz model wewnetrzny
mf66#Dowolny kat
mf660#ZF jest w bazie
mf661#Platforma wymiany do bazy
mf662#Rozpoczela sie wymiana platformy
mf67#Lustro
mf68#Poziom
mf69#Pion
mf7#Plik
mf70#Wyrownaj
mf700#System powroci do pozycji zerowej. Czy chcesz kontynuowac?
mf701#Wersja sprzetowa kontrolera AF jest zbyt stara, kliknij OK, a sprzet zostanie automatycznie zaktualizowany
mf702#Ramie kulowe
mf703#Monitorowanie podwojnego serwa
mf704#Arkusz rolkowy bez limitu
mf71#Wyrownaj do lewej
mf72#Wyrownaj do prawej
mf73#Wysrodkuj poziomo
mf74#Wyrownaj do gory
mf75#Wyrownaj do dolu
mf76#Wysrodkuj pionowo
mf77#Wysrokuj
mf78#Zaawansowana transformacja
mf79#Szyk
mf8#Nowy
mf80#Grupuj
mf800#Liczba planowanych sztuk obrobki zostala zakonczona
mf801#Raport urzadzenia
mf81#Zaznacz wszystkie grupy
mf82#Rozbij wybrana grupe
mf83#Rozbij wszystkie grupy
mf84#Polacz
mf85#Rozbij
mf86#Podstawowa technologia
mf87#Linia wpalenia
mf88#Reczna linia wpalenia
mf89#Sprawdz linie wpalenia
mf9#Otworz
mf90#Wyczysc linie wpalenia
mf900#Podwojny naped nie jest wlaczony na osi Y i nie mozna przeprowadzic kalibracji pozycji suwnicy bramowej!
mf901#System skalibruje pozycje suwnicy bramowej. Czy chcesz kontynuowac?
mf902#Podwojny naped nie jest wlaczony na osi Y i nie mozna bazowac pozycji suwnicy bramowej!
mf903#System przeprowadzi kalibracje suwnicy bramowej i powr¨®ci do bazy, kontynuowac?
mf91#Wyczysc bledy
mf92#Home Ref
mf93#Punkt poczatkowy
mf94#Odwroc
mf95#Luka
mf96#Uszczelka
mf97#Nadciecie
mf98#Wewnatrz
mf99#Zewnetrznie
mf_S_File_NewProject#Nowy projekt
mf_S_File_OpenProject#Otworz projekt
mf_S_File_SaveAs#Zapisz jako
mf_S_File_SaveProject#Zapisz
mp0#Polaczenie zdalne powiodlo sie
mp01#Polaczenie przerwane
mp1#Konczy sie okres probny
mp10#kontroler <stop>
mp100#2
mp101#5
mp102#10
mp103#30
mp104#50
mp105#5
mp106#10
mp107#30
mp108#50
mp109#100
mp11#Kontroler <przetwarzanie>
mp110#300
mp111#Operacja pozycjonowania
mp112#System wykona ruch pozycjonujacy. Czy chcesz kontynuowac?
mp113#Blad wprowadzania danych lokalizacji, wprowadz ponownie!
mp114#Parametry ruchu interferometru laserowego
mp115#Sciezka gen
mp116#Uruchom
mp117#Stop
mp118#Wyjscie
mp119#Polaczenie sprzetowe powiodlo sie. Czy chcesz przywrocic system do pierwotnego stanu?
mp12#Kontroler wysokosci FTC <gotowy>
mp120#Grafika przekracza zakres przetwarzania, czy chcesz kontynuowac?
mp121#Trwa obliczanie informacji o procesie...
mp122#Grafika zostala zmieniona, punkt przerwania jest nieprawidlowy
mp123#Nie uzyto
mp124#System jest w stanie zatrzymania awaryjnego, prosze nacisnac OK, aby anulowac
mp125#Odzyskiwanie systemu zakonczone
mp126#Os X do bazy
mp127#Os Y do bazy
mp128#Kampania jeszcze sie nie skonczyla. Nie rezygnuj
mp129#Ustaw baze przedmiotu obrabianego
mp13#Kontroler wysokosci <nadazanie>
mp130#Powrot do bazy przedmiotu obrabianego
mp131#Poczatek przedmiotu obrabianego ukladu wspolrzednych przedmiotu %d, wspolrzedne to (%.3f, %.3f)
mp132#Baza przedmiotu obrabianego nie jest przypisana
mp133#System nie przeszedl do bazy, akcja nie moze zostac wykonana, kliknij "OK", system automatycznie przejdzie do bazy!
mp134#System przeprowadzi czyszczenie dysz, czy chcesz kontynuowac?
mp14#Kontroler wysokosci FTC <Przebijanie>
mp142#Automatycznie laduj ostatnio otwarty rysunek...
mp143#Ping: %d
mp143-1#O%dP%d
mp144#Kontroler wysokosci nie wrocil do bazy i nie moze wykonywac akcji. Po kliknieciu OK kontroler automatycznie powroci do bazy
mp145#Punkt przerwania jest nieprawidlowy, ustaw punkt przerwania recznie!
mp15#Kontroler wysokosci FTC <Jog Up>
mp150#Kontroler zostal ponownie uruchomiony
mp151#Autofokus musi najpierw przejsc do poczatku przed procesem!
mp16#Kontroler wysokosci FTC <Jog Down>
mp160#Czas przetwarzania
mp161#Licznik przetwarzania
mp162#Ustawienia licznika
mp163#Ustaw recznie baze
mp164#Reczny powrot bazy
mp165#W komputerze jest za malo dostepnej pamieci!
mp166#Zmiana platwormy na pierwotna zakonczona
mp167#Zmiana platformy zakonczona
mp168#Nieprawidlowa dlugosc wymiany, platforma wymiany nie moze teraz zostac zmieniona!
mp169#Karta rozszerzen nie jest podlaczona, nie mozna uruchomic!
mp17#Kontroler wysokosci FTC <zatrzymanie awaryjne>
mp170#Platforma wymiany nie znajduje sie we wlasciwej pozycji, czy kontynuowac przetwarzanie?
mp171#Przetwarzanie cykliczne
mp18#Nieprawidlowe zakonczenie systemu, przywrocic do ostatniego stanu przetwarzania?
mp180#Blacha do bazy
mp181#Wymiana
mp182#Stop wymiany
mp183#Auto wymiana
mp184#Ciecie reczne
mp185#AutoRoll
mp186#Obrotowa platforma
mp187#Nieograniczone rolki
mp19#System recovery is done#Odzyskiwanie systemu zostalo zakonczone
mp2#Zegar sprzetowy uszkodzony
mp20#Kontroler wysokosci powraca do bazy
mp200#Platforma
mp201#Narzedzie 1
mp202#Narzedzie 2
mp203#Narzedzie 3
mp204#Narzedzie 4
mp205#Narzedzie 5
mp206#Narzedzie 6
mp207#Manual
mp21#System zostal przywrocony do poprzedniego stanu roboczego
mp210#Proste ciecie
mp211#Stala wysokosc
mp212#1 poziom
mp213#2 poziom
mp214#3 poziom
mp215#AF
mp22#Kontroler <niepodlaczony>
mp23#Kontroler wysokosci <niepodlaczony>
mp24#Laser <niepodlaczony>
mp25#Laser <gotowy>
mp26#Rzeczywisty czas przetwarzania wynosi: %d minut %0.1f sekund
mp27#Kontynuuj
mp28#Os X, Y powraca do pierwotnego poczatku
mp29#Home
mp29-1#Reset systemu
mp29-2#Platforma bazowa
mp3#Nielicencjonowany sprzet
mp30#ZF baza
mp300#Tryb ciecia recznego zostanie wlaczony, kontynuowac?
mp301#System nie jest w stanie gotowosci, czy chcesz uruchomic szpule?
mp302#Sprzet nie jest podlaczony, wyswietlane dane moga byc niedokladne!
mp31#Krok
mp32#Szybko
mp33#znacznik 1
mp34#znacznik 2
mp35#znacznik 3
mp36#znacznik 4
mp37#znacznik 5
mp38#znacznik 6
mp39#Znak
mp4#Sprzet zepsuty
mp40#Powrot
mp400#Kalibracja podwojnego napedu zakonczyla sie pomyslnie
mp401#Kalibracja podwojnego napedu nie powiodla sie
mp402#Podwojny naped do bazy
mp403#Podwojny naped nie powrocil do bazy
mp41#Nadazaj
mp42#Gaz
mp43#Powietrze
mp44#Tlen
mp45#Azot
mp46#Powietrze pod wysokim cisnieniem
mp47#Tlen pod wysokim cisnieniem
mp48#Azot pod wysokim cisnieniem
mp49#Przeslona
mp5#Pozostaly czas autoryzacji:
mp50#Czerwone swiatlo
mp500#Platforma 1
mp501#Platforma 2
mp51#Laser
mp52#Wybrana obrobka
mp53#Moc lasera(%)
mp54#Start
mp55#Pauza
mp56#Stop
mp57#Dry Cut
mp58#Obrys
mp59#Symulacja
mp6#Dni
mp60#Punkt przerwania
mp61#Do tylu
mp62#Do przodu
mp63#Ustawienia cyklu
mp64#Kontynuacja punktu przerwania
mp65#Dystans in/out
mp66#Predkosc
mp67#Gotowe, wroc do
mp68#Przystanki
mp69#Punkt startu
mp7#Kontroler <gotowy>
mp70#Punkt koncowy
mp71#Punkt bazowy
mp72#Wroc do punktu przystanku po zatrzymaniu
mp73#Wlacz miekki limit
mp74#Dane graficzne sa puste, nie mozna uruchomic
mp75#Czasy przetwarzania: %d/%d
mp76#Dane graficzne sa puste, nie mozna symulowac
mp77#Liczba pustych ruchow(Dry Cut): %d/%d
mp78#Dane graficzne sa puste, nie mozna przejsc do ramki
mp79#Os przejdzie do punktu bazowego, kontynuowac?
mp8#Kontroler <powrot do bazy>
mp80#Biezaca predkosc (mm/s): %.1f
mp81#Osie X i Y powroca do bazy. Czy chcesz kontynuowac?
mp82#Kontroler wysokosci powraca do bazy
mp83#Oszacowany czas przetwarzania: %dmin %0.1fs, dlugosc ciecia: %0.2fm, dlugosc ruchu: %0.2fm, przebicia: %d
mp84#Dlugosc sciezki przetwarzania i czas przetwarzania przekraczaja zakres tolerancji systemu!
mp85#W komputerze zabraklo pamieci i wystapil nieprzewidywalny blad w interpolacji!
mp86#Oszacowany czas przetwarzania: %dmin %0.1fs, dlugosc ciecia: %0.2fm, dlugosc ruchu: %0.2fm, przebicia: %d
mp87#Grafika moze byc w niewlasciwej kolejnosci, zmienic kolejnosc?
mp88#Zaznacz punkt wspolrzednymi %d ,(%.3f, %.3f)
mp88_1#Wyszukiwanie krawedzi Krok 1 Poz, (%.3f, %.3f)
mp88_2#Wyszukiwanie krawedzi Krok 2 Poz, (%.3f, %.3f)
mp88_3#Wyszukiwanie krawedzi Krok %d poz, (%.3f, %.3f)
mp88_4#Pozycja punktu przeciecia wyszukiwania krawedzi, (%.3f, %.3f)
mp89#Punkt nie ma przypisanej wartosci
mp9#Kontroler <Jog>
mp90#0.05
mp91#0.1
mp92#0.5
mp93#1
mp94#10
mp95#30
mp96#50
mp97#100
mp98#150
mp99#200
mv0#Od tego punktu kontynuuj
mv1#Wysrodkuj widook
mv10#Anuluj
mv11#Wyczysc linie obrobki
mv12#Ustaw punkt start/koniec
mv13#Poprzedni krok
mv14#Wyjdz z sortowania recznego
mv15#Ostatni proces
mv16#Pierwszy proces
mv17#Wyniki pomiarow Kierunek X: %0.3fmm Kierunek Y: %0.3fmm Dlugosc pomiaru: %0.3fmm
mv18#Sortowanie reczne: zakonczone
mv19#Sortowanie reczne: liczenie krokow
mv2#Zakoncz szkic
mv20#Prosze wpisac tresc tekstu:
mv21#Rozpocznij reczne sortowanie:
mv22#Sortowanie reczne: liczba krokow 0
mv23#Stop reczne sortowanie
mv24, ,##
mv25#Nieprawidlowa sciezka do pliku
mv26#Plik pusty
mv27#Plik uszkodzony
mv28#Plik niekompletny
mv29#Bledny typ pliku
mv3#Anuluj szkic
mv3-1#Zakoncz szkic
mv30#Odczyt pliku SC nie powiodl sie!
mv31#Grafika jest wieksza niz zakres maszyny, ladowanie nie powiodlo sie!
mv32#Import niektorych lub wszystkich rysunkow nie powiodl sie
mv33#Konwertuj tekst do krzywej
mv34#Wybierz kontur tej samej warstwy
mv35#Zastosuj proces do tego samego konturu
mv4#Zamknij
mv5#Linia
mv6#Luk
mv7#Kopiuj
mv8#Klaster
mv9#Usun
np11#Mapa bazowa pliku
np_CtrlShiftSelTip#(Uzyj klawiszy Ctrl/Shift + lewego przycisku myszy, aby zaznaczyc wiele)
np_FileSaveDone#Plik zapisany
np_Modify#Modyfikuj
np_NestPartCount#Numer ulozonej czesci
np_Part#Czesc
np_PartName#Nazwa czesci
np_PartNum#Numer czesci
np_Reslut_#Wynik_
np_Result#Wynik rozmieszczenia
np_Sheet#Blacha
np_SheetName#Nazwa blachy
np_SheetNum#Numer blachy
np_StdSheet#Standardowa blacha
nset_UI_Part2MainView#Czesc skopiowana do widoku glownego
nset_UI_Result2MainView#Przekazywanie wynikow rozmieszczenia do przetwarzania
nset_UI_Sheet2MainView#Skopiuj arkusz do widoku glownego
pd0#Nadazaj Z
pd1#Glowny zawor gazowy
pd10#Powietrze pod wysokim cisnieniem
pd100#Kontrola gazu. Opoznienie zmiany gazu
pd1000#Rozpocznij wymiane
pd1001#Zatrzymaj wymiane
pd1002#Normal
pd1003#Zaawansowane
pd1004#Kontroler wysokosci.Tryb skokowy
pd101#Kontrola gazu. Gaz jest wlaczony podczas procesu
pd1010#Przebijanie wstepne. Nie podnos podczas przebijania - wlaczone
pd1011#Przebijanie wstepne. Ponowne przebijanie przed cieciem
pd102#Sterowanie nadazne. Krotka odleglosc bez podnoszenia
pd1020#Regulator wysokosci wrocil do bazy
pd1021#Przesun na platforme A
pd1022#Przesun na platforme B
pd1023#Zmien na obrotowa platforme 1
pd1024#Zmien na obrotowa platforme 2
pd1025#Niskie cisnienie powietrza
pd1026#Niskie cisnienie tlenu
pd1027#Niskie cisnienie azotu
pd1028#Wysokie cisnienie powietrza
pd1029#Wysokie cisnienie tlenu
pd1030#Wysokie cisnienie azotu
pd103#Sterowanie nadazne. Wlacz tryb skokowy
pd104#Sterowanie nadazne. Wlacz nadazanie podczas"Dry Cut"
pd105#Operacja. Automatyczne czyszczenie sciezki po zakonczeniu procesu
pd106#Operacja. Wlacz miekki limit
pd107#Jednostka. Jednostka predkosci
pd108#Jednostka. Jednostka przyspieszenia
pd109#Rozne. Ostatni indeks plikow
pd11#Tlen pod wysokim cisnieniem
pd110#Rozne. Ostatnio otwierane pliki
pd1100#Ramie kulowe. Dlugosc linii wpalenia
pd1101#Ramie kulowe. Promien okregu
pd1102#Ramie kulowe. Liczba okregow
pd1103#Ramie kulowe. Kierunek okregu
pd1104#Zgodnie ze wskazowkami zegara
pd1105#Przeciwnie do ruchu wskazowek zegara
pd1106#Ramie kulowe. Kierunek linii pomocniczej
pd111#Rozne. Normalne wyjscie.
pd112#Ta warstwa nie jest cieta.
pd113#Krotki dystans bez podnosznia
pd113-1#Krotko przytrzymaj wlaczony gaz
pd114#Ta warstwa nie jest przetwarzana
pd115#Wstepne przebijanie
pd116#Wlacz ciecie tasmy
pd117#Pozostaw przeplyw gazu
pd118#Bezposrednie ciecie
pd119#Segmentowa perforacja
pd12#Wysokie cisnienie azotu
pd120#Progresywna perforacja
pd1200#Parametr karty rozszerzen. Typ limitu osi
pd1201#Ujemne normalnie otwarte. Dodatnie normalnie otwarte
pd1202#Ujemne normalnie zamkniete. Dodatnie normalnie otwarte
pd1203#Ujemne normalnie otwarte. Dodatnie normalnie zamkniete
pd1204#Ujemne normalnie zamkniete. Dodatnie normalnie zamkniete
pd1205#Parametry karty rozszerzen. Wlacz miekki limit czwartej osi
pd121#Ciecie o stalej wysokosci
pd122#Sledzenie dodatkowej blachy
pd123#Przebicie 3 stopniowe
pd124#Regulacja czestotliwosci zasilania w czasie rzeczywistym w zaleznosci od predkosci
pd125#Podstawowe ciecie. Predkosc ciecia
pd126#Parametry opoznienia. Opoznienie wlaczenia lasera
pd127#Laser tnacy. Moc ciecia (cykl pracy)
pd128#Laser tnacy. Czestotliwosc ciecia
pd129#Ciecie podstawowe. Wysokosc ciecia
pd129-1#Wysokosc ciecia (mm)
pd129-2#Zaawansowane ustalanie wysokosci. Pozycja ciecia z ustalaniem wysokosci
pd13#Sygnal gotowosci
pd130#Gaz tnacy. Typ gazu
pd1300#Kontroler wysokosci. Wlacz ochrone przed skokami
pd131#Gaz tnacy. Cisnienie gazu
pd132#Laser tnacyh. Prad szczytowy
pd133#Zaawansowane parametry. Wlacz powolny start
pd134#Zaawansowane parametry. Dlugosc startu
pd135#Zaawansowane parametry. Predkosc startu
pd136#Zaawansowane parametry. Wysokosc podnoszenia
pd136-1#Wysokosc podnoszenia (mm)
pd136-2#Pozycja podnoszenia (mm)
pd137#Proces ciecia. Opoznienie przed wylaczeniem lasera
pd138#Proces ciecia. Opoznienie po wylaczeniu lasera
pd139#Parametr przebijania. Opoznienie przebijania
pd14#Sygnal procesowy
pd140#Parametr przebijania. Moc przebijania
pd1400#Niestandardowy port DO. Wyczysc Port Ash
pd1401#Niestandardowy port DO. Indeks portu Fn1
pd1402#Niestandardowy port DO. Typ portu Fn1
pd1403#Niestandardowy port DO. Indeks portu Fn2
pd1404#Niestandardowy port DO. Typ portu Fn2
pd141#Parametr perforacji. Wysokosc przebicia
pd142#Parametr perforacji. Cisnienie przebicia
pd143#Parametr perforacji. Czestotliwosc przebicia
pd144#Parametr perforacji. Rodzaj gazu
pd145#Progresywne przebijanie. Progresywna predkosc
pd146#Progresywne przebijanie. Progresywne opoznienie koncowe
pd147#Przebicie 3 stopniowe. Opoznienie przebicia
pd148#Przebicie 3 stopniowe. Moc przebijania
pd149#Przebicie 3 stopniowe. Wysokosc przebijania
pd15#Sygnalizacja alarmu
pd150#Przebicie 3 stopniowe. Cisnienie przebijania
pd1500#Dane wyjsciowe przetwarzania
pd1501#Wyjscie cewki
pd1502#Parametry ogolne. Typ platformy
pd1503#Parametry ogolne. Dlugosc pojedynczej cewki
pd1504#Parametry ogolne. Predkosc pojedynczej cewki
pd1505#Parametry wyjscia. Przetwarzanie portu wyjsciowego
pd1506#Parametry wyjscia. Port wyjsciowy arkusza rolkowego
pd1507#Parametry wejscia. Arkusz rolkowy gotowy
pd1508#Dane wyjsciowe po przetworzeniu
pd1509#Wyjscie procesu. Otworz port po zakonczeniu przetwarzania
pd151#Przebicie 3 stopniowe. Czestotliwosc przebicia
pd1510#Wyjscie procesu. Czas otwarcia portu po ukonczeniu przetwarzania
pd1511#Platforma A mocowanie
pd1512#Platforma A wolne ruchy
pd1513#Platforma A szybkie ruchy
pd1514#Platforma B mocowanie
pd1515#Platforma B wolne ruchy
pd1516#Platforma B szybkie ruchy
pd1517#Platforma A mocowanie wykonane
pd1517-1#Wsun platforme A
pd1518#Poluzowanie platformy A gotowe
pd1519#Platforma A limit wolnego ruchu
pd152#Przebicie 3 stopniowe. Rodzaj gazu
pd1520#Platforma A limit stopu
pd1521#Platforma B mocowanie wykonane
pd1521-1#Wsun platforme B
pd1522#Poluzowanie platformy B gotowe
pd1523#Platforma B limit wolnego ruchu
pd1524#Platforma B limit stopu
pd1525#ZF do bazy
pd1526#ZF bazowanie wykonane
pd1527#PLC1-A
pd1528#PLC1-B
pd1529#Zezwolenie na powrot materialu
pd153#Rozne notatki uzytkownika
pd1530#Wyjscie DO. Platforma A zacisnieta
pd1530-1#Wyjscie DO. Platforma A wlaczenie ruchu
pd1530-2#Wyjscie DO. Platforma B wlaczenie ruchu
pd1531#Wyjscie DO. Platforma A wolny ruch
pd1532#Wyjscie DO. Platforma A szybki ruch
pd1533#Wyjscie DO. Platforma B zacisnieta
pd1534#Wyjscie DO. Platforma B wolny ruch
pd1535#Wyjscie DO. Platforma B szybki ruch
pd1536#Wejscie DI. Platforma A zablokowana
pd1536-1#Wejscie DI. Platforma A blokowanie zakonczone, typ przelacznika
pd1537#Wejscie DI. Platforma A poluzowana
pd1537-1#Wejscie DI. Platforma A luzowanie zakonczone, typ przelacznika
pd1538#Wejscie DI. Platforma A limit wolnego ruchu
pd1538-1#Wejscie DI. Platforma A typ wylacznika krancowego wolnego ruchu
pd1539#Wejscie DI. Platforma A limit szybkiego ruchu
pd1539-1#Wejscie DI. Platforma A typ wylacznika krancowego szybkiego ruchu
pd154#Rozne. Krzywa mocy
pd1540#Wejscie DI. Platforma B zablokowana
pd1540-1#Wejscie DI. Platforma B blokowanie zakonczone, typ przelacznika
pd1541#Wejscie DI. Platforma B poluzowana
pd1541-1#Wejscie DI.Platforma B luzowanie zakonczone, typ przelacznika
pd1542#Wejscie DI. Platforma B limit wolnego ruchu
pd1542-1#Wejscie DI. Platforma B typ wylacznika krancowego wolnego ruchu
pd1543#Wejscie DI. Platforma B limit szybkiego ruchu
pd1543-1#Wejscie DI. Platforma B typ wylacznika krancowego szybkiego ruchu
pd1544#Opoznienia. Opoznienie przed blokowaniem platformy
pd1545#Opoznienia. Opoznienie po blokowaniu platformy
pd1546#Opoznienia. Opoznienie przed luzowaniem platformy
pd1547#Opoznienia. Opoznienie po luzowaniu platformy
pd155#Rozne. Krzywa czestotliwosci
pd1550#Proces przetwarzania. Automatyczne zamykanie cyklu przetwarzania po zakonczeniu przetwarzania
pd1551#Sterowanie reczne. Reczny wspolczynnik hamowania zatrzymania ruchu
pd1552#Wbudowany port szeregowy. Wlacz zaawansowany wbudowany port szeregowy
pd156#Rozne. Ostatnio otwierane pliki
pd1560#Ograniczenie predkosci po malym okregu. Wlacz ograniczenie predkosci po malym okregu
pd1561#Ograniczenie predkosci w malym okregu. Wspolczynnik ograniczenia predkosci w malym okregu
pd1562#PLC proces 1. Wlacz proces 1 PLC
pd1563#Proces PLC 1. Port (DO)wyjsciowy A
pd1564#Proces PLC 1. Opoznienie po otwarciu portu (DO)wyjsciowego A
pd1565#Proces PLC 1. Port (DO)wyjsciowy B
pd1566#Proces PLC 1. Opoznienie po otwarciu portu (DO)wyjsciowego B
pd1567#Proces PLC 1. Opoznienie przed zamknieciem portu (DO)wyjsciowego
pd1568#Wybrany proces. Tryb procesu
pd1568-1#Tryb czesci
pd1568-2#Tryb plywajacy
pd1569#Zaawansowane. Wlacz port wyjsciowy DO odpowiedzialny za powrot rolki arkusza
pd157#Standard
pd1570#Zaawansowane. Opoznienie gotowosci arkusza rolkowego
pd1570-1#Zaawansowane. Po opoznieniu arkusza rolkowego
pd1570-2#Zaawansowane. Po przetworzeniu arkusza rolkowego uruchom port wejsciowy(DI)
pd1570-3#Zaawansowane. Po przetworzeniu arkusza rolkowego uruchom port wejsciowy(DI)
pd1571#Ochrona przed kolizjami. Wlacz ochrone przed kolizjami
pd1572#Ochrona przed kolizjami. Wysokosc podnoszenia ochrony przed kolizja
pd1573#Niestandardowe. Wyswietl niestandardowa nazwe producenta
pd1574#Niestandardowe. Nazwa firmy
pd1575#Ochrona przed kolizjami. Wlacz minimalna wysokosc ochrony przed kolizja
pd158#Obroc
pd159#Nieprawidlowy
pd16#Alarm
pd160#1
pd1600#Mapa cisnienia gazu. Wlacz regulacje cisnienia powietrza
pd1601#Mapa cisnienia gazu. Wlacz regulacje cisnienia tlenu
pd1602#Mapa cisnienia gazu. Wlacz regulacje cisnienia azotu
pd1603#Mapa cisnienia gazu. Dane regulacji cisnienia powietrza
pd1604#Mapa cisnienia gazu. Dane regulacji cisnienia tlenu
pd1605#Mapa cisnienia gazu. Dane regulacji cisnienia azotu
pd1606#Mapa cisnienia gazu. Aktualny rodzaj regulacji gazu
pd1607#Sortowanie. Najpierw maly kontur
pd1608#Parametry Lasera. Wlacz opcje PWM dla kazdego profilu
pd1609#Oprogramowanie. Sprawdz wartosc parametrow produkcyjnych
pd161#2
pd1610#Oprogramowanie. Weryfikacja parametru warstwy
pd1611#Mapa autofokusu. Dane korekcji ostrosci
pd1612#Autofokus. Wyswietl okno stanu
pd162#3
pd163#4
pd164#Normalnie otwarte
pd165#Normalnie zamkniete
pd166#Oryginal
pd167#Limit
pd168#Pozytywny
pd169#Negatywny
pd17#Klucz zdalny
pd170#Brak
pd1701#Plynny. czas sygnalu wejscia DI 1
pd1702#Plynny. czas sygnalu wejscia DI 2
pd1703#Plynny. czas sygnalu wejscia DI 3
pd1704#Plynny. czas sygnalu wejscia DI 4
pd1705#Plynny. czas sygnalu wejscia DI 5
pd1706#Plynny. czas sygnalu wejscia DI 6
pd1707#Plynny. czas sygnalu wejscia DI 7
pd1708#Plynny. czas sygnalu wejscia DI 8
pd1709#Plynny. czas sygnalu wejscia DI 9
pd171#Port sieciowy FTC91
pd1710#Plynny. czas sygnalu wejscia DI 10
pd1711#Plynny. czas sygnalu wejscia DI 11
pd1712#Plynny. czas sygnalu wejscia DI 12
pd1713#Plynny. czas sygnalu wejscia DI 13
pd1714#Plynny. czas sygnalu wejscia DI 14
pd1715#Plynny. czas sygnalu wejscia DI 15
pd1716#Plynny. czas sygnalu wejscia DI 16
pd172#FTC61 IO
pd173#Port szeregowy komputera FTC61
pd1731#Wbudowany port szeregowy FTC61
pd1732#MCC3721H
pd1733#Port sieciowy FTC10
pd174#DA1
pd175#DA2
pd176#0¡«10V
pd177#0¡«5V
pd177-1#0¡«4V
pd178#SC wbudowane
pd179#SC komputera
pd18#Odpylanie
pd180#CypCut
pd1800#Parametry wejscia testowego. Start/stop arkusza rolkowego
pd1801#Platforma wymiany. Port wyjsciowy ZF "do bazy" Gotowe
pd1802#Platforma wymiany. Opoznienie wyjscia ZF "do bazy"
pd181#1
pd1810#Zaawansowane parametry tekstu. Zaawansowany typ tekstu
pd1811#Zaawansowane parametry tekstu. Odleglosc kompensacji (offset)
pd182#2
pd183#COM1
pd184#COM2
pd185#COM3
pd186#COM4
pd187#COM5
pd188#COM6
pd189#COM7
pd19#Z przebijanie
pd190#COM8
pd1900#Sprawdzanie podwojnego serwa. Czas sprawdzania
pd1901#Kontrola podwojnego serwa. Maksymalna wartosc bledu podwojnego serwa
pd1902#Sprawdzenie podwojnego serwa. Automatyczne zatrzymanie sprawdzania, gdy wartosc jest zbyt duza
pd191#COM9
pd192#9600
pd193#19200
pd194#38400
pd195#57600
pd196#115200
pd197#Os X. Uzytecznosc
pd198#Os X. Indeks osi
pd199#Os X. Naped dwustronny
pd2#Przeslona
pd20#Z Jog Up
pd200#Os X. Odwrocenie enkodera
pd2000#Dysza czyszczaca. Wartosc Z gornej powierzchni dyszy czyszczacej
pd2001#Dysza czyszczaca. Wysokosc nurkowania dyszy czyszczacej
pd2002#Dysza czyszczaca. Os Z powraca do pierwotnej pozycji przed czyszczeniem
pd2003#Dysza czyszczaca. Pozycja startowa X czyszczenia
pd2004#Dysza czyszczaca. Pozycja startowa Y czyszczenia
pd2005#Dysza czyszczaca. Predkosc ruchu
pd2006#Dysza czyszczaca. Kierunek ruchu
pd2006-1#Dysza czyszczaca. Kierunek X
pd2006-2#Dysza czyszczaca. Kierunek Y
pd2007#Dysza czyszczaca. Czas ruchu w obie strony
pd2008#Dysza czyszczaca
pd2009#Ustawienia czyszczenia
pd201#Os X. Typ wylacznika krancowego
pd2010#Dysza czyszczaca. Dlugosc ruchu
pd2011#Dysza czyszczaca. Po oczyszczeniu wroc do pierwotnego punktu
pd2012#Dysza czyszczaca. Wylacz alarm kolizji kontrolera wysokosci podczas czyszczenia
pd2013#Ogolne. Wlacz tryb szybkiego wyszukiwania krawedzi
pd2014#Kalibracja kontrolera wysokosci. Kontroler wysokosci jest automatycznie kalibrowany po czyszczeniu
pd2015#Kalibracja kontrolera wysokosci. Automatyczna kalibracja pozycji X
pd2016#Kalibracja kontrolera wysokosci. Automatyczna kalibracja pozycji Y
pd202#Os X. Maksymalny skok
pd203#Os X. Ekwiwalent impulsu
pd204#Os X. Predkosc maksymalna
pd205#Os X. Maksymalne przyspieszenie
pd206#Os Y1. Uzytecznosc
pd207#Os Y1. Indeks osi
pd208#Os Y1. Naped dwustronny
pd209#Os Y1. Odwrocenie enkodera
pd21#Z Jog Down
pd210#Os Y1. Typ wylacznika krancowego
pd2100#Kontroler wysokosci. Duza predkosc
pd2101#Kontroler wysokosci. Czulosc czujnika
pd2102#Kontroler wysokosci. Sledz wysokosc
pd2103#Kontroler wysokosci. Zmien wysokosc podnoszenia
pd2104#Kontroler wysokosci. Czas szybkiego wykrywania zmiany wysokosci
pd2104-1#Kontroler wysokosci. Czas wolnego wykrywania zmiany wysokosci
pd2105#Kontroler wysokosci. Tolerancja szybkiego wykrywania zmiany wysokosci
pd2105-1#Kontroler wysokosci. Tolerancja wolnego wykrywania zmiany wysokosci
pd2106#Kontroler wysokosci. Przejdz na wysokosc docelowa
pd2107#Kontroler wysokosci. Bezpieczna wysokosc podnoszenia
pd2108#Normalna os. Kierunek ruchu
pd2108-1#Glowica czyszczaca. Kierunek dodatni X
pd2108-2#Glowica czyszczaca. Kierunek ujemny X
pd2108-3#Glowica czyszczaca. Kierunek dodatni Y
pd2108-4#Glowica czyszczaca. Kierunek ujemny Y
pd2109#Normalna os. Duza predkosc ruchu
pd211#Os Y1. Maksymalny skok
pd2110#Normalna os. Mala predkosc ruchu
pd2111#Normalna os. Rozstaw punktow detekcji
pd2112#Kalibracja pozycji suwnicy bramowej. Maksymalna dlugosc kalibracji
pd2113#Kalibracja pozycji suwnicy bramowej. Odchylenie (Offset)
pd2113-1#Kalibracja pozycji suwnicy bramowej. Tolerancja
pd2114#Normalna os. Przesuniecie krawedzi X (Offset)
pd2115#Normalna os. Przesuniecie krawedzi Y (Offset)
pd212#Os Y1. Ekwiwalent impulsu
pd213#Os Y1. Predkosc maksymalna
pd214#Os Y1. Przyspieszenie maksymalne
pd215#Os Y2. Uzytecznosc
pd216#Os Y2. Indeks osi
pd217#Os Y2. Naped dwustronny
pd218#Os Y2. Odwrocenie enkodera
pd219#Os Y2. Typ wylacznika krancowego
pd22#Awaryjny stop
pd220#Os Y2. Maksymalny skok
pd2200#Paramatry ogolne. Typ platformy
pd2201#Parametry wejsciowe. Zmien na pozycje 1 Port
pd2202#Parametry wejsciowe. Zmien na pozycje 2 Port
pd2203#Parametry wyjsciowe. Port zmiany osi obrotu
pd2204#Parametry wyjsciowe. Opoznienie zmiany osi obrotu
pd2205#Parametry przetwarzania. Wspolczynnik predkosci 1
pd2206#Parametry przetwarzania. Wspolczynnik predkosci 2
pd221#Os Y2. Ekwiwalent impulsu
pd2210#Zaawansowane. Wlacz synchronizacje zacisku platformy A/B
pd2211#Zaawansowane. Wlacz automatyczna pauze po wykonaniu arkusza rolkowego
pd222#Os Y2. Predkosc maksymalna
pd223#Os Y2. Przyspieszenie maksymalne
pd224#Os W. Uzytecznosc
pd225#Os W. Indeks osi
pd226#Os W. Naped dwustronny
pd227#Os W. Odwrocenie enkodera
pd228#Os W. Typ wylacznika krancowego
pd229#Os W. Maksymalny skok
pd23#Alarm chlodzenia woda
pd230#Os W. Ekwiwalent impulsu
pd2300#Zmiana osi obrotu
pd2301#Zmien na pozycje 1
pd2302#Zmien na pozycje 2
pd2303#Stacja obrotowa 1. Liczba punktow obrobki
pd2304#Stacja obrotowa 1. Predkosc obrotu punktu
pd2305#Stacja obrotu 1. Dlugosc kroku obrotu punktu
pd2306#Stacja obrotowa 2. Liczba punktow obrobki
pd2307#Stacja obrotowa 2. Predkosc obrotu punktu
pd2308#Stacja obrotu 2. Dlugosc kroku obrotu punktu
pd2309#Ogolne. Opoznienie po rotacji
pd231#Os W. Predkosc maksymalna
pd2310#Ogolne. Automatyczne uruchamianie po zmianie platformy
pd2311#Po rozpoczeciu procesu arkusza rolkowego
pd232#Os W. Przyspieszenie maksymalne
pd233#Rozne. Alarm bledu podwojnego napedu
pd234#Rozne. Blad tolerancji podwojnego napedu
pd235#Rozne. Czas tolerancji podwojnego napedu
pd236#Rozne. Czestotliwosc mnoznika enkodera 4
pd237#Rozne. Bezpieczny wspolczynnik opoznienia
pd238#Rozne. Okres interpolacji
pd239#Idz do bazy. Uzyj sygnalu fazy Z
pd24#Z Alarm
pd240#Idz do bazy. Probkowanie sygnalu (wazne ponowne uruchomienie)
pd2400#Nieograniczony arkusz rolkowy. Wlacz tryb nieograniczonego arkusza rolkowego
pd2401#Nieograniczony arkusz rolkowy. Przesuniecie dlugosci arkusza rolkowego (Offset)
pd2402#Nieograniczony arkusz rolkowy. Wspolrzedna X pozycji zatrzymania przed obrobka
pd2403#Nieograniczony arkusz rolkowy. Wspolrzedna Y pozycji zatrzymania przed obrobka
pd2404#Nieograniczony arkusz rolkowy. Reguluj wysokosc, zanim arkusz rolkowy zostanie zmuszony do powrotu do pierwotnej pozycji
pd2405#Nieograniczony arkusz rolkowy. Wlacz odcinanie arkusza
pd2406#Nieograniczony arkusz rolkowy. Szerokosc odcinanego arkusza
pd2407#Nieograniczony arkusz rolkowy. Predkosc ciecia odcinanego arkusza
pd2408#Nieograniczony arkusz rolkowy. Odciety arkusz [wspolrzedna X po lewej stronie]
pd2408_1#Nieograniczony arkusz rolkowy. Odciety arkusz [wspolrzedna X po prawej stronie]
pd2409#Nieograniczony arkusz rolkowy. Odciecie [Z Wysokosc w gore po wykonanej pracy]
pd2410#Nieograniczony arkusz rolkowy. Odciecie [Z nadazna czulosc]
pd2411#Nieograniczony arkusz rolkowy. Odciecie[Czas wykrywania krawedzi ciecia]
pd2412#Nieograniczony arkusz rolkowy. Odciecie [Tolerancja wykrywania krawedzi ciecia]
pd2413#Nieograniczony arkusz rolkowy. Automatyczne mikromostki po zaladowaniu obrazu

pd2421#The 4th Axis.Go Origin Sample Signal Type
pd2422#The 4th Axis.Origin Switch Type
pd2423#The 4th Axis.Go Origin Fast Speed
pd2424#The 4th Axis.Go Origin Slow Speed
pd2425#The 4th Axis.Go Origin Direction
pd2426#The 4th Axis.Go Origin Offset
pd2427#The 4th Axis.Accelerate
pd2428#The 4th Axis.Accelerate time
pd2429#The 4th Axis.Work Speed
pd2430#The 4th Axis.Idle Speed

pd241#Do bazy. Typ wylacznika krancowego
pd242#Do bazy. Duza predkosc
pd243#Do bazy. Mala predkosc
pd244#Os X. Do bazy kierunek
pd245#Os X. Do bazy Offset
pd246#Os Y. Do bazy kierunek
pd247#Os Y. Do bazy Offset
pd248#Ogolne. Typ kontroli
pd249#Numer seryjny komputera. Numer portu (COM)
pd25#Podazac w miejscu
pd250#Numer seryjny komputera. Szybkosc transmisji
pd2500#Platforma A wlacz ruch
pd2501#Platforma B wlacz ruch
pd251#Wejscie DI. Podazaj
pd252#Wejscie DI. Perforacja
pd253#Wejscie DI. Jog Up
pd254#Wejscie DI. Jog Down
pd255#Wyjscie DO. Stan alarmu
pd256#Wyjscie DO. Podazac w miejscu
pd257#Wyjscie DO. Stan alarmu. Perforacja w miejscu
pd258#Ogolne. Typ lasera
pd259#Ogolne. Typ kontroli
pd26#Perforacja w miejscu
pd260#DA.DA Port
pd2600#Falownik silnika. Wlacz ruch arkusza rolkowego
pd2601#Falownik silnika. Szybki ruch arkusza rolkowego
pd2602#Falownik silnika. Wolny ruch arkusza rolkowego
pd2603#Wlacz ruch arkusza rolkowego
pd2604#Szybki ruch arkusza rolkowego
pd2605#Wolny ruch arkusza rolkowego
pd2606#Falownik silnika. Wspolczynnik obliczania dlugosci ruchu
pd2607#Falownik silnika. Odleglosc wolnego startu
pd2608#Falownik silnika. Odleglosc wolnego stopu
pd2609#Falownik silnika. Wlacz ruch wsteczny
pd261#DA.DA Zakres
pd2610#Wlacz ruch wsteczny
pd2611#Zaawansowane. Port wyjsciowy DO1 cewka mocowania arkusza
pd2612#Zaawansowane.Port wyjsciowy DO2 cewka mocowania arkusza
pd2613#Ruch arkusza rolkowego. Wlacz przewijanie arkusza do przodu i do tylu
pd2614#Ruch arkusza rolkowego. Pojedyncza dlugosc rolki do przodu
pd2615#Ruch arkusza rolkowego.  Pojedyncza dlugosc rolki do tylu
pd2616#Zaawansowane. Opoznienie przelaczania wyjscia DO zaciskowego
pd2617#Zaawansowane. Opoznienie po zacisku arkusza rolkowego
pd262#IO. Pilot zdalny (gotowy)
pd263#IO. Przeslona
pd264#IO. Emisja lasera
pd265#IO. Czerwone swiatlo
pd2650#Zacisk arkusza rolkowego DO1
pd2651#Zacisk arkusza rolkowego DO1
pd266#Zawor niskiego cisnienia. Niskie cosnienie powietrza
pd267#Zawor niskiego cisnienia. Niskie cosnienie tlenu
pd268#Zawor niskiego cisnienia. Niskie cosnienie azotu
pd269#Zawor wysokiego cisnienia. Wysokie cosnienie powietrza
pd27#Alarm laserowy
pd270#Zawor wysokiego cisnienia. Wysokie cosnienie tlenu 
pd2700#Offset graficzny. Wlacz przesuniecie grafiki
pd2701#Offset graficzny. Przesuniecie w kierunku X
pd2702#Offset graficzny. Przesuniecie w kierunku Y

pd2705#Bolt Drill.Enable
pd2706#Bolt Drill.Laser Power Duty [End]
pd2707#Bolt Drill.Laser frequency [End]

pd2710#Clean Residue.Enable
pd2711#Clean Residue.Work height
pd2712#Clean Residue.Work Speed
pd2713#Clean Residue.Laser focus
pd2714#Clean Residue.Gas type
pd2715#Clean Residue.Gas Pressure
pd2716#Clean Residue.percent of Laser peakpower (elec Current)
pd2717#Clean Residue.Laser Power [Duty]
pd2718#Clean Residue.Laser frequency
pd2719#Clean Residue.Work radius
pd2720#Clean Residue.Coil cycle number

pd2730#Start work Segment.Enable
pd2731#Start work Segment.Length
pd2732#Start work Segment.Work Speed
pd2733#Start work Segment.Enable Laser Control
pd2734#Start work Segment.Laser Power [Duty]
pd2735#Start work Segment.Laser frequency

pd2740#End work Segment.Enable
pd2741#End work Segment.Length
pd2742#End work Segment.Work Speed
pd2743#End work Segment.Enable Laser Control
pd2744#End work Segment.Laser Power [Duty]
pd2745#End work Segment.Laser frequency
pd2746#End work Segment.Gas Pressure

pd2747#ZF vibration Abatement.Enable
pd2748#ZF vibration Abatement.Coefficient

pd271#Zawor wysokiego cisnienia. Wysokie cosnienie azotu
pd272#Zawor proporcjonalny. Powietrze (DA)
pd273#Zawor proporcjonalny. Tlen (DA)
pd274#Zawor proporcjonalny. Azot (DA)
pd275#Zawor proporcjonalny. Maksymalne cisnienie
pd276#Ogolne. Zawor glowny gazu
pd277#Dodatkowy zawor glowny. Niskie cisnienie gazu
pd278#Dodatkowy zawor glowny. Wysokie cisnienie gazu
pd279#Port wyjsciowy DO. Sygnal gotowosci
pd28#DI 7
pd280#Port wyjsciowy DO. Sygnal procesowy
pd281#Port wyjsciowy DO. Sygnal alarmowy
pd282#Port wyjsciowy DO. Dzwiek alarmowy
pd283#Port wejsciowy DI. Awaryjne zatrzymanie
pd284#Port wejsciowy DI. Alarm chlodzenia woda
pd285#Port wyjsciowy DO. Wskaznik gotowosci jest zawsze wlaczony
pd286#Wartosc kalibracji wyjscia DA.DA1
pd287#Wartosc kalibracji wyjscia DA.DA2
pd288#Wartosc kalibracji wejscia AD.AD
pd289#Ciecie w locie. Wspolczynnik tolerancji wykrywania enkodera
pd29#DI 8
pd290#Ciecie w locie. Wspolczynnik predkosci ciecia kola
pd291#Ciecie zaawansowane. Minimalna wysokosc skoku
pd292#Zdalny. Rodzaj pilota
pd293#Zdalny. Kod parowania 1
pd294#Zdalny. Kod parowania 2
pd295#Zdalny. Kod parowania 3
pd296#Karta kontrolna. Wersja sprzetowa
pd297#Brak
pd298#Linia
pd299#Luk
pd3#Czerwone swiatlo
pd30#DI 9
pd300#linia prosta + luk
pd301#Offset
pd302#Rozstaw
pd303#W dol
pd304#W gore
pd305#Lewo
pd306#Prawo
pd307#Automatyczny wybor pozycji startowej (najpierw dluzszy bok)
pd308#Automatyczny wybor pozycji startowej (najpierw wierzcholek)
pd309#Jednolicie ustaw procent pozycji dlugosci
pd31#DI 10
pd310#Nie zmieniaj punktu poczatkowego
pd311#Dry Cut
pd312#Przetwarzanie
pd313#Mikromostki wedlug numerow
pd313_0#Automatyczne mikromostki. Kierunek mikromostkow
pd313_01#Mikromostki wzdluz sciezki
pd313_02#Mikromostki tylko w kierunku X
pd313_03#Mikromostki tylko w kierunku Y
pd314#Odstepy mikromostkow
pd314_0#Rozne. Mikromostki w punkcie poczatkowym grafu niezamknietego
pd314_1#Automatyczne mikromostki. Minimalny rozmiar laczonego elementu
pd315#Parametry wpalenia. Rodzaj
pd316#Parametry wpalenia. Kat
pd317#Parametry wpalenia. Dlugosc
pd318#Parametry wpalenia. Tryb punktu poczatkowego
pd319#Parametry wpalenia. Pozycja punktu startowego
pd32#DI 11
pd320#Rozne. Tylko dla zamknietej grafiki
pd321#Rozne. Tylko dla wybranych grafik
pd322#Rozne. Warstwa zewnetrzna jest cieta wewnatrz
pd323#Uszczelnienie szczeliny. Rozmiar przerwy
pd324#Uszczelnienie szczeliny. Dlugosc nadciecia
pd325#Reczne mikromostki. Dlugosc mikromostka
pd326#Wyswietl parametry.Show box for graphics
pd327#Wyswietl parametry. Czerwony pokazuje niezamknieta grafike
pd328#Wyswietl parametry. Wyswietl numer seryjny
pd329#Wyswietl parametry. Pokaz poczatek sciezki
pd33#DI 12
pd330#Wyswietl parametry. Strzalki pokazuja sciezke obrobki
pd331#Wyswietl parametry. Pokaz pusta sciezke
pd332#Parametry tablicy. Liczba linii
pd333#Parametry tablicy. Liczba kolumn
pd334#Parametry tablicy. Typ offsetu
pd335#Parametry tablicy. Przesuniecie wierszy (odstepy)
pd336#Parametry tablicy. Przesuniecie kolumny (odstepy)
pd337#Parametry tablicy. Kierunek wiersza
pd338#Parametry tablicy. Kierunek kolumn
pd339#Parametr obrotu. Kat obrotu
pd34#DI 13
pd340#Przetwarzanie cykliczne. Typ cyklu
pd341#Przetwarzanie cykliczne. Czasy petli
pd342#Przetwarzanie cykliczne. Interwal cyklu
pd343#Automatyczne mikromostki. Typ mikromostkow
pd344#Automatyczne mikromostki. Ilosc mikromostkow
pd345#Automatyczne mikromostki. Odleglosc mikromostkow
pd346#Automatyczne mikromostki. Dlugosc mikromostkow
pd347#Parametry mostkowania. Szerokosc mostka
pd348#Parametry skalowania. Procent
pd349#Parametry skalowania. Szerokosc
pd35#DI 14
pd350#Parametry skalowania. Wysokosc
pd351#Brak
pd352#Priorytet kierunku
pd353#Priorytet dlugosci
pd354#Priorytet odleglosci
pd355#Od lewej do prawej
pd356#Najblizszy ruch
pd357#Sortowanie
pd358#Priorytet malej grafiki
pd359#Chinski
pd36#Rozpoczac wymiane
pd360#Angielski
pd360-1#Ruski
pd361#Bialy
pd362#Czarny
pd363#Mala grafika. Automatycznie usuwaj bardzo male grafiki
pd364#Mala grafika. Minimalna dlugosc grafiki
pd365#Zduplikowane linie. Automatycznie usuwaj zduplikowane linie
pd366#Zduplikowane linie. Limit duplikatow
pd367#Polacz bliskie linie. Automatyczne laczenie linii w poblizu
pd368#Polacz bliskie linie. Precyzja automatycznego laczenia
pd369#Automatyczne wygladzanie. Automatycznie wygladzaj importowana grafike
pd37#Zatrzymaj wymiane
pd37-1#Rolka gotowa
pd37-2#Start/Stop rolki
pd370#Automatyczne wygladzanie. Dokladnosc wygladzania krzywej
pd371#Automatyczne wygladzanie. Brak wygladzania krzywych Beizera
pd372#Automatyczne sortowanie. Typ sortowania
pd373#Automatyczne rozproszenie. Automatycznie rozbijaj grupy plikow DXF
pd374#Automatyczne rozproszenie. Automatycznie konwertuj tekst na krzywe
pd375#Rozne. Okres odswiezania interfejsu uzytkownika
pd376#Rozne. Automatycznie obliczaj jednoetapowa dlugosc grafiki ruchu klawiatury
pd377#Rozne. Dlugosc pojedynczego kroku ruchomej grafiki klawiatury
pd378#Oprogramowanie. Jezyk
pd379#Oprogramowanie. Temat
pd379_1#Oprogramowanie. Domyslnie suwnica powraca do zera

pd38#Os X
pd380#Panasonic A5
pd381#Delta B2
pd382#Yaskawa
pd383#Inovance
pd384#Absolutny
pd385#Wzgledny
pd386#Segmentowa perforacja
pd387#Progresywna perforacja
pd388#Parametry mechaniczne. Model serwa
pd389#Parametry mechaniczne. Skok sruby
pd39#Os Y
pd390#Parametry mechaniczne. Impulsy na obrot
pd391#Parametry mechaniczne. Przyrost predkosci
pd392#Parametry mechaniczne. Typ przelacznika wejsciowego
pd393#Parametry mechaniczne. Typ przelacznika wyjsciowego
pd394#Parametry operacyjne. Maksymalna predkosc robocza
pd395#Parametry operacyjne. Poziom czulosci
pd396#Parametry operacyjne. Kompensacja nadazna
pd397#Parametry operacyjne. Tolerancja kompensacji
pd398#Parametry operacyjne. Predkosc Jog
pd399#Parametry operacyjne. Dystans kroku Jog
pd4#Laser
pd40#Os Z
pd400#Parametry operacyjne. Czy powrocic do bazy po wlaczeniu zasilania 
pd401#Parametry operacyjne. Wroc do poczatku i automatycznie przejdz do wspolrzednych dokowania
pd402#Parametry operacyjne. Powrot do pierwotnej predkosci
pd403#Parametry operacyjne. Odleglosc przesuniecia poczatku
pd404#Parametry operacyjne. Wlacz miekki limit
pd405#Parametry operacyjne. Wartosc miekkiego limitu
pd406#Parametry procesu. Kontroluj wysokosc
pd407#Parametry procesu. Typ dokowania
pd408#Parametry procesu. Bezwzgledne wspolrzedne doku
pd409#Parametry procesu. Wzgledna wysokosc dokowania
pd41#Os W
pd410#Parametry procesu. Wspolrzedna w gore 
pd411#Parametry procesu. Metoda perforacji
pd412#Parametry procesu. Wysokosc perforacji
pd413#Parametry procesu. Progresywna predkosc przebijania
pd414#Parametry alarmu. Niski poziom sygnalu panelu dotykowego 16
pd415#Parametry alarmu. Wysoki poziom sygnalu panelu dotykowego 16
pd416#Parametry alarmu. Opoznienie panelu dotykowego
pd417#Parametry alarmu. Postepuj zgodnie z alarmem bledu
pd418#Parametry alarmu. Opoznienie po bledzie
pd419#Parametry alarmu. Wlaczenie alarmu enkodera
pd42#Do przodu
pd420#Parametry alarmu. Wlacz alarm offline
pd421#Idz do punktu bazowego
pd422#Przejdz do punktu gotowosci
pd423#Bit podazania wstecz
pd424#Jako sygnal kalibracyjny
pd425#Jako sygnal przebicia
pd426#Parametry kontrolera wysokosci. Poziom predkosci
pd427#Parametry kontrolera wysokosci. Poziom czulosci
pd428#Parametry kontrolera wysokosci. Kontrola wysokosci
pd429#Parametry kontrolera wysokosci. Kontrola tolerancji
pd43#Negatywny
pd430#Parametry kontrolera wysokosci. Wysokosc oczekiwania
pd431#Parametry kontrolera wysokosci. Metoda perforacji
pd432#Parametry kontrolera wysokosci. Wysokosc perforacji
pd433#Parametry kontrolera wysokosci. Szybkosc perforacji
pd434#Parametry kontrolera wysokosci. Niski poziom sygnalu panelu dotykowego 16
pd435#Parametry kontrolera wysokosci. Wysoki poziom sygnalu panelu dotykowego 16
pd436#Parametry kontrolera wysokosci. Opoznienie panelu dotykowego
pd437#Parametry kontrolera wysokosci. Panel dotykowy w gore
pd438#Parametry kontrolera wysokosci. Alarm w gore
pd439#Parametry kontrolera wysokosci. Skok sruby
pd44#1
pd440#Parametry kontrolera wysokosci. Impulsy na obrot
pd441#Parametry kontrolera wysokosci. Multipleks kalibracyjny
pd442#Parametry kontrolera wysokosci. Adres urzadzenia
pd443#Parametry kontrolera wysokosci. Szybkosc transmisji
pd444#Glowny kontroler. Szybkosc transmisji szeregowej
pd445#Glowny kontroler. Adres IP
pd446#Glowny kontroler. Podsiec
pd447#Glowny kontroler. Brama domyslna
pd448#Kontroler wysokosci. Adres IP
pd449#Kontroler wysokosci. Podsiec
pd45#100
pd450#Kontroler wysokosci. Brama domyslna
pd451#Laser. Adres IP
pd452#Laser. Podsiec
pd453#Laser. Brama domyslna
pd454#Dokladnosc kompensacji. Typ kompensacji
pd455#Ruch. Typ osi
pd456#Ruch. Predkosc
pd457#Ruch. Cykle
pd458#Ruch. Czas oczekiwania
pd459#Interferometr laserowy. Zakres ruchu
pd46#10000
pd460#Interferometr laserowy. Interwal
pd461#Interferometr laserowy. Regulacja odstepu pierwszego punktu
pd462#Interferometr laserowy. Rozmiar przerwy
pd463#Os X
pd464#Os Y
pd465#Parametry sortowania. Strategia sortowania
pd466#Parametry sortowania. Priorytet malej grafiki
pd467#Sterowanie laserem. Automatycznie steruj przeslona podczas obrobki
pd468#Oprogramowanie. Wlacz szybkie przetwarzanie
pd469#Dokladnosc kompensacji. Luz w osi X
pd47#Raycus
pd470#Dokladnosc kompensacji. Luz w osi Y
pd471#Os Y. Naped dwustronny
pd472#Os Y. Ekwiwalent impulsu
pd473#Os Y. Maksymalny skok
pd474#Os Y. Typ wylacznika krancowego 
pd475#Os Y. Odwrocenie enkodera 
pd476#Etapy planowania jednym kliknieciem. 1-poziome lustro
pd477#Etapy planowania jednym kliknieciem. 1-pionowe lustro
pd478#Etapy planowania jednym kliknieciem. 3- optymalizacja grafiki
pd479#Etapy planowania jednym kliknieciem. 4- sortuj
pd48#IPG
pd480#Etapy planowania jednym kliknieciem. 5-wpalenie
pd481#Etapy planowania jednym kliknieciem. 6-mikromostek
pd482#0
pd483#5
pd484#10
pd485#Rozne. Wlacz linijke
pd485-1#Rozne. Wlacz odczytywanie koloru grafiki
pd486#Port wejsciowy DI. Typ wylacznika awaryjnego
pd487#Port wejsciowy DI. Typ przelacznika alarmu chlodzenia woda
pd488#Port wejsciowy DI. Alarm laserowy
pd489#Port wejsciowy DI. Typ przelacznika alarmu laserowego
pd49#Polprzewodnikowy
pd490#Rozne. Zaznacz punkt
pd491#Kontrola ruchu. Zaznacz indeks punktow
pd492#Kontrola ruchu. Typ ukladu wspolrzednych
pd493#Kontrola ruchu. Os Z do bezpiecznej pozycji przed obrobka
pd5#Zawor glowny niskie cisnienie
pd50#Max fotonika
pd50-1#nLight
pd50-2#GZ
pd501#Kurczenie wewnetrzne, rozszerzanie zewnetrzne (kurczenie zewnetrzne)
pd502#Wewnetrzne kurczenie sie, zewnetrzne rozszerzanie (zewnetrzne rozszerzanie)
pd503#Wszystkie skurczyc
pd504#Wszystkie rozszerzyc
pd506#Parametry kompensacji. Typ kompensacji
pd507#Parametry kompensacji. Kompensuj szerokosc
pd509#Zaawansowane ciecie. Maksymalna predkosc systemu
pd51#Inny
pd510#Zaawansowane ciecie. Maksymalne przyspieszenie systemu
pd511#Instrukcje przetwarzania. Os Z jako pierwsza konczy bazowanie
pd513#Skanowanie siecia. Czas przesuniecia PWM cyklu ciecia otwartego
pd514#Skanowanie siecia. Czas przesuniecia PWM ciecia linii
pd515#Skanowanie siecia. Czas przesuniecia PWM zamkniecia linii
pd516#Oprogramowanie. Limit wspolczynnika opoznienia
pd517#Oprogramowanie. Ogranicz wspolczynnik opoznienia
pd518#Zdalny monitoring. Identyfikator urzadzenia
pd519#Zdalny monitoring. Identyfikator karty danych
pd52#mm/s
pd520#Zdalny monitoring. Identyfikator polecenia
pd521#Wyjscie DO. Niestandardowe wyjscie DO
pd522#Poziom 3
pd523#3 Stopniowe
pd524#3 Stopniowe. Trzy progresywne predkosci
pd525#3 Stopniowe. Trzy poziomy progresywnego opoznienia koncowego
pd526#Dziennik. Wlacz standardowe logowanie
pd527#Dziennik. Wlacz rejestrowanie debugowania
pd528#Kontrola ruchu. Predkosc graniczna
pd529#Oprogramowanie. Pokaz domyslna nazwe producenta
pd53#m/min
pd53-1#inch/s
pd53-2#inch/min
pd530#Oprogramowanie. System musi przejsc do orygimalu
pd532#Rozne. Duzy wspolczynnik optymalizacji obrazu
pd533#Zdalny monitoring. Wlacz zdalne monitorowanie
pd534#Zdalny monitoring. Zdalne monitorowanie bicia serca
pd535#Smarowanie. Port DO przelacznika smarowania
pd536#Smarowanie. Okres smarowania
pd537#Smarowanie. Czas smarowania 
pd538#Sekcja DO. Sekcja DO Liczba wierszy
pd539#Sekcja DO. Sekcja DO Liczba kolumn
pd54#mm/s2
pd540#Sekcja DO. Sekcja DO Opoznienie wylaczenia
pd541#Sekcja DO. DO otwarte tylko podczas ciecia
pd542#Parametry kontrolera wysokosci. Informacje o parametrach
pd543#Parametry kontrolera wysokosci. Czy uzyc enkodera
pd544#Parametry kontrolera wysokosci. Kierunek serwa
pd545#Parametry kontrolera wysokosci. Kierunek enkodera
pd546#Parametry kontrolera wysokosci. Skok sruby
pd547#Parametry kontrolera wysokosci. Impulsy na obrot
pd548#Parametry kontrolera wysokosci. Typ wylacznika krancowego
pd549#Parametry kontrolera wysokosci. Przyspieszenie osi
pd55#G
pd55-1#inch/s2
pd550#Parametry kontrolera wysokosci. Czas przyspieszania osi
pd551#Parametry kontrolera wysokosci. Kontrola tolerancji
pd552#Parametry kontrolera wysokosci. Kontrola czulosci
pd553#Parametry kontrolera wysokosci. Czy wlaczyc i powrocic do bazy
pd554#Parametry kontrolera wysokosci. Szybka predkosc bazowania
pd555#Parametry kontrolera wysokosci. Wlacz miekki limit
pd556#Parametry kontrolera wysokosci. Wspplrzedne pierwszego miekkiego dolnego limitu
pd557#Parametry kontrolera wysokosci. Sygnal alarmowy dotkniecia arkusza
pd558#Parametry kontrolera wysokosci. Opoznienie alarmu kolizji arkusza
pd559#Parametry kontrolera wysokosci. Wysokosc ostrzezenia o bledzie
pd56#ms
pd560#Parametry kontrolera wysokosci. Opoznienie ostrzezenia o bledzie
pd561#Parametry kontrolera wysokosci. Wlaczenie alarmu enkodera
pd562#Wspolny produkt
pd563#TXStar
pd564#Autofokus. Wlacz automatyczne ustawianie ostrosci
pd565#Parametry kontrolera wysokosci. Predkosc ruchu jalowego osi
pd566#Sekcja DO. Wlacz sekcje wyjsc DO
pd567#Parametry pracy kontrolera wysokosci. Predkosc ruchu
pd568#Parametry pracy kontrolera wysokosci. Predkosc Jog
pd569#Parametry autofokusa. Informacje o parametrach
pd57#s
pd570#Parametry autofokusa. Skok sruby
pd571#Parametry autofokusa. Kierunek pracy silnika
pd572#Parametry autofokusa. Przekladnia silnika
pd573#Parametry autofokusa. Prad silnika
pd574#Parametry autofokusa. Typ wejscia 
pd575#Parametry autofokusa. Predkosc ruchu jalowego osi
pd576#Parametry autofokusa. Dlugosc sciezki
pd577#Parametry autofokusa. Bazowy offset
pd578#800
pd579#1600
pd58#Punkt dokowania
pd580#2000
pd581#3200
pd582#4000
pd583#6400
pd584#Autofokus przebijania 
pd585#Autofokus przebijania. Punkt poczatkowy perforacji
pd586#Autofokus przebijania. Punkt koncowy perforacji
pd587#Autofokus przebijania. Szybkosc perforacji
pd588#Autofokus przebijania. Predkosc biegu jalowego
pd589#Podstawy ciecia. Pozycja ostrosci wycinania
pd59#Punkt startu
pd590#Port szeregowy komputera. Numer portu szeregowego (COM)
pd591#Autofokus. Szybkosc transmisji szeregowej
pd592#Sekcja DO. Port wyjsciowy DO
pd593#Graficzna kontrola procesu. Automatycznie rozrozniaj formy wewnetrzne i zewnetrzne przed obrobka
pd594#Graficzna kontrola procesu. Wlacz tryb zwalniania mikromostkow
pd595#Graficzna kontrola procesu. Predkosc zwalniania mikromostkow 
pd595_1#Graficzna kontrola procesu. Ponowna perforacja mikropolaczen
pd595_2#Graph Process Control.Enable non-trace Mico-link
pd595_3#Graph Process Control.non-trace Mico-link Laser power percent
pd596#Graficzna kontrola procesu. Opoznienie punktu chlodzenia
pd597#Graficzna kontrola procesu. Maksymalna liczba wstepnie przebitych otworow
pd598#Graficzna kontrola procesu. Liczba konturow usunietych w partiach
pd599#Parametry wpalenia. Promien
pd6#Zawor glowny wysokiego cisnienia
pd60#Punkt koncowy
pd600#Zaokraglony naroznik. Promien
pd601#Zaokraglony naroznik. Minimalny kat
pd602#Zaokraglony naroznik. Maksymalny kat
pd603#Kat zwalniania. Promien
pd604#Punkt chlodzenia. Pozycja chlodzenia wpalenia
pd605#Punkt chlodzenia. Pozycja ostrego chlodzenia
pd606#Punkt chlodzenia. Maksymalny ostry kat
pd607#Odwrocony kat ¦Á. Maksymalny kat ¦Á
pd608#Odwrocony kat ¦Á. Minimalna dlugosc boku
pd609#Odwrocony kat ¦Á. Dlugosc zewnetrznego wpalenia
pd61#Punkt bazowy
pd610#Auto
pd611#Zewnetrzny kat ¦Á
pd612#Wewnetrzny kat ¦Á
pd613#Kat ¦Á zewnetrzny i wewnetrzny
pd614#Odwrocony kat ¦Á. Typ
pd62#Znacznik P1
pd63#Znacznik P2
pd630#Oprogramowanie. Automatycznie otworz ostatnia grafike podczas uruchamiania
pd631#Parametry pracy kontrolera wysokosci. Wysokosc dokowania
pd64#Znacznik P3
pd640#Brak
pd640_DA#Sterowanie analogowe
pd640_EC#Sterowanie czwarta osia
pd640_4th#4th Axis Control
pd641#Wbudowany port szeregowy
pd642t#Port sieciowy
pd643#IO
pd644#Port szeregowy komputera
pd65#Znacznik P4
pd650#Parametry kontrolera wysokosci. Impulsy enkodera na obrot
pd651#Parametry kontrolera wysokosci. Czas podtrzymania alarmu
pd652#Parametry kontrolera wysokosci. Limit czasu komunikacji
pd653#Parametry kontrolera wysokosci. Wspolczynnik filtrowania sygnalu
pd654#Parametry kontrolera wysokosci. Kalibracja wysokosci
pd655#Parametry kontrolera wysokosci. Tolerancja perforacji
pd656#Parametry kontrolera wysokosci. Bazowy offset
pd657#Parametry pracy kontrolera wysokosci. Predkosc podnoszenia
pd658#Progresywna perforacja. Progresywna wysokosc koncowa
pd659#Parametry skalowania. Zablokuj proporcje
pd66#Znacznik P5
pd660#Autofokus. Typ kontroli
pd661#Kontrola ruchu. Czas przyspieszania ruchu jalowego
pd662#DA.DA Zachowaj dane wyjsciowe
pd663#Parametry perforacji. Szczytowy prad przebijania
pd664#Perforacja trzeciego stopnia. Trzeciorzedowy prad przebijajacy
pd665#Stopniowanie predkosci
pd666#Czas stopniowania
pd667#Progresywna perforacja. Typ stopniowy
pd668#Progresywna perforacja. Czas stopniowania
pd669#Trzeci stopien. Typ stopniowy
pd67#Znacznik P6
pd670#Trzeci stopien. Czas stopniowania
pd671#Oprogramowanie. Kolor panelu alarmowego
pd672#Oprogramowanie. Kolor tekstu alarmu
pd673#Ustawienia alarmu. Wlacz migajace swiatlo alarmu
pd674#Ustawienia alarmu. Swiatlo alarmowe wlaczone na czas
pd675#Ustawienia alarmu. Czas wylaczenia swiatla alarmowego
pd676#Ustawienia alarmu. Wlacz dzwonek alarmowy co jakis czas
pd677#Ustawienia alarmu. Czas wlaczenia dzwonka alarmu
pd678#Ustawienia alarmu. Czas wylaczenia dzwonka alarmu
pd679#Czerwony
pd68#Niskie cisnienie powietrza
pd680#Dostosuj
pd681#Parametry autofokusa. Tryb pracy
pd682#Parametry autofokusa. Szybkosc transmisji komunikacji
pd683#Parametry autofokusa. Wspolczynnik redukcji alarmu niskiego cisnienia gazu
pd684#Parametry autofokusa. Wspolczynnik wzrostu alarmu wysokiego cisnienia gazu
pd685#Parametry autofokusa. Czas sprawdzania alarmu cisnienia gazu 
pd686#Parametry autofokusa. Prog alarmu wysokiej temperatury
pd687#Parametry autofokusa. Czas sprawdzania alarmu wysokiej temperatury
pd688#Tryb normalny
pd689#Tryb 1 testowanie
pd69#Niskie cisnienie tlenu
pd690#Tryb 2 testowanie
pd691#Parametry autofokusa. Idz do bazy w niskiej predkosci
pd692#Parametry autofokusa. Wspolczynnik przyspieszenia
pd693#Parametry pracy kontrolera wysokosci. Numer seryjny bazowego limitu miekkiego
pd7#Powietrze
pd70#Niskie cisnienie azotu
pd700#Nie posortowane
pd701#Od lewej do prawej
pd702#Od prawej do lewej
pd703#Od dolu do gory
pd704#Od gory do dolu
pd705#Lokalne optymalne
pd707#Sortowanie po okregu w locie. Typ sortowania
pd708#Parametry lotu po okregu. Maksymalna dlugosc linii lotu
pd71#Wysokie cisnienie powietrza
pd710#Lewy dolny rog
pd711#Prawy dolny rog
pd712#Lewy gorny rog
pd713#Prawy gorny rog
pd715#Lot liniowy. Pozycja startowa
pd716#Parametr. Maksymalna tolerancja wspolliniowosci
pd717#Parametr. Maksymalna dlugosc gladkiego lacznika
pd718#Parametr. Maksymalna dlugosc linii lotu
pd72#Wysokie cisnienie tlenu
pd720#Kierunek X
pd721#Kierunek Y
pd722#Wzdluz krawedzi
pd725#Wypelnij okrag. Sposob wypelnienia
pd726#Wypelnij okrag. Promien
pd727#Wypelnij okrag. Margines
pd728#Wypelnij okrag. Rozstaw
pd729#Parametry kontrolera wysokosci. Typ serwa
pd73#Wysokie cisnienie azotu
pd730#Parametry kontrolera wysokosci. Wlacz kompensacje sygnalu
pd731#Parametry kontrolera wysokosci. Kierunek pozycji zerowej predkosci
pd732#Parametry kontrolera wysokosci. Parametry punktu KP [Jog]
pd733#Parametry kontrolera wysokosci. Parametr punktu KI [Jog]
pd734#Parametry kontrolera wysokosci. Wspolczynnik dolnoprzepustowy [Jog] 
pd735#Parametry kontrolera wysokosci. Napiecie graniczne nasycenia calki [Jog] 
pd736#Parametry kontrolera wysokosci. Wybor PID-a
pd737#Parametry kontrolera wysokosci. Wartosc A
pd738#Parametry kontrolera wysokosci. Wartosc I
pd739#Parametry kontrolera wysokosci. Czas przyspieszenia 
pd739-1#Parametry kontrolera wysokosci. Ograniczenie predkosci
pd74#Kontrola procesu. Wlacz krok [Jog] 
pd740#Parametry kontrolera wysokosci. Blad wysokosci
pd741#Parametry kontrolera wysokosci. Zerowa kompensacja
pd742#Parametry kontrolera wysokosci. [Sledz] parametry KP
pd743#Parametry kontrolera wysokosci. [Sledz] parametry KI
pd744#Parametry kontrolera wysokosci. [Sledz] Wspolczynnik dolnoprzepustowy
pd745#Parametry kontrolera wysokosci. [Sledz] Napiecie graniczne nasycenia calki
pd746#Parametry kontrolera wysokosci. [Sledz]Interwal okresu probkowania sygnalu
pd747#Parametry kontrolera wysokosci. Sledz tolerancje
pd748#Parametry kontrolera wysokosci. Limit przekroczenia dlugosci
pd749#Parametry kontrolera wysokosci. Parametr 19
pd75#Kontrola procesu. Wlacz tryb szybki
pd750#Parametry kontrolera wysokosci. Parameter 20
pd751#Parametry kontrolera wysokosci. Parameter 21
pd752#Parametry kontrolera wysokosci. Parameter 22
pd753#Parametry kontrolera wysokosci. Parameter 23
pd754#Parametry kontrolera wysokosci. Parameter 24
pd754-1#Parametry kontrolera wysokosci. Prog nieprawidlowej zmiennosci pojemnosci
pd755#Parametry kontrolera wysokosci. Przyrost predkosci
pd756#Parametry kontrolera wysokosci. Wlacz alarm opoznienia panela dotykowego
pd757#Parametry kontrolera wysokosci. Opoznienie alarmu kolizji perforacji
pd758#Parametry kontrolera wysokosci. Wspolrzedne drugiego miekkiego dolnego limitu
pd759#Parametry kontrolera wysokosci. Wlacz alarm nasycenia panela dotykowego
pd759-1#Parametry kontrolera wysokosci. Wlaczenie podnoszenia alarmu uderzeniowego
pd759-2#Parametry kontrolera wysokosci. Wlacz opoznie bazowania po wlaczeniu zasilania
pd759-3#Parametry kontrolera wysokosci. Liczba cykli probkowania sygnalu
pd759-4#Parametry kontrolera wysokosci. Tolerancja sprawdzania sygnalu wyszukiwania krawedzi
pd76#Kontrola procesu. Laser wlaczony podczas Jogu
pd760#Za duzy
pd761#Za malu
pd762#Automatyczna kompensacja. Typ maksymalnego rozmiaru bledu
pd763#Automatyczna kompensacja. Maksymalny rozmiar bledu
pd764#Automatyczna kompensacja. Typ minimalnego rozmiaru bledu
pd765#Automatyczna kompensacja. Minimalny rozmiar bledu
pd766#Parametry rozmieszczania. Numer czesci
pd767#Parametr arkusza. Ilosc arkuszy
pd768#Parametr arkusza. Wysokosc arkusza
pd769#Parametr arkusza. Szerokosc arkusza
pd77#Kontrola procesu. Powrot po zakonczeniu
pd770#Zawor proporcjonalny powietrza
pd771#Zawor proporcjonalny tlenu
pd772#Zawor proporcjonalny azotu
pd773#Zawor proporcjonalny. Przelacznik proporcjonalnego zaworu powietrza
pd774#Zawor proporcjonalny. Przelacznik proporcjonalnego zaworu tlenu
pd775#Zawor proporcjonalny. Przelacznik proporcjonalnego zaworu azotu
pd776#Ustawienia LED. Miga lampka w trybie gotowosci
pd777#Ustawienia LED. Czas wlaczenia LED
pd778#Ustawienia LED. Czas wylaczenia LED
pd779#Ustawienia LED. Wlacz migotanie diody podczas przetwarzania
pd78#Kontrola procesu. Automatyczne zatrzymanie powrotu
pd780#Ustawienia LED. Wlacz lampke kontrolna czasu przetwarzania
pd781#Ustawienia LED. Wylacz lampke kontrolna czasu przetwarzania
pd785#Normalnie otwarte w gore i w dol
pd786#Gorna normalnie zamknieta Dolna normalnie otwarta
pd787#Gorny normalnie otwarty Dolny normalnie zamkniety
pd788#Gora normalnie zamknieta Dol normalnie zamkniety
pd789#Parametry perforacji. Maksymalna wysokosc perforacji bezposredniej
pd79#Kontrola procesu. Przetwarzaj tylko wybrana grafike
pd790#Parametry autofokusa. Idz do bazy w wysokiej predkosci
pd791#Parametry autofokusa. Wlacz miekka baze
pd792#Parametry autofokusa. Jasny kolor, gdy nie jest podlaczony
pd793#Parametry autofokusa. Jasny kolor po podlaczeniu
pd794#Parametry autofokusa. Kolor swiatla alarmowego
pd795#Parametry autofokusa. Model lampy LED
pd796#Parametry autofokusa. Wlacz alarm cisnienia gazu
pd797#Parametry autofokusa. Wlacz alarm temperatury
pd8#Tlen
pd80#Kontrola procesu. Wlacz przetwarzanie cyklu
pd80-1#Kontrola procesu. Wlacz automatyczna zamiane
pd80-2#Kontrola procesu. Wlacz automatyczne rolowanie arkusza
pd80-3#Kontrola procesu. Wlacz obrotowa platforme
pd800#Start
pd801#Pauza
pd802#Stop
pd803#Wejscie niestandardowe DI. Port wejsciowy DI
pd804#Ruch osi. Oblicz predkosc za pomoca wartosci enkodera
pd805#Plyta. Numer wersji
pd81#Kontrola ruchu. Dlugosc kroku Jog
pd810#Ciecie bezposrednie
pd811#Ciecie o stalej wysokosci
pd811-1#Zaawansowane ustawienia wysokosci
pd812#Jednostopniowe przebijanie
pd813#Dwustopniowe przebijanie
pd814#Trzystopniowe przebijanie
pd815#Proces ogolny. Rodzaj procesu
pd816#Podstawowe przebicie poziom 1. Wysokosc przebicia
pd817#Podstawowe przebicie poziom 1. Pozycja autofokusu podczas przebicia
pd818#Podstawowe przebicie poziom 1. Wlacz stopniowanie ostrosci
pd819#Laser perforacyjny poziom 1. Moc przebijania (cykl pracy)
pd82#Kontrola ruchu. Szybka predkosc Jog
pd820#Laser perforacyjny poziom 1. Czestotliwosc perforacji
pd821#Laser perforacyjny poziom 1. Prad przebijajacy
pd822#Gaz perforacyjny poziomu 1. Rodzaj gazu
pd823#Gaz perforacyjny poziomu 1. Cisnienie gazu
pd824#Proces przebijania poziomu 1. Opoznienie przebijania
pd825#Proces przebijania poziomu 1. Wlacz progresywne przebijanie
pd826#Proces przebijania poziomu 1. Czas progresywnego przebijania
pd827#Proces przebijania poziomu 1. Opoznienie przed wylaczeniem lasera
pd828#Proces przebijania poziomu 1. Opoznienie po wylaczeniu lasera
pd829#Podstawowe przebicie poziom 2. Wysokosc przebicia
pd83#Kontrola ruchu. Jog mala predkosc
pd830#Podstawowe przebicie poziom 2. Pozycja autofokusu podczas przebicia
pd831#Podstawowe przebicie poziom 2. Wlacz stopniowanie ostrosci
pd832#Laser perforacyjny poziom 2. Moc przebijania (cykl pracy)
pd833#Laser perforacyjny poziom 2. Czestotliwosc perforacji
pd834#Laser perforacyjny poziom 1. Prad przebijajacy
pd835#Gaz perforacyjny poziomu 2. Rodzaj gazu
pd836#Gaz perforacyjny poziomu 2. Cisnienie gazu
pd837#Proces przebijania poziomu 2. Opoznienie przebijania
pd838#Proces przebijania poziomu 2. Wlacz progresywne przebijanie
pd839#Proces przebijania poziomu 2. Czas progresywnego przebijania
pd84#Kontrola procesu. Zatrzymaj odleglosc do przodu i do tylu
pd840#Proces przebijania poziomu 2. Opoznienie przed wylaczeniem lasera
pd841#Proces przebijania poziomu 2. Opoznienie po wylaczeniu lasera
pd842#Proces ciecia
pd843#Przebijanie poziom 1
pd844#Przebijanie poziom 2
pd845#Podstawowe przebicie poziom 1. Stopniowanie ostrosci pozycja koncowa
pd846#Podstawowe przebicie poziom 2. Stopniowanie ostrosci pozycja koncowa
pd847#Podstawowe przebicie poziom 1. Czas stopniowania ostrosci
pd848#Podstawowe przebicie poziom 2. Czas stopniowania ostrosci
pd849#Parametry perforacji. Maksymalna wysokosc przebicia poziom 2
pd85#Kontrola procesu. Zatrzymaj predkosc do przodu i do tylu
pd850#Parametry systemu. Liczba przetworzonych sztuk
pd851#Parametry lotu po okregu. Nadaj priorytet wycinaniu okregow w ramach jednego profilu
pd852#Zaawansowane parametry. Wlacz bazowanie wtorne
pd853#Zaawansowane parametry. Czynnik wlaczenia lasera wstepnego
pd854#Zaawansowane parametry. Wlacz platforme wymiany
pd855#Parametry systemu. Metoda liczenia sztuk
pd856#Inkrementacja
pd857#Dekrementacja
pd858#Parametry systemu. Liczba planowanych sztuk do obrobki
pd859#Parametry systemu. Akcje po zakonczeniu
pd86#Kontrola procesu. Typ powrotu po zakonczeniu
pd86_1#Manu Control.Seek Edge before work
pd860#Poziomo
pd861#Pionowo
pd862#Oprogramowanie. Kierunek interfejsu
pd863#Bez akcji
pd864#Wyskakujace okienko dialogowe
pd865#Zakaz dalszego przetwarzania
pd87#Kontrola gazu. Reczny rodzaj gazu
pd870#Test monitora zdalnego. Wlacz test monitora zdalnego
pd871#Test monitora zdalnego. Identyfikator rozpoczecia testu
pd872#Test monitora zdalnego. Identyfikator zakonczenia testu
pd873#Test monitora zdalnego. Interwal testowy
pd88#Sterowanie laserem. Moc lasera
pd880#Raport sprzetowy. Calkowity czas uruchamiania
pd881#Raport sprzetowy. Calkowity czas uzytkowania kontrolera
pd882#Raport sprzetowy. Calkowity czas przetwarzania
pd883#Raport sprzetowy. Czas ostatniego przetwarzania
pd884#Raport sprzetowy. Calkowity czas emitowania swiatla
pd885#Raport sprzetowy. Calkowita liczba przetwarzania urzadzenia
pd886#Raport sprzetowy. Calkowita dlugosc ruchu osi X
pd887#Raport sprzetowy. Calkowita dlugosc ruchu osi Y
pd888#Raport sprzetowy. Calkowita dlugosc ruchu osi Z
pd89#Kontrola ruchu. Predkosc biegu jalowego
pd9#Azot
pd90#Kontrola ruchu. Przyspieszenie biegu jalowego
pd900#bar
pd901#MPa
pd902#Jednostka. Jednostka cisnienia powietrza
pd91#Kontrola ruchu. Przyspieszenie ciecia
pd910#Zarzadzanie procesem. Rodzaj dzialania
pd911#Zarzadzanie procesem. Rodzaj oczekiwania
pd912#Zarzadzanie procesem. Oczekiwanie na numer portu wyzwalacza DI
pd913#Zarzadzanie procesem. Limit czasu oczekiwania
pd914#Zarzadzanie procesem. Otworz DO port 
pd915#Zarzadzanie procesem. Zamknij DO port 
pd916#Zarzadzanie procesem. Opoznienie
pd917#Zarzadzanie procesem. Czasy petli
pd918#Start ciecia
pd919#Rozpocznij ruch jalowy
pd92#Kontrola ruchu. Czas przyspieszenia przetwarzania
pd920#Poczekaj na zakonczenie dzialania
pd921#Oczekiwanie na wyzwolenie DI
pd922#Otworz DO
pd923#Zamknij DO
pd924#Opoznienie
pd925#Petla
pd925-1#Rozpocznij wymiane platformy
pd926#Skonczone
pd927#Ruch jalowy wykonany
pd928#Bazowanie zakonczone
pd928-1#Zmiana platformy zakonczona
pd93#Kontrola ruchu. Dokladnosc kontroli krzywej
pd930#Podstawowe przebicie poziom 3. Wysokosc przebicia
pd931#Podstawowe przebicie poziom 3. Pozycja autofokusu podczas przebicia
pd932#Podstawowe przebicie poziom 3. Wlacz stopniowanie ostrosci
pd933#Podstawowe przebicie poziom 3. Czas stopniowania ostrosci
pd934#Podstawowe przebicie poziom 3. Stopniowanie ostrosci pozycja koncowa
pd935#Laser perforacyjny poziom 3. Moc przebijania (cykl pracy)
pd936#Laser perforacyjny poziom 3. Czestotliwosc perforacji
pd937#Laser perforacyjny poziom 3. Prad przebijajacy
pd938#Gaz perforacyjny poziomu 3. Rodzaj gazu
pd939#Gaz perforacyjny poziomu 3. Cisnienie gazu
pd94#Kontrola ruchu. Dokladnosc kontroli naroznikow
pd940#Proces przebijania poziomu 3. Opoznienie przebijania
pd941#Proces przebijania poziomu 3. Wlacz progresywne przebijanie
pd942#Proces przebijania poziomu 3. Czas progresywnego przebijania
pd943#Proces przebijania poziomu 3. Opoznienie przed wylaczeniem lasera
pd944#Proces przebijania poziomu 3. Opoznienie po wylaczeniu lasera
pd945#Chlodzenie gazem
pd946#Rozne. Chlodzenie gazem
pd947#Parametry procesu. Poczekaj, az regulacja wysokosci znajdzie sie na swoim miejscu podczas zatrzymywania lub konczenia obrobki
pd948#Kontroler wysokosci. Po zakonczeniu przetwarzania kontroler wysokosci automatycznie powraca do pierwotnej pozycji
pd949#Kontroler wysokosci. Podniesc na bezpieczna wysokosc po zatrzymaniu
pd95#Sterowanie laserem. Czestotliwosc lasera
pd950#Ogolne. Metoda kontroli
pd951#Wydluzona Os. Ekwiwalent impulsu
pd952#Wydluzona Os. Kierunek serwa
pd953#Wydluzona Os. Maksymalna predkosc
pd954#Sygnal wejsciowy. Platforma wymiany gotowa
pd955#Parametry autofokusu. Wlacz ostrzezenie cisnienia gazu
pd956#Parametry Jog. Wlacz ciecie Jog
pd957#Fn1
pd958#Fn2
pd96#Sterowanie laserem. Szczytowy prad udarowy 
pd960#Parametry karty rozszerzen. Informacje o parametrach
pd961#Parametry karty rozszerzen. Skok gwintu
pd962#Parametry karty rozszerzen. Kierunek pracy silnika
pd963#Parametry karty rozszerzen. Impulsy na obrot
pd964#Parametry karty rozszerzen. Typ wejscia
pd965#Parametry karty rozszerzen. Typ wyjscia
pd966#Parametry karty rozszerzen. Predkosc jazdy osi
pd967#Parametry karty rozszerzen. Przyspieszenie ruchu osi
pd968#Parametry karty rozszerzen. Czas przyspieszenia ruchu osi
pd969#Parametry karty rozszerzen. Predkosc szybkiego bazowania osi
pd97#Kontrola gazu. Domyslne cisnienie
pd970#Parametry karty rozszerzen. Predkosc wolnego bazowania osi
pd971#Parametry karty rozszerzen. Maksymalny skok osi
pd972#Parametry karty rozszerzen. Przesuniecie poczatku osi (Offset)
pd973#Parametry karty rozszerzen. Przywrocenie pierwotnego kierunku osi
pd974#Parametry karty rozszerzen. Port wejsciowy ujemnego ograniczenia osi
pd975#Parametry karty rozszerzen. Port wejsciowy dodatniego ograniczenia osi
pd976#Parametry karty rozszerzen. Port wejsciowy alarmu silnika
pd977#Parametry karty rozszerzen. Port wejsciowy alarmu zatrzymania awaryjnego
pd978#Parametry karty rozszerzen. limit czasu komunikacji
pd979#Parametry karty rozszerzen. Tryb pracy
pd98#Kontrola gazu. Opoznienie wlaczenia gazu
pd980#Czwarta Os
pd981#Falownik silnika
pd982#Manual
pd982-1#Auto
pd983#Ogolne. Typ platformy
pd984#Ogolne. Tryb pracy
pd985#Sygnal wejsciowy. Zwolnienie platformy A
pd986#Sygnal wejsciowy. Zwolnienie platformy B
pd987#Sygnal wejsciowy. Platforma A jest na swoim miejscu
pd988#Sygnal wejsciowy. Platforma B jest na swoim miejscu
pd989#Sygnal wejsciowy. Limit sprzetowy platformy A
pd99#Kontrola gazu. Opoznienie otwarcia pierwszego gazu
pd990#Sygnal wejsciowy. Limit sprzetowy platformy B
pd991#Przycisk zewnetrzny. Wlacz srodowisko pracy
pd992#Przycisk zewnetrzny. Rozpocznij wymiane
pd993#Przycisk zewnetrzny. Zatrzymaj wymiane
pd994#Parametr opoznienia. Opoznienie mocowania na miejscu
pd995#Parametr opoznienia. Opoznienie zwolnienia zacisku
pd996#Parametry limitu czasu. Oczekiwanie na przekroczenie limitu czasu sygnalu zwalniania
pd997#Parametry limitu czasu. Limit czasu oczekiwania na sygnal przybycia
pd998#Ogolne. Dlugosc platformy wymiany
pd999#Ogolne. Predkosc wymiany platformy
pdAFDA_Alarm#Alarm skupienia
pdAFDA_AlarmInputPort#Port wejsciowy. Port alarmu systemowego
pdAFDA_EnableDAInvert#Parametr ostrosci. Wlacz odwrocenie DA
pdAFDA_EnableMovePort#Port wyjsciowy. Wlacz port ostrosci
pdAFDA_ExeDone#Ustawianie ostrosci zakonczone
pdAFDA_ExeDoneInputPort#Port wejsciowy. Ustawianie ostrosci zakonczone
pdAFDA_FocusEnableDelay#Port wyjsciowy. Opoznienie wlaczenia ostrosci
pdAFDA_FocusGoOriginDelay#Port wyjsciowy. Opoznienie powrotu ostrosci do bazy
pdAFDA_GoOrigionPort#Port wyjsciowy. Port bazowania autofokusu.
pdAFDA_MaxDAVal#Parametr ostrosci. Maksymalna wartosc DA (V)
pdAFDA_MoveEnable#Wlacz port ostrosci
pdAFDA_MoveFocusDAPort#Port wyjsciowy. Port DA do ustawiania ostrosci
pdAFDA_OriginOffset#Parametr ostrosci. Offset bazowy
pdAFDA_OrigionPort#Autofokus do bazy
pdAFDA_ParaTiTle#Parametr ostrosci
pdAFDA_Travel#Parametr ostrosci. Trasa skupienia
pd_Nest_AddPartNum#Importuj parametry. Importuj ilosc czesci
pd_Nest_AddSheetNum#Importuj parametry. Zaimportuj liczbe blach
pd_Nest_EdgeStock#Parametry rozmieszczania. Margines
pd_Nest_NestDir#Parametry rozmieszczania. Kierunek rozmieszczania
pd_Nest_NestDir_D2U#Od dolu do gory
pd_Nest_NestDir_L2R#Od lewej do prawej
pd_Nest_NestPartInner#Parametry rozmieszczania. Czy rozmiescic uklad
pd_Nest_PartRotateStepAngle#Parametry rozmieszczania. Kat kroku obrotu czesci
pd_Nest_PartSlect#Rozmieszczanie. Wybor czesci
pd_Nest_PartSpace#Parametry rozmieszczania. Przestrzen czesci
pd_Nest_ShareEdge#Parametry rozmieszczania. Wlacz wspolna krawedz
pd_Nest_ShareEdgeMinLen#Parametry rozmieszczania. Minimalna dlugosc wspolnego boku
pd_Nest_NestAccuracy#Parametry rozmieszczania. Dokladnosc rozmieszczania grafiki
pd_Nest_SheetSlect#Rozmieszczanie. Wybor arkusza
pd_Nest_StdSheet_H#Parametry calego arkusza. Wysokosc arkusza
pd_Nest_StdSheet_W#Parametry calego arkusza. Szerokosc arkusza 
pe0#Manual
pe1#Polautomat
pe2#Automat
pe3#Wcisnij A
pe4#Wcisnij B
pe5#Stop
pe6#Platforma wymiany nie wrocila do bazy. Najpierw dokoncz zwrot platformy wymiany
pe7#Platforma wymiany nie wrocila do bazy. Czy kontynuowac przetwarzanie?
pe8#Obrotowa platforma nie wraca do pierwotnej pozycji. Nie mozna rozpoczac procesu
pi0#Blad wprowadzania hasla, wprowadz ponownie!
pi1#Wprowadz haslo odblokowujace:
pi2#Odblokowac
pp0#¡¾%s¡¿Wprowadzona wartosc przekracza ustawiony zakres (%0.2f - %0.2f), wprowadz ponownie
pp1#¡¾%s¡¿Wprowadzona wartosc przekracza ustawiony zakres (%d - %d), wprowadz ponownie
pp2#Plik parametrow przetwarzania jest zapisany niepoprawnie, przeczytaj zapasowy plik parametrow przetwarzania!
pp3#Blad odczytu pliku parametrow przetwarzania kopii zapasowej, uruchom ponownie oprogramowanie!
rsd1#Przewijanie do przodu
rsd2#Przewijanie do tylu
rsd3#Arkusz rolkowy do bazy
sf0#Nr czesci:
sf1#Rozmiar grafiki:
sf2#Rozmiar grafiki: %.2fmm¡Á%.2fmm
slp0#Wstaw przed
slp1#Wstaw po
slp10#Opoznienie %dms
slp11#Rozpocznij petle (liczba petli: %d)
slp12#Skonczone
slp13#Ruch jalowy zakonczony
slp14#Powrot do bazy
slp15#Czy usunac wybrany proces?
slp16#Do bazy
slp17#Jog
slp18#Rozpocznij wymiane platformy
slp19#Wymiana platformy zakonczona
slp2#Modyfikuj
slp3#Usun
slp4#Start przetwarzania
slp5#Rozpocznij ruch jalowy
slp6#Oczekiwanie na [%s] (limit czasu [%d] milisekund)
slp7#Oczekiwanie na uruchomienie portu¡¾%d¡¿ (limit czasu [% z] milisekund)
slp8#Otworz port DO¡¾%d¡¿
slp9#Zamknij port DO¡¾%d¡¿
sp0#Status
sp1#X
sp2#Y
sp3#Z
sp4#A
sp5#V
sp6#Centrum
sp7#Cisnienie barometryczne
sp8#Temperatura
sp9#PWM Moc
ss0#Reset systemu
ss1#Sprzet nie jest podlaczony, system nie moze sie poruszac!
ss10#Odczyt i zapis
ss11#Prosze wprowadzic kod dostepu:
ss12#Tryb zaawansowany
ss13#Os ruchu
ss14#Puls
ss15#Stop
ss16#Blad wprowadzania wartosci DA1!
ss17#Blad wprowadzania wartosci DA2!
ss18#Blad wprowadzania wartosci PWM!
ss19#Limit ujemny
ss2#Polecenia nie mozna wykonac, gdy system jest w ruchu!
ss20#Baza
ss21#Dodatni limit
ss22#Oil
ss23#Usuwanie kurzu(%d, %d)
ss24#Przed recznym przesunieciem upewnij sie, ze urzadzenie mocujace jest zwolnione
ss3#Wprowadzone dane pulsacji sa nieprawidlowe, wprowadz ponownie, upewnij sie, ze liczba impulsow jest liczba calkowita!
ss4#DO
ss5#DI
ss6#Os ruchu
ss7#Puls
ss8#Wyslij
ss9#Tylko do odczytu
ti0#Wysokosc tekstu (mm)
tk0#7
tk1#8
tk10#3
tk11#OK
tk12#0
tk13#Anuluj
tk2#9
tk3#¡û
tk4#4
tk5#5
tk6#6
tk7#Wyczysc
tk8#1
tk9#2
zf0#Odswiez parametry
zf1#Nadpisz parametry
zf10#Stan wyjscia DO
zf100#Duza predkosc Jogu
zf101#Dane kalibracyjne
zf102#Importuj parametry
zf103#Eksportuj parametry
zf104#Nie udalo sie wyeksportowac danych parametrow kontrolera wysokosci!
zf105#Pomyslnie wyeksportowano dane parametrow kontrolera wysokosci!
zf106#Nie udalo sie zaimportowac danych parametrow kontrolera wysokosci!
zf107#Pomyslnie zaimportowano dane parametrow kontrolera wysokosci!
zf11#Kalibracja zakonczona
zf12#Trwa kalibracja
zf13#Kalibracja przerwana
zf14#Kalibracja jest zabroniona
zf15#Kalibracja zakonczona
zf16#Trwa kalibracja
zf17#Kalibracja przerwana
zf18#Kalibracja jest zabroniona
zf19#Wynik kalibracji danych to <
zf2#Numer produktu
zf20#Doskonaly
zf21#Dobry
zf22#Zly
zf23#> zapisac dane?
zf24#Kalibracja ruchomej glowicy
zf25#Kalibracja serwa zakonczona!
zf26#Kontroler wysokosci skalibruje ruchoma glowice, czy chcesz kontynuowac?
zf27#Przerwij kalibracje ruchomej glowicy
zf28#Kalibracja ruchomej glowicy
zf29#Czy serwo ma przestrze¨½ >20mm do kalibracji?
zf3#Wersja oprogramowania
zf30#Kalibracja nie zostala zakonczona
zf31#Kalibracja serwa
zf32#Kalibracja nie zostala zakonczona
zf33#Restart kontrolera wysokosci
zf34#Ponownie podlacz kontroler wysokosci
zf35#Stan operacyjny
zf36#Wlasciwosci kontrolera wysokosci
zf37#Zapisywanie parametrow powiodlo sie!
zf37-1#Kontroler wysokosci uruchomi sie ponownie automatycznie, prosze recznie kliknac przycisk ponownego polaczenia systemu, aby pozniej ponownie podlaczyc kontroler wysokosci!
zf38#Czy na pewno chcesz ponownie uruchomic kontroler wysokosci?
zf39#Kontroler wysokosci zostal ponownie uruchomiony, prosze recznie kliknac przycisk ponownego polaczenia systemu, aby pozniej ponownie podlaczyc kontroler wysokosci!
zf4#Wersja sprzetowa
zf40#Sprzet zostal pomyslnie ponownie podlaczony!
zf41#Parametry operacyjne
zf42#Trwa kalibracja
zf43#Kalibracja zakonczona
zf44#Kalibracja zakonczona dobrze
zf45#Kalibracja zakonczona zle
zf46#Kontroler wysokosci predkosc dzialania
zf47#Mala predkosc Jogu
zf48#Polecenie uruchomienia
zf49#Kontroler wysokosci nie powrocil normalnie do swojego pierwotnego stanu i nie mozna go skalibrowac!
zf5#Stan pracy
zf50#Parametry zostaly pomyslnie zapisane Po kliknieciu OK sprzet automatycznie uruchomi sie ponownie, aby parametry zaczely obowiazywac. Podlacz ponownie sprzet
zf51#Sygnal wysoki
zf52#Pozycja pulsu
zf53#Pozycja enkodera
zf54#Stan realizacji polecenia
zf55#Zwieksz wysokosc dokowania
zf56#Przywrocic ustawienia fabryczne
zf57#Wprowadz haslo operacji
zf58#Ta operacja zresetuje wszystkie parametry sprzetowe kontrolera wysokosci, czy kontynuowac?
zf59#Przywrocenie ustawien fabrycznych powiodlo sie!
zf6#Sila sygnalu
zf60#Zwieksz predkosc podnoszenia
zf61#Biezaca predkosc (mm/s)
zf62#Wartosc kompensacji sygnalu
zf63#Sledz czas
zf64#Stan przycisku
zf65#Nastepujacy blad
zf66#Wartosc rejestru DA
zf67#Kolejna wersja biblioteki
zf68#Pozycja serwa
zf69#Sledz blad
zf7#Wspolrzedne osi Z (mm)
zf70#Lokalizacja
zf71#Predkosc w czasie rzeczywistym
zf72#Stanowisko dowodcze
zf73#Wyjscie DA
zf74#Predkosc wyjsciowa
zf75#Status
zf76#Tryb zaawansowany
zf77#Biezace wspolrzedne miekkiego dolnego limitu
zf78#Poczatkowy numer seryjny miekkiego dolnego limitu
zf79#Skumulowana liczba bledow oscylatora kwarcowego
zf8#Temperatura (¡ãC)
zf80#Sila sygnalu w czasie rzeczywistym
zf81#Pojedyncza dlugosc calkowita
zf82#Wyszukiwanie ostatniej krawedzi Pozycja Z
zf9#Stan alarmu

RegName1#Identyfikacja produktu
RegName2#Wersja programu
RegName3#Stan wejscia
RegName4#Stan bazowania osi
RegName5#Stan alarmu
RegName6#Stan operacyjny
RegName7#Margines zewnetrznej pamieci podrecznej osi
RegName8#Stan pamieci podrecznej osi
RegName9#Skumulowany impuls osi X
RegName10#Skumulowany impuls osi Y
RegName11#Skumulowany impuls osi Z
RegName12#Skumulowany impuls osi W
RegName13#Enkoder osi X
RegName14#Enkoder osi Y
RegName15#Enkoder osi Y2
RegName16#Enkoder osi W
RegName17#Liczba osi pamieci podrecznej FPGA
RegName18#Rozmiar zewnetrznej pamieci podrecznej osi
RegName19#Wartosc probkowania AD
RegName20#Data
RegName21#Czas
RegName22#Stan peryferyjny
RegName23#Identyfikacja ramki Fifo
RegName24#Skumulowana wartosc impulsu osi X po zatrzymaniu
RegName25#Skumulowana wartosc impulsu osi Y po zatrzymaniu
RegName26#Skumulowana wartosc impulsu osi Z po zatrzymaniu
RegName27#Skumulowana wartosc impulsu osi W po zatrzymaniu
RegName28#Liczba buforow enkodera
RegName29#Stan wyjscia
RegName30#Zapasowy
RegName31#Stan alarmu laserowego
RegName32#Margines bufora FIFO przy zatrzymaniu
RegName33#Biezaca predkosc w osi X
RegName34#Biezaca predkosc w osi Y1
RegName35#Biezaca predkosc w osi Y2
RegName36#Biezaca predkosc w osi W
RegName37#Margines bufora danych ciecia w locie
RegName38#Status flycut wlaczony
RegName39#Rozmiar pamieci podrecznej danych flycut
RegName40#Wysokie 4 bajty adresu w czasie rzeczywistym kontrolera bezprzewodowego
RegName41#Srednie 4 bajty adresu w czasie rzeczywistym kontrolera bezprzewodowego
RegName42#Niskie 4 bajty adresu w czasie rzeczywistym kontrolera bezprzewodowego
RegName43#Wartosc klucza w czasie rzeczywistym kontrolera bezprzewodowego
RegName44#Dopasowana wartosc kodu kontrolera bezprzewodowego
RegName45#Wysokie 4 bajty adresu w czasie rzeczywistym adaptera USB
RegName46#Niskie 4 bajty adresu w czasie rzeczywistym adaptera USB
RegName47#Biezacy numer profilu wykonania
RegName48#Biezacy numer seryjny danych wykonania
RegName49#Pozycja zerowa fazy Z
RegName49_1#Stan zatrzymania punktu zerowego fazy Z
RegName50#Flaga operacji FIFO
RegName51#Sterowanie wyjsciem IO
RegName52#Wyjscie DA1
RegName53#Wyjscie DA2
RegName54#Wyjscie czestotliwosciowe PWM
RegName55#Wyjscie cyklu pracy PWM
RegName56#Konfiguracja parametrow zerowych fazy Z
RegName57#Konfiguracja parametrow dla dwoch lub wielu napedow
RegName58#Konfiguracja roznicy alarmow podwojnego napedu
RegName59#Konfiguracja czasu trwania alarmu dla dwoch napedow
RegName60#Wlacz konfiguracje flagi 1
RegName61#Wlacz konfiguracje flagi 2
RegName62#Konfiguracja typu wejscia limitu
RegName63#Dodatnia miekka wartosc graniczna osi X
RegName64#Ujemna miekka wartosc graniczna osi X
RegName65#Dodatnia miekka wartosc graniczna osi Y
RegName66#Ujemna miekka wartosc graniczna osi Y
RegName67#Dodatnia miekka wartosc graniczna osi Y2
RegName68#Ujemna miekka wartosc graniczna osi Y2
RegName69#Dodatnia miekka wartosc graniczna osi W
RegName70#Ujemna miekka wartosc graniczna osi W
RegName71#Wyjscie wlaczenia serwa
RegName72#Port wejsciowy zatrzymania awaryjnego
RegName73#Miekki znak zatrzymania awaryjnego
RegName74#Bezpieczne zatrzymanie osi z opoznieniem
RegName75#Bezpieczne zatrzymanie osi minus opoznienie
RegName76#Konfiguracja osi
RegName77#Bezpieczny wspolczynnik opoznienia
RegName78#Limit czasu komunikacji
RegName79#Sieciowy adres IP
RegName80#Maska podsieci
RegName81#Brama domyslna
RegName82#Szybkosc transmisji portu szeregowego
RegName83#Typ lasera
RegName84#Wartosc korekty DA1
RegName85#Wartosc korekty DA2
RegName86#Wlaczenie wyjscia cyklu pracy PWM
RegName87#Tolerancja wykrywania wspolrzednych enkodera Flycut
RegName88#Wartosc kalibracji wejscia AD
RegName89#Wersja sprzetowa MCC3721
RegName90#Wysokie 4 bajty kodu adresu uchwytu bezprzewodowego
RegName91#Srednie 4 bajty kodu adresu uchwytu bezprzewodowego
RegName92#Niskie 4 bajty kodu adresu uchwytu bezprzewodowego
RegName93#Szybkosc transmisji portu szeregowego FTC
RegName94#Wyjsciowe flagi kontrolne wewnetrzne i zewnetrzne
RegName95#Wysokie 4 bajty adresu konfiguracji adaptera USB
RegName96#Niskie 4 bajty adresu konfiguracji adaptera USB
RegName97#Komputer osi X wyslal liczbe impulsow
RegName98#Komputer osi Y wyslal liczbe impulsow
RegName99#Komputer osi Z wyslal liczbe impulsow
RegName100#Komputer osi W wyslal liczbe impulsow
RegName101#Przetwarzanie numeru progu alarmu FIFO
RegName102#DO bitu maski
RegName103#Skumulowana kompensacja impulsow osi X
RegName104#Skumulowana kompensacja impulsow osi Y
RegName105#Skumulowana kompensacja impulsow osi Z
RegName106#Skumulowana kompensacja impulsow osi W
RegName107#Logo kontroli wewnetrznej DA
RegName108#Zakres wewnetrznego napiecia sterujcego DA
RegName109#Szybkosc transmisji portu szeregowego RS485
RegName110#Zlozona pamiec konfiguracji
RegName111#Konfiguracja aktualizacji wersji programu
RegName112#PWM wlacza flage kontrolna FIFO
RegName113#Flaga protokolu FIFO
RegName114#Opoznienie filtra IN1
RegName115#Opoznienie filtra IN2
RegName116#Opoznienie filtra IN3
RegName117#Opoznienie filtra IN4
RegName118#Opoznienie filtra IN5
RegName119#Opoznienie filtra IN6
RegName120#Opoznienie filtra IN7
RegName121#Opoznienie filtra IN8
RegName122#Opoznienie filtra IN9
RegName123#Opoznienie filtra IN10
RegName124#Opoznienie filtra IN11
RegName125#Opoznienie filtra IN12
RegName126#Opoznienie filtra IN13
RegName127#Opoznienie filtra IN14
RegName128#Opoznienie filtra IN15
RegName129#Opoznienie filtra IN16
RegName130#Os ruchu czterokrotna czestotliwosc
RegName131#Skonfiguruj wewnetrzne i zewnetrzne flagi kontrolne osi
RegName132#Znak szukania krawedzi
RegName133#Pozycja krawedzi w osi X
RegName134#Pozycja krawedzi w osi Y
RegName135#Pozycja krawedzi w osi Z
RegName136#Pozycja krawedzi w osi W
RegName137#Wyjscie DA3
RegName138#Turning condition
RegName139#Wartosc kalibracji DA3
RegName140#Pozycja enkodera fazy Z osi X
RegName141#Pozycja enkodera fazy Z osi Y
RegName142#Pozycja enkodera fazy Z osi Z
RegName143#Pozycja enkodera fazy Z osi W