FileFilter_CraftFile#Tệp thủ công 
FileFilter_DxfFile#Tệp tiêu chuẩn 
FileTitle_ExportNestFile#Xuất kết quả mẫu 
FileTitle_ImportPartFile#Nhập thành phần tệp 
FileTitle_OpenNestProjFile#Mở tệp mẫu 
FileTitle_SaveNestProjFile#Lưu tệp mẫu 
MsgBox_DeleteFail_DestObjIsUsed#Đối tượng cần xóa đã được sử dụng. Không được phép xóa! 
MsgBox_DeleteFail_UsedObjIsnotDest#Đối tượng đã sử dụng hiện tại không bị xóa! 
MsgBox_NestDataChange_IsSave#Dữ liệu đã được thay đổi, lưu các thay đổi hiện tại? 
MsgBox_Nest_InvalieFileSuffix#Loại tệp không hợp lệ 
MsgBox_ProjectFileIsOpening#Đang tải tệp 
MsgBox_CutOffSheet#Đảm bảo đầu laser ở phía trên tấm trước khi hoạt động. Tiếp tục thực hiện? 
UI_Btn_Delete#Xóa 
UI_Btn_Save#Lưu 
UI_Btn_SelAll#Tất cả 
UI_Btn_SelInvert#Đảo chiều 
ab0#OK 
ab1#Kích hoạt 
ab10#Mã kích hoạt không hợplệ, vui lòng thử lại! 
ab11#Phần cứng trái phép, không thể kích hoạt! 
ab12#Mật khẩu sai, vui lòng thử lại! 
ab2#Hệ thống cắt laser SC 
ab3#Giấy phép vĩnh viễn 
ab4#Ngày 
ab5#ID phần cứng 
ab6#Copyright 2014-2099 AU3TECH 
ab7#Nhận phần cứng thất bại Hoặc phần cứng bất thường! 
ab8#Vui lòng nhập mã kích hoạt 
ab9#Kích hoạt thành công, số ngày còn lại: 
af0#Mô hình sản phẩm 
af1#Phiên bản phần mềm 
af10#Lặp lại 
af11#Đã trở về vị trí gốc 
af12#Chưa trở về vị trí gốc 
af13#Trở về gốc 
af14#Bước lên 
af15#Bước xuống 
af16#Dừng 
af17#Cắt giảm áp suất khí 
af18#Thuộc tính lấy nét ECH 
af19#ECH Property
af2#Nhập trạng thái 
af20#Đặt gốc theo cách thủ công 
af21#Đặt lại hệ thống 
af22#Bật cửa sổ trạng thái 
af23#Tham số ghi thành công, vui lòng khởi động lại phần mềm 
af24#Trả về gốc thủ công 
af25#Chế độ nâng cao 
af26#Tốc độ chạy 
af27#Điều chỉnh gốc tọa độ 
af28#Mục tiêu cắt giảm áp suất khí 
af29#LED RGB 
af3#Trạng thái đầu ra 
af30#Bật cảnh báo áp suất khí 
af30_1#Áp suất không khí trong khoang (bar) 
af30_2#Nhiệt độ gương chuẩn (°C) 
af30_3#Nhiệt độ gương lấy nét (°C) 
af30_4#Nhiệt độ gương bảo vệ dưới (°C) 
af30_5#Lumen humidity(%)Độ ẩm trong khoang (%) 
af4#Trạng thái báo động 
af5#Trạng thái chạy 
af6#Chạy lệnh 
af7#Vị trí trục 
af8#Tốc độ hiện tại 
af9#Điểm di chuyển bước dài 
ap0#Hủy 
ap1#OK 
ap10#Dưới cùng bên phải 
ap100#Danh sách các tập tin cuộn 
ap101#Đường dẫn tệp 
ap102#Số lượng dự kiến 
ap103#Số lượng thực hiện 
ap11#Bắt đầu vòng lặp 
ap12#Vui lòng kiểm tra kích thước đường viền sau khi bù 
ap2#Trên cùng bên trái 
ap20#Đặt về vị trí 0 
ap21#Tất cả đặt về vị trí 0 
ap22#Thông tin chạy thiết bị sẽ được đặt bằng không, tiếp tục? 
ap3#Lên 
ap30#Tự động tìm kiếm cạnh của phôi 
ap31#Cài đặt cạnh của phôi 
ap4#Trên cùng bên phải 
ap40#Nhận giá trị Z 
ap41#Hiệu chỉnh XY 
ap43#Đọc giá trị XY 
ap5#Bên trái 
ap6#Ở giữa 
ap7#OK 
ap8#Dưới cùng bên trái 
ap9#Bottom 
cd0#Định dạng mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại! 
cp0#Trục X 
cp1#Trục Y 
cp10#Giá trị đo thực tế đảo ngược 
cp11#Lỗi đảo ngược 
cp12#Khoảng cách đảo ngược 
cp13#Giá trị lỗi được đảo ngược 
cp14#Hoán đổi ngược lại 
cp15#Khoảng cách đảo ngược trung bình trong suốt quá trình (mm): %4f 
cp16#Điều chỉnh khoảng cách đảo ngược trung bình (mm) 
cp17#Thay đổi 
cp18#Nhập sai khoảng cách đảo ngược trung bình, vui lòng nhập lại! 
cp2#Dọn dẹp 
cp3#Lưu 
cp30#Đường dẫn tệp không hợp lệ 
cp31#Tệp trống 
cp32#Tập tin bị hỏng 
cp33#Không thể phân tích cú pháp tệp 
cp4#Thoát 
cp5#Các loại tệp được hỗtrợ(*.rtl;*.ren;*.pos;*.csv;)|*.rtl;*.ren;*.pos;*.csv;|| 
cp6#Bù chính xác 
cp7#Vị trí 
cp8#Giá trị đo thực tế 
cp9#Độ lệch dương 
cpd0#Lỗi giá trị dương 
cpd1#Lỗi giá trị âm 
cup0#Tự khóa 
cup1#Không tự khóa 
da0#Vui lòng nhập tên thủ công 
da1#Tên thủ công không thể trống 
da2#Hành động sẽ ghi đè dữ liệu quy trình đã chọn, tiếp tục? 
da3#Quá trình cập nhật dữ liệu thành công 
da4#Quá trình cập nhật dữ liệu không thành công 
da5#Dữ liệu chèn vào không thành công 
da6#Process Data Insert Failed
db0#Xóa 
db1#Xóa dữ liệu không thành công 
db2#Xử lý xóa dữ liệu thành công 
db3#ID quy trình 
db4#Tên quy trình 
db5#Thời gian cập nhật 
db6#Quy trình dữ tải dữ liệu lỗi 
db7#Lỗi đặt lại dữ liệu quy trình 
db8#Tệp dữ liệu quy trình bị hỏng 
db9#Kết nối cơ sở dữ liệu quy trình không thành công 
de0#Tốc độ di chuyển tối đa 
de1#Tăng tốc di chuyển tối đa 
de10#Khi khoảng cách giữa hai điểm bắt đầu của đường viền cắt nhỏ hơn giá trị đó, đầu cắt không được nâng lên nhưng vẫn theo dõi(Chiều dài Unlift di chuyển ngắn) 
de2#Thời gian tăng tốc di chuyển, phạm vi 60 - 250 
de3#Gia tốc tối đa trong quá trình cắt và xử lý máy 
de4#Tăng tốc thời gian cắt 
de6#Độ chính xác của phần góc giữa cắt, phạm vi 0,01-1,0 
de7#Trong quá trình cắt, hệ thống bị trì hoãn mỗi khi van được mở 
de8#Trong quá trình cắt, độ trễ hệ thống khi van được mở trước tiên 
de9#Độ trễ khí thay đổi 
dogActiveReslut1#Mã hóa-Không mã hóa phần cứng! 
dogActiveReslut10#Mã hóa - Hoạt động mở đồng hồ thất bại! 
dogActiveReslut11#Mã hóa-Nhập mã lỗi! 
dogActiveReslut2#Mã hóa-Phần cứng mã hóa không hợplệ! 
dogActiveReslut3#Mã hóa-giá trị đồng hồ không hợplệ 
dogActiveReslut4#Mã hóa - theo khu vực bị hư hỏng! 
dogActiveReslut5#Mã hóa - Mật khẩu sai! 
dogActiveReslut6#ID mã hóa-phần cứng không khớp! 
dogActiveReslut7#Mã hóa - ID người dùng không khớp! 
dogActiveReslut8#Mã hóa - Mật khẩu hết hạn! 
dogActiveReslut9#Mã hóa-Đồng hồ phần cứng quá chậm! 
dogState_ClockBroken#Phần cứng đồng hồ không hợp lệ 
dogState_DataBroken#Vùng dữ liệu phần cứng bị mất 
dogState_NoHardware#Không có phần cứng 
dogState_NotTheApp#ID ứng dụng chưa được xác thực 
dogState_TrialOver#Thời gian dùng thử đã hết hạn 
dogState_Unauth#Phần cứng trái phép 
dogState_VerifError#Lỗi chứng nhận hệ thống 
dogState_normal#Mã hóa OK 
dp0#Thủ công 
ds0#Chọn cổng DO 
dsc0#Bắt đầu theo dõi 
dsc1#Dừng theo dõi 
dsc2#Thoát ra 
ec0#Mã nhận dạng thiết bị 
ec1#Phiên bản phần mềm 
ec10#Tần số PWM chiếm tỷ lệ (%) 
ec11#Trục 
ec12#Độ rộng xung(PWM) 
ec13#Dừng lại 
ec14#Trở về nguyên bản 
ec15#Tần số 
ec16#Chiếm tỷ lệ (%) 
ec17#Cài đặt 
ec18#Giá trị PWM bị lỗi 
ec19#Giá trị PWM Freq không nằm trong phạm vi (1-50000Hz)! 
ec2#Nhập trạng thái 
ec20#Giá trị đầu vào PWM bị sai 
ec21#Giá trị PWM không trong phạm vi (0-100) 
ec22#Giá trị bước bị nhập sai! 
ec23#Giá trị tốc độ không nằm trong phạm vi (0-10000mm)! 
ec24#Giá trị tốc độ bị nhập sai! 
ec25#Giá trị tốc độ không nằm trong phạm vi (1-200mm/s) 
ec26#Tốc dộ 
ec27#Thộc tính bảng mở rộng 
ec28#Quay trở lại vị trí A 
ec29#Quay trở lại vị trí B 
ec3#Trạng thái đầu ra 
ec30#Kích hoạt giới hạn mềm trục thứ 4 
ec4#Trạng thái báo động 
ec5#Trạng thái chạy 
ec6#Lệnh chạy 
ec7#Vị trí trục 
ec8#Tốc độ hiện tại (mm / s) 
ec9#PWM Freq(Hz)
es0#Điểm đánh dấu P1 
es1#Điểm đánh dấu P2 
es2#Góc quay: 0° 
es3#Vui lòng đánh dấu điểm P1 và P2 bằng đèn đỏ 
es4#Xoay góc: %.2f° 
gd0#Thiết lập quy trình cơ bản 
gd1#(xung/mm) 
gd2#(Phút) 
gmsg0#quét mặt cắt 
gmsg1#Văn bản 
gmsg2#Nhóm 
gmsg3#Đường viền 
gmsg4#Đồ họa không được xử lý 
gp0#Phần cứng không được kết nối, hãy kiểm tra xem bộ điều khiển và bộ điều chỉnh đã sẵn sàng để kết nối hay chưa 
gp1#Báo động đầu vào servo trục X 
gp10#Cảnh báo lỗi điều khiển kép trục Y1 
gp100#Tự động theo dõi phần cứng cảnh báo giới hạn dương 
gp1000#Hình họa nằm ngoài phạm vi 
gp101#Tự động lấy tiêu cự phần cứng báo động giới hạn âm 
gp102#Phần mền tự động theo dõi báo động giới hạn dương 
gp103#Phần mềm tự động theo dõi báo động giới hạn âm 
gp104#Tự động theo dõi servo báo động không hợp lệ 
gp105#Đèn báo tự động theo dõi 5 
gp106#Đèn báo tự động theo dõi 6 
gp107#Đèn báo tự động theo dõi 7 
gp108# Đèn báo tự động theo dõi 8 
gp109# Đèn báo tự động theo dõi 9 
gp11#Lỗi hai trục Y2 
gp110#Đèn báo tự động theo dõi 10 
gp111#Tiêu điểm tự động không trở về vị trí ban đầu 
gp112#Tự động theo dõi áp suất khí thấp 
gp113#Tự động theo dõi áp suất khí cao 
gp114#Tự động theo dõi đèn báo nhiệt độ cao 
gp115# Đèn báo tự động theo dõi 15 
gp12#Hai bộ điều khiển trục W bị lỗi 
gp120#Laser 
gp121#Laser bị khóa 
gp122#Mở khóa Laser 
gp13#Báo động mạng đang được xử lý 
gp130#Kích thước bề mặt 
gp132#Chiều dài cắt 
gp133#Chiều dài cắt khô 
gp134#Số lần đục lỗ 
gp135#Thời gian hoàn thành 
gp136#%02dHour%02dMin%02dSec 
gp137#%.2fm 
gp138#%d 
gp139#Thời gian xử lý 
gp14#Chương trình FPGA không được đăng ký 
gp140#Cảnh báo 
gp141#Chương trình FPGA của bộ điều chỉnh không được nạp 
gp142#%.2fmm×%.2fmm 
gp143#Số lượng gia công 
gp144#%d 
gp146#%02dMin%02dSec
gp15#Chương trình FPGA không được nạp 
gp16#Báo động dừng khẩn cấp 
gp17#Báo động giới hạn dương phần cứng trục X 
gp18# Báo động giới hạn dương phần cứng trục Y1 
gp19#Báo động giới hạn dương phần cứng trục Y2 
gp2#Báo động đầu vào servo trục Y1 
gp20# Báo động giới hạn dương phần cứng trục W 
gp200#Thẻ mở rộng không được kết nối, vui lòng kiểm tra hệ thống 
gp2000#Tổng chiều dài gia công: %.3f (m), tổng chiều dài còn trống: %.3f (m), số lỗ đục: %d 
gp2001#Thời gian cắt: % .1f (s), Thời gian di chuyển nhàn rỗi: % .1f (s), Thời gian khoan: % .1f (s), Độ trễ Sys: (% .1f + % .1f) (s), Tổng thời gian: % d (phút) % .1f (s) 
gp201# Cảnh báo giới hạn âm phần cứng trục thứ 4 
gp202# Cảnh báo giới hạn dương phần cứng trục thứ 4 
gp203#Phần mềm trục 4 Cảnh báo giới hạn âm 
gp204# Cảnh báo giới hạn dương phần cứng trục thứ 4 
gp205# Cảnh báo servo trục thứ 4 
gp206# Cảnh báo dừng khẩn cấp trục thứ 4 
gp207# Extended Card Axis Warning 7 
gp208# Extended Card Axis Warning 8 
gp209# Extended Card Axis Warning 9 
gp21#Báo động giới hạn âm phần cứng trục X 
gp210# Extended Card Axis Warning 10 
gp211# Extended Card Axis Warning 11 
gp212# Extended Card Axis Warning 12 
gp213# Extended Card Axis Warning 13 
gp214# Extended Card Axis Warning 14 
gp215# Extended Card Axis Warning 15 
gp216# Extended Card Axis Warning 16 
gp217#Tọa độ ZF điều chỉnh cao cảnh báo bất thường 
gp218#Tín hiệu bộ điều ZF chỉnh thay đổi bất thường bằng không cảnh báo 
gp219#Số lượng các bộ phận gia công theo kế hoạch đã được hoàn thành 
gp22#Báo động giới hạn âm phần cứng trục Y1 
gp220#Tự động lấy tiêu cự không quay trở lại 
gp23#Báo động giới hạn âm phần cứng trục Y2 
gp24#Báo động giới hạn âm phần cứng trục W 
gp25# Phần mềm trục X báo động giới hạn dương 
gp26#Phần mềm trục Y1 báo động giới hạn dương 
gp27#Phần mềm trục Y2 báo động giới hạn dương 
gp28# Phần mềm trục W báo động giới hạn dương 
gp29#Phần mềm trục X báo động giới hạn âm 
gp3# động đầu vào servo trục Y2 
gp30# Phần mềm trục Y1 báo động giới hạn âm 
gp300#Nhấn vào mặt cắt 
gp301#Vẽ mặt cắt 
gp31#Phần mềm trục Y2 báo động giới hạn âm 
gp32#Phần mềm trục W báo động giới hạn âm 
gp33#Báo động giới hạn phần cứng trục Z 
gp34#Báo động giới hạn xuống phần cứng trục Z 
gp35#Phần mềm trục Z lên giới hạn báo động 
gp36#Phần mềm trục Z báo động giới hạn xuống 
gp37#Báo động đầu vào servo trục Z 
gp38#Báo động bảng điều khiển cảm ứng đầu cắt 
gp39#Báo động bộ mã hóa trục Z 
gp4#Báo động đầu vào servo trục W 
gp40#Báo động dây tín hiệu FTC 
gp41#FTC làm theo báo động lỗi 
gp42#Biến thể điện dung FTC quá nhỏ 
gp43#Tín hiệu điện dung của bộ điều chỉnh trở nên lớn bất thường, vui lòng thực hiện hiệu chuẩn lại 
gp44#Thông tin liên lạc cổng nối tiếp laser là bất thường 
gp45#FTC is emergency stop, make FTC go to the origin first
gp46#Báo động nhiệt độ hệ thống laser 
gp47#Báo động hệ thống laser 2 
gp48#Báo động hệ thống laser 3 
gp49#Trục trặc công suất laser 
gp5#Báo động ecoder trục X 
gp50#Hệ thống laser báo động khóa liên động bên ngoài 
gp51#Báo động đầu ra laser(Laser bị lỗi ánh sáng) 
gp52#Hệ thống laser bên trong báo động khóa liên động 
gp53#Báo động nguồn cung cấp điện hệ thống laser 
gp54#Bảng mạch hệ thống hiện tại laser bị lỗi 
gp55#Hệ thống Laser báo động không xác định 
gp56#Báo động máy làm mát nước 
gp57#Bộ điều chỉnh thông tin liên lạc bất thường, hãy kiểm tra xem bộ điều chỉnh đã sẵn sàng để kết nối hay không 
gp58#Hệ thống laser không được kết nối, vui lòng kiểm tra hệ thống laser 
gp59#Báo động FTC, vui lòng kiểm tra trạng thái làm việc của FTC 
gp6#Báo động encoder trục Y1 
gp61#Tọa độ X 
gp62#Tọa độ Y 
gp63#Chiều cao 
gp64#Chiều rộng 
gp65#Căn chỉnh điểm 
gp66#Góc nghiêng 
gp67#Bán kính 
gp68#Góc trung tâm 
gp69#Chiều dài trục chính 
gp7#Báo động ecoder trục Y2 
gp70#Từ chiều dài trục 
gp71#Góc R 
gp72#Số điểm trên cùng 
gp73#Vòng tròn bên ngoài R 
gp74#Vòng tròn bên trong R 
gp75#Chỉ số 
gp76#Số đường viền 
gp77#Phông chữ 
gp78#Font NO 
gp79#Segoe UI 
gp8#Báo động ecoder trục W 
gp80#Mặt cắt 1 
gp81#Lớp nền 
gp82#Lớp đánh dấu 
gp83#Mặt cắt 
gp84#Time
gp85#Mô tả 
gp86#Tin nhắn 
gp87#Quá trình 
gp88#Báo động: %s %s 
gp88-1#Cảnh báo đã được dỡ bỏ: %s %s 
gp89#Kết nối lại 
gp9#Lỗi bộ điều khiển trục X 
gp90#Dỡ bỏ cảnh báo 
gp91#Z Go Origin 
gp92#Laser cảnh báo, vui lòng kiểm tra để xác nhận tình trạng hoạt động của laser 
gp93#Trạng thái 
gp94#Đã được giải phóng 
gp95#Hệ thống theo dõi tự động không được kết nối, vui lòng kiểm tra hệ thống 
gp96#Cảnh báo bất thường về trạng thái mạng 
gp97#Thiết lập tương đương xung trục chuyển động hệ thống lỗi, vui lòng đặt lại 
gp98#Cài đặt 
gp99#Tự động lấy tiêu cự gốc 
gpa0#Hiệu chỉnh loại khí 
gpa1#Bật điều chỉnh áp suất không khí 
gpa10#Tắt điện áp 
gpa11#Thiết lập điểm chỉnh sửa sẽ làm trống dữ liệu điểm điều chỉnh hiện có, có tiếp tục không? 
gpa12#Điểm hiệu chuẩn 
gpa13#Tiêu điểm (mm) 
gpa2#Điểm điều chỉnh áp suất không khí 
gpa3#Đặt số điểm 
gpa4#Lưu dữ liệu 
gpa5#Điện áp 
gpa6#Áp suất không khí (Bar 
gpa7#Đặt điện áp 
gpa8#Sửa điểm lỗi 
gpa9#Dữ liệu hiện tại có được lưu hay không? 
gs0#Thu phóng đồ họa 
gs1#Thu phóng điểm trung tâm 
gv0#Tham số tương tác đồ họa 
gv1#Thông số cơ bản của phần mềm (khởi động lại phần mềm có hiệu lực) 
gv2#Mặc định 
hp0#Xuất 
hp1#Nhập 
hp10#Lưu tệp tham số phần cứng 
hp100#Trục thứ 4 đã được đặt để lấy tiêu cự tự động, vui lòng kiểm tra 
hp101#Trục thứ tư đã được cấu hình để cuộn tự động, vui lòng đặt lại 
hp103#Trục thứ tư đã được cấu hình để xoay nền tảng, vui lòng đặt lại 
hp104#Để cấu hình trục thứ tư, xin vui lòng liên hệ với nhà sản xuất đầu tiên 
hp11#Tham số phần cứng 
hp12#Xuất các thông số phần cứng thành công! 
hp13#Nhập tệp tham số phần cứng 
hp14#Thao tác này ghi đè lên các tham số phần cứng hiện tại và tiếp tục không? 
hp15#Nhập các thông số phần cứng thành công! 
hp16#Tham số trục cơ bản 
hp17#Đầu vào và đầu ra 
hp18#Điều chỉnh các thông số 
hp19#Bật chỉnh thẳng đứng 
hp2#Trục 
hp20#Lấy trục X làm cơ sở để điều chỉnh trục Y 
hp21#Lấy trục Y làm cơ sở để điều chỉnh trục X 
hp22#Chạy khô một hình vuông, nhập chiều dài AB và AC: 
hp23#Chiều dài AB 
hp24#Chiều dài AC 
hp25#Bù khoảng cách ốc vít 
hp26#Không bù 
hp27#Chỉ bù đắp cho khoảng cách đảo ngược 
hp28#Bù khoảng cách ốc vít đầy đủ 
hp29#Trở về tham số nguồn gốc 
hp3#Laser 
hp30#Loại laser 
hp31#Tham số bộ điều chỉnh 
hp32#Khí phụ trợ (để đảm bảo độ tin cậy sử dụng, công tắc van được khuyến khích cấu hình là DO9 hoặc DO10) 
hp32-1#Khí phụ trợ (để đảm bảo độ tin cậy sử dụng, công tắc van khí được khuyến khích cấu hình từ DO13 đến DO16) 
hp33#Tham số nâng cao 
hp34#Nhập dữ liệu bù 
hp35#Gỡ lỗi các thông số 
hp36#Các thông số cấu hình phần cứng được lưu trữ sai, vui lòng kiểm tra các tệp liên quan! 
hp37#Các thông số yêu cầu phần mềm khởi động lại có hiệu lực, xin vui lòng khởi động lại phần mềm theo cách thủ công! 
hp38 #Các thông số yêu cầu khởi động lại phần cứng có hiệu lực, vui lòng nhấp vào "Khởi động lại phần cứng" trong tùy chọn nâng cao để khởi động lại thẻ điều khiển phần cứng theo cách thủ công và khởi động lại phần mềm! 
hp39#Đầu ra tùy chỉnh 
hp4#Bộ điều chỉnh FTC 
hp40#Tên 
hp41#Cổng đầu ra 
hp42#Tự khóa 
hp43#Thêm 
hp44#Xóa 
hp45#Cảnh báo tùy chỉnh 
hp46#Vui lòng nhập tên 
hp47#Cảnh báo tùy chỉnh 
hp48#Tên 
hp49#Nhập cổng 
hp5#Khí phụ trợ 
hp50#Thường đóng 
hp51#Lưu các tham số cấu hình phần cứng không thành công, vui lòng lưu lại! 
hp52#Chiều dài L1 
hp53#Chiều dài L2 
hp54#Các giá trị tương đương xung trục được thiết lập sai, vui lòng đặt lại và lưu! 
hp55#Lấy tiêu cự tự động 
hp56#Lấy thông số tiêu cự tự động 
hp6#Đầu vào và đầu ra 
hp60#Chỉ số chuyển động trùng lặp và không thể lưu, vui lòng đặt lại! 
hp61#Bật bù theo chiều dọc, góc bồi thường %0,2f° 
hp62#Nhập dữ liệu bù theo chiều dọc nhỏ hơn góc bù tối thiểu 0,02°, vui lòng kiểm tra! 
hp63#Nhập dữ liệu bù theo chiều dọc không đáp ứng các quy tắc tứ giác song song, vui lòng kiểm tra lại! 
hp64#Đầu vào tùy chỉnh 
hp65#Chức năng hoạt động 
hp7#Tham số nâng cao 
hp70#Bảng mở rộng 
hp71#Nền tảng trao đổi 
hp72#Cuộn tự động 
hp73#Xoay nền tảng 
hp8#Dữ liệu cấu hình phần cứng đã được sửa đổi và các sửa đổi hiện tại có được lưu không? 
hp80#Điều chỉnh áp suất không khí 
hp81#Tham số DI 
hp9#xml file(*.xml)|*.xml|All Files (*.*)|*.* 
is0#Cài đặt tham số truy cập phần cứng hoàn tất và phần cứng sẽ tự động khởi động lại! 
jm0#Ghép nối 
jm1#Vui lòng nhấn cả nút rẽ trái và phải của tay cầm 
jm2#Tay cầm được ghép nối thành công! 
jm3#Tín hiệu tay cầm không hợp lệ và ghép nối thất bại! 
lcv0#Xóa điểm dữ liệu 
lp0#Tham số mặt cắt 
lp1#Tham số mặt cắt đã được thay đổi, lưu các thay đổi hiện tại? 
lp10#Các thông số hiện tại sẽ bị ghi đè, tiếp tục? 
lp11#Nhập các thông số hệ thống đã được nhập thành công! 
lp12#Sao lưu các thông số hệ thống 
lp13#Sao lưu các thông số hệ thống thành công! 
lp14#Khôi phục thành công các thông số hệ thống! 
lp15#Các tham số lớp được lưu trữ sai, vui lòng kiểm tra các tệp liên quan! 
lp16#[Chiều cao cắt] trong lớp %d không được lớn hơn [chiều cao nâng lên], vui lòng đặt lại 
lp17#[Chiều cao cắt] trong lớp %d không được lớn hơn [chiều cao đục lỗ], vui lòng đặt lại 
lp18#[Chiều cao đục lỗ] trong lớp %d không được lớn hơn [chiều cao đục lỗ cấp 3], vui lòng đặt lại 
lp19#[Chiều cao cắt] trong lớp %d không được lớn hơn [chiều cao cắt với màng], vui lòng đặt lại 
lp2#Công suất 
lp3#Tần số 
lp4#Ghi chú 
lp5#Lỗi tải tham số mặt cắt 
lp6#Lớp phủ mặt cắt 
lp7#Lưu tham số mặt cắt 
lp8#Các tham số mặt cắt được xuất thành công! 
lp9#Nhập các tham số mặt cắt 
ls0#Mã kích hoạt 
ls1#Số ngày kích hoạt còn lại 
ls10#Mã kích hoạt lưu thành công! 
ls11#Mã kích hoạt lưu không thành công! 
ls12#Định dạng sai
ls13#Định dạng sai, vui lòng nhập số 0-9999! 
ls2#Giấy phép vĩnh viễn 
ls3#Kết nối phần cứng thất bại, lưu dữ liệu không thành công! 
ls4#Cài đặt thông tin kích hoạt được ủy quyền đã thành công! 
ls5#Tệp văn bản (*.txt)|*.txt 
ls6#Lưu tệp mã kích hoạt 
ls7#ID phần cứng:%d\r\n 
ls8#Mã: %d Ngày:%d\r\n 
ls9#Mã số: %d Ngày: vĩnh viễn\r\n 
mf0#Bộ điều khiển kết nối thành công 
mf10#Lưu 
mf100#Ghép nối mạch 
mf1000#Hệ thống đang chạy, không thể thoát 
mf1001#Nếu bạn phát hiện một sự thay đổi trong loại bộ điều khiển chính, khởi động lại phần mềm 
mf100_1#Điền vòng tròn 
mf101#Kết nối mạch bằng tay 
mf102#Các thông số mạch kết nối thủ công 
mf103#Loại bỏ các kết nối mạch 
mf103-1#Nổ một liên kết nhỏ 
mf103-2#Auto Micro Joint
mf104#Quy trình nâng cao 
mf105#Sắp xếp 
mf106#Từ trái sang phải 
mf107#Từ phải sang trái 
mf108#Từ dưới lên trên 
mf109#Từ trên xuống dưới 
mf11#Lưu dưới dạng 
mf110#Đường dẫn ngắn nhất 
mf111#Sắp xếp thủ công 
mf112#Quét mặt cắt 
mf112_1#Quét mặt cắt theo hình tròn 
mf112_2#Quét mặt cắt theo từng đoạn 
mf112_3#Quét mặt cắt thèo hình viên phấn 
mf112_4#Quét mặt cắt theo hình vòng cung 
mf113#Bù 
mf114#Cầu nối 
mf115#Hỗ trợ 
mf116#Kích thước 
mf117#Phân tích hệ thống 
mf118#Màn hình 
mf119#Tương tác 
mf120#Bộ điều chỉnh FTC 
mf121#Tốc độ mô phỏng 
mf122#Trạng thái đang chạy 
mf123#Cảnh báo 
mf124#Nhật ký chạy 
mf125#Chẩn đoán hệ thống 
mf125_1#Thống kê và báo cáo xử lý
mf125_2#Xử lý số liệu thống kê
mf125_3#Xử lý báo cáo
mf126#Xác định lỗi 
mf127#Nâng cao 
mf128#Phần cứng 
mf129#Cấu hình tham số 
mf13#Nhập đồ họa 
mf13_1#Xoay nền tảng 
mf13_2#Thay đổi nền tảng 
mf13_3#Kiểm soát cuộn 
mf13_4#Bắt đầu cắt 
mf13_5#Cắt đứt các thông số 
mf130#Kết nối lại phần cứng 
mf131#Khởi động lại phần cứng 
mf132#Nâng cấp phần cứng 
mf133#Thiết lập IP gốc 
mf134#Truy cập cài đặt 
mf135#Tay cầm được ghép nối 
mf136#Phần mềm 
mf137#Cài đặt phần mềm 
mf138#Hệ thống phục hồi 
mf139#Trợ năng 
mf14#Khởi tạo 
mf140#Bật khử bụi 
mf141#Chạy điều khiển 
mf142#Chạy các tham số 
mf143#Bộ điều khiển sẵn sàng 
mf144#Bộ điều chỉnh sẵn sàng 
mf145#Laser sẵn sàng 
mf146#Tốc độ (mm / s): 9999 
mf147#Segoe UI 
mf148#Đồ họa đã được thay đổi, lưu lại những thay đổi hiện tại? 
mf149#Các loại tệp được hỗ trợ(*.dxf;*.chf;*.nc;*.txt;*.cnc;*.g;*plt)|*.dxf;*.chf;*.nc;*.txt;*.cnc;*.g;*.plt|| 
mf15#Quay lại gốc 
mf150#Mở tệp 
mf151#Đường dẫn tệp không chính xác, vui lòng chọn lại tệp! 
mf152#Lưu tệp 
mf153#Tệp vượt quá 100M, nhập không thành công, Sử dụng tính năng "Mở" để nhập đồ họa! 
mf155#Loại tệp không chính xác! 
mf156#Hệ thống sẽ thực hiện hoạt động trở lại ban đầu, bạn có muốn tiếp tục không? 
mf157#Z trở lại vị trí gốc 
mf158#Trục X sẽ trở lại vị trí gốc, bạn có muốn tiếp tục không? 
mf159# Trục Y sẽ trở lại vị trí gốc, bạn có muốn tiếp tục không? 
mf16#Chỉ trục X trở về vị trí gốc 
mf160#Hệ thống không có đủ bộ nhớ và hoạt động thất bại! 
mf161#Đồ họa không thỏa mãn việc quét mặt cắt! 
mf162#Nhập mật khẩu 
mf163#Hệ thống đang xử lý, vui lòng dừng lại trước! 
mf164#Thoát khỏi ứng dụng? 
mf165#Kết nối lại phần cứng thành công 
mf166#Kết nối lại phần cứng không thành công 
mf167#Hệ thống sẽ được khôi phục về trạng thái làm việc gần đây, tiếp tục? 
mf168#Phục hồi hệ thống được thực hiện, xin vui lòng cho XYZ về vị trí gốc trước khi khởi động lại quá trình! 
mf169#Hệ thống được phục hồi về trạng thái làm việc gần đây 
mf17#Chỉ trục Y trở về vị trí gốc 
mf17_1#Điều chỉnh servo kép 
mf170#Vô hiệu hóa khử bụi 
mf171#Bật khử bụi 
mf172#Bộ điều khiển không được kết nối, vui lòng kiểm tra! 
mf173#tệp scb(*.scb)|*.scb| Tất cả các tệp (*.*)|*.*|| 
mf174#Nhập tệp nâng cấp 
mf175#Hành động này sẽ nâng cấp firmware bộ điều khiển, tiếp tục? 
mf176#Nâng cấp tệp lỗi, vui lòng chọn lại tệp! 
mf177#Phần cứng đang được nâng cấp, vui lòng chờ... 
mf178#Nâng cấp phần cứng 
mf179#Nâng cấp phần cứng hoàn tất và sẽ được khởi động lại sau khi nhấp vào nút 'OK', vui lòng kết nối lại phần cứng theo cách thủ công! 
mf18#Quay trở lại điểm gốc
mf180#Nhiệt kế Laser 
mf181#FTC Quá trình rút gọn 
mf182#Hành động 
mf183#Hình ảnh mặt phẳng nằm ngang 
mf184#Hình ảnh mặt phẳng đứng 
mf185#Xoay 
mf186#Quy trình 
mf187#Tối ưu hóa đồ họa 
mf188#Sắp xếp 
mf189#Tối ưu hóa thông số 
mf19#Thanh tra bên
mf190#Sắp xếp các tham số 
mf191#Tham số mạch kết nối 
mf192#Trang chủ Tham chiếu Thông số 
mf193#Mở tệp 
mf194#Xoay 
mf195#Lối tắt 
mf196#Lập kế hoạch một cú nhấp chuột 
mf197#Một cú nhấp chuột để lập kế hoạch các thông số 
mf198#Phóng to 
mf199#Thu nhỏ 
mf20#Hủy bỏ các cạnh 
mf20-1#Auto Edge Seek
mf200#Đặt lại dạng xem 
mf201#Trở về nguyên bản 
mf202#Từ trong ra ngoài 
mf203#Từ ngoài vào trong 
mf204#Hình ảnh nhỏ được ưu tiên 
mf205#Tham số dây dẫn 
mf206#Sắp xếp hoàn tất 
mf207#Thêm dây dẫn hoàn tất 
mf208#Thêm liên kết mạch hoàn tất 
mf209#Kế hoạch một cú nhấp chuột đã hoàn tất 
mf21#Xóa báo động 
mf21-1#Thiết lập Servo kép 
mf21-2#Thiết lập cài đặt 
mf210#Sao lưu thông số 
mf211#Nhập thông số 
mf212#Kiểm tra phần cứng 
mf213#Trơn nhẵn 
mf214#Bật tính năng đo lỗi 
mf215#Tắt tính năng đo lỗi 
mf216#phân vùng 
mf217#Hủy bù 
mf22#Sao lưu 
mf220#Hệ thống này không hỗ trợ sử dụng windows XP và đề nghị nâng cấp lên Windows 7 hoặc mới hơn! 
mf221#Trục Z trở lại thời gian chờ ban đầu, vui lòng kiểm tra trục Z! 
mf222#XYZ trở về vị trí gốc 
mf223#Trình điều khiển báo động được hủy bỏ, nhấp vào "OK", hệ thống sẽ tự động trở lại ban đầu, nhấp vào "Hủy bỏ", hệ thống sẽ không thực hiện trở lại 
mf224#Kết nối bộ điều chỉnh không thành công 
mf225#Kết nối điều khiển từ xa thành công 
mf226#Kết nối điều khiển từ xa không thành công 
mf227#Phần cứng đang khởi động lại, vui lòng đợi... 
mf228#Phần cứng hết hạn sau %d ngày 
mf229#Đo lường dữ liệu 
mf23#Trợ giúp 
mf230# Khởi động lại phần cứng là xong, vui lòng khởi động lại phần mềm! 
mf231#Lỗi ngắt kết nối hệ thống, vui lòng chỉ định điểm ngắt theo cách thủ công 
mf232#Phiên bản phần cứng của bộ điều khiển quá cũ, hãy nhấp vào ok và phần cứng sẽ được cập nhật tự động 
mf233#Tái cấu trúc 
mf234#Xuất thông số sang tệp 
mf235#Nhập thông số từ tệp 
mf236#Xuất thông số sang phần cứng thành công 
mf237#Xuất thông số sang phần cứng không thành công 
mf238#Hành động này sẽ ghi đè lên cấu hình phần cứng hiện tại, tiếp tục? 
mf239#Các tham số được nhập thành công từ phần cứng,Vui lòng khởi động lại phần mềm theo cách thủ công để các tham số có hiệu lực 
mf24#Thông tin 
mf240#Nhập tham số từ phần cứng không thành công 
mf241#Tự động nâng cấp lỗi tệp, hãy chọn tệp theo cách thủ công để nâng cấp 
mf242#Điều khiển từ xa sẵn sàng 
mf243#Đã ngắt kết nối điều khiển từ xa 
mf244#Nâng cấp phiên bản tệp không chính xác, vui lòng chọn lại tệp nâng cấp! 
mf245#Thông số được tải lên 
mf246#Trục Z bị ngắt kết nối, dừng lại và trở lại vị trí gốc 
mf247#Nâng cấp bộ điều chỉnh 
mf248#Nâng cấp bộ điều chỉnh thành công,Xin vui lòng khởi động lại phần mềmmf249#Tự động lấy tiêu cự 
mf25#Vẽ 
mf250#Chia sẽ cạnh 
mf250_1#Chia sẽ cạnh loại C 
mf251#Thử chất lượng 
mf251-1#Từ quảng cáo
mf252#Xử lý báo cáo [mới nhất]
mf253#Xử lý báo cáo [tất cả]
mf26#Xem 
mf26-1#Sử dụng
mf26-2#Kiểm tra
mf27#Chọn đường viền 
mf28#Chỉnh sửa nút 
mf29#Chế độ xem di chuyển 
mf30#Hoàn tác 
mf300#Hệ tọa độ nổi 
mf301#Hệ tọa độ phôi 1 
mf302#Hệ tọa độ phôi 2 
mf303#Hệ tọa độ phôi 3 
mf304#Hệ tọa độ phôi 4 
mf305#Hệ tọa độ phôi 5 
mf306#Hệ tọa độ phôi 6 
mf307#Hệ tọa độ 
mf308#Tệp ZFB(*.zfb)|*.zfb| Tất cả các tệp (*.*)|*.*|| 
mf31#Làm lại 
mf32#Lựa chọn 
mf33#Chọn tất cả 
mf34#Chọn ngược lại 
mf35#Chọn đường cong chưa đóng 
mf36#Chọn đồ họa nhỏ hơn 
mf37#Chọn đường cong tương tự 
mf38-0#Cho thấy
mf38#Hiển thị hộp bên ngoài đồ họa 
mf39#Hiển thị đường cong chưa khép kín dưới dạng màu đỏ 
mf40#Hiển thị số thứ tự 
mf400#Góc vát cạnh 
mf401#Tự động vát cạnh 
mf402# α Vát cạnh 
mf403#Xóa α Vát cạnh 
mf404#Giải phóng góc 
mf406#Điểm làm mát 
mf406-1#Điểm làm mát thủ công 
mf407#Điểm làm mát tự động 
mf408#Loại bỏ các điểm làm mát 
mf41#Hiển thị điểm bắt đầu của đường dẫn 
mf411#Mẫu cao cấp 
mf412#Các thông số mẫu 
mf42#Hiển thị hướng đường dẫn 
mf420#Xuất bảng 
mf43#Hiển thị đường di chuyển 
mf430#Ping: 99999999
mf431#Mở thư mục nhật ký 
mf431-1#Mở nhật ký được mã hóa 
mf432#Phiên bản phần cứng của bộ điều khiển ZF quá cũ, hãy nhấp vào ok và phần cứng sẽ được cập nhật tự động 
mf433#Lấy tiêu điểm (mm): 0,00 
mf434#Vị trí tiêu điểm (mm): %0.1f 
mf435#Báo động lỗi ổ đĩa kép được dỡ bỏ, nhấp vào "OK", hệ thống sẽ tự động trở lại ban đầu, nhấp vào "Hủy bỏ", hệ thống sẽ không thực hiện trả lại ban đầu 
mf436#Kiểm tra mạng 
mf437#Cài đặt IP hoàn tất 
mf438#Tập tin AFB(*.afb)|*.afb| Tất cả các tệp (*.*)|*.*|| 
mf439#Nâng cấp tiêu cự điện thành công,Xin vui lòng khởi động lại phần mềm 
mf44#Vẽ 
mf440#Nâng cấp bộ điều chỉnh 
mf441#Các thông số hệ thống đọc lỗi và các thông số hệ thống sẽ tự động được đọc từ phần cứng sau khi nhấp vào OK 
mf442#Các tham số hệ thống đã được phục hồi thành công 
mf443#Phục hồi tham số hệ thống không thành công, khôi phục hoặc cấu hình các tham số hệ thống theo cách thủ công 
mf444#IO tùy chỉnh 
mf445#Tinh chỉnh 
mf446#Tự động tính toán độ dài bước 
mf447#Độ dài bước 
mf448#Hệ thống phát hiện ra rằng tương đương xung trục không được thiết lập đúng cách và trục chuyển động sẽ bị vô hiệu hóa, vui lòng đặt lại 
mf449#Hệ thống không thực hiện hoạt động trả lại ban đầu, vui lòng hoàn thành việc trả lại bản gốc và bật xác định lỗi một lần nữa 
mf45#Một đường thẳng 
mf450#Đang tải hệ thống 
mf451#Cửa sổ trạng thái 
mf452#Tự độngdịch chuyển 
mf46#Vòng tròn 
mf459#Hệ thống SC 
mf460#Lấy mẫu 
mf461#Nhập thành phần 
mf462#Nhập bảng 
mf463#Lấy mẫu nhanh 
mf464#Mẫu cao cấp 
mf465#Thêm các bộ phận
mf466#Thêm bảng 
mf47#Ba điểm vẽ vòng tròn 
mf470#Tối ưu hóa 
mf471#Loại bỏ các đường trùng lặp 
mf472#Thay thế vòng tròn 
mf473#Tấm tiêu chuẩn 
mf474#Đường cong mịn
mf475#Đường cong phân chia
mf476#Kết hợp dây nối
mf48#Vòng cung 3 điểm 
mf480#Tham số được xuất sang phần cứng 
mf481#Các tham số được nhập từ phần cứng 
mf482#Trục ZF trở về vị trí gốc trước, XY trở về vị trí gốc sau 
mf483#Mở tìm kiếm cạnh 
mf484#Góc đảo ngược thủ công 
mf485#Thêm góc α 
mf486#Thiết lập bù 
mf487#Cắt gập
mf49#Quét vòng cung 
mf490#Laser mở khóa thành công, khởi động lại laser và phần mềm 
mf491#Mở khóa mã xác minh lỗi, vui lòng nhập lại! 
mf492#Mã mở khóa có độ dài sai 
mf493#Nhập sai mã mở khóa quá nhiều lần và laser bị khóa 
mf494#Mở khóa lỗi nhập mã, tia laser còn lại cơ hội nhập %d! 
mf495#Mở khóa laser thất bại 
mf496#Không tìm thấy được mã hóa 
mf497#Các mẫu xuất hiện đường viền không khép kín 
mf498#Kích thước tấm quá nhỏ 
mf499#Đoạn thẳng quá ngắn 
mf520#Kích thước tấm quá lớn 
mf521#Các bộ phận không tuân thủ các quy tắc màng bên trong và bên ngoài 
mf522#Tham số không chính xác khi thêm một phần 
mf523#Hơn 50 bộ phận 
mf524#Lỗi kernel DLL 
mf5#Kết nối bộ điều khiển thất bại 
mf50#Hình elip 
mf500#Phân bổ bộ nhớ thất bại 
mf501#Kết quả đầu ra không chính xác 
mf502#Lỗi thời gian chạy kernel 
mf503#Quá trình chương trình hiện tại không đủ bộ nhớ 
mf504#Hệ thống hiện tại không có đủ bộ nhớ 
mf505#Điền vào quá nhiều dữ liệu, hệ thống không có đủ bộ nhớ, xin vui lòng giảm dữ liệu điền 
mf51#Hình chữ nhật 
mf510#Tự dộng cập nhật 
mf512#Tổng số mặt hàng sẽ được đặt thành 0, Tiếp tục? 
mf513#Hệ tọa độ thủ công 
mf514#Cài dặt tọa độ gốc 
mf52#Hình chữ nhật tròn 
mf53#Đa giác 
mf54#Hình ngôi sao 
mf55#Văn bản 
mf56#Nhiều phân đoạn 
mf57#Đường cong 
mf58#Một điểm 
mf59#Biến đổi đồ họa 
mf590#Sự biến đổi hình học
mf591#Kích thước
mf6#Bắt đầu 
mf60#Thu phóng 
mf600#Phần mềm không thể được sử dụng trên phần cứng này, bạn nên sử dụng phần mềm phiên bản SC1000 V1.0.107 SP2! 
mf601#Bật kiểm tra giám sát 
mf602#Tắt kiểm tra giám sát 
mf603#Quản lý quy trình 
mf604#Điều chỉnh Bắt đầu 
mf605#Một dấu chấm duy nhất thay thế vòng tròn 
mf61#Xoay 
mf610#Chọn lớp đầu tiên 
mf611#Chọn lớp cuối cùng 
mf62#90° theo chiều kim đồng hồ 
mf620#Bảng mở rộng 
mf621#Nền tảng trao đổi 
mf622#Thẻ mở rộng không được kết nối, vui lòng kiểm tra! 
mf623#EFB tập tin(*.efb)|*.efb| Tất cả các tệp (*.*)|*.*|| 
mf624#Bảng mở rộng nâng cấp thành công, Xin vui lòng khởi động lại phần mềm 
mf625#Nâng cấp thẻ mở rộng 
mf63#Ngược chiều kim đồng hồ 90° 
mf64#thuận theo chiều kim đồng hồ 45° 
mf65#Ngược chiều kim đồng hồ 45° 
mf650#Chưa có tiêu đề 
mf651#Chọn khuôn ngoài 
mf652#Chọn mô hình bên trong 
mf66#Bất kỳ góc độ nào 
mf660#Trục ZF đã trở về vị trí gốc 
mf661#Nền tảng trao đổi trở về điểm bắt đầu 
mf662#Trao đổi nền tảng trao đổi bắt đầu 
mf67#Ngang 
mf69#Thẳng đứng 
mf7#Tập tin 
mf70#Căn chỉnh 
mf700#Hệ thống sẽ thực hiện thao tác trở lại 0-0, bạn có muốn tiếp tục không? 
mf701#Phiên bản phần cứng đầu điện quá thấp để xử lý bình thường, nhấp vào OK sẽ tự động nâng cấp phần cứng 
mf702#Cánh tay bóng 
mf703#Giám sát Servo kép 
mf704#Cuộn vô hạn 
mf71#Căn chỉnh trái 
mf72#Căn chỉnh phải 
mf73#Trung tâm ngang 
mf74#Căn chỉnh trên cùng 
mf75#Căn chỉnh dưới cùng 
mf76#Trung tâm thẳng đứng 
mf77#Căn chỉnh giữa 
mf78#Chuyển đổi nâng cao 
mf79#Mảng 
mf790#Công cụ
mf8#Mới 
mf80#Nhóm 
mf800#Số lượng các bộ phận gia công theo kế hoạch đã được hoàn thành 
mf801#Chạy báo cáo 
mf81# Chọn tất cả các nhóm 
mf82#Phá bỏ nhóm đã chọn 
mf83#Phá bỏ tất cả các nhóm 
mf84#Hợp nhất 
mf85#Phá bỏ 
mf86#Quy trình cơ bản 
mf87#Dây dẫn 
mf88#Dây dẫn nhân tạo 
mf89#Kiểm tra dây dẫn 
mf9#Mở 
mf90#Xóa dây dẫn 
mf900#Trục Y không phải là trình điều khiển kép, không thể xử lý hiệu chuẩn servo kép! 
mf901#Hiệu chuẩn servo kép sẽ được xử lý, tiếp tục? 
mf902#Trục Y không phải là trình điều khiển kép, điều chỉnh servo kép về Home không thể được xử lý! 
mf903#điều chỉnh servo kép về home sẽ được xử lý, tiếp tục? 
mf91#Xóa dấu lỗi 
mf92#Điểm khởi đầu 
mf94#Đảo ngược 
mf95#Khoảng cách 
mf96#Bịt kín 
mf97#Cắt qua 
mf98#Cắt bên trong 
mf99#Cắt bên ngoài 
mf_S_File_NewProject#Dự án mới 
mf_S_File_OpenProject#Mở dự án 
mf_S_File_SaveAs#Dự án Lưu dưới dạng 
mf_S_File_SaveProject#Lưu dự án 
mp0#Kết nối điều khiển từ xa thành công 
mp01#Ngắt kết nối điều khiển từ xa 
mp1#Thời gian dùng thử đã hết hạn 
mp10#Bộ điều khiển < dừng lại> 
mp100#2 
mp101#5 
mp102#10 
mp103#30 
mp104#50 
mp105#5 
mp106#10 
mp107#30 
mp108#50 
mp109#100 
mp11#Bộ điều khiển<Đang thực hiện> 
mp110#300 
mp111#Vị trí đến 
mp112#Hệ thống sẽ đi đến điểm đầu vào, tiếp tục? 
mp113#Dữ liệu điểm nhập bị lỗi, vui lòng nhập lại! 
mp114#Thông số chuyển động của máy can thiệp laser 
mp115#Chương trình được tạo ra 
mp116#Chạy 
mp117#Dừng 
mp118#Thoát 
mp119#Phần cứng kết nối thành công, hệ thống sẽ đi về gốc, tiếp tục? 
mp12#Bộ điều chỉnh < đã sẵn sàng> 
mp120#Đồ họa nằm ngoài phạm vi, tiếp tục? 
mp121#Đang tính toán quy trình thông tin… 
mp122#Dữ liệu đồ họa đã được sửa đổi và điểm ngắt không hợp lệ 
mp123#Không sử dụng 
mp124#Hệ thống đang ở trạng thái dừng khẩn cấp, vui lòng nhấn ok để hủy bỏ 
mp125#Trục X bắt đầu trở lại ban đầu 
mp126#Trục quay ban đầu
mp127#Trục Y bắt đầu trở lại ban đầu 
mp128#Chuyển động không kết thúc,Không thể thoát ra 
mp129#Thiết lập điểm gốc của phôi 
mp13#Bộ điều chỉnh <Theo dõi> 
mp130#Quay lại điểm gốc phôi 
mp131#Công cụ tọa độ %d Điểm gốc,(%.3f, %.3f) 
mp132#Điểm gốc phôi chưa được khởi tạo 
mp133#Hệ thống không trở lại ban đầu, không thể thực hiện hành động, nhấp vào OK, hệ thống nói tự động trở lại ban đầu 
mp134#Hệ thống sẽ làm sạch vòi phun, nó sẽ tiếp tục? 
mp14#Bộ điều chỉnh<Khoan> 
mp142#Tự động tải đồ họa mở cuối cùng 
mp143# Ping: %d 
mp143-1# O%dP%d 
mp144#Trục Z chưa về gốc, hành động không thể thực hiện được, nhấp vào "OK" trục Z sẽ tự động đi về gốc! 
mp145#Điểm ngắt không hợp lệ, vui lòng đặt điểm ngắt theo cách thủ công! 
mp15#Bộ điều chinh<Di chuyển lên trên> 
mp150#Bộ điều khiển đã được khởi động lại hoàn tất 
mp151#Đầu cắt không trở lại ban đầu, trước khi hoạt động xin vui cho đầu cắt trở lại vị trí ban đầu 
mp16# Bộ điều chinh<Di chuyển lên xuống> 
mp160#Thời gian gia công 
mp160-1#Bấm giờ：
mp161#Số lượng xử lý 
mp161-1#JiJian：
mp161-2#Số lượng kế hoạch：
mp161-3#Quản lý
mp162#Cài đặt đếm 
mp163#Đặt tọa độ gốc thủ công 
mp164#Quay lại tọa độ gốc thủ công 
mp165#Máy tính không có đủ bộ nhớ! 
mp166#Nền tảng trao đổi trở lại ban đầu đã được hoàn thành 
mp167#Việc trao đổi nền tảng trao đổi đã hoàn tất 
mp168#Độ dài trao đổi sai, Nền tảng trao đổi không thể thay đổi ngay bây giờ! 
mp169#Thẻ mở rộng bị ngắt kết nối, quá trình không thể bắt đầu! 
mp17#Bộ điều chỉnh<Dừng khẩn cấp> 
mp170#Nền tảng trao đổi không ở đúng vị trí và liệu việc xử lý có tiếp tục hay không 
mp171#Chu trình
mp18#Hệ thống chấm dứt bất thường, khôi phục về trạng thái xử lý cuối cùng? 
mp180#Trao đổi trở lại bản gốc 
mp181#Trao đổi 
mp182#Dừng trao đổi 
mp183#Trao đổi tự động 
mp184#Điểm di chuyển cắt 
mp185#Cuộn tự động 
mp186#Xoay nền tảng 
mp187#Cuộn vô hạn 
mp19#Hệ thống phát hiện thoát bất thường, đã được khôi phục về tệp xử lý gần đây, sau khi nhấp vào "OK", hệ thống sẽ tự động thực hiện thao tác trả lại ban đầu 
mp2#Đồng hồ phần cứng bị hỏng 
mp20#Trục Z bắt đầu trở về gốc tọa độ 
mp200#Nổi 
mp201#Phôi 1 
mp202#Phôi 2 
mp203#Phôi 3 
mp204#Phôi 4 
mp205#Phôi 5 
mp206#Phôi 6 
mp207#Thủ công 
mp21#Hệ thống được phục hồi về trạng thái làm việc gần đây 
mp210#Cắt thẳng 
mp211#Định cao 
mp212#Cấp 1 
mp213#Cấp 2 
mp214#Cấp 3 
mp215#Cao định 
mp22#Bộ điều khiển<Không kết nối> 
mp23#Bộ điều chỉnh<Không kết nối> 
mp24#Laser<Không kết nối> 
mp25#Laser<Sẵn sàng> 
mp26#Thời gian xử lý thực tế là: %d phút% 0.1f giây 
mp27#Tiếp tục 
mp28#Trục X và Y bắt đầu trở lại 
mp29#Về Home 
mp29-1#Về gốc tọa độ 
mp29-2#Trao đổi trở lại bản gốc 
mp3#Phần cứng trái phép 
mp30#Trục Z trở về ban đầu 
mp300#Cắt ra ánh sáng khi chuyển động được kích hoạt không, Tiếp tục?
mp301#Hiện tại không ở chế độ chờ, bạn có muốn khởi chạy không? 
mp302#Phần cứng không được kết nối và dữ liệu hiển thị có thể không chính xác! 
mp31#Bước đi 
mp32#Nhanh chóng 
mp33#Điểm đánh dấu 1 
mp34#Điểm đánh dấu 2 
mp35#Điểm đánh dấu 3 
mp36#Điểm đánh dấu 4 
mp37#Điểm đánh dấu 5 
mp38#Điểm đánh dấu 6 
mp39#Đánh dấu 
mp4#Phần cứng bị hỏng 
mp40#Quay lại 
mp400#Hiệu chuẩn servo kép OK 
mp401#Hiệu chuẩn servo kép Không thành công 
mp402#Servo kép điều chỉnh về home OK 
mp403#điều chỉnh servo kép về home Không thành công 
mp41#Theo dõi 
mp42#Khí 
mp43#Không khí 
mp44#Oxy 
mp45#Nitơ 
mp46#Không khí áp suất cao 
mp47#Oxy áp suất cao 
mp48#Nitơ áp suất cao 
mp49#Cửa chớp 
mp5#Ngày còn lại 
mp50#Ánh sáng đỏ 
mp500#Vị trí làm việc 1 
mp501#Vị trí làm việc 2 
mp51#Ánh sáng Laser 
mp52#Chọn làm việc 
mp53#Công suất aser(%) 
mp54#Bắt đầu 
mp55#Tạm dừng 
mp56#Dừng 
mp57#CẮt khô 
mp58#Khung 
mp59#Mô hình 
mp6#Ngày 
mp60#Cắt rời ra 
mp61#Lùi lại 
mp62#Tiến lên 
mp63#Thiết lập chu kỳ
mp64#Điểm ngắt tiếp tục 
mp65#Khoảng cách tiến và lùi 
mp66#Tốc độ 
mp67#Tự động quay lại sau khi hoàn tất 
mp68#Điểm dừng 
mp69#Điểm khởi đầu 
mp7#Bộ điều khiển<Sẵn sàng> 
mp70#Điểm kết thúc 
mp71#Điểm gốc 
mp72#Tự động quay lại điểm dừng sau khi nhấp vào dừng trong khi xử lý 
mp73#Bật giới hạn mềm 
mp74#Dữ liệu đồ họa trống, không thể khởi động 
mp75#Thời gian xử lý: %d/%d 
mp76#Dữ liệu đồ họa trống, không thể mô phỏng 
mp77#Thời gian cắt khô: % d / % d 
mp78#Dữ liệu xử lý trống và không thể đi đường viền 
mp79#Trục sẽ trở về tọa độ gốc, tiếp tục? 
mp8#Bộ điều khiển<Tọa độ gốc> 
mp80#Tốc độ (mm / s): %.1f 
mp81#Trục X, Y sẽ thực hiện hoạt động trở lại, có tiếp tục không? 
mp82#Trục Z sẽ trở về tọa độ gốc 
mp83#Thời gian xử lý ước tính: % dmin % 0,1fsec, chiều dài cắt: % 0,2fm, chiều dài di chuyển: % 0,2fm, thời gian khoan: %d 
mp84#Thời gian xử lý hoặc thời gian xử lý ngoài phạm vi! 
mp85#Máy tính chạy không đủ bộ nhớ, cắm xảy ra lỗi không thể đoán trước! 
mp86#Thời gian xử lý ước tính: % dmin % 0,1fsec, chiều dài cắt: % 0,2fm, chiều dài di chuyển: % 0,2fm, thời gian khoan: %d 
mp87#Đồ họa có thể không được sắp xếp chính xác, sắp xếp lại? 
mp88#Đánh dấu P%d, (%.3f, %.3f) 
mp88_1#Tọa độ tìm kiếm 1 là, (%.3f, %.3f) 
mp88_2#Tọa độ tìm kiếm 2 là, (%.3f, %.3f) 
mp88_3#Tọa độ tìm kiếm %d là, (%.3f, %.3f) 
mp88_4#Tọa độ giao điểm cạnh là,(%.3f, %.3f) 
mp89#Bộ điều khiển Điểm dừng 
mp9#MCC <Jog>
mp90#0.05 
mp91#0.1 
mp92#0.5 
mp93#1 
mp94#10 
mp95#30 
mp96#50 
mp97#100 
mp98#150 
mp99#200 
mv0#Bắt đầu cắt từ điểm này 
mv1#Đặt lại dạng xem 
mv10#Hủy 
mv11#Xóa đường theo dõi 
mv12#Kết thúc thao tác bắt đầu 
mv13#Bước trước 
mv14#Thoát khỏi sắp xếp 
mv15#Quy trình cuối cùng 
mv16#Quy trình đầu tiên 
mv17#Kết quả đo X: % 0.3fmm Y: % 0.3fmm Chiều dài: % 0.3fmm 
mv18#Sắp xếp thủ công: Kết thúc 
mv19# Sắp xếp thủ công: Bước 
mv2#Hoàn thành vẽ 
mv20#Vui lòng nhập nội dung văn bản: 
mv21#Bắt đầu sắp xếp thủ công: 
mv22#Sắp xếp thủ công: Bước 0 
mv23#Kết thúc sắp xếp thủ công theo cách thủ công 
mv24, ,# 
mv25#Đường dẫn tệp không hợp lệ 
mv26#Tệp trống 
mv27#Tệp bị hỏng 
mv28#Tệp chưa đầy đủ 
mv29#Loại tệp bị lỗi 
mv3#Hủy bỏ vẽ 
mv3-1#Kết thúc vẽ 
mv30#Tải tệp SC không thành công! 
mv31#Đồ họa lớn hơn phạm vi máy, tải không thành công! 
mv32#Tải đồ họa không thành công! 
mv33# Chuyển đổi văn bản Spline 
mv34#Chọn cùng một đường viền lớp 
mv35#Áp dụng thủ công cho cùng một đường viền 
mv4#Đóng cửa 
mv5#Một đường thẳng 
mv6#Vòng cung 
mv7#Sao chép 
mv8#Xóa 
mv9#Xoá bỏ
np11#Bản đồ cơ sở của tệp 
np_CtrlShiftSelTip#(Use Ctrl/Shift + Left Mouse Button for 
multi-select)#(Sử dụng Ctrl / Shift + Nút chuột trái để chọn nhiều lần) 
np_FileSaveDone#Đã lưu tệp tin 
np_Modify#Thay đổi 
np_NestPartCount#Số lượng các bộ phận đã được sắp xếp 
np_Part#Các bộ phận 
np_PartName#Tên bộ phận 
np_PartNum#Số lượng các bộ phận 
np_Reslut_#Kết quả mẫu_ 
np_Result#Kết quả lấy mẫu 
np_Sheet#Tấm 
np_SheetName#Tên bảng 
np_SheetNum#Số lượng bảng còn lại 
np_StdSheet#Tấm tiêu chuẩn 
nset_UI_Part2MainView#Các bộ phận được sao chép vào chế độ xem chính 
nset_UI_Result2MainView#Kết quả lấy mẫu được chuyển sang 
nset_UI_Sheet2MainView#Sao chép trang tính sang dạng xem chính 
pd0#Tăng chiều cao Z 
pd1#Van khí chính 
pd10#Không khí áp suất cao 
pd100#Kiểm soát khí.Độ trễ thay đổi khí 
pd1000# Bắt đầu trao đổi 
pd1001#Dừng trao đổi 
pd1002#Bình thường 
pd1003#Nâng cao 
pd1004#Thông số ZF.Loại nhảy 
pd101#Kiểm soát khí. Khí không được tắt trong quá trình xử lý 
pd1010# Quá trình đục lỗ trước. Lỗ thủng trước không thể được nâng lên 
pd1011#Quá trình đục lỗ trước. Đục lỗ một lần nữa trước khi cắt 
pd102#Theo điều khiển.khoảng cách ngắn không nâng khoảng cách 
pd1020#Bộ điều chỉnh trở lại ban đầu 
pd1021#Đẩy vào nền tảng A 
pd1022#Đẩy vào nền tảng B 
pd1023#Chuyển sang nền tảng xoay 1 
pd1024#Chuyển sang nền tảng xoay 2 
pd1025#Không khí áp suất thấp 
pd1026#Oxy áp suất thấp 
pd1027#Nitơ áp suất thấp 
pd1028#Không khí áp suất cao 
pd1029#Oxy áp suất cao 
pd1030#Nito áp suất cao 
pd103#Theo dõi kiểm soát.kích hoạt kiểu nhảy 
pd104#Theo dõi kiểm soát. Bật theo dõi khi cắt khô 
pd105#Quá trình gia công. Sau khi hoạt động tự động loại bỏ các đường theo dõi 
pd106#Hướng dẫn xử lý. Kích hoạt giới hạn mềm 
pd107#Đơn vị. Đơn vị tốc độ 
pd108#Đơn vị. đơn vị gia tốc 
pd109#Tệp nhập gần đây 
pd11#Oxy áp suất cao 
pd110#Tệp mở gần đây 
pd1100#Cánh tay.Chiều dài dây dẫn 
pd1101#Cánh tay.Bán kính vòng tròn 
pd1102#Cánh tay. Số lần vẽ hình tròn 
pd1103#Cánh tay. Hướng hình tròn 
pd1104#Theo chiều kim đồng hồ 
pd1105#Ngược chiều kim đồng hồ 
pd1106#Cánh tay. Hướng dây dẫn 
pd111#Là lối thoát bình thường 
pd112#Lớp này không được xử lý 
pd113#Khoảng cách ngắn không được nâng lên 
pd113-1#Khoảng cách ngắn không tắt khí 
pd114#Lớp này không làm theo 
pd115#Gia công đục lỗ trước 
pd116#Kích hoạt cắt màng 
pd117#Không tắt khí trong khi hoạt động 
pd118#Cắt trực tiếp 
pd119#Đục lỗ phân đoạn 
pd12#Nito áp suất cao 
pd120#Khoan dần dần 
pd1200#Tham số bảng mở rộng. Loại giới hạn trục 
pd1201#Giới hạn âm thường mở và mở bình thường 
pd1202#Giới hạn âm thường đóng và mở bình thường 
pd1203#Giới hạn dương thường mở và đóng bình thường 
pd1204#Giới hạn âm thường đóng và đóng bình thường 
pd1205#Tham số bảng mở rộng. Kích hoạt giới hạn mềm trục thứ tư 
pd121#Cố định chiều cao 
pd122#Theo dõi bên ngoài bảng 
pd123#Đục lỗ cấp 3 
pd124#Điều chỉnh tần số công suất trong thời gian thực theo tốc độpd125#Cắt cơ bản. Tốc độ cắt 
pd125#Cắt nền tảng.Tốc độ cắt
pd126#Quá trình cắt. Độ trễ ánh sáng mở 
pd127#Cắt laser. Công suất cắt(tỷ lệ trống 
pd128#Cắt laser. Tần số cắt 
pd129#Cắt cơ bản. Chiều cao cắt 
pd129-1#Chiều cao cắt 
pd129-2#Cố định chiều cao cắt. Vị trí cắt 
pd13#Tín hiệu chờ 
pd130#Cắt khí. Loại khí 
pd1300#Thông số Z. Bật chế độ nhảy an toàn 
pd131#Cắt khí. Cắt áp suất không khí 
pd132#CẮt Laser. Dòng điện đạt đỉnh 
pd133#Quy trình nâng cao. Cho phép bắt đầu chậm 
pd134#Quy trình nâng cao. Khoảng cách bắt đầu 
pd135#Quy trình nâng cao. Tốc độ khởi động 
pd136#Quy trình nâng cao. Nâng cao lên 
pd136-1#Nâng cao lên 
pd136-2#Vị trí nâng lên 
pd137#Thông số độ trễ. Trước khi Laser tắt độ trễ 
pd138# Thông số độ trễ. Sau khi Laser tắt độ trễ 
pd139#Thông số khoan.Độ trễ khoan 
pd14#Tín hiệu quá trình 
pd140#Thông số khoan.Công suất khoan 
pd1400#Đầu ra tùy chỉnh.Loại bỏ cổng 
pd1401#Đầu ra tùy chỉnh. Cổng Fn1 
pd1402#Đầu ra tùy chỉnh. Loại đầu ra Fn1 
pd1403#Đầu ra tùy chỉnh. Cổng Fn2 
pd1404# Đầu ra tùy chỉnh. Loại đầu ra Fn2 
pd141#Thông số đục lỗ. Chiều cao đục lỗ 
pd142#Thông số đục lỗ. Áp suất không khí đục lỗ 
pd143#Thông số đục lỗ. Tần số đục lỗ 
pd144#Thông số đục lỗ.Loại khí đục lỗ 
pd145#Dần dần xỏ lỗ. Tốc độ dần dần 
pd146#Dần dần đục lỗ.Dần dần sau đó trì hoãn 
pd147#Đục lỗ cấp 3.Đục lỗ kéo dài 
pd148#Đục lỗ cấp 3.Công suất đục lỗ 
pd149#Đục lỗ cấp 3. Chiều cao đục lỗ 
pd15#Tín hiệu báo động 
pd150#Đục lỗ cấp 3. Áp suất khí đục lỗ 
pd1500#Đầu ra gia công 
pd1501#Đầu ra cuộn 
pd1502#Thông số chung.Loại nền tảng 
pd1503#Thông số chung.Chiều dài cuộn đơn 
pd1504#Thông số chung.Tốc độ duy nhất
pd1505#Thông số đầu ra.Cổng đầu ra gia công 
pd1506#Thông số đầu ra.Cổng đầu ra trang tính cuộn 
pd1507#Đầu vào. Cuộn đã sẵn sàng 
pd1508#Đầu ra sau khi gia công 
pd1509#Đầu ra quy trình. Mở cổng sau khi xử lý hoàn tất 
pd151#Đục lỗ cấp 3. Tần số đục lỗ cấp 3 
pd1510#Quá trình đầu ra. Thời gian mở cổng sau khi xử lý hoàn tất 
pd1511#Phôi A kẹp chặt 
pd1512#Phôi A tốc độ thấp 
pd1513#Phôi A tốc độ cao 
pd1514#Phôi B kẹp chặt 
pd1515#Phôi B tốc độ thấp 
pd1516#Phôi B tốc độ cao 
pd1517#Phôi A kẹp chặt tại chỗ 
pd1517-1#Phôi A đẩy vào 
pd1518#Phôi A nới lỏng tại chỗ 
pd1519#Phôi A giới hạn tốc độ thấp 
pd152#đục lỗ cấp 3. Loại khí 
pd1520#Phôi A dừng giới hạn 
pd1521#Phôi B kẹp chặt tại chỗ 
pd1521-1#Phôi B đẩy vào 
pd1522#Phôi B nới lỏng tại chỗ 
pd1523#Phôi B giới hạn tốc độ thấp 
pd1524#Phôi B dừng giới hạn 
pd1525#Z trở lại vị trí ban đầu 
pd1526#Z trở lại vị trí ban đầu xong 
pd1527# PLC1-A 
pd1528#PLC1-B 
pd1529#Bật cuộn trở lại 
pd153#Ghi chú 
pd1530#Đầu ra. Phôi A kẹp 
pd1530-1#Đầu ra. Phôi A cho phép chạy 
pd1530-2#Đầu ra. Phôi B cho phép chạy 
pd1531#Đầu ra. Phôi A chạy chậm 
pd1532#Đầu ra. Phôi A chạy nhanh 
pd1533#Đầu ra. Kẹp phôi B 
pd1534#Đầu ra. Phôi B di chuyển tốc độ thấp 
pd1535#Đầu ra.Phôi B di chuyển tốc độ cao 
pd1536#Đầu vào. Phôi A kẹp tại chỗ 
pd1536-1#Đầu vào. Một loại công tắc kẹp được thực hiện 
pd1537#Đầu vào. Phôi A được nới lỏng tại chỗ 
pd1537-1#Đầu vào. Loại công tắc nới lỏng phôi Apd1538#Đầu vào. Phôi A giới hạn tốc độ thấp 
pd1538#Nhập vào.Giới hạn tốc độ thấp của nền tảng A
pd1538-1#Đầu vào. Loại công tắc giới hạn tốc độ thấp Phôi A 
pd1539#Đầu vào. Phôi A Giới hạn di chuyển nhanh 
pd1539-1#Đầu vào. Phôi A Loại công tắc giới hạn di chuyển nhanh 
pd154#Đường cong công suất 
pd1540#Đầu vào. Phối B kẹp xong 
pd1540-1#DI.Platform B kẹp xong Loại công tắc 
pd1541#Đầu vào. Phôi B nới lỏng tại chỗ 
pd1541-1#Đầu vào. Phôi B Nới lỏng loại công tắc đã hoàn thành 
pd1542#Đầu vào. Phôi B Giới hạn di chuyển chậm 
pd1542-1#Đầu vào. Loại công tắc giới hạn tốc độ thấp Nền tảng B 
pd1543#Đầu vào. Nền tảng B dừng giới hạn 
pd1543-1#Đầu vào. Nền tảng B dừng loại công tắc giới hạn 
pd1544#Trì hoãn.Trước khi độ trễ kẹp nền tảng 
pd1545# Trì hoãn.Sau khi độ trễ kẹp nền tảng 
pd1546# Trì hoãn.Trước khi nới lỏng Phôi bị trì hoãn 
pd1547#Trì hoãn.Sau khi nới lỏng Phôi bị trì hoãn 
pd155#Đường cong tần số 
pd1550#Kỹ thuật gia công. Sau khi hoàn thành gia công tự động tắt gia công tuần hoàn 
pd1551#Điều khiển bằng tay. Di chuyển bằng tay để dừng hệ số giảm tốc 
pd1552#Cổng nối tiếp trên tàu. Bật nối tiếp trên tàu nâng cao 
pd156#Tệp mở gần đây 
pd1560#Giới hạn tốc độ vòng tròn nhỏ.Bật giới hạn tốc độ vòng tròn nhỏ 
pd1561#Giới hạn tốc độ vòng tròn nhỏ.Tỷ lệ giới hạn tốc độ vòng tròn nhỏ 
pd1562#Plc quá trình 1. kích hoạt plc quá trình 1 
pd1563#Quá trình PLC 1. Cổng đầu ra A 
pd1564#Quá trình PLC 1. Cổng đầu ra A mở sau khi độ trễ 
pd1565#Quá trình PLC 1. Đầu ra cổng B 
pd1566#Quá trình PLC 1. Cổng đầu ra B mở ra sau khi trễ 
pd1567#Quá trình PLC 1. Cổng đầu ra bị trì hoãn trước khi đóng cửapd1568#Chọn quá trình. Chế độ xử lý 
pd1568#họn chế biến.Chế độ chế biến
pd1568-1#Chế độ phần 
pd1568-2#Chế độ nổi 
pd1569#Nâng cao. Rút lại cho phép xuất cổng 
pd157#Chuẩn 
pd1570#Cao cấp. Cuộn đã sẵn sàng để trì hoãn 
pd1570-1#Nâng cao. Cuộn bị trì hoãn sau 
pd1570-2#Nâng cao. Sau khi cuộn, gia công bắt đầu nhập cổng 
pd1570-3#Cao cấp. Sau khi cuộn, gia công bắt đầu nhập loại cổng 
pd1571#Bảo vệ va chạm. Cho phép bảo vệ va chạm trong quá trình xử lý 
pd1572#Bảo vệ va chạm. Nâng cao trên bảo vệ va chạm 
pd1573#Tùy chỉnh. Hiển thị tên nhà sản xuất tùy chỉnh 
pd1574#Tùy chỉnh. Tùy chỉnh tên nhà sản xuất 
pd1575#Bảo vệ va chạm. Bật độ cao tối thiểu của bảo vệ va chạm 
pd158#Xoay 
pd159#Không hợp lệ 
pd16#Chuông báo động 
pd160#1 
pd1600#Bản đồ áp suất khí.Cho phép điều chỉnh áp suất không khí 
pd1601#Bản đồ áp suất khí.Bật điều chỉnh áp suất O2 
pd1602#Bản đồ áp suất khí.Bật điều chỉnh áp suất N2 
pd1603#Bản đồ áp suất khí.Dữ liệu điều chỉnh áp suất không khí 
pd1604#Bản đồ áp suất khí.Dữ liệu điều chỉnh áp suất O2 
pd1605#Bản đồ áp suất khí.N2 Dữ liệu điều chỉnh áp suất 
pd1606# Bản đồ áp suất khí.Loại điều chỉnh khí hiện tại 
pd1607#Sắp xếp. Hình ảnh nhỏ được ưu tiên 
pd1608#Thông số laser. Chuyển đổi PWM cho mỗi đường viền 
pd1609#Phần mềm. Sản xuất các thông số kiểm tra giá trị 
pd161#2 
pd1610#Phần mềm. Giá trị kiểm tra tham số lớp 
pd1611#Ánh xạ tiêu điểm đầu điện. Dữ liệu chỉnh sửa tiêu điểm đầu điệnpd1612#Lấy nét điện. Hiển thị cửa sổ trạng thái 
pd162#3 
pd163#4 
pd164#Thường mở 
pd165#Thường đóng 
pd166#Gốc tọa độ 
pd167#Giới hạn 
pd168#Thuận 
pd169#Nghịch 
pd17#Điều khiển từ xa 
pd170#Không sử dụng 
pd1701#Đầu vào. Thời gian lọc DI1 
pd1702#Đầu vào. Thời gian lọc DI2 
pd1703#Đầu vào. Thời gian lọc DI3 
pd1704#Đầu vào. Thời gian lọc DI4 
pd1705#Đầu vào. Thời gian lọc DI5 
pd1706#Đầu vào. Thời gian lọc DI6 
pd1707#Đầu vào. Thời gian lọc DI7 
pd1708#Đầu vào. Thời gian lọc DI8 
pd1709#Đầu vào. Thời gian lọc DI9 
pd171#Cổng FTC91 
pd1710#Đầu vào. Thời gian lọc DI10 
pd1711#Đầu vào. Thời gian lọc DI111 
pd1712#Đầu vào. Thời gian lọc DI12 
pd1713#Đầu vào. Thời gian lọc DI13 
pd1714#Đầu vào. Thời gian lọc DI14 
pd1715#Đầu vào. Thời gian lọc DI15 
pd1716#Đầu vào. Thời gian lọc DI16 
pd172#Cổng FTC61 
pd173#Cổng nối tiếp máy tính FTC61 
pd1731#FTC61 trên tàu nối tiếp 
pd1732# MCC3721H 
pd1733#Cổng FTC10 
pd174#DA1 
pd175#DA2 
pd176#0～10V 
pd177#0～5V 
pd177-1#0～4V 
pd178#SC MCC 
pd179#Máy tính SC 
pd18#Khử bụi 
pd180#CypCut 
pd1800#Kiểm tra đầu vào. Cuộn được khởi động và dừng lại 
pd1801#Nền tảng trao đổi. Bộ điều chỉnh trở lại ban đầu để hoàn thành cổng đầu ra 
pd1802#Nền tảng trao đổi. Bộ điều chỉnh trở lại ban đầu để hoàn thành độ trễ đầu rapd181#1 
pd1810#Loại văn bản Adv Text.Adv 
pd1811#Adv Text.Offset Chiều dài 
pd182#2 
pd183#COM1 
pd184#COM2 
pd185#COM3 
pd186#COM4 
pd187#COM5 
pd188#COM6 
pd189#COM7 
pd19#Máy khoan Z 
pd190#COM8 
pd1900#Dual Servo Check.Kiểm tra thời gian 
pd1901#Dual Servo Check.Dual Servo Max Giá trị lỗi 
pd1902#Dual Servo Check.Auto Stop Check When Value Too 
Large#Dual Servo Check.Auto dừng kiểm tra khi giá trị quá lớn 
pd191#COM9 
pd192#6900 
pd193#19200 
pd194#38400 
pd195#57600 
pd196#115200 
pd197#Trục X. Tính khả dụng 
pd198#Trục X.chỉ số trục X 
pd199#X Axis.Double Drive Trục X Driver kép 
pd2#Chạch ánh sáng 
pd20#Điều chỉnh điểm cao để di chuyển lên 
pd200#Trục X. encoder đảo ngược 
pd2000#Clean Header.Brush Up Z 
pd2001#Làm sạch vòi phun. Vòi phun ăn độ sâu của đầu bàn chải 
pd2002#Làm sạch vòi phun. Làm sạch trục Z trước khi trở lại ban đầu 
pd2003#Làm sạch vòi phun. Làm sạch giá trị X điểm bắt đầu của vòi phun 
pd2004#Làm sạch vòi phun. Làm sạch giá trị Y của điểm khởi đầu của vòi phun 
pd2005#Làm sạch vòi phun. Tốc độ chuyển động 
pd2006# Làm sạch vòi phun. Hướng chuyển động 
pd2006-1#Làm sạch vòi phun. Hướng X 
pd2006-2# Làm sạch vòi phun. Hướng Y 
pd2007#Làm sạch vòi phun. Số lần chuyển động khứ hồi 
pd2008#Làm sạch vòi phun 
pd2009#Cài đặt làm sạch 
pd201#Trục X. Logic công tắc giới hạn 
pd2010#Làm sạch vòi phun. Trở về điểm ban đầu sau khi làm sạch 
pd2012#Làm sạch vòi phun. Tắt bộ điều chỉnh trong quá trình làm sạch để cảnh báo 
pd2013#Tổng thể. Bật chế độ tuần tra nhanh 
pd2014#Hiệu chuẩn bộ điều chỉnh. Sau khi làm sạch hoàn thành bộ điều chỉnh tự động hiệu chuẩn 
pd2015#Hiệu chuẩn bộ điều chỉnh. Tự động hiệu chuẩn giá trị X của điểm 
pd2016#Hiệu chuẩn bộ điều chỉnh. Tự động hiệu chuẩn giá trị Y của điểm 
pd202#Trục X. Hành trình tối đa 
pd203# Trục X. Xung tương đương 
pd204#Trục X. Tốc độ tối đa 
pd205#Trục X. Gia tốc tối đa 
pd206#Trục Y1. Tính khả dụng 
pd207#Trục Y1. Chỉ số 
pd208#Trục Y1. Driver đôi 
pd209#Y1 Axis.Encode Reverse Trục Y1 Đảo ngược encoder 
pd21#Di chuyển Z xuống 
pd210#Trục Y1.Logic chuyển giới hạn 
pd2100#Z Follower.Tốc độ giảm nhanh 
pd2101#Z Follower.Độ nhạy cảm biến 
pd2102#Z Follower.Theo dõi Chiều cao 
pd2103#Z Follower.Di chuyển ra ngoài chiều cao 
pd2104#Z Follower.Fast Di chuyển ra ngoài Thời gian kiểm tra 
pd2104-1#Z Follower.Slow Di chuyển ra ngoài Thời gian kiểm tra 
pd2105#Bộ điều chỉnh. Nhanh chóng di chuyển ra để phát hiện dung sai 
pd2105-1#Bộ điều chỉnh. Di chuyển chậm ra khỏi dung sai phát hiện 
pd2106#Bộ điều chỉnh. Di chuyển vào độ cao mục tiêu 
pd2107#Bộ điều chỉnh. Nâng độ cao an toàn 
pd2108#Trục thể thao. Hướng chuyển động 
pd2108-1#Làm sạch đầu phun.X đang đi đúng hướng 
pd2108-2#Làm sạch đầu phun.X di chuển ngược 
pd2108-3#Làm sạch đầu phun.X di chuyển thuận 
pd2108-4#Làm sạch đầu phun.Y di chuyển ngược 
pd2109#Trục bình thường.Tốc độ di chuyển nhanh 
pd211#Trục Y1.Chiều dài tối đa 
pd2110# Trục bình thường.Tốc độ di chuyển chậm 
pd2111#Trục bình thường.Kiểm tra khoảng cách điểm 
pd2112#Căn chỉnh 2 Sevor.Khoảng cách phát hiện tối đa của 2 trục 
pd2113#Dual Servo Calib.Dual Servo Adjust Offset 
pd2113-1#Dual Servo Calib.Dual Servo Adjust Offset 
pd2114#Bù đắp cạnh Axis.X bình thường 
pd2115# Bù đắp cạnh Axis.Y bình thường 
pd212#Trục Y1. Xung tương đương 
pd213#Trục Y1. Tốc độ tối đa 
pd214#Trục Y1. Gia tốc tối đa 
pd215#Y2 trục. Tính khả dụng 
pd216#Trục Y2. Chỉ số trục 
pd217#Trục Y2. 2 Driver 
pd218#Trục Y2. Đảo ngược encoder 
pd219#Trục Y2. Loại công tắc giới hạn 
pd22#Dừng khẩn cấp 
pd220#TRục Y2. Chiều dài tối đa 
pd2200#Thông số chung.Loại phôi 
pd2201#Đầu vào. Chuyển sang cổng 1
pd2202#Đầu vào. Chuyển sang cổng 2 tại chỗ 
pd2203#Đầu ra. Xoay trục để chuyển đổi cổng 
pd2204#Đầu ra. Xoay trục chuyển đổi độ trễ 
pd2205# Hệ số xử lý. Hệ số tốc độ 1 
pd2206#Hệ số gia công.hệ số tốc độ 2 
pd221#Trục Y2. Xung tương đương 
pd2210#Nâng cao. Nền tảng AB có bị kẹp cùng một lúc hay không 
pd2211#Nâng cao. Sau khi hoàn thành việc xử lý tự động tạm dừng 
pd222#Trục Y2. Tốc độ tối đa 
pd223#Trục Y2. Gia tốc tối đa 
pd224#Trục W. Tính khả dụng 
pd225#Trục W. Chỉ số trục 
pd226#W Axis.Double Drive 
pd227#W Axis.Encode Đảo ngược 
pd228#Trục W. Tính khả dụng 
pd229# W Axis.Max Length 
pd23#Báo động nước 
pd230#W Axis.Pulse tương đương 
pd2300#Thay đổi trục xoay 
pd2301#Thay đổi sang vị trí 1 
pd2302#Thay đổi sang vị trí 2 
pd2303#Xoay phôi 1. Số điểm xử lý 
pd2304#Xoay phôi 1.Points Xoay độ dài bước 
pd2305#Xoay phôi 1. Độ dài bước 
pd2306#Xoay phôi 2. Số điểm xử lý 
pd2307#Xoay phôi 2.Points Tốc độ xoay 
pd2308#Xoay phôi 2. Độ dài bước 
pd2309#Tổng thể. Độ trễ sau khi xoay 
pd231# W Axis.Max Speed 
pd2310#Tổng thể. Sau khi chuyển đổi vị trí, tự động bắt đầu xử lý 
pd2311#Việc gia công bắt đầu sau khi cuộn 
pd232# W Axis.Max Acc 
pd233#ZaXiang.Báo động lỗi ổ đĩa đôi 
pd234#ZaXiang.Báo động khả năng chịu lỗi 2 Driver 
pd235#ZaXiang.Lỗi Driver kép Giữ thời gian 
pd236#ZaXiang.Bộ mã hóa 4 hệ số nhân tần số 
pd237#ZaXiang.Hệ số giảm tốc an toàn 
pd238#ZaXiang.Chu kỳ bổ sung 
pd239#Về gốc. Sử dụng tín hiệu pha Z 
pd24#Z báo động 
pd240#Quay lại nguồn gốc. Tín hiệu lấy mẫu (khởi động lại hợp lệ) 
pd2400#Cuộn không giới hạn. Có kích hoạt cuộn không giới hạn hay không 
pd2401#Cuộn không giới hạn. Mỗi cuộn bù đắp khoảng cách 
pd2402#Cuộn không giới hạn. Vị trí dừng trước khi chế biến X 
pd2403#Cuộn không giới hạn. Vị trí dừng trước khi chế biến Tọa độ Y 
pd2404#Cuộn vô hạn. Bộ điều chỉnh trước cuộn buộc phải trở về nguyên bản 
pd2405#Cuộn không giới hạn. Bật ngắt 
pd2406#Tấm cuộn không giới hạn.Chiều rộng của tấm cắt 
pd2407#Tấm cuộn không giới hạn.Tốc độ cắt của tấm cắt 
pd2408#Tấm cuộn không giới hạn.Tấm cắt [Tọa độ bên trái của X] 
pd2408_1#Tấm cuộn không giới hạn.Tấm cắt [Tọa độ bên phải của X] 
pd2409#Tấm cuộn không giới hạn.Tấm cắt[Sau khi hoàn thành Z di chuyển lên] 
pd2410#Cuộn vô hạn. Cắt -Z trục theo độ nhạy 
pd2411#Cuộn vô hạn. Cắt - thời gian kiểm tra bên ngoài 
pd2412#Cuộn không giới hạn. Cắt - ra khỏi cạnh để phát hiện dung sai
pd2413#Cuộn vô hạn. Sau khi tải vào hình ảnh, tự động vi kết nối 

pd2421#The 4th Axis.Go Origin Sample Signal Type
pd2422#The 4th Axis.Origin Switch Type
pd2423#The 4th Axis.Go Origin Fast Speed
pd2424#The 4th Axis.Go Origin Slow Speed
pd2425#The 4th Axis.Go Origin Direction
pd2426#The 4th Axis.Go Origin Offset
pd2427#The 4th Axis.Accelerate
pd2428#The 4th Axis.Accelerate time
pd2429#The 4th Axis.Work Speed
pd2430#The 4th Axis.Idle Speed

pd241#Trở về gốc. công tắc hành trình 
pd242#Trở về gốc. Tốc độ cao 
pd243#Trở về gốc. Tốc độ thấp 
pd244#Trục X. Trở về hướng xuất phát 
pd245#Trục X. Trục Trả về khoảng cách 
pd246#Trục Y. Trở về hướng xuất phát 
pd247#Trục Y. trả về khoảng cách 
pd248#Tổng thể. Cách kiểm soát 
pd249#PC Serial.Port Number(COM) 
pd25#Theo dõi tại chỗ 
pd250#PC Serial.Baud Rate 
pd2500#Phôi A chuyển động cho phép 
pd2501#Phôi B chuyển động cho phép 
pd251#Nhập. Làm theo 
pd252#Đầu vào. Đục lỗ 
pd253#Đầu vào. Điểm di chuyển trên 
pd254#Đầu vào. Nhấn vào 
pd255#Đầu ra. Trạng thái cảnh báo 
pd256#Đầu ra. Làm theo tại chỗ 
pd257#Đầu ra. Đục lỗ tại chỗ 
pd258#Tổng thể. Loại laser 
pd259#Tổng thể. Cách kiểm soát 
pd26#Đục lỗ tại chỗ 
pd260#DA.DA Port 
pd2600#Động cơ biến tần. chuyển động cuộn cho phép năng lượng 
pd2601#Động cơ biến tần. Cuộn di chuyển với tốc độ cao 
pd2602#Động cơ biến tần. Cuộn di chuyển ở tốc độ thấp 
pd2603#Chuyển động cuộn cho phép năng lượng 
pd2604#Cuộn di chuyển với tốc độ cao 
pd2605#Cuộn di chuyển ở tốc độ thấp 
pd2606#Động cơ biến tần. Hệ số chuyển đổi chiều dài chuyển động của động cơ biến tần 
pd2607#Động cơ biến tần. Khoảng cách khởi động chậm của động cơ biến tần 
pd2608#Động cơ biến tần. Khoảng cách dừng chậm của động cơ biến tần 
pd2609#Động cơ biến tần. Chuyển động thoái hóa cho phép 
pd261#DA.DA Range 
pd2610#Chuyển động thoái hóa cho phép 
pd2611#Cao cấp. Cuộn kẹp chặt đầu ra cổng 1 
pd2612#Cuộn khứ hồi. Kích hoạt cuộn khứ hồi 
pd2613#Forward And Backward Roll Sheet.Enable Forward And Backward Roll Sheet
pd2614#Khứ hồi cuộn. Một cuộn duy nhất về phía trước khoảng cách 
pd2615#Cuộn khứ hồi. Một cuộn quay trở lại khoảng cách 
pd2616#Nâng cao. Kẹp cổng đầu ra để chuyển đổi độ trễ 
pd2617#Cao cấp. Cuộn kẹp chặt chẽ sau khi trì hoãn 
pd262# IO.Remote Key 
pd263#IO.Shutter 
pd264#IO.Đầu ra Laser 
pd265#IO.Đầu ra ánh sáng đỏ 
pd2650#Cuộn kẹp chặt đầu ra 1 
pd2651#Cuộn kẹp chặt đầu ra 1 
pd266#Van áp suất thấp. Không khí áp suất thấp 
pd267#Van áp suất thấp. Oxy áp suất thấp 
pd268#Van áp suất thấp. Nitơ áp suất thấp 
pd269#Van áp suất cao.không khí áp suất cao 
pd27#Báo động laser 
pd270#Van áp suất cao .oxy áp suất cao 
pd2700#Bù đắp đồ họa. Bật bù đồ họa 
pd2701#Bù đắp đồ họa. Bù hướng X 
pd2702#Bù đắp đồ họa. Y thay đổi hướng 

pd2705#Lightning piercing.bật
pd2706#Lightning piercing.Kết thúc của laser năng lượng [duty ratio]
pd2707#Lightning piercing.Kết thúc của tần số laser

pd2710#Có thể đọc bã trừ.bật
pd2711#Có thể đọc bã trừ.Độ cao làm việc
pd2712#Có thể đọc bã trừ.Tốc độ làm việc
pd2713#Có thể đọc bã trừ.Tiêu điểm laser
pd2714#Có thể đọc bã trừ.Loại khí
pd2715#Có thể đọc bã trừ.Áp suất
pd2716#Có thể đọc bã trừ.Tỷ lệ phần trăm công suất tối đa của tia laser
pd2717#Có thể đọc bã trừ.Laser năng lượng [duty ratio]
pd2718#Có thể đọc bã trừ.Tần số laser
pd2719#Có thể đọc bã trừ.Bán kính làm việc
pd2720#Có thể đọc bã trừ.Số vòng xoắn

pd2730#Theo dao.bật
pd2731#Theo dao.Chiều dài
pd2732#Theo dao.Tốc độ
pd2733#Theo dao.Kích hoạt quá trình năng lượng
pd2734#Theo dao.Năng lượng laser [duty ratio]
pd2735#Theo dao.Tần số laser

pd2740#Lấy con dao.bật
pd2741#Lấy con dao.Chiều dài
pd2742#Lấy con dao.Tốc độ
pd2743#Lấy con dao.Kích hoạt quá trình năng lượng
pd2744#Lấy con dao.Năng lượng laser [duty ratio]
pd2745#Lấy con dao.Tần số laser
pd2746#Lấy con dao.Gas Pressure

pd2747#Sự suy giảm độ rung ZF.Làm cho có thể
pd2748#Sự suy giảm độ rung ZF.Dãy số

pd271#Van áp suất cao. Nitơ áp suất cao 
pd272#Van tỷ lệ. Van tỷ lệ không khí (DA) 
pd273#Van tỷ lệ. Van tỷ lệ oxy (DA) 
pd274#Van tỷ lệ. Van tỷ lệ nitơ (DA)
pd275#Van tỷ lệ. Áp suất không khí tối đa 
pd276#Tổng quan. Van tổng khí 
pd277#Van chính thứ cấp. Khí áp suất thấp
pd278#Van chính thứ cấp. Khí áp suất cao 
pd279#Cổng đầu ra. Đèn chờ 
pd28#DI 7 
pd280#Cổng đầu ra. chỉ báo xử lý 
pd281#Cổng đầu ra. chỉ báo báo động 
pd282#Cổng đầu ra. Nhạc chuông báo động 
pd283#Nhập cổng. Dừng khẩn cấp 
pd284# Nhập cổng.Báo động làm mát bằng nước 
pd285#Cổng đầu ra. Đèn chờ luôn sáng 
pd286#DA. Giá trị hiệu chuẩn đầu ra DA1 
pd287#DA. Giá trị hiệu chuẩn đầu ra DA2 
pd288#AD. AD nhập giá trị hiệu chuẩn 
pd289#Máy cắt bay. Bộ mã hóa phát hiện hệ số dung sai 
pd29#Cắt bay. Tỷ lệ tốc độ cắt bay tròn 
pd290#Bay cắt.Tỷ lệ tốc độ cắt tròn
pd291#Cắt cao cấp. Chiều cao tối thiểu của ẻo nhảy 
pd292#Điều khiển. loại tay cầm 
pd293#Điều khiển. Mã ghép nối 1 
pd294#Điều khiển. Mã ghép nối 2 
pd295#Điều khiển. Mã ghép nối 3 
pd296#Thẻ điều khiển. Phiên bản phần cứng 
pd297#Không 
pd298#Một đường thẳng 
pd299#Vòng cung 
pd3#Ánh sáng đỏ 
pd30#Nhập vào 9 
pd300#Đường thẳng + vòng cung 
pd301#Bù đắp 
pd302#Khoảng cách 
pd303#Xuống dưới 
pd304#Lên trên 
pd305#Bên trái 
pd306#Bên phải 
pd307#Tự động chọn vị trí bắt đầu (ưu tiên cạnh dài). 
pd308#Tự động chọn vị trí bắt đầu (ưu tiên đỉnh) 
pd309#Thống nhất đặt tỷ lệ phần trăm vị trí độ dài 
pd31#Nhập vào 10 
pd310#Không thay đổi vị trí bắt đầu 
pd311#Cắt khô 
pd312#Quá trình 
pd313#Theo số lượng, nó được kết nối nhẹ 
pd313_0#Tự động vi kết nối. hướng vi kết nối 
pd313_01#Kết nối nhỏ dọc theo con đường 
pd313_02#Chỉ có X-hướng micro-kết nối 
pd313_03#Chỉ có Y-hướng micro-kết nối 
pd314#Theo khoảng cách khoảng cách vi kết nối 
pd314_0#Linh tinh. Điểm khởi đầu của biểu đồ không khép kín được liên kết nhỏ 
pd314_1#Kết nối vi mô tự động. Kích thước đồ họa tối thiểu có thể được kết nối 
pd315#Tham số dẫn. Loại 
pd316#Thông số dẫn. Góc 
pd317#Thông số dẫn. Chiều dài 
pd318#Tham số dẫn, chế độ chọn điểm bắt đầu 
pd319#Thông số dẫn. Vị trí bắt đầu 
pd32#DI 11 
pd320#Đường dây dẫn.Chỉ có hiệu quả cho đồ họa kín
pd321#Đường dây dẫn.Chỉ hợp lệ cho đồ họa đã chọn 
pd322#Đường dây dẫn.Lớp ngoài cùng là cắt bên trong 
pd323#Niêm phong khoảng cách. Kích thước của khoảng cách 
pd324#Niêm phong lỗ hổng, quá kích thước cắt 
pd325#Thủ công micro-kết nối. chiều dài vi liên kết 
pd326#Tham số dạng xem. Hiển thị hộp bên ngoài đồ họa 
pd327#Tham số xem. Màn hình màu đỏ không đóng đồ họa 
pd328#Tham số xem. Hiển thị số thứ tự 
pd329#Tham số xem. Hiển thị điểm bắt đầu của đường dẫn 
pd33#Nhập vào 12 
pd330#Tham số xem. Mũi tên hiển thị đường dẫn xử lý 
pd331#Tham số xem. Hiển thị đường dẫn trống 
pd332#Thông số mảng. Số hàng 
pd333#Thông số mảng. Số cột 
pd334#Tham số mảng. Loại bù đắp 
pd335#Tham số mảng. Bù đắp hàng (khoảng cách) 
pd336#Tham số mảng. Bù đắp cột (khoảng cách) 
pd337#Thông số mảng. Hướng hàng 
pd338#Tham số mảng. Hướng cột 
pd339#Các thông số xoay. Xoay góc 
pd34#Nhập vào 13 
pd340#Chế biến tuần hoàn. Loại chu kỳ 
pd341#Chế biến tuần hoàn. Số lần chu kỳ 
pd342#Chế biến tuần hoàn. Khoảng thời gian chu kỳ 
pd343#Kết nối vi mô tự động. Phương pháp kết nối vi mô 
pd344#Kết nối vi mô tự động. Số lượng vi kết nối 
pd345#Kết nối vi mô tự động. Khoảng cách vi kết nối 
pd346#Kết nối vi mô tự động. Chiều dài microkết nối 
pd347#Thông số cầu nối. Chiều rộng cầu 
pd348#Thông số thu phóng. Tỷ lệ phần trăm 
pd349#Tham số thu phóng. Chiều rộng 
pd35#Nhập vào 14 
pd350#Thông số thu phóng. Chiều cao 
pd351#Không được kích hoạt 
pd352#Chiều dài được ưu tiên 
pd354#Khoảng cách được ưu tiên 
pd355#Từ trái sang phải 
pd356#Di chuyển gần nhất 
pd357#Sắp xếp khuôn dao 
pd358#Hình ảnh nhỏ được ưu tiên 
pd359#Tiếng Trung Quốc 
pd36#Bắt đầu trao đổi 
pd360#English 
pd360-1#Russian 
pd361#Trắng 
pd362#Đen 
pd363#Đồ họa nhỏ. Tự động loại bỏ đồ họa rất nhỏ 
pd364#Đồ họa nhỏ. Chiều dài đồ họa tối thiểu 
pd365#Lặp lại dòng. Tự động loại bỏ các đường trùng lặp 
pd366#Lặp lại dòng. Độ chính xác phát hiện dòng lặp đi lặp lại 
pd367#Đường dây kết nối. Tự động hợp nhất các đường kết nối 
pd368#Đường dây kết nối. Độ chính xác phát hiện dây kết nối 
pd369#Tự động làm mịn. Đường cong tự động làm mịn khi bạn đọc vào tệp 
pd37#Dừng trao đổi 
pd37-1#Cuộn đã sẵn sàng 
pd37-2#Cuộn được khởi động và dừng lại 
pd370#Tự động làm mịn. Độ chính xác mượt mà của đường cong 
pd371#Tự động làm mịn. Không làm mịn đường cong Beizer 
pd372#Tự động sắp xếp. Chính sách sắp xếp tự động 
pd373#Tự động đánh tan. Tự động phá vỡ các nhóm trong DXF 
pd374#Tự động đánh tan. Tự động chuyển đổi văn bản thành đường cong 
pd375#ZaXiang.Giao diện vẽ chu kỳ làm mới 
pd376#Tương tác. Tự động tính toán độ dài một bước của đồ họa di chuyển bàn phím 
pd377#Tương tác. Bàn phím di chuyển đồ họa một bước chiều dài 
pd378#Phần mềm.Ngôn ngữ(Language) 
pd379#Phần mềm.Theme 
pd379_1#Phần mềm. Mặc định trở về Home 
pd38#Trục X 
pd380#Panasonic A5 
pd381#Delta B2 
pd382#Yaskawa
pd383#Inovace 
pd384#Absolute 
pd385#Tương đối 
pd386#Section Drill 
pd387#Gradual Drill 
pd388#Thông số cơ học. Mô hình servo 
pd389#Thông số cơ học. Khoảng cách ốc vít cần thép 
pd39#Trục Y 
pd390#Thông số cơ học. Số lượng xung trên mỗi vòng quay 
pd391#Thông số cơ học. Tăng tốc độ 
pd392#Thông số cơ học. Nhập loại công tắc 
pd393#Thông số cơ học, loại công tắc đầu ra 
pd394#Chạy tham số. Tốc độ chạy tối đa 
pd395#Chạy các thông số. Đẳng cấp nhạy cảm 
pd396#Chạy các thông số. Bồi thường theo chuyển động 
pd397#Chạy các thông số. Với dung sai động 
pd398#Chạy các thông số. Tốc độ di chuyển điểm 
pd399#Chạy các thông số. Điểm di chuyển khoảng cách bước 
pd4#Laser 
pd40#Trục Z 
pd400#Chạy tham số.Tự động về gốc khi bật nguồn lên 
pd401#Chạy các tham số. Trở lại ban đầu tự động đến tọa độ dừng 
pd402#Chạy các tham số. Trở lại tốc độ ban đầu 
pd403#Chạy các thông số. Khoảng cách bù nguồn gốc 
pd404#Chạy tham số. Có bảo vệ giới hạn mềm hay không 
pd405#Chạy các thông số. Tọa độ giới hạn mềm dưới 
pd406#Thông số quy trình. Theo chiều cao 
pd407#Thông số quy trình. Loại neo 
pd408#Thông số quy trình. Dừng tọa độ tuyệt đối 
pd409#Thông số quy trình. Dừng ở độ cao tương đối cao 
pd41#Trục W 
pd410#Thông số quy trình. Z nổi lên nâng tọa độ 
pd411#Thông số quy trình. Phương pháp đục lỗ 
pd412#Thông số quy trình. Độ cao đục lỗ 
pd413#Thông số quy trình. Tốc độ đục lỗ dần dần 
pd414#Thông số báo động.Tín hiệu bảng điều khiển cảm ứng thấp 16 
pd415#Thông số báo động.Tín hiệu bảng điều khiển cảm ứng cao 16 
pd416#Thông số báo động.Độ trễ bảng điều khiển cảm ứng 
pd417#Thông số báo động.Theo dõi Báo động Lỗi 
pd418#Thông số báo động.Theo dõi độ trễ lỗi 
pd419#Tham số báo động.Bật báo động bộ mã hóa 
pd42#Hướng thẳng 
pd420#Tham số báo thức.Bật báo thức ngoại tuyến 
pd421#Quay lại vị trí ban đầu 
pd422#Quay lại vị trí chờ 
pd423#Quay lại vị trí theo dõi 
pd424#Làm tín hiệu hiệu chuẩn 
pd425#Là tín hiệu khoan 
pd426#Tham số bộ điều chỉnh cao. Mức tốc độ 
pd427#Thông số bộ điều chỉnh. Mức độ nhạy cảm 
pd428#Tham số bộ điều chỉnh. Theo chiều cao 
pd429#Thông số bộ điều chỉnh. Dung sai động theo động 
pd43#Hướng nghịch 
pd430#Tham số bộ điều chỉnh. Chờ chiều cao 
pd431#Thông số bộ điều chỉnh. Cách đục lỗ 
pd432#Thông số bộ điều chỉnh. Chiều cao đục lỗ 
pd433#Thông số bộ điều chỉnh. Tốc độ đục lỗ 
pd434# Thông số bộ điều chỉnh.Bảng điều khiển cảm ứng Tín hiệu thấp 16 
pd435# Thông số bộ điều chỉnh.Bảng điều khiển cảm ứng tín hiệu cao 16 
pd436#Tham số bộ điều chỉnh.Độ trễ bảng điều khiển cảm ứng 
pd437#Thông số bộ điều chỉnh. Bảng điều khiển cảm ứng lên 
pd438#Thông số bộ điều chỉnh. Báo động lên 
pd439#Thông số bộ điều chỉnh. Khoảng cách ốc vít cần thép 
pd44#1
pd440#Thông số bộ điều chỉnh. Mỗi xung quay 
pd441#Tham số bộ điều chỉnh. Hiệu chuẩn tái sử dụng 
pd442#Tham số bộ điều chỉnh cao: địa chỉ thiết bị 
pd443#Thông số bộ điều chỉnh. Tốc độ giao tiếp 
pd444#Bộ điều khiển chính. Tốc độ porter cổng nối tiếp 
pd445#Bộ điều khiển chính. Địa chỉ IP 
pd446#Controller.Subnet Mask 
pd447#Bộ điều khiển chính, cổng mặc định 
pd448#Bộ điều chỉnh. Địa chỉ IP 
pd449#FTC.Subnet Mask 
pd45#100 
pd450#Bộ điều chỉnh cao. Cổng mặc định 
pd451#Laser. Địa chỉ IP 
pd452#Laser.Subnet Mask 
pd453#Laser. Cổng mặc định 
pd454#Bù ưu tiên. Loại bù 
pd455#Chuyển động. Loại trục 
pd456#Chuyển động. Tốc độ 
pd457#Chuyển động. Thời gian vòng lặp 
pd458#Chuyển động. Thời gian nghỉ 
pd459#Máy Laser. Phạm vi hành trình 
pd46#10000 
pd460#Máy Laser. Khoảng 
pd461#Máy Laser.Điều chỉnh khoảng cách điểm đầu tiên 
pd462#Máy Laser.Kích thước khoảng cách 
pd463#Trục X 
pd464#Trục Y 
pd465#Sắp xếp các tham số. Chính sách sắp xếp 
pd466#Sắp xếp các tham số. Biểu đồ nhỏ được ưu tiên 
pd467#Điều khiển laser. Điều khiển tự động điều khiển các chốt khi xử lý 
pd468#Phần mềm. Quá trình bật phím tắt 
pd469#Bù độ chính xác. Khoảng cách đảo ngược trục X 
pd47# Raycus 
pd470#Bù độ chính xác. Khoảng cách đảo ngược trục Y 
pd471#Trục Y. Trình điều khiển đôi 
pd472#Trục Y. Xung tương đương 
pd473#Trục Y. Hành trình tối đa 
pd474#Y Axis.Limit Switch Type 
pd475#Một cú nhấp chuột để lập kế hoạch bước.1- hình ảnh ngang 
pd477#Một cú nhấp chuột để lập kế hoạch bước.2-gương dọc 
pd478#Một cú nhấp chuột để lập kế hoạch bước.3-tối ưu hóa đồ họa 
pd479#Một cú nhấp chuột để lập kế hoạch bước.4- sắp xếp 
pd48#IPG 
pd480#Một cú nhấp chuột để lập kế hoạch bước.5-chình 
pd481#Bước lập kế hoạch một cú nhấp chuột.6-Micro-Kết nối 
pd482#0 
pd483#5 
pd484#10 
pd485#Misc.Bật Thước 
pd485-1#Misc. Cho phép đọc màu đồ họa 
pd486#Nhập cổng. Loại công tắc dừng khẩn cấp 
pd487#Nhập cổng. Loại công tắc báo động làm mát bằng nước 
pd488#Đầu vào cổng. Báo động laser 
pd489#Cổng đầu vào. Loại công tắc báo động laser 
pd49#Chất bán dẫn 
pd490#Misc.Đánh dấu điểm 
pd491#Chạy điều khiển.Chỉ số điểm đánh dấu 
pd492#Điều khiển chuyển động. Loại hệ tọa độ 
pd493#Điều khiển chuyển động. Trục Z trước khi gia công đến vị trí an toàn 
pd5#Van tổng áp suất thấp 
pd50#MaxPhotonics 
pd50-1#nLight 
pd50-2#GZ 
pd501#Mở rộng bên trong và bên ngoài (thu nhỏ bên trong ngoài cùng) 
pd502#Mở rộng bên trong và bên ngoài (mở rộng ngoài cùng) 
pd503#Tất cả đều co lại bên trong 
pd504#Tất cả mở rộng ra ngoài 
pd506#Thông số bù vết cắt. Loại bù 
pd507#Thông số bồi thường vết cắt. Khoảng cách bù 
pd509#Cắt tiên tiến. Tốc độ tối đa của hệ thống 
pd51#Khác 
pd510#Cắt nâng cao.Gia tốc tối đa của hệ thống
pd511#Hướng dẫn chế biến. Trục Z hoàn thành trở lại ban đầu 
pd513#Scan cutting.Vòng tròn cắt PwM trì hoãn thời gian 
pd514#Scan cuting.Thời gian bù đắp PWM cắt dòng mở 
pd515#Scan cutting.Cắt dòng Đóng PWM Thời gian bù đắp 
pd516#Phần mền.Giới hạn hệ số giảm tốc 
pd517#Phần mềm. Giới hạn tỷ lệ mặt phức tạp của máy giảm tốc 
pd518#Giám sát từ xa. ID máy 
pd519#Giám sát từ xa. ID thẻ dữ liệu 
pd52#mm/s 
pd520#Giám sát từ xa. ID lệnh 
pd521#Đầu ra. Đầu ra tùy chỉnh 
pd522#Phân đoạn ba cấp độ 
pd523#Ba cấp tiến độ 
pd524#Cấp ba dần dần. Tốc độ tiến bộ cấp ba
pd525#3 giai đoạn dần dần.Sau khi trì hoãn dần dần 
pd526#Nhật ký. Bật nhật ký tiêu chuẩn 
pd527#Nhật ký. Bật nhật ký gỡ lỗi 
pd528#Điều khiển chuyển động. Đi tốc độ biên giới 
pd529#Phần mềm. Hiển thị tên nhà sản xuất mặc định 
pd53#m/min 
pd53-1#inch/s 
pd53-2#inch/min 
pd530#Phần mềm. Bật nguồn có được nhắc trở lại bản gốc hay không 
pd532#Misc.Linh tinh Hệ số tối ưu hóa sơ đồ lớn 
pd533#Giám sát từ xa. Cho phép giám sát từ xa 
pd534#Màn hình điều khiển.Theo dõi từ xa 
pd535#Tự bôi trơn. Cổng chuyển mạch bôi trơn 
pd536#Tự bôi trơn. Khoảng thời gian tự bôi trơn 
pd537#Tự bôi trơn. Thời gian bôi trơn 
pd538#Đầu ra phân vùng. Phân vùng đầu ra số dòng 
pd539#Đầu ra phân vùng. Phân vùng đầu ra số cột 
pd54#mm/s2 
pd540#Phân vùng đầu ra. Đầu ra tắt độ trễ 
pd541#Đầu ra phân vùng. Chỉ đầu ra khi cắt 
pd542#Tham số bộ điều chỉnh cao. Thông tin tham số
pd543#Tham số bộ điều chỉnh. Có sử dụng bộ mã hóa hay không 
pd544#Thông số bộ điều chỉnh. Hướng servo 
pd545#Đầu ra phân vùng. Phân vùng đầu ra số cột 
pd546#Thông số bộ điều chỉnh. Khoảng cách ốc vít cần thép 
pd547# Thông số bộ điều chỉnh. Số xung trên mỗi vòng quay 
pd548#Tham số bộ điều chỉnh cao. Loại giới hạn 
pd549# Thông số bộ điều chỉnh. Số xung trên mỗi vòng quay 
pd55#G 
pd55-1#inch/s2 
pd550#Tham số bộ điều chỉnh. Thời gian tăng tốc trục 
pd551#Thông số bộ điều chỉnh. Dung sai động theo động 
pd552# Thông số bộ điều chỉnh. Độ nhạy tùy biến 
pd553#Thông số bộ điều chỉnh. Có nên bật trở lại bản gốc hay không 
pd554#Thông số bộ điều chỉnh. Trở lại tốc độ ban đầu 
pd555#Thông số bộ điều chỉnh. Có bảo vệ giới hạn mềm hay không 
pd556#Tham số bộ điều chỉnh. Tọa độ giới hạn mềm đầu tiên 
pd557#Thông số bộ điều chỉnh. Tín hiệu cảnh báo bàn đụng 
pd558#Thông số bộ điều chỉnh. Bàn đạp báo cảnh báo chậm trễ 
pd559#Thông số bộ điều chỉnh. Theo lỗi để cảnh báo độ cao 
pd56#ms 
pd560#Thông số bộ điều chỉnh. Theo lỗi báo động về sự chậm trễ 
pd561#Thông số bộ điều chỉnh. Bộ mã hóa cảnh báo cho phép 
pd562#Super 
pd563#TXStar 
pd564#Tự động lấy tiêu cự. Bật tự động lấy tiêu cự 
pd565#Tham số bộ điều chỉnh. Tốc độ rỗng trục 
pd566#Đầu ra phân vùng. Kích hoạt đầu ra phân vùng
pd567#Bộ điều chỉnh chạy các thông số. Tốc độ chạy 
pd568#Bộ điều chỉnh chạy các thông số. Tốc độ chuyển điểm 
pd569#Tự dộng lấy tiêu cự.Thông tin thông số 
pd57#s 
pd570#Thông số lấy nét tự động.Khoảng cách ốc vít cần thép 
pd571# Thông số lấy nét tự động.Hướng chạy của động cơ 
pd572#Thông số lấy nét điện. Phân khúc động cơ 
pd573#Thông số lấy nét điện. Động cơ điều khiển dòng điện 
pd574#Thông số lấy nét điện. Loại đầu vào 
pd575# Thông số lấy nét điện. Tốc độ rỗng trục 
pd576#Thông số lấy nét điện. Hành trình theo dõi 
pd577#Thông số lấy nét điện. Bù nguồn gốc 
pd578#800 
pd579#1600 
pd58#Điểm dừng 
pd580#200 
pd581#3200 
pd582#4000 
pd583#6400 
pd584#Tập trung khoan 
pd585#Đục lỗ lấy nét. Bắt đầu khoan 
pd586#Đục lỗ lấy nét. Kết thúc đục lỗ 
pd587#Đục lỗ tiêu cự. Tốc độ đục lỗ 
pd588#Đục lỗ tiêu cự. Tốc độ trống rỗng 
pd589#Cắt cơ sở. Cắt tiêu điểm 
pd59#Điểm khởi đầu 
pd590#Cổng nối tiếp máy tính. Số cổng nối tiếp (COM). 
pd591#Tự động lấy nét.Tốc độ truyền nối tiếp 
pd592#Phân vùng đầu ra. Cổng đầu ra 
pd593#Điều khiển quy trình đồ họa. Tự động phân biệt các khuôn bên trong và bên ngoài trước khi chế biến 
pd594#Điều khiển quy trình đồ họa. Bật chế độ giảm tốc vi liên kết 
pd595#Điều khiển quá trình đồ họa. Tốc độ giảm tốc vi liên kết 
pd595_1#Điều khiển quá trình đồ họa. Đục lỗ lại ở các kết nối vi mô 
pd595_2#Điều khiển quá trình đồ họa.Kích hoạt liên kết không dấu vết
pd595_3#Điều khiển quá trình đồ họa.Tỷ lệ phần trăm quyền lực liên kết không có dấu vết
pd596# Điều khiển quy trình đồ họa. Điểm làm mát bị trì hoãn
pd597#Điều khiển quy trình đồ họa. Số lượng tối đa của các lỗ đục trước 
pd598#Kiểm soát quá trình đồ họa. Số lượng đường viền đi màng hàng loạt 
pd599#Tham số dẫn. Bán kính 
pd6#Van chính áp suất cao 
pd60#Điểm kết thúc 
pd600#Vòng cung. Bán kính 
pd601#Vòng cung. Góc tối thiểu 
pd602#Vòng cung. Góc tối đa 
pd603#Góc dỡ tải. Bán kính 
pd604#Điểm làm mát. Giới thiệu điểm làm mát 
pd605#Điểm làm mát.Làm mát điểm 
pd606#Điểm làm mát. Góc góc nhọn tối đa 
pd607#Góc α tròn.Max 
pd608#Round α Angle.Min edge length 
pd609#Round α Angle.Outside lead length 
pd61#Điểm gốc 
pd610#Tự dộng 
pd611#α bên ngoài 
pd612#α bên trong 
pd613#Cả bên trong và bên ngoài đều α 
pd614#Round α Angle.Type 
pd62#P1
pd63#P2
pd630#Phần mềm. Bật nguồn tự động mở đồ họa cuối cùng 
pd631#Bộ điều chỉnh chạy các thông số. Độ cao neo 
pd64#Đánh dấu điểm 3 
pd640#Không sử dụng 
pd640_DA#Kiểm soát khối lượng mô phỏng 
pd640_EC#Mở rộng trục điều khiển
pd640_4th#Điều khiển trục thứ tư
pd641#MCC Serial 
pd642#Net 
pd643#IO 
pd644#PC Serial 
pd65#Đánh dấu điểm 4 
pd650#Thông số bộ điều chỉnh. Số lượng xung trên mỗi vòng quay của bộ mã hóa 
pd651#Thông số bộ điều chỉnh. Cảnh báo giữ thời gian 
pd652#Thông số bộ điều chỉnh. Thời gian chờ giao tiếp 
pd653#Thông số bộ điều chỉnh. Hệ số lọc tín hiệu 
pd654#Z Follower Parameters.Drill Tolerance 
pd655#Z Follower Parameters.Drill Tolerance
pd656#Z Follower Parameters.Origin Offset 
pd657#ZF Run Property.Up Speed 
pd658#Gradual Drill.Gradual End Height 
pd659#Zoom Parameters.Ratio Lock 
pd66#Đánh dấu điểm 5 
pd660#Lấy nét điện. Chế độ điều khiển 
pd661#Run Control.Empty Move Acc Time 
pd662#DA.DA Keep Output 
pd663#Drill Parameters.Drill Peak Current 
pd664#3 Stages Drill.Three Drill Peak Current 
pd665#Tăng dần tốc độ 
pd666#Dần dần đúng giờ 
pd667#Gradual Drill.Gradual Type 
pd668#Gradual Drill.Gradual Time 
pd669#3 Stages Gradual.Gradual Type 
pd67#Đánh dấu điểm 6 
pd670#3 Stages Gradual.Gradual Time 
pd671#Phần mềm. Cảnh báo màu sắc của thanh cảnh báo 
pd672#Phần mềm. Cảnh báo màu sắc văn bản của thanh cảnh báo 
pd673#Cài đặt báo động. Bật đèn báo động nhấp nháy 
pd674#Cài đặt báo động. Thời gian bật đèn báo động 
pd675# Cài đặt báo động. Thời gian tắt đèn báo động 
pd676#Cài đặt báo động. Bật chuông báo động bị gián đoạn 
pd677#Cài đặt báo động. Bật chuông báo động bị gián đoạn 
pd678# Cài đặt báo động. Thời gian tắt đèn báo động 
pd679#Màu đỏ 
pd68#Không khí thấp 
pd680#Tùy chỉnh 
pd681#Thông số lấy nét điện. Chế độ làm việc 
pd682#Thông số lấy nét điện. Tốc độ truyền thông porter 
pd683#Thông số lấy nét điện. Áp thấp cảnh báo tỷ lệ nổi 
pd684#Auto Focus Parameters.High Gas Pressure Alarm Up Ratio 
pd685#Thông số lấy nét điện. Thời gian phát hiện cảnh báo áp suất không khí 
pd686#Thông số lấy nét điện. Ngưỡng cảnh báo nhiệt độ cao
pd687#Thông số lấy nét điện. Thời gian phát hiện cảnh báo nhiệt độ cao 
pd688#Chế độ bình thường 
pd689#Kiểm tra một chế độ 
pd69#Oxy áp suất thấp 
pd690#Kiểm tra chế độ thứ hai 
pd691#Thông số lấy nét điện. Tốc độ tinh chỉnh trở lại 
pd692#Thông số lấy nét điện. Tăng tốc gấp đôi 
pd693#Bộ điều chỉnh chạy các tham số. Số thứ tự giới hạn mềm ban đầu 
pd7#Không khí 
pd70#Nitơ áp suất thấp 
pd700#Không sắp xếp 
pd701#Trái sang phải 
pd702#Phải sang trái 
pd703#Dưới lên trên 
pd704#trên xuống dưới 
pd705#Vị trí ngắn nhất 
pd707#Vòng tròn cắt sắp xếp. Sắp xếp 
pd708#Thông số bay tròn. Chiều dài đường bay tối đa 
pd71#Không khí áp suất cao 
pd710#Dưới cùng bên trái 
pd711#Dưới cùng bên phải 
pd712#Trên cùng bên trái 
pd713#Trên cùng bên phải 
pd715#Thẳng bay cắt. Vị trí dao 
pd716#Tham số. Cho phép khoảng cách lệch 
pd717#Tham số. Khoảng cách kết nối trơn tru tối đa 
pd718#Tham số. Chiều dài đường bay tối đa 
pd72#Oxy áp suất cao 
pd720#Hướng X 
pd721#Hướng Y 
pd722#Vòng lặp 
pd725#Điền vào vòng tròn. Cách điền 
pd726#Điền vào vòng tròn. Bán kính 
pd727#Điền vào vòng tròn. Lề 
pd728#Lấp đầy vòng tròn. Khoảng cách 
pd729# Thông số bộ điều chỉnh.Loại servo 
pd73#High N2 
pd730#Tham số bộ điều chỉnh. Bật bù tín hiệu 
pd731#Thông số bộ điều chỉnh. Hướng không tốc độ
pd732#Tham số bộ điều chỉnh. Tham số KP điểm 
pd733#Tham số bộ điều chỉnh. Tham số KI điểm 
pd734#Tham số bộ điều chỉnh. Hệ số thông thấp điểm 
pd735#Thông số bộ điều chỉnh. Điện áp giới hạn bão hòa điểm 
pd736#Thông số bộ điều chỉnh. Lựa chọn PID 
pd737#Thông số bộ điều chỉnh. Tham số A 
pd738#Thông số bộ điều chỉnh. Tham số I 
pd739#Thông số bộ điều chỉnh. Thời gian tăng tốc 
pd739-1#Tham số bộ điều chỉnh cao . Giới hạn tốc độ 
pd74#Điều khiển chế biến. Bật các bước di chuyển điểm 
pd740#Thông số bộ điều chỉnh. Nâng cao trên báo động 
pd741#Thông số bộ điều chỉnh. Bồi thường không trôi dạt 
pd742#Tham số bộ điều chỉnh. Làm theo các thông số KP 
pd743#Thông số bộ điều chỉnh. Làm theo các thông số KI 
pd744#Thông số bộ điều chỉnh. Theo hệ số thông thấp 
pd745#Thông số bộ điều chỉnh. Theo điện áp giới hạn bão hòa tích phân 
pd746#Thông số bộ điều chỉnh. Theo chu kỳ khoảng thời gian lấy mẫu tín hiệu 
pd747#Thông số bộ điều chỉnh. Làm theo dung sai 
pd748#Thông số bộ điều chỉnh. Giới hạn khoảng cách quá mức 
pd749#Tham số bộ điều chỉnh. Tham số 19 
pd75#Kiểm soát chế biến. Bật chế độ nhanh 
pd750#Thông số bộ điều chỉnh. Tham số 20 
pd751#Thông số bộ điều chỉnh. Tham số 21 
pd752#Thông số bộ điều chỉnh. Tham số 22 
pd753#Thông số bộ điều chỉnh. Tham số 23 
pd754#Thông số bộ điều chỉnh. Tham số 21 
pd754-1#Thông số bộ điều chỉnh. Giới hạn cổng thay đổi bất thường của tụ điện 
pd755#Thông số bộ điều chỉnh. Tăng tốc độ 
pd756#Thông số bộ điều chỉnh. Bàn đâm trống cảnh báo hoãn 
pd757#Thông số bộ điều chỉnh. Đục lỗ va chạm báo động chậm trễ
pd758#Tham số bộ điều chỉnh. Tọa độ giới hạn mềm thứ hai 
pd759#Thông số bộ điều chỉnh. Bảng điều khiển không khí cảnh báo độ bão hòa 
pd759-1#Thông số bộ điều chỉnh. Chạm vào báo cáo để nâng năng lượng 
pd759-2#Thông số bộ điều chỉnh. Điện lên trở lại sự chậm trễ ban đầu 
pd759-3#Thông số bộ điều chỉnh. Số chu kỳ lấy mẫu tín hiệu 
pd759-4#Thông số bộ điều chỉnh. Giới hạn cửa kiểm tra biên giới tín hiệu 
pd76#Kiểm soát chế biến. Laser được bật khi nhấp vào 
pd760#Quá lớn 
pd761#Quá nhỏ 
pd762#Tự động bù. Loại độ lệch kích thước tối đa 
pd763#Tự động bù. Giá trị độ lệch kích thước tối đa 
pd764#Bù tự động. Loại độ lệch kích thước tối thiểu 
pd765#Tự động bù. Giá trị độ lệch kích thước tối thiểu 
pd766#Thông số mẫu. Số lượng các bộ phận 
pd767#Thông số tấm. Số lượng tấm 
pd768#Thông số tấm . Chiều cao tấm 
pd769#Thông số tấm. Chiều rộng tấm 
pd77#Kiểm soát chế biến. Sau khi hoàn thành chế biến cho dù trở lại điểm 
pd770#Van tỷ lệ không khí 
pd771#Van tỷ lệ oxy 
pd772#Van tỷ lệ nitơ 
pd773#Van tỷ lệ. Công tắc van tỷ lệ không khí 
pd774#Van tỷ lệ. Công tắc van tỷ lệ oxy 
pd775#Van tỷ lệ. Công tắc van tỷ lệ nitơ 
pd776#Cài đặt đèn LED. Bật đèn chờ nhấp nháy 
pd777#Cài đặt đèn LED. Thời gian bật đèn chờ 
pd778#Cài đặt đèn LED. Thời gian tắt đèn chờ 
pd779#Cài đặt đèn LED. Bật đèn gia công nhấp nháy 
pd78#Kiểm soát chế biến. Trở về điểm dừng sau khi dừng lại trong quá trình xử lý
pd780#Cài đặt đèn LED. Thời gian bật đèn xử lý 
pd781#Cài đặt chỉ báo. Thời gian tắt đèn xử lý 
pd785#Top Bình thường Mở Dưới cùng Mở bình thường 
pd786# Trên cùng Bình thường Đóng Dưới cùng Bình thường Mở 
pd787#Trên cùng Bình thường Mở Dưới cùng Đóng bình thường 
pd788# Trên cùng Bình thường Đóng Dưới cùng Đóng bình thường 
pd789#Thông số khoan.Hướng khoan Chiều cao tối đa 
pd79# Kiểm soát quá trình. Chỉ xử lý đồ họa đã chọn 
pd790# Thông số lấy nét điện. Trở lại tốc độ ban đầu 
pd791#Thông số lấy nét điện. Có bật trở lại mềm hay không 
pd792# Thông số lấy nét điện. Màu đèn khi không được kết nối 
pd793# Thông số lấy nét điện. Màu đèn khi kết nối 
pd794# Thông số lấy nét điện. Màu sắc của đèn khi cảnh báo 
pd795#Thông số lấy nét điện. Mô hình đèn LED 
pd796# Thông số lấy nét điện. Bật cảnh báo áp suất không khí 
pd797#Thông số lấy nét điện. Bật cảnh báo nhiệt độ 
pd8#Oxy 
pd80#Kiểm soát chế biến. Kích hoạt chế biến tuần hoàn 
pd80-1# Kiểm soát chế biến. Bật trao đổi tự động 
pd80-2# Kiểm soát chế biến. Bật cuộn tự động 
pd80-3# Kiểm soát chế biến. Bật nền tảng xoay 
pd800#Bắt đầu 
pd801#Tạm dừng 
pd802#Dừng 
pd803#Đầu vào tùy chỉnh. Nhập cổng 
pd804# Chuyển động trục. Sử dụng giá trị bộ mã hóa để tính toán tốc độ 
pd805#Bảng. Số phiên bản 
pd81#Điều khiển chuyển động. Chiều dài bước di chuyển điểmpd810#Cắt trực tiếp 
pd810#Cắt trực tiếp
pd811#Cắt cao 
pd811-1#Cao cấp cao 
pd812#Đục lỗ cấp 1 
pd813#Đục lỗ cấp 2 
pd814#Đục lỗ cấp 3 
pd815# Quy trình cơ bản. Chế độ chế biến 
pd816# Quy trình cơ bản. Chế độ chế biến 
pd817#Cơ sở đục lỗ cấp 1. Tiêu điểm đục lỗ 
pd818# Cơ sở đục lỗ cấp 1. Bật tiêu điểm đến gần 
pd819# Laser đục lỗ cấp 1. Công suất đục lỗ (tỷ lệ trống 
pd82# Điều khiển chuyển động. Nhấn tốc độ nhanh Laser đục lỗ cấp 1. Tần số đục lỗ 
pd820# Laser đục lỗ cấp 1. Tần số đục lỗ Laser đục lỗ cấp 1 Dòng điện đục lỗ 
pd821# Laser đục lỗ cấp 1. Dòng điện đục lỗ 
pd822# Khí đục lỗ cấp 1. Khí đục lỗ 
pd823# Khí đục lỗ cấp 1. Áp suất không khí đục lỗ 
pd824# Quá trình đục lỗ cấp 1. Vị trí đục lỗ bị trì hoãn 
pd825# Quá trình đục lỗ cấp 1. Bật đục lỗ gần dần 
pd826# Quá trình đục lỗ cấp 1. Thời gian đục lỗ đang đến gần 
pd827# Quá trình đục lỗ cấp 1. Thủng tắt ánh sáng bị trì hoãn trước 
pd828# Quá trình đục lỗ cấp 1. Đục lỗ tắt ánh sáng bị trì hoãn 
pd829# Cơ sở đục lỗ thứ cấp. Chiều cao đục lỗ 
pd83# Điều khiển chuyển động. Tốc độ di chuyển chậm 
pd830# Cơ sở đục lỗ thứ cấp. Tiêu điểm đục lỗ 
pd831#Cơ sở đục lỗ thứ cấp. Kích hoạt tiêu điểm đang đến gần 
pd832# Laser đục lỗ thứ cấp. Công suất đục lỗ (tỷ lệ trống 
pd833#Laser đục lỗ thứ cấp. Tần số đục lỗ 
pd834#Laser đục lỗ thứ cấp. Dòng điện đục lỗ 
pd835#Khí đục lỗ thứ cấp.Loại khí
pd836#Khí đục lỗ thứ cấp.Áp suất 
pd837#Quá trình đục lỗ thứ cấp. Vị trí đục lỗ bị trì hoãn 
pd838#Quá trình đục lỗ thứ cấp. Kích hoạt đục lỗ gần dần dần 
pd839# Quá trình đục lỗ thứ cấp. Thời gian đục lỗ đang đến gần 
pd84#Kiểm soát chế biến. Tạm dừng khoảng cách tiến và lùi 
pd840#Quá trình đục lỗ thứ cấp. Trễ giờ trước khi đục lỗ 
pd841#Quá trình đục lỗ thứ cấp. Thủng tắt ánh sáng bị trì hoãn 
pd842#Quy trình cắt 
pd843#Đục lỗ cấp 1 
pd844#Đục lỗ cấp 2 
pd845#Cơ sở đục lỗ cấp 1. Tiếp cận trọng tâm mục tiêu 
pd846#Cơ sở đục lỗ thứ cấp. Dần dần tiếp cận trọng tâm mục tiêu 
pd847#Cơ sở đục lỗ cấp 1. Tiêu điểm đang đến gần 
pd848# Cơ sở đục lỗ thứ cấp. Sự tập trung đang đến gần 
pd849# Thông số đục lỗ. Chiều cao tối đa của đục lỗ thứ cấp trực tiếp 
pd85#Kiểm soát chế biến. Tạm dừng tốc độ tiến và lùi 
pd850#Thông số hệ thống: Số lượng các bộ phận gia công đã hoàn thành 
pd851# Thông số bay tròn. Ưu tiên bay cắt các vòng tròn bên trong một đường viền duy nhất 
pd852# Thông số nâng cao. Bật lần thứ hai trở lại 
pd853# Quy trình tiên tiến. Hệ số ra ánh sáng 
pd854#Quy trình tiên tiến. Cho phép nền tảng làm việc trao đổi 
pd855#Thông số hệ thống. Phương pháp tính toán 
pd856#Số lượng gia tăng 
pd857#Số lượng giảm dần 
pd858#Thông số hệ thống: Số lượng các bộ phận gia công theo kế hoạch 
pd859# Thông số hệ thống. Hành động hoàn tất khi kế hoạch hoàn tất 
pd86#Kiểm soát chế biến. Sau khi hoàn thành chế biến trở lại loại điểm 
pd86_1#Manu Control.Seek Edge before work
pd860#Màn hình cắt ngang
pd861#Và trên màn hình 
pd862# Phần mềm. Hướng giao diện 
pd863#Không làm gì cả 
pd864# Gợi ý hộp thoại bật lên 
pd865# Cấm tiếp tục chế biến 
pd87# Kiểm soát khí. Loại khí thủ công 
pd870#Kiểm tra giám sát từ xa. Cho phép kiểm tra giám sát từ xa 
pd871#Kiểm tra giám sát từ xa. Kiểm tra ID bắt đầu thử nghiệm 
pd872# Kiểm tra giám sát từ xa. ID chấm dứt thử nghiệm 
pd873#Kiểm tra giám sát từ xa. Kiểm tra chu kỳ gửi 
pd88# Điều khiển bằng laser. Công suất bắn điểm laser 
pd880#Báo cáo hoạt động. Thời gian khởi động tích lũy 
pd881# Chạy báo cáo. Thời gian giao tiếp tích lũy của thẻ điều khiển 
pd882# Chạy báo cáo. Thời gian xử lý tích lũy 
pd883# Chạy báo cáo. Thời gian xử lý trước đó 
pd884# Chạy báo cáo. Thời gian ra ánh sáng tích lũy 
pd885#Báo cáo hoạt động. Số lần xử lý tích lũy 
pd886# Chạy báo cáo. Hành trình tích lũy trục X 
pd887# Chạy báo cáo. Hành trình tích lũy trục Y 
pd888#Chạy báo cáo. Hành trình tích lũy trục Z 
pd89#Điều khiển chuyển động. Tốc độ đi bộ trống rỗng 
pd9#Nito 
pd90# Điều khiển chuyển động. Tăng tốc trống rỗng 
pd900#bar 
pd901#Mpa 
pd902# Đơn vị. Đơn vị áp suất không khí 
pd91# Điều khiển chuyển động. Gia tốc gia công 
pd910# Quản lý quy trình. Loại hành động 
pd911# Quản lý quy trình. Loại chờ đợi 
pd912# Quản lý quy trình. Chờ cho DI để kích hoạt số cổng 
pd913# Quản lý quy trình. Chờ thời gian chờ 
pd914#Quản lý quy trình. Bật số cổng DO 
pd915#Quản lý quy trình. Đóng số cổng DO 
pd916# Quản lý quy trình. Số vòng lặp 
pd918#Bắt đầu cắt 
pd919#Bắt đầu di chuyển khô 
pd92#Điều khiển chuyển động. Thời gian tăng tốc gia tốc gia công 
pd920#Chờ cho đến khi hành động hoàn tất 
pd921#Chờ kích hoạt DI 
pd922#Bật DO 
pd923#Đóng DO 
pd924#Trì hoãn 
pd925#Vòng lặp 
pd925-1#Bắt đầu trao đổi nền tảng 
pd926#Manu Done 
pd927#Trống rỗng hoàn tất 
pd928#Trở về ban đầu để hoàn thành 
pd928-1# Việc trao đổi nền tảng đã hoàn tất 
pd93# Điều khiển chuyển động. Độ chính xác điều khiển đường cong 
pd930# Cơ sở đục lỗ cấp 3. Chiều cao đục lỗ 
pd931# Cơ sở đục lỗ cấp 3. Tiêu điểm đục lỗ 
pd932#Cơ sở đục lỗ cấp 3. Kích hoạt tiêu điểm dần dần gần 
pd933#Cơ sở đục lỗ cấp 3. Tiêu điểm đang đến gần 
pd934# Cơ sở đục lỗ cấp 3. Tiến gần hơn đến trọng tâm mục tiêu 
pd935# Laser đục lỗ cấp 3. Công suất đục lỗ (tỷ lệ trống) 
pd936# Laser đục lỗ cấp 3. Tần số đục lỗ 
pd937# Laser đục lỗ cấp 3. Dòng điện đục lỗ 
pd938# Khí đục lỗ cấp 3. Khí đục lỗ 
pd939# Khí đục lỗ cấp 3. Áp suất không khí đục lỗ 
pd94#Điều khiển chuyển động. Độ chính xác điều khiển góc 
pd940# Quá trình đục lỗ cấp 3. Vị trí đục lỗ bị trì hoãn 
pd941#Quá trình đục lỗ cấp 3. Kích hoạt đục lỗ gần dần 
pd942# Quá trình đục lỗ cấp 3. Thời gian đục lỗ đang đến gần 
pd943# Quá trình đục lỗ cấp 3. Thủng tắt ánh sáng bị trì hoãn trước 
pd944# Quá trình đục lỗ cấp 3. Đục lỗ tắt ánh sáng bị trì hoãn 
pd945#Khí làm mát 
pd946#Quá trình. Chờ cho đến khi dừng hoặc hoàn thành quá trình xử lý để được điều chỉnh tại chỗ 
pd947#Quá trình quá trình.Dừng hoặc hoàn thành quá trình chờ để được nâng lên
pd948#Bộ điều chỉnh. Sau khi hoàn thành việc gia công, bộ điều chỉnh tự động trở lại ban đầu 
pd949#Bộ điều chỉnh tăng. Nâng độ cao an toàn khi dừng lại 
pd95# Điều khiển bằng laser. Tần số laser 
pd950#Tổng thể. Cách kiểm soát 
pd951#Trục mở rộng. Xung tương đương 
pd952# Trục mở rộng. Hướng servo 
pd953#Trục mở rộng. Tốc độ tối đa 
pd954#Đầu vào tín hiệu. Nền tảng trao đổi đã sẵn sàng 
pd955#Đầu lấy điện. Bật cảnh báo áp suất không khí 
pd956#Điều khiển chuyển động điểm. Bật cắt động điểm 
pd957#Fn1 
pd958#Fn2 
pd96#Điều khiển laser. Dòng điện đỉnh điểm 
pd960#Tham số bảng mở rộng. Thông tin tham số 
pd961# Thông số bảng mở rộng. Khoảng cách hoạt động của động cơ mỗi vòng quay 
pd962#Thông số bảng mở rộng.Hướng chạy của động cơ 
pd963#Thông số bảng mở rộng. Số lượng xung trên mỗi vòng quay của động cơ 
pd964# Thông số bảng mở rộng. Loại đầu vào 
pd965#Tham số bảng mở rộng, loại đầu ra 
pd966#Tham số bảng mở rộng. Tốc độ rỗng trục 
pd967#Tham số bảng mở rộng. Gia tốc chạy trục 
pd968# Thông số bảng mở rộng. Trục chạy thời gian tăng tốc 
pd969#Extended Card Parameters.Axis Fast Home Speed 
pd97#Tham số bảng mở rộng. Trục dày trở lại tốc độ ban đầu 
pd970#Thông số bảng mở rộng. Trục tinh chế trở lại tốc độ ban đầu 
pd971#Tham số bảng mở rộng. Hành trình tối đa của trục 
pd972# Thông số bảng mở rộng. Bù đắp nguồn gốc của trục 
pd973# Thông số bảng mở rộng. Trục quay trở lại hướng ban đầu 
pd974#Tham số bảng mở rộng. Cổng đầu vào giới hạn âm trục
pd975# Thông số bảng mở rộng. Cổng đầu vào giới hạn tích cực trục 
pd976#Thông số bảng mở rộng. Cổng đầu vào cảnh báo động cơ 
pd977# Thông số bảng mở rộng. Dừng khẩn cấp cổng đầu vào cảnh báo 
pd978#Tham số bảng mở rộng. Thời gian chờ giao tiếp 
pd979# Thông số bảng mở rộng. Chế độ làm việc 
pd98# Kiểm soát khí. khí bị trì hoãn 
pd980# Trục thứ tư 
pd981# Động cơ biến tần 
pd982#Thủ công 
pd982-1#Tự động 
pd983#Tổng thể. Loại nền tảng 
pd984#General Parameters.Run Mode 
pd985#Input Parameters.A Platform Decelerate 
pd986#Input Parameters.B Platform Decelerate 
pd987#Input Parameters.A Platform In Place 
pd988#Input Parameters.A Platform In Place 
pd989#Input Parameters.A Platform Hardware Limit 
pd99#Gas Control.First Gas On Delay 
pd990#Input Parameters.B Platform Hardware Limit 
pd991#External Button.Platform Enable 
pd992#External Button.Start Exchange 
pd993#External Button.Stop Exchange 
pd994#Delay Parameters.Inplace Clamp Delay 
pd995#Delay Parameters.Clamp Clear Delay 
pd996#Timeout Parameters.Wait Decelerate Signal Timeout 
pd997#Timeout Parameters.Wait In Place Signal Timeout 
pd998#General Parameters.Platform Exhange Length 
pd999#General Parameters.Platform Exhange Speed 
pdAFDA_Alarm#Focus Alarm 
pdAFDA_AlarmInputPort#Input Port.System Alarm Port 
pdAFDA_EnableDAInvert#Focus Parameters.Enable DA Invert 
pdAFDA_EnableMovePort#Output Port.Enable Focus Port 
pdAFDA_ExeDone#Focus Done 
pdAFDA_ExeDoneInputPort#Input Port.Focus Done Port 
pdAFDA_FocusEnableDelay#Output Port.Focus Enable Delay 
pdAFDA_FocusGoOriginDelay# Cổng đầu ra. Sự chậm trễ trở lại của tiêu điểm trở lại 
pdAFDA_GoOrigionPort# Cổng đầu ra. Tiêu điểm trở lại ban đầu 
pdAFDA_MaxDAVal# Thông số lấy nét. Giá trị DA tối đa (V) 
pdAFDA_MoveEnable#Cổng đầu ra. Lấy nét với cổng DA 
pdAFDA_OriginOffset# Thông số lấy nét. Bù nguồn gốc 
pdAFDA_OrigionPort# Lấy nét trở lại 
pdAFDA_ParaTiTle#Thông số lấy nét 
pdAFDA_Travel#Thông số lấy nét. Hành trình lấy nét 
pd_Nest_AddPartNum# Nhập các thông số. Nhập số lượng phần 
pd_Nest_AddSheetNum# Nhập các thông số. Nhập số lượng tấm 
pd_Nest_EdgeStock# Thông số mẫu. Để lại khoảng cách cạnh 
pd_Nest_NestDir# Thông số mẫu. Để lại khoảng cách cạnh 
pd_Nest_NestDir_D2U#Từ dưới lên trên 
pd_Nest_NestDir_L2R# Từ trái sang phải 
pd_Nest_NestPartInner# Thông số mẫu. Có lồng nhau lấy mẫu hay không 
pd_Nest_PartRotateStepAngle# Thông số mẫu. Góc bước quay của các bộ phận 
pd_Nest_PartSlect# Lấy mẫu. Lựa chọn phần 
pd_Nest_PartSpace# Thông số mẫu. Khoảng cách 
pd_Nest_ShareEdge#Các thông số mẫu. Có phải là cạnh chung hay không 
pd_Nest_ShareEdgeMinLen#Thông số mẫu. Chiều dài cạnh cộng tối thiểu 
pd_Nest_NestAccuracy# Thông số mẫu. Độ chính xác đồ họa mẫu 
pd_Nest_SheetSlect# Lấy mẫu. Lựa chọn vật liệu 
pd_Nest_StdSheet_H# Toàn bộ thông số tấm. Chiều cao 
pd_Nest_StdSheet_W# Toàn bộ thông số tấm. Chiều rộng 
pe0#Thủ công 
pe1#Bán tự động 
pe2#Tự dộng 
pe3#Đẩy vào A 
pe4#Đẩy vào B 
pe5#Dừng 
pe6#Nền tảng trao đổi không trở lại ban đầu, xin vui lòng hoàn thành nền tảng trao đổi trở lại ban đầu! 
pe7#Nền tảng trao đổi không trở lại ban đầu và liệu việc xử lý có tiếp tục hay không 
pe8#Nền tảng quay không trở lại và không thể được xử lý 
pi0#Nhập sai mật khẩu, vui lòng nhập lại! 
pi1#Hãy nhập mật khẩu mở khóa：
pi2#Mở khóa
pp0#【%s】Input Value is not between (%0.2f - %0.2f)#【%s】Giá trị đầu vào vượt quá phạm vi cài sẵn (%0,2f - %0,2f), vui lòng nhập lại 
pp1#【%s】Giá trị đầu vào vượt quá phạm vi cài sẵn (%d - %d), vui lòng nhập lại! 
pp2#Xử lý các tập tin tham số lưu không chính xác, đọc các tập tin tham số gia công sao lưu! 
pp3#Sao lưu các tập tin tham số gia công đọc lỗi, xin vui lòng khởi động lại phần mềm! 
rsd1#Cuộn về phía trước 
rsd2# Cuộn lại 
rsd3# Cuộn trở về nguyên bản 
sf0#Số lượng các bộ phận vào: 
sf1#Kích thước bộ phận: 
sf2#Kích thước bộ phận: %.2fmm×%.2fmm 
slp0#Chèn về phía trước 
slp1#Chèn về phía sau 
slp10#Độ trễ 【%d】mili giây 
slp11#Bật vòng lặp (số vòng lặp [%d]) 
slp12#Quá trình hoàn tất 
slp13#Di chuyển khô hoàn tất 
slp14#Trống xong 
slp15#Có xóa quy trình đã chọn hay không? 
slp16#Trở về ban đầu để hoàn thành 
slp17#Điểm di chuyển 
slp18# Bắt đầu trao đổi nền tảng 
slp19#Việc trao đổi nền tảng đã hoàn tất 
slp2#Sửa đổi 
slp3#Xóa 
slp4#Bắt đầu quy trình 
slp5#Bắt đầu trống rỗng 
slp6#Chờ %s(Timeout %dms) 
slp7#Chờ cổng DI [%d] kích hoạt (thời gian chờ [%d】mili giây) 
slp8# Mở cổng DO [%d] 
slp9#Đóng cổng DO [%d] 
sp0#Trạng thái 
sp1#X 
sp2#Y 
sp3#Z 
sp4#A 
sp5#V 
sp6#Tiêu điểm 
sp7#Áp suất không khí 
sp8#Nhiệt độ 
sp9#Công suất PWM 
ss0#Thiết lập lại trạng thái
ss1#Phần cứng không được kết nối và hệ thống không thể di chuyển! 
ss10#Trạng thái có thể đọc và viết 
ss11#Vui lòng nhập mật khẩu truy cập: 
ss12#Chế độ nâng cao 
ss13#Trục 
ss14#Xung 
ss15#Dừng lại 
ss16#Giá trị DA1 nhập sai! 
ss17# Giá trị DA2 nhập sai! 
ss18# Giá trị PWM nhập sai! 
ss19#NEG 
ss2#System is moving, can not execute this command! 
ss20#Giới hạn âm 
ss21#Giới hạn dương 
ss22#Tự bôi trơn 
ss23#Loại bỏ bụi (%d, %d) 
ss24# Đảm bảo rằng thiết bị kẹp được nới lỏng trước khi di chuyển thủ công 
ss3#Dữ liệu xung được nhập sai, vui lòng nhập lại để đảm bảo rằng số xung là số nguyên! 
ss4#DO 
ss5#DI 
ss6#Trục 
ss7#Xung 
ss8#Gửi 
ss9#Chỉ đọc 
ti0#Chiều cao phông chữ (mm) 
tk0#7 
tk1#8 
tk10#3 
tk11#OK 
tk12# 
tk13#Hủy bỏ 
tk2#9 
tk3#← 
tk4#4 
tk5#5 
tk6#6 
tk7#Dọn dẹp 
tk8#1 
tk9#2 
zf0#Làm mới các tham số 
zf1# Viết tham số 
zf10#Trạng thái đầu ra 
zf100#Tốc độ di chuyển điểm nhanh 
zf101# Hiệu chuẩn dữ liệu 
zf102#Nhập các tham số 
zf103#Xuất khẩu các thông số
zf104#Xuất dữ liệu tham số bộ điều chỉnh không thành công! 
zf105# Xuất dữ liệu tham số bộ điều chỉnh thành công! 
zf106# Nhập dữ liệu tham số bộ điều chỉnh không thành công! Nhập dữ liệu tham số bộ điều chỉnh thành công! 
zf107# Nhập dữ liệu tham số bộ điều chỉnh thành công! 
zf11#Hiệu chuẩn hoàn thành bình thường 
zf12# Hiệu chuẩn đang được tiến hành 
zf13#Hiệu chuẩn bị hủy bỏ 
zf14# Hiệu chuẩn bị cấm 
zf15#Hiệu chuẩn hoàn thành bình thường 
zf16# Hiệu chuẩn đang được tiến hành 
zf17#Hủy hiệu chuẩn servo 
zf18# Hiệu chuẩn servo bị cấm 
zf19# Kết quả hiệu chuẩn dữ liệu là < 
zf2#Mô hình sản phẩm 
zf20# Tuyệt vời 
zf21#Tốt 
zf22#Kém 
zf23#>, lưu dữ liệu? 
zf24#Hiệu chuẩn đầu nổi 
zf25# Hiệu chuẩn servo xong! 
zf26#Bộ điều chỉnh sẽ được đánh dấu bằng đầu nổi, nó có tiếp tục không? 
zf27# Đình chỉ hiệu chuẩn đầu nổi 
zf28# Hiệu chuẩn đầu nổi 
zf29#Có không gian hành trình > 20mm trên và dưới servo hay không 
zf3# Phiên bản phần mềm 
zf30#Hiệu chuẩn chưa hoàn tất 
zf31# Hiệu chuẩn servo 
zf32#Hiệu chuẩn chưa hoàn tất 
zf33#Bộ điều chỉnh khởi động lại 
zf34# Kết nối lại FTC 
zf35#Trạng thái đang chạy 
zf36#Thuộc tính bộ điều chỉnh 
zf37# Các tham số được viết thành công! 
zf37-1#Bộ điều chỉnh cao sẽ tự động khởi động lại, vui lòng nhấp vào nút kết nối lại hệ thống sau này để kết nối lại bộ điều chỉnh! 
zf38# Xác nhận khởi động lại bộ điều chỉnh cao? 
zf39#Bộ điều chỉnh cao đã được khởi động lại, vui lòng nhấp vào nút kết nối lại hệ thống theo cách thủ công sau này để kết nối lại bộ điều chỉnh cao! 
zf4# Phiên bản phần cứng 
zf40#Phần cứng đã hoạt động lại
zf41#Chạy các tham số 
zf42#Hiệu chuẩn đang được tiến hành 
zf43# Hiệu chuẩn hoàn thành tốt 
zf44# Hiệu chuẩn hoàn thành tốt 
zf45# Hiệu chuẩn hoàn thành kém 
zf46# Tăng tốc độ 
zf47#Giảm tốc độ 
zf48#Chạy hướng dẫn 
zf49#Bộ điều chỉnh không trở lại bình thường, không thể thực hiện hiệu chuẩn! 
zf5#Run Status 
zf50#Các tham số được ghi thành công, sau khi nhấp vào OK, phần cứng sẽ tự động khởi động lại để các tham số có hiệu lực, vui lòng kết nối lại phần cứng 
zf51# Chiều cao tín hiệu 
zf52# Vị trí xung 
zf53# Vị trí bộ mã hóa 
zf54# Trạng thái thực hiện hướng dẫn 
zf55# Tăng độ cao dừng 
zf56#Đặt lại hệ thống 
zf57# Vui lòng nhập mật khẩu 
zf58#Thao tác này sẽ đặt lại tất cả các thông số phần cứng của bộ điều chỉnh tăng và liệu nó có tiếp tục hay không 
zf59#Hệ thống đã được thiết lập lại thành công! 
zf6# Cường độ tín hiệu 
zf60# Tăng tốc độ nâng lên 
zf61#Tốc độ hiện tại (mm/s) 
zf62# Bù tín hiệu 
zf63# Theo dõi thời gian 
zf64#Trạng thái phím 
zf65#Theo dõi lỗi 
zf66# Giá trị đăng ký DA 
zf67#Phiên bản thư viện đi kèm 
zf68# Vị trí servo 
zf69#Theo dõi lỗi 
zf7#Tọa độ Z (mm) 
zf70#Vị trí 
zf71# Tốc độ thời gian thực 
zf72#Vị trí lệnh 
zf73#Đầu ra DA 
zf74# Tốc độ đầu ra 
zf75#Trạng thái 
zf76# Chế độ nâng cao 
zf77#Tọa độ giới hạn dưới mềm hiện tại 
zf78#Số thứ tự giới hạn dưới mềm ban đầu 
zf79#Crystal Error Sum
zf8#Nhiệt độ (°C) 
zf80# Cường độ tín hiệu thời gian thực 
zf81# Tổng chiều dài đơn 
zf82# Vị trí ghi lại biên giới cuối cùng 
zf9# Trạng thái báo động 
RegName1#Nhận dạng sản phẩm 
RegName2# Phiên bản chương trình 
RegName3#Trạng thái đầu vào 
RegName4# Trục đi trạng thái xuất xứ 
RegName5# Trạng thái báo động 
RegName6# Trạng thái chạy 
RegName7#Dư lượng bộ nhớ cache bên ngoài trục 
RegName8# Trạng thái bộ nhớ cache của trục 
RegName9#Xung tích lũy trục X 
RegName10#Xung tích lũy trục Y 
RegName11#Xung tích lũy trục Y2 
RegName12#Xung tích lũy trục W 
RegName13# Encoder trục X 
RegName14# Encoder trục X 
RegName15# Encoder trục Y2 
RegName16#Encoder trục W 
RegName17#Dung lượng bộ nhớ cache FPGA của trục 
RegName18#Bộ nhớ cache ngoài trục 
RegName19#Giá trị mẫu AD 
RegName20#Ngày 
RegName21#Thời gian 
RegName22#Trạng thái ngoại vi 
RegName23#Nhận dạng khung FIFO 
RegName24# Giá trị xung trục X tại điểm dừng 
RegName25# Giá trị xung trục Y tại điểm dừng 
RegName26# Giá trị xung trục Z tại điểm dừng 
RegName27# Giá trị xung trục W tại điểm dừng 
RegName28#Số lượng bộ nhớ cache của bộ mã hóa 
RegName29# Trạng thái đầu ra 
RegName30# Dự phòng 
RegName31# Trạng thái báo động laser 
RegName32# Dư lượng đệm FIFO khi dừng 
RegName33#Tốc độ dòng điện trục X 
RegName34#Tốc độ dòng điện trục Y1 
RegName35#Tốc độ dòng điện trục Y2 
RegName36#Tốc độ dòng điện trục W 
RegName37#Số dư bộ nhớ cache dữ liệu bay cắt 
RegName38# Flying Cắt bật trạng thái 
RegName39# Kích thước bộ nhớ cache dữ liệu 
RegName40#Tay cầm không dây có địa chỉ thời gian thực cao 4 byte
RegName41# Tay cầm không dây có 4 byte trong địa chỉ thời gian thực 
RegName42# Tay cầm không dây có địa chỉ thời gian thực thấp hơn 4 byte 
RegName43# Giá trị phím thời gian thực của tay cầm không dây 
RegName44#Giá trị nút mã cho tay cầm không dây 
RegName45# Bộ điều hợp USB có địa chỉ thời gian thực cao 4 byte 
RegName46# Bộ điều hợp USB có địa chỉ thời gian thực thấp hơn 4 byte 
RegName47#Số hồ sơ thực hiện hiện tại 
RegName48#Số dữ liệu thực thi hiện tại 
RegName49#Vị trí điểm 0 pha Z 
RegName49_1# Trạng thái dừng điểm 0 của pha Z 
RegName50# Biểu tượng hoạt động FIFO 
RegName51# Điều khiển đầu ra IO 
RegName52#Đầu ra DA1 
RegName53# Đầu ra DA2 
RegName54# Đầu ra tần số PWM 
RegName55# PWM chiếm tỷ lệ đầu ra trống 
RegName56#Cấu hình tham số điểm 0 pha Z 
RegName57#Cấu hình tham số Driver kép hoặc nhiều Driver 
RegName58#Cấu hình chênh lệch cảnh báo Driver kép 
RegName59#Cấu hình thời lượng báo độngDriver kép 
RegName60#Kích hoạt biểu tượng 1 cấu hình 
RegName61#Kích hoạt biểu tượng 2 cấu hình 
RegName62#Giới hạn cấu hình loại đầu vào 
RegName63#Giá trị giới hạn mềm trục X dương 
RegName64#Giá trị giới hạn mềm trục X âm 
RegName65# Giá trị giới hạn mềm trục Y dương 
RegName66# Giá trị giới hạn mềm trục Y âm 
RegName67# Giá trị giới hạn mềm trục Y2 dương 
RegName68# Giá trị giới hạn mềm trục Y2 âm 
RegName69#Giá trị giới hạn mềm trục W dương 
RegName70# Giá trị giới hạn mềm trục W âm 
RegName71#Servo cho phép đầu ra 
RegName72#Thiết bị đầu cuối đầu vào dừng khẩn cấp 
RegName73#Dấu hiệu dừng khẩn cấp mềm 
RegName74#Trục dừng lại an toàn để giảm tốc độ 
RegName75#Trục dừng đỗ xe an toàn giảm tốc độ 
RegName76#Cấu hình trục 
RegName77#Hệ số giảm tốc an toàn 
RegName78#Địa chỉ IP mạng 
RegName80# Subnet mask 
RegName81#Cổng mặc định 
RegName82#Tốc độ truyền cổng nối tiếp 
RegName83#Loại laser 
RegName84#Giá trị hiệu chỉnh DA1 
RegName85#Giá trị hiệu chỉnh DA2 
RegName86#PWM duty cycle output enable 
RegName87#Tọa độ bộ mã hóa flycam phát hiện dung sai 
RegName88#AD nhập giá trị hiệu chuẩn 
RegName89#Phiên bản phần cứng MCC3721 
RegName90#Địa chỉ mã tay cầm không dây cao 4 byte 
RegName91# 4 byte trong địa chỉ mã tay cầm không dây 
RegName92#Địa chỉ mã khớp LCR thấp 4 byte 
RegName93#Tốc độ truyền cổng nối tiếp FTC 
RegName94# Đầu ra cờ kiểm soát nội bộ &bên ngoài 
RegName95# Bộ điều hợp USB khớp địa chỉ mã cao 4 byte 
RegName96#Bộ điều hợp USB khớp địa chỉ mã thấp 4 byte 
RegName97# Gửi xung bằng trục PC- X 
RegName98#Gửi xung bằng trục PC- Y 
RegName99# Gửi xung bằng trục PC- Z 
RegName100# Gửi xung bằng trục PC- W 
RegName101#Xử lý ngưỡng giới hạn cảnh báo FIFO 
RegName102#DO che chắn vị trí 
RegName103#X bù xung tích lũy 
RegName104#Y bù xung tích lũy 
RegName105#Z bù xung tích lũy 
RegName106# W bù xung tích lũy 
RegName107#Dấu kiểm soát nội bộ DA 
RegName108#Dải điện áp điều khiển nội bộ DA 
RegName109#Tốc độ truyền cổng nối tiếp RS485 
RegName110# Bộ nhớ cấu hình tổng hợp 
RegName111#Cấu hình nâng cấp phiên bản 
RegName112#PWM bật dấu điều khiển FIFO 
RegName113#Cờ giao thức FIFO 
RegName114#Độ trễ bộ lọc IN1 
RegName115#Độ trễ bộ lọc IN2 
RegName116#Độ trễ bộ lọc IN3 
RegName117#Độ trễ bộ lọc IN4 
RegName118#Độ trễ bộ lọc IN6 
RegName120#Độ trễ bộ lọc IN7 
RegName121#Độ trễ bộ lọc IN8 
RegName122#Độ trễ bộ lọc IN9 
RegName123#Độ trễ bộ lọc IN10 
RegName124#Độ trễ bộ lọc IN11 
RegName125#Độ trễ bộ lọc IN12 
RegName126#Độ trễ bộ lọc IN13 
RegName127#Độ trễ bộ lọc IN14 
RegName128#Độ trễ bộ lọc IN15 
RegName129#Độ trễ bộ lọc IN16 
RegName130#Trục 4x tần số cho phép 
RegName131#Configure axis internal&external control 
RegName132#Cấu hình trục điều khiển bên trong & bên ngoài 
RegName133#Vị trí cạnh trục X 
RegName134#Vị trí cạnh trục Y 
RegName135#Vị trí cạnh trục Z 
RegName136#Vị trí cạnh trục W 
RegName137#Đầu ra DA3 
RegName138#Dấu hiệu góc 
RegName139#Giá trị hiệu chuẩn DA3 
RegName140#Vị trí bộ mã hóa pha Z trục X 
RegName141#Vị trí bộ mã hóa pha Z trục Y 
RegName142#Vị trí bộ mã hóa pha Z trục Z 
RegName143#Vị trí bộ mã hóa pha Z trục W
