FileFilter_CraftFile#Fichier d'artisanat
FileFilter_DxfFile#Fichier standard
FileTitle_ExportNestFile#Exporter le résultat du nid
FileTitle_ImportPartFile#Importer un fichier de pièces
FileTitle_OpenNestProjFile#Ouvrir le fichier de projet Nest
FileTitle_SaveNestProjFile#Enregistrer le fichier de projet Nest
MsgBox_DeleteFail_DestObjIsUsed#L'objet cible à supprimer a été utilisé. La suppression n'est pas autorisée?!
MsgBox_DeleteFail_UsedObjIsnotDest#Objet utilisé existant non supprimé?!
MsgBox_NestDataChange_IsSave#Les données Nest ont été modifiées, enregistrer les modifications actuelles??
MsgBox_Nest_InvalieFileSuffix#Type de fichier invalide
MsgBox_ProjectFileIsOpening#Le fichier de projet est en cours de chargement...
MsgBox_CutOffSheet#Assurez-vous que la tête laser est au-dessus de la plaque avant l'opération de découpe. continuer à exécuter?
UI_Btn_Delete#Effacer
UI_Btn_Save#Sauvegarder
UI_Btn_SelAll#Tout
UI_Btn_SelInvert#Inverser
ab0#D'ACCORD
ab1#Activer
ab10#Code d'activation invalide, veuillez réessayer?!
ab11#Matériel non autorisé, ne peut pas être activé?!
ab12#Mauvais mot de passe, veuillez réessayer?!
ab2#Système de découpe laser SC
ab3#Licence permanente
ab4#Journées
ab5#Identifiant du matériel:
ab6#Copyright 2014-2099 AU3TECH
ab7#L'obtention du matériel a échoué Ou le matériel était anormal?!
ab8#Veuillez saisir le code d'activation?:
ab9#Activation réussie, jours restants?:
af0#Modèle du produit
af1#Version du logiciel
af10#Revenir
af11#Aller à l'origine Terminé
af12#Aller à l'origine annulée
af13#Aller à l'origine
af14#Intensifier
af15#Démissionner
af16#Arrêt
af17#Couper la pression du gaz
af18#Température(℃)
af19#ECH Propriété
af2#état DI
af20#Définir l'origine
af21#Réinitialisation du système
af22#Activer la fenêtre d'état
af23#Réussite de l'écriture des paramètres, veuillez redémarrer le logiciel
af24#Go Soft Origine
af25#Mode avancé
af26#Vitesse de course
af27#Ajustement de l'origine
af28# Pression de gaz de coupe cible (bar)
af29#LED RVB
af3#état DO
af30#Activer l'avertissement de pression de gaz
af30_1#Pression d'empreinte (bar)
af30_2#Température du miroir de collimation(℃)
af30_3#Température du miroir de mise au point (℃)
af30_4#Température de protection inférieure du miroir (℃)
af30_5#Humidité lumineuse(%)
af4#état d'alarme
af5#état d'exécution
af6#Exécuter la commande
af7#Position de l'axe
af8#Vitesse actuelle
af9#StepLen
ap0#Annuler
ap1#D'ACCORD
ap10#En bas à droite
ap100#Liste des fichiers de tache de feuille de rouleau
ap101#Chemin du fichier
ap102#Quantité prévue
ap103#Quantité terminée
ap11#Commencer la boucle
ap12#Veuillez vérifier la taille du contour après l'action de décalage
ap2#En haut à gauche
ap20#Régler zéro
ap21#All Set Zero
ap22#Les informations d'exécution de l'appareil seront mises à zéro, continuer??
ap3#En haut
ap30#Recherche automatique
ap31#Rechercher les paramètres
ap4#En haut à droite
ap40#Obtenir la valeur Z
ap41#Get Clean XY
ap42#Get Calib XY
ap43#Get Dock XY
ap5#La gauche
ap6#Centre
ap7#D'ACCORD
ap8#En bas à gauche
ap9#Fond
cd0#Format de mot de passe invalide.Veuillez réessayer?!
cp0#Axe X
cp1#Axe Y
cp10#Négatif Mesuré
cp11#Déviation négative
cp12#Cil arrière
cp13#Erreur inverse
cp14#Direction inverse
cp15#Jeu moyen (mm)?: %.4f
cp16#Réglage du jeu (mm)?:
cp17#Modifier
cp18#Erreur de saisie de jeu moyen, veuillez saisir à nouveau?!
cp2#Dégager
cp3#Sauvegarder
cp30#Chemin de fichier invalide
cp31#Fichier vide
cp32#Fichier cassé
cp33#Impossible d'analyser le fichier
cp4#Sortir
cp5#Types de fichiers pris en charge(*.rtl;*.ren;*.pos;*.csv;)|*.rtl;*.ren;*.pos;*.csv;||
cp6#Compensation de précision
cp7#Position
cp8#Positif Mesuré
cp9#écart positif
cpd0#Erreur positive
cpd1#Erreur négative
cup0#Auto-verrouillage
cup1#UnSelf-Lock
da0#Veuillez saisir le nom du processus
da1#Le nom du processus ne peut pas être nul
da2#L'action remplacera les données de processus sélectionnées, continuer??
da3#Réussite de la mise à jour des données de processus
da4# échec de la mise à jour des données de processus
da5#Process Data Insert Success
da6# échec de l'insertion des données de processus
db0#Effacer
db1#échec de la suppression des données de processus
db2#Process Data Delete Succès
db3#ID de processus
db4#Nom du processus
db5#Temps de mise à jour
db6#Erreur de chargement des données de processus
db7#Erreur de réinitialisation des données de processus
db8#Process data file is error
db9#échec de la connexion à la base de données #Processus
de0# Vitesse de déplacement maximale
de1#Max Move Accélération
de10#Mouvement court Unlift Longueur
de2#Déplacer le temps d'accélération, plage 60 - 250
de3#Accélération de coupe maximale
de4#Temps d'accélération de coupe, plage 60 - 250
de6#切割中拐角部分的控制精度，范围0.01-1.0#值越大拐角速度越大
de7# Gaz en retard
de8#Premier gaz en retard
de9# Délai de changement de gaz
dogActiveReslut1#Matériel Crypté-Pas de cryptage?!
dogActiveReslut10#Crypter-échouer à faire fonctionner l'horloge?!
dogActiveReslut11#Erreur de chiffrement-Entrez le code?!
dogActiveReslut2#Matériel de cryptage non valide?!
dogActiveReslut3#La valeur Encrypt-Clock est illégale?!
dogActiveReslut4#Le secteur de données crypté-crypté est une erreur?!
dogActiveReslut5#Crypter-Code d'activation invalide?!
dogActiveReslut6#Encrypt-Match Hardware ID échoue?!
dogActiveReslut7#échec de l'ID utilisateur Encrypt-Match?!
dogActiveReslut8#Le code d'activation de cryptage est utilisé?!
dogActiveReslut9#Encrypt-Hardware Clock trop lent?!
dogState_ClockBroken#échec de l'obtention de l'horloge matérielle
dogState_ClockIllegal#L'horloge matérielle est illégale
dogState_DataBroken#Le secteur de données est une erreur
dogState_NoHardware#Aucun matériel
dogState_NotTheApp#ID d'application non authentifié
dogState_TrialOver#La période d'essai est expirée
dogState_Unauth#Matériel non autorisé
dogState_VerifError#La vérification est une erreur
dogState_normal#Le cryptage est OK
dp0#manuel
ds0#Sélectionnez le port DO
dsc0#Commencer
dsc1#Arrêt
dsc2#Sortir
ec0#Marque de produit
ec1#Une version de logiciel
ec10#Cycle de service PWM (%)
ec11#Axe
ec12#PWM#PWM
ec13#Arrêt
ec14#Aller à l'origine
ec15#Fréq(Hz)
ec16#Cycle de service(%)
ec17#Régler
ec18#La valeur PWM Freq est une erreur?!
ec19#La valeur PWM Freq n'est pas dans la plage (1-50000Hz)?!
ec2#état DI
ec20#La valeur du cycle de service PWM est une erreur?!
ec21#La valeur du cycle de service PWM n'est pas dans la plage (0-100)?!
ec22#La valeur de longueur de pas est une erreur?!
ec23#La valeur de vitesse n'est pas dans la plage (0-10000mm)?!
ec24#La valeur de vitesse est une erreur?!
ec25#La valeur de vitesse n'est pas dans la plage (1-200 mm/s)?!
ec26#La rapidité
ec27#Propriété EBH
ec28#Aller Plat A
ec29#Aller Plat B
ec3#état DO
ec30#Activer la limite souple du 4e axe
ec4#état d'alarme
ec5#état d'exécution
ec6#Exécuter la commande
ec7#Position de l'axe
ec8#Vitesse actuelle(mm/s)
ec9#PWM Freq(Hz)
es0#Marque P1
es1#Marque P2
es2#Angle de rotation : 0°
es3#Veuillez marquer les points P1 et P2 par le feu rouge
es4#Angle de rotation?: %.2f°
gd0#Configuration des paramètres de processus de base
gd1#(impulsion/mm)
gd2#(Min)
gmsg0#Numérisation coupée
gmsg1#Texte
gmsg2#Groupe
gmsg3#Contour
gmsg4#ne traite pas
gp0#Le matériel n'est pas connecté, veuillez vérifier le contr?leur
gp1#Alarme d'entrée d'asservissement de l'axe X
gp10#Erreur de double entra?nement de l'axe Y1
gp100#Alarme de limite positive matérielle de mise au point automatique
gp1000#Les graphiques de traitement sont hors plage
gp101#Alarme de limite négative matérielle de mise au point automatique
gp102#Alarme de limite positive du logiciel de mise au point automatique
gp103#Alarme de limite négative du logiciel de mise au point automatique
gp104#Alarme d'asservissement de mise au point automatique invalide
gp105#Alarme de mise au point automatique 5
gp106#Alarme de mise au point automatique 6
gp107#Alarme de mise au point automatique 7
gp108#Alarme de mise au point automatique 8
gp109#Alarme de mise au point automatique 9
gp11#Erreur de double entra?nement de l'axe Y2
gp110#Alarme de mise au point automatique 10
gp111#Mise au point automatique Pas d'origine
gp112#Alarme de faible pression de gaz à mise au point automatique
gp113#Alarme de pression de gaz élevée à mise au point automatique
gp114#Alarme haute température à mise au point automatique
gp115#Alarme de mise au point automatique 15
gp12#Erreur d'entra?nement double de l'axe W
gp120#Laser
gp121#Le laser est verrouillé
gp122#Déverrouiller le laser
gp13#Alarme réseau en cours
gp130#Nom de fichier
gp131#Taille du processus
gp132#Longueur de coupe
gp133#Longueur de coupe à sec
gp134#Temps de forage
gp135#Heure de fin
gp136#%02dHour%02dMin%02dSec
gp137#%.2fm
gp138#%d
gp139#Temps de traitement
gp14#Programme FPGA non enregistré
gp140#Avertissement
gp141#ZF FPGA non chargé
gp142#%.2fmm×%.2fmm
gp143#Nombre de processus
gp144#%d
gp146#%02dMin%02dSec
gp15#Programme FPGA non chargé
gp16#Alarme d'arrêt d'urgence
gp17#Alarme de limite positive matérielle de l'axe X
gp18#Alarme de limite positive matérielle de l'axe Y1
gp19#Alarme de limite positive matérielle de l'axe Y2
gp2#Alarme d'entrée d'asservissement de l'axe Y1
gp20#Alarme de limite positive matérielle de l'axe W
gp200#La carte étendue n'est pas connectée, veuillez vérifier le système
gp2000#Longueur totale:%.3f(m), longueur de mouvement inactif:%.3f(m), nombre de forages:%d
gp2001#Temps de coupure：%.1f(s), Temps de déplacement inactif:%.1f(s), Temps d'exploration:%.1f(s), Délai système: (%.1f + %.1f)(s)，Temps total: %d(min)%.1f(s)
gp201#L'avertissement de limite NEG matérielle du 4ème axe
gp202#L'avertissement de limite de point de vente matériel du 4ème axe
gp203#L'avertissement de limite NEG du logiciel 4th Axis
gp204#L'avertissement de limite de point de vente du logiciel 4th Axis
gp205#L'avertissement du servo du 4ème axe
gp206#L'avertissement d'arrêt d'urgence du 4ème axe
gp207#Avertissement d'axe de carte étendu 7
gp208#Avertissement d'axe de carte étendu 8
gp209#Avertissement d'axe de carte étendu 9
gp21#Alarme de limite négative matérielle de l'axe X
gp210#Avertissement d'axe de carte étendu 10
gp211#Avertissement d'axe de carte étendu 11
gp212#Avertissement d'axe de carte étendu 12
gp213#Avertissement d'axe de carte étendu 13
gp214#Avertissement d'axe de carte étendu 14
gp215#Avertissement d'axe de carte étendu 15
gp216#Avertissement d'axe de carte étendu 16
gp217#Avertissement de valeur d'axe ZF
gp218#Le signal ZF est un avertissement zéro
gp219#Le nombre de traitements du plan est terminé
gp22#Alarme de limite négative matérielle de l'axe Y1
gp220#La mise au point automatique n'est pas allée à l'origine
gp23#Alarme de limite négative matérielle de l'axe Y2
gp24#Alarme de limite négative matérielle de l'axe W
gp25# Alarme de limite positive du logiciel de l'axe X
gp26#Alarme de limite positive du logiciel de l'axe Y1
gp27#Alarme de limite positive du logiciel de l'axe Y2
gp28#Alarme de limite positive du logiciel de l'axe W
gp29#Alarme de limite négative du logiciel de l'axe X
gp3#Alarme d'entrée d'asservissement de l'axe Y2
gp30#Alarme de limite négative du logiciel de l'axe Y1
gp300#Couche de jogging
gp301#Couche de peinture
gp31#Alarme de limite négative du logiciel de l'axe # Y2
gp32#Alarme de limite négative du logiciel de l'axe W
gp33#Alarme de limite supérieure du matériel de l'axe Z
gp34#Alarme de limite inférieure matérielle de l'axe Z
gp35#Alarme de limite supérieure du logiciel de l'axe Z
gp36#Alarme de limite inférieure du logiciel de l'axe # Z
gp37#Alarme d'entrée d'asservissement de l'axe Z
gp38# Alarme de l'écran tactile de la tête de coupe
gp39#Alarme codeur axe Z
gp4#Alarme d'entrée d'asservissement de l'axe W
gp40#Alarme de fil de signal FTC
gp41#Alarme d'erreur de suivi FTC
gp42#La variation de capacité FTC est trop faible
gp43#Fil FTC SMA ou alarme corporelle en céramique
gp44#Alarme de communication série laser
gp45#FTC est un arrêt d'urgence, faites en sorte que FTC aille d'abord à l'origine
gp46#Alarme de température du système laser
gp47#Alarme système laser 2
gp48#Alarme système laser 3
gp49#Alarme de puissance du système laser
gp5#Alarme codeur axe X
gp50#Alarme de verrouillage externe du système laser
gp51#Alarme de sortie laser
gp52#Système laser à l'intérieur de l'alarme de verrouillage
gp53# Alarme de la carte d'alimentation du système laser
gp54# Alarme de carte actuelle du système laser
gp55#Alarme inconnue du système laser
gp56#Alarme de machine de refroidissement par eau
gp57#FTC n'est pas connecté, veuillez vérifier le FTC
gp58#Le système laser n'est pas connecté, veuillez vérifier le système laser
gp59#Alarme FTC, veuillez vérifier l'état de fonctionnement FTC
gp6#Alarme codeur axe Y1
gp61#Coordonnée X
gp62#Coordonnée Y
gp63#Hauteur
gp64#Largeur
gp65#Aligner
gp66#Angle d'inclinaison
gp67#Rayon
gp68#Angle central
gp69#Longueur de l'axe principal
gp7#Alarme codeur axe Y2
gp70#De la longueur de l'axe
gp71#Coin R
gp72#Sommet
gp73#Sortie R
gp74#En R
gp75#Indice
gp76#ContourNum
gp77#Police de caractère
gp78#Police NON
gp79#Segoe UI
gp8#Alarme codeur axe W
gp80#Couche 1
gp81#Couche noire
gp82#Marquer le calque
gp83#Couche
gp84#Temps
gp85#La description
gp86#Message
gp87#Traiter
gp88#Alarme: %s %s
gp88-1#Effacer l'alarme: %s %s
gp89#Reconnecter
gp9#Erreur d'entra?nement double de l'axe X
gp90#Effacer l'alarme
gp91#Z Go Origine
gp92#Alarme du système laser, veuillez vérifier le système laser
gp93#Statut
gp94#Effacé
gp95#Le système de mise au point automatique n'est pas connecté, veuillez vérifier le système
gp96#L'état du réseau est anormal
gp97# L'équivalent d'impulsion d'axe est une erreur, veuillez réinitialiser l'équivalent d'impulsion d'axe
gp98#Réglages
gp99#Mise au point automatique Aller à l'origine
gpa0#Type de gaz
gpa1#Gas Type
gpa10#Fermer AD
gpa11#La commande effacera les données actuelles, continuer??
gpa12#Numéro de point de correction
gpa13#Mise au point (mm)
gpa2#Numéro de point de correction
gpa3#Numéro de point de consigne
gpa4#Enregistrer les données de correction
gpa5#Tension(V)
gpa6#Essence(Bar)
gpa7#Définir DA
gpa8#Ajuster l'erreur d'entrée numérique
gpa9#Enregistrer les données actuelles??
gs0#Zoom graphique
gs1#Zoom centre
gv0#Paramètres d'interaction graphique
gv1#Paramètres de base du logiciel
gv2#Défaut
hp0#Exporter
hp1#Importer
hp10#enregistrer les paramètres matériels
hp100#Le 4ème axe a été réglé pour la mise au point automatique, veuillez vérifier
hp101#Le 4ème axe a été défini pour la plate-forme d'échange, veuillez vérifier
hp102#Le 4ème axe a été défini pour la feuille de rouleau automatique, veuillez vérifier
hp103#Le 4ème axe a été défini pour la rotation de la plate-forme, veuillez vérifier
hp104#Besoin de configurer le 4ème axe, contactez d'abord le fabricant
hp11#Paramètres matériels
hp12#Les paramètres matériels ont été exportés avec succès
hp13#Importer les paramètres matériels
hp14#Cette opération remplacera les paramètres matériels actuels, continuer à remplacer??
hp15#Arial
hp16#Paramètres d'axe
hp17#OI
hp18#Paramètres de correction
hp19#Activer la correction de verticalité
hp2#Axe
hp20#Correction de l'axe Y par l'axe X
hp21#Correction de l'axe X par l'axe Y
hp22#fonctionnement à sec d'un carré, entrée?:
hp23#Longueur AB
hp24#Longueur CA
hp25# Compenser la hauteur
hp26#Pas de compensation
hp27#Compenser uniquement le contrecoup
hp28#Compensation complète du pitch
hp29#Go Paramètres d'origine
hp3#Laser
hp30#Type laser
hp31#Paramètres FTC
hp32#Paramètres de gaz
hp32-1#Paramètres de gaz
hp33#Paramètres avancés
hp34#Importer des données de compensation
hp35#Déboguer
hp36#échec de la sauvegarde de la configuration matérielle, veuillez vérifier?!
hp37#Les configurations nécessitent de redémarrer le logiciel !
hp38#Les configurations nécessitent de redémarrer le contr?leur et le logiciel?!
hp39#Custom DO
hp4#FTC
hp40#Nom
hp41#Port DO
hp42#Auto-verrouillage
hp43#Ajouter
hp44#Retirer
hp45#Alarme personnalisée
hp46#Saisir le nom
hp47#Alarme personnalisée
hp48#Nom
hp49#Port DO
hp5#Gaz
hp50#Fermeture normale
hp51#échec de l'enregistrement de la configuration matérielle, veuillez réenregistrer?!
hp52#L1 Longueur
hp53#L2 Longueur
hp54#La valeur équivalente de l'impulsion de l'axe est une erreur, veuillez la redéfinir?!
hp55#Mise au point automatique
hp56#Paramètres de mise au point automatique
hp6#IO
hp60#Different Axis's index is same, please check!
hp61#La correction verticale est activée, l'angle est %0.2f°
hp62#Les données correctes verticales d'entrée sont inférieures à 0,02, veuillez vérifier?!
hp63#Les données correctes verticales d'entrée ne sont pas un parallélogramme, veuillez vérifier?!
hp64#DI personnalisé
hp65#Commande
hp7#Avancé
hp70#Carte étendue
hp71#Plateforme d'échange
hp72# Feuille de rouleau automatique
hp73#Faire pivoter la plate-forme
hp8#La configuration matérielle a été modifiée, enregistrer les modifications actuelles??
hp80# Correction de la pression du gaz
hp81#Paramètres DI
hp9#fichier xml(*.xml)|*.xml|Tous les fichiers (*.*)|*.*||
is0#Configuration d'accès
is1#Les paramètres d'accès ont été modifiés, le matériel va redémarrer automatiquement !
jm0#Correspondant à
jm1#Veuillez appuyer simultanément sur les boutons Gauche et Droite
jm2#Remote correspondant avec succès?!
jm3#Signal distant non valide, échec de la correspondance?!
lcv0#Supprimer le point de données
lp0#Paramètres de couche
lp1#Les paramètres du calque ont été modifiés, enregistrer les modifications actuelles??
lp10#Les paramètres actuels seront remplacés, continuer??
lp11#Les paramètres de couche sont importés avec succès
lp12#Sauvegarde des paramètres système
lp13#Sauvegarde des paramètres système réussie?!
lp14#Sauvegarde des paramètres système réussie?!
lp15#échec de l'enregistrement des paramètres de calque, veuillez vérifier?!
lp16#Calque %d 【Hauteur de coupe】 est supérieur à 【Hauteur en haut】, veuillez réinitialiser
lp17##Layer %d 【Hauteur de coupe】 est supérieur à 【Hauteur de per?age】, veuillez réinitialiser
lp18#Couche %d 【Hauteur de per?age】 est supérieure à 【Hauteur de per?age à trois niveaux】, veuillez réinitialiser
lp19#Calque %d 【Hauteur de coupe】 est supérieur à 【Avec hauteur de coupe du film】, veuillez réinitialiser
lp2#Du pouvoir
lp3#Fréq
lp4#Remarques
lp5#Erreur de chargement des paramètres de couche
lp6#Couche de film
lp7#Enregistrer les paramètres de calque
lp8#Les paramètres de calque sont exportés avec succès?!
lp9#Importer les paramètres du calque
ls0#Code d'activation
ls1#Jours d'activation restants
ls10#Code d'activation enregistré avec succès?!
ls11#L'enregistrement du code d'activation a échoué?!
ls12#Incorrect format, please enter 8 digits!
ls13#Format invalide, veuillez saisir un nombre compris entre 0 et 9999 !
ls2#Licence permanente
ls3# échec de la connexion matérielle, échec de la sauvegarde des données
ls4#L'ensemble de données d'activation a réussi
ls5#fichier texte(*.txt)|*.txt
ls6#Enregistrer le fichier de code d'activation
ls7#Identifiant matériel：%d\r\n
ls8#Code?: %d?jours?：%d\r\n
ls9#Code?: %d?jours?: permanent\r\n
mf0#Contr?leur connecté avec succès
mf10#Sauvegarder
mf100#Micro articulation
mf1000#Le système est en cours d'exécution, impossible de quitter
mf1001#检测到主控制器类型有变化，请重新启动软件#MCC Hardware restart has changed, please restart the software!Le redémarrage du matériel MCC a changé, veuillez redémarrer le logiciel?!
mf100_1#Remplir le cercle
mf101# Micro joint manuel
mf102#Paramètres manuels du micro-joint
mf103#Clear Micro Joint
mf103-1#Exploser le micro-joint
mf104#Processus avancé
mf105#Trier
mf106#De gauche à droite
mf107#De droite à gauche
mf108#De bas en haut
mf109#De haut en bas, Сверху вниз
mf11#Enregistrer sous
mf110#La plus proche
mf111#Tri manuel
mf112#Découpe par numérisation
mf112_1# Découpe par balayage circulaire
mf112_2# Découpe par balayage de segment
mf112_3# Découpe de balayage de cercle spécial
mf112_4#Coupe par balayage à l'arc
mf113#Compenser
mf114#Pont
mf115#Auxiliaire
mf116#La mesure
mf117#L'analyse du système
mf118#Moniteur
mf119#Manette
mf12#Interagir
mf120#FTC
mf121#Vitesse de simulation
mf122#état d'exécution
mf123#Alarme
mf124#Enregistrer
mf125#Diagnostique
mf126#Mesure d'erreur
mf127#Avancé
mf128#Matériel
mf129#Options
mf13#Importer
mf13_1#Rotation de la plateforme
mf13_2#Changement de plateforme
mf13_3#Feuille en rouleau
mf13_4#Commencer la feuille de coupure
mf13_5#Paramètre de coupure
mf130#Reconnecter
mf131#Redémarrer
mf132#Mise à niveau
mf133#Définir l'IP
mf134#Configuration d'accès
mf135#Match à distance
mf136#Logiciel
mf137#Options
mf138#Récupération du système
mf139#Auxiliaire
mf14#Initialiser
mf140#Activer le dépoussiérage
mf141#Exécuter le contr?le
mf142#Exécuter les paramètres
mf143#MCC <Prêt>
mf144#FTC <Prêt>
mf145#Laser <Prêt>
mf146#Vitesse (mm/s): 9999
mf147# Sur le dos
mf148#Les graphismes ont été modifiés, enregistrer les modifications actuelles??
mf149#Types de fichiers pris en charge (*.dxf;*.chf;*.nc;*.txt;*.cnc;*.g;*plt)|*.dxf;*.chf;*.nc;*.txt;* .cnc;*.g;*.plt||
mf15#Aller à l'origine
mf150#Fichier ouvert
mf151#Mauvais chemin de fichier, veuillez sélectionner un autre fichier?!
mf152#Enregistrer le fichier
mf153#Fichier invalide?!
mf154#The file exceeds 100M, and the import fails #Veuillez utiliser la fonction "Ouvrir" pour importer des graphiques?!
mf155#Mauvais type de fichier?!
mf156#Le système va passer à l'origine, continuer??
mf157#Z Follower commence à aller à l'origine
mf158#L'axe X ira à l'origine, continuez??
mf159#L'axe Y ira à l'origine, continuez??
mf16#Seulement X
mf160#Le système manque de mémoire, le processus a échoué?!
mf161#Graphics ne satisfait pas le découpage du scan !
mf162#Entrer le mot de passe:
mf163#Le système est en cours de traitement, veuillez d'abord arrêter?!
mf164#Quitter l'application??
mf165#Matériel reconnecté avec succès
mf166# échec de la reconnexion matérielle
mf167#Le système sera restauré à son état de fonctionnement récent, continuer??
mf168#La récupération du système est terminée, veuillez aller à l'origine avant de redémarrer le processus?!
mf169#Le système est restauré à l'état de fonctionnement récent
mf17#Seulement Y
mf17_1#Réglage du double servo
mf170#Désactiver le dépoussiérage
mf171#Activer le dépoussiérage
mf172#Le contr?leur n'est pas connecté, veuillez vérifier?!
mf173#fichier scb(*.scb)|*.scb|All Files (*.*)|*.*||
mf174#Importer le fichier de mise à jour
mf175#Cette action mettra à jour le micrologiciel du contr?leur, continuer??
mf176#Erreur de fichier de mise à jour, veuillez resélectionner le fichier?!
mf177#Le matériel est en cours de mise à jour, veuillez patienter...
mf178#Mise à niveau matérielle
mf179#La mise à niveau du matériel est terminée et sera redémarrée après avoir cliqué sur le bouton "OK", veuillez reconnecter le matériel manuellement?!
mf18#Seulement Z Follower
mf180#Interféromètre laser
mf181#Processus de raccourci
mf182#Transformer
mf183#Miroir horizontal
mf184#Miroir vertical
mf185#Tourner
mf186#Traiter
mf187#Optimisation graphique
mf188#Trier
mf189#Optimiser les paramètres
mf19#Edge Seek
mf190#Paramètres de tri
mf191#Paramètres des micro-articulations
mf192#Paramètres de référence d'accueil
mf193#Fichier ouvert
mf194#Tourner
mf195#Raccourci
mf196#Planification OneKey
mf197#Paramètres de planification OneKey
mf198#Agrandir
mf199#Dézoomer
mf20#Annuler la recherche de bord
mf20-1#Recherche automatique des bords
mf200#Zoom Réinitialiser
mf201#Aller à l'origine
mf202#De l'intérieur vers l'extérieur
mf203# De l'extérieur vers l'intérieur
mf204#Priorité aux petits graphismes
mf205#Paramètres de ligne de plomb
mf206#Tri effectué
mf207#Ligne principale terminée
mf208#Micro joint fait
mf209#Planification OneKey terminée
mf21#Effacer l'avertissement
mf21-1# Calib double servo
mf21-2#Paramètres d'étalonnage
mf210#Sauvegarde des paramètres
mf211#Importation des paramètres
mf212#Test matériel
mf213#Lisse
mf214#Activer la mesure d'erreur
mf215#Désactiver la mesure d'erreur
mf216#Diviser
mf217#Annuler Compenser
mf22#Sauvegarde
mf220#Le système ne peut pas être utilisé sur Windows XP, il est recommandé de mettre à niveau vers le système d'exploitation Windows 7 ou supérieur?!
mf221#Z Suivez les heures supplémentaires d'origine, veuillez vérifier?!
mf222#XYZ Aller Origine
mf223#L'alarme du pilote est effacée, cliquez sur "OK", le système ira automatiquement à l'origine?!
mf224#échec de la reconnexion #FTC
mf225#Succès de la connexion du moniteur à distance
mf226#échec de la connexion du moniteur à distance
mf227#Le matériel redémarre, veuillez patienter...
mf228#Le matériel expire dans %d?jours
mf229#Mesure des données
mf23#Aider
mf230#Le redémarrage du matériel est terminé, veuillez redémarrer le logiciel?!
mf231#Le point d'arrêt est une erreur, veuillez définir le point d'arrêt manuellement?!
mf232#La version matérielle du contr?leur est trop ancienne, cliquez sur OK et le matériel sera mis à jour automatiquement
mf233#Refactoriser
mf234#Exporter les paramètres vers un fichier
mf235#Importer les paramètres du fichier
mf236#Exporter les paramètres vers le matériel réussi
mf237#échec de l'exportation des paramètres vers le matériel
mf238#Cette action va écraser la configuration matérielle actuelle, continuer??
mf239#Parameters imported from hardware successfully#Veuillez redémarrer le logiciel manuellement pour que les paramètres prennent effet
mf24#à propos de
mf240#échec de l'importation des paramètres à partir du matériel
mf241#Le fichier de mise à jour est une erreur, veuillez choisir le fichier de mise à jour manuellement
mf242#Moniteur <Prêt>
mf243#Surveiller <Hors ligne>
mf244#La version du fichier de mise à jour est une erreur, veuillez resélectionner le fichier?!
mf245#Téléchargement de paramètres
mf246#Z Suivez la déconnexion, arrêtez d'aller à l'origine?!
mf247#Mise à niveau FTC
mf248#The upgrade of the height controller is successful #Veuillez redémarrer le logiciel
mf249#Mise au point automatique
mf25#Dessiner
mf250#Partager Edge
mf250_1#Bord de partage de type C
mf251#Texte d'annonce
mf252#Work Report [New]
mf253#Work Report [All]
mf26#Voir
mf27#Sélection contour
mf28#Modifier sommet
mf29#Voir Déplacer
mf30#annuler
mf300#Coordonnée flottante
mf301#Outil Coordonnée 1
mf302#Coordonnée d'outil 2
mf303#Coordonnée d'outil 3
mf304#Coordonnée d'outil 4
mf305#Outil Coordonnée 5
mf306#Outil Coordonnée 6
mf307#Coordonner
mf308#fichier zfb(*.zfb)|*.zfb|Tous les fichiers (*.*)|*.*||
mf31#Refaire
mf32#Sélectionner
mf33#Tout sélectionner
mf34#Inverser la sélection
mf35#Sélectionner la courbe non fermée
mf36#Sélectionnez des graphiques plus petits que
mf37#Sélectionner une courbe similaire
mf38#Afficher la bo?te pour les graphiques
mf39#Afficher la courbe non fermée en rouge
mf40#Afficher l'index
mf400#Chanfreiner
mf401#Chanfrein automatique
mf402#α Chanfrein
mf403#Effacer α Chanfrein
mf404#Décharger
mf406#Point frais
mf406-1#Point de refroidissement manuel
mf407#Point de refroidissement automatique
mf408#Effacer le point de refroidissement
mf41#Afficher le début du chemin
mf411#Nid avancé
mf412#Paramètres d'imbrication
mf42#Afficher la direction du chemin
mf420#Exporter vers des feuilles
mf43#Afficher le chemin de déplacement
mf430#Ping : 999999999
mf431#Ouvrir le répertoire des journaux
mf431-1#Ouvrir le journal du chien
mf432#La version matérielle ZF du contr?leur est trop ancienne, cliquez sur OK et le matériel sera mis à jour automatiquement
mf433#Position de mise au point (mm)?: 0,00
mf434#Position de mise au point (mm)?: %0,1f
mf435#Double alarme de conducteur claire, cliquez sur "OK", le système ira automatiquement à l'origine?!
mf436#Test de réseau
mf437#Ensemble d'adresses?IP terminé
mf438#fichier afb(*.afb)|*.afb|Tous les fichiers (*.*)|*.*||
mf439#The electric focusing head has been upgraded successfully #Veuillez redémarrer le logiciel
mf44#Dessiner
mf440#Mise à niveau FTC
mf441#La lecture des paramètres système a échoué, cliquez sur "OK", lisez les paramètres du matériel?!
mf442#Le succès de la récupération des paramètres système?!
mf443#La récupération des paramètres système a échoué, veuillez configurer manuellement?!
mf444#E/S personnalisées
mf445#Réglage fin
mf446#Longueur de l'étape de calcul automatique
mf447#Longueur d'étape(mm)
mf448#L'équivalent d'impulsion n'est pas correct, veuillez le régler à nouveau?!
mf449#Veuillez d'abord aller à l'origine avant la mesure d'erreur?!
mf45#Ligne
mf450#Chargement du système...
mf451#Fenêtre d'état
mf452#Décalage automatique
mf46#Cercle
mf459#Système SC
mf460#Nid
mf461#Importer une pièce
mf462#Feuille d'importation
mf463#Nid simple
mf464#Nid avancé
mf465#Ajouter une pièce
mf466#Ajouter une feuille
mf47#Cercle de points
mf470#Optimiser
mf471#Effacer les lignes en double
mf472#Remplacer le cercle
mf473#Feuille d'importation
mf48#Arc de points
mf480#Exporter les paramètres vers le matériel
mf481#Importer des paramètres à partir du matériel
mf482#ZF Go Origin First, XY Go Origin
mf483#Recherche de bord ouvert
mf484#Chanfrein manuel
mf485#Ajouter un chanfrein
mf486#Définir la compensation
mf49#Arc de balayage
mf490#Laser Unlock Success, veuillez redémarrer le laser et le logiciel?!
mf491#Erreur de vérification du code de déverrouillage, veuillez saisir à nouveau?!
mf492#La longueur du code de déverrouillage est une erreur, veuillez saisir à nouveau?!
mf493#Les temps d'erreur de saisie du code de déverrouillage sont trop nombreux, le laser est verrouillé?!
mf494#Erreur de saisie du code de déverrouillage, il reste au laser %d?possibilités de saisie?!
mf495#Le déverrouillage laser a échoué?!
mf496#Pas de dongle
mf497#Contours non fermés
mf498#La taille de la feuille est trop petite
mf499#Le segment de ligne est trop court
mf520#La taille de la feuille est dépassée
mf521#La pièce enfreint les règles de topologie (interne-externe)
mf522#Erreur de paramètre lors de l'ajout d'une pièce
mf523#Plus de 50 pièces
mf524#Erreur de noyau Nest-DLL
mf5#La connexion du contr?leur a échoué
mf50#Ellipse
mf500#échec de la malloc mémoire
mf501#Le résultat de sortie est erroné
mf502#Erreur d'exécution du noyau
mf503#Le processus manque de mémoire
mf504#Le système manque de mémoire
mf505#Le système manque de mémoire, veuillez réduire le nombre de graphiques
mf51#Rectangle
mf510#Mise à jour
mf511#Mise à jour automatique
mf512#Le nombre total de manu sera défini sur zéro, continuer??
mf513#Coordonnée manuelle
mf514#Définir l'origine
mf52#Rectangle arrondi
mf53#Polygone
mf54#étoile
mf55#Texte
mf56#Pline
mf57#Courbe
mf58#Indiquer
mf59#Transformer
mf6#Commencer
mf60#échelle
mf600#Le logiciel ne peut pas être utilisé sur ce matériel, il est recommandé d'utiliser le logiciel SC1000 V1.0.107 version SP2 !
mf601#Test du moniteur ouvert
mf602#Fermer le test du moniteur
mf603#Gérer le processus
mf604#Ajuster le point de départ
mf605#Cercle de remplacement de point unique
mf61#Tourner
mf610#Couche sélectionnée en premier
mf611#Couche sélectionnée en dernier
mf62#90°CW
mf620#Carte étendue
mf621#Plateforme d'échange
mf622#La carte étendue n'est pas connectée, veuillez vérifier?!
mf623#efb dossier(*.efb)|*.efb|All Files (*.*)|*.*||
mf624#Extension board upgrade successfully#Veuillez redémarrer le logiciel
mf625#Mise à niveau de carte étendue
mf63#90°CCW
mf64#45°CW
mf65#45°CCW
mf650#Sans titre-
mf651#选择外模#Select Inside Mould
mf652#选择内模#Select Outside Mould
mf66#任意角度#Arbitrary
mf660#调高回原完成#ZF Go Origin Done
mf661#交换平台回原开始#Exchange Platform Start Go Origin
mf662#交换平台交换开始#Exchange Platform Start Change
mf67#Miroir
mf68#Horizontal
mf69#Vertical
mf7#Dossier
mf70#Aligner
mf700#Le système va passer à l'origine, continuer??
mf701#La version matérielle AF du contr?leur est trop ancienne, cliquez sur OK et le matériel sera mis à jour automatiquement
mf702#Bras boule
mf703#Surveillance à double servo
mf704# Feuille de rouleau illimitée
mf71#Aligné à gauche
mf72#Aligné à droite
mf73#Centre horizontal
mf74#Haut aligné
mf75#Aligné en bas
mf76#Centre vertical
mf77#Centre
mf78#Transformation avancée
mf79#Déployer
mf8#Nouveau
mf80#Groupe
mf800#Le décompte de traitement du plan est terminé
mf801#Rapport sur l'appareil
mf81#Sélectionner tous les groupes
mf82#Décomposer le groupe sélectionné
mf83#Exploser tous les groupes
mf84#Fusionner
mf85#Exploser
mf86#Processus de base
mf87#Ligne principale
mf88#Ligne de plomb manuelle
mf89#Vérifier la ligne de plomb
mf9#Ouvert
mf90#Effacer la ligne de plomb
mf900#L'axe Y n'est pas un double pilote, le double calibrage du servo ne peut pas être traité?!
mf901#Le calibrage du double servo va être traité, continuer??
mf902#L'axe Y n'est pas un double pilote, la maison de réglage du double servo ne peut pas être traitée?!
mf903#La maison de réglage du double servo sera traitée, continuez??
mf91#Effacer la marque d'erreur
mf92#Accueil Réf
mf93#Début du chemin
mf94#Inverse
mf95#écart
mf96#Sceller
mf97#Plus de
mf98#à l'intérieur
mf99#à l'extérieur
mf_S_File_NewProject#Nouveau projet
mf_S_File_OpenProject#Projet ouvert
mf_S_File_SaveAs#Projet Enregistrer sous
mf_S_File_SaveProject#Save Project
mp0#Remoter se connecte avec succès
mp01# Déconnexion à distance
mp1#La période d'essai est expirée
mp10#MCC <Arrêter>
mp100#2
mp101#5
mp102#10
mp103#30
mp104#50
mp105#5
mp106#10
mp107#30
mp108#50
mp109#100
mp11#MCC <Processus>
mp110#300
mp111#Positionner à
mp112#Le système ira au point d'entrée, continuer??
mp113#Les données du point d'entrée sont erronées, veuillez saisir à nouveau?!
mp114#Interféromètre laser
mp115#Path Gen
mp116#Courir
mp117#Arrêt
mp118#Sortir
mp119#Hardware se connecte avec succès, le système ira à l'origine, continuez??
mp12#FTC <Prêt>
mp120#Les graphismes sont hors plage, continuer??
mp121#Les informations de processus sont en cours de calcul...
mp122#Les graphiques ont été modifiés, le point d'arrêt n'est pas valide
mp123#Ne pas utiliser
mp124#Veuillez appuyer sur le bouton OK
mp125#System go origin est terminé
mp126#X Axis start go origin
mp127#Y Axis start go origin
mp128#exercise not over#ne peut pas arrêter
mp129#SetToolOrigin
mp13#FTC <Suivre>
mp130#ReturnToolOrigin
mp131#Coord outil %d Point d'origine, (%.3f, %.3f)
mp132#Le point d'origine de l'outil n'a pas été initialisé
mp133#Le système n'est pas passé à l'origine, l'action ne peut pas être effectuée, cliquez sur "OK" le système passera automatiquement à l'origine?!
mp134#Le système va nettoyer l'en-tête, continuer??
mp14#FTC <Exercice>
mp142#Ouvrir le dernier graphique de charge automatiquement ...
mp143#Ping: %d
mp143-1#O%dP%d
mp144#Le suiveur Z n'est pas allé à l'origine, l'action ne peut pas être effectuée, cliquez sur "OK" le suiveur Z ira automatiquement à l'origine?!
mp145#Le point d'arrêt n'est pas valide, veuillez définir le point d'arrêt manuellement?!
mp15#FTC <JogUp>
mp150#MC
mp151#La mise au point automatique doit d'abord aller à l'origine avant le processus?!
mp16#FTC <JogDown>
mp160#ManuTime
mp161#ManuCount
mp162#SommeEnsemble
mp163#SetManualOrigin
mp164#ReturnManualOrigin
mp165#La mémoire disponible du PC est trop faible?!
mp166#Plate-forme d'échange Go Origin terminé?!
mp167#Changement de plateforme d'échange terminé?!
mp168#Mauvaise durée d'échange, Exchange Platform ne peut pas changer maintenant?!
mp169#La carte étendue déconnectée, le processus ne peut pas démarrer !
mp17#FTC <Estop>
mp170#La plateforme d'échange n'est pas au bon endroit, continuer le processus ?
mp171#LoopManu
mp18#L'arrêt anormal du système, récupéré au dernier état de traitement??
mp180#PlatGoOrigin
mp181#échanger
mp182#Arrêter l'échange
mp183#échange automatique
mp184#JogManu
mp185#Matériel de rouleau automatique
mp186#plate-forme tournante
mp187#Bobine illimitée
mp19#Le système détecte une sortie anormale et a restauré le fichier de traitement le plus récent. Après avoir cliqué sur "OK", le système effectuera automatiquement l'opération de retour.
mp2#L'horloge matérielle est endommagée
mp20#Z Follower commence à aller à l'origine
mp200#Flotteur
mp201#Outil 1
mp202##Outil 2
mp203#Outil 3
mp204#Outil 4
mp205#Outil 5
mp206#Outil 6
mp207#Manuel
mp21#Le système est restauré à son état de fonctionnement récent
mp210#DC
mp211#FC
mp212#1D
mp213#2D
mp214#3D
mp215#UN F
mp22#MCC <Hors ligne>
mp23#FTC <Hors ligne>
mp24#Laser <Hors ligne>
mp25#Laser <Prêt>
mp26#Temps de traitement réel?: %d min %0.1f sec
mp27#Continuer
mp28# X, les axes Y reviennent au début d'origine
mp29#Maison
mp29-1#Aller à l'origine
mp29-2#PlatGoOrigin
mp3#Matériel non autorisé
mp30#ZF Origine
mp300#Le mode JOG Manu sera activé, continuer??
mp301#Le système n'est pas inactif, continuer la feuille de rouleau ?
mp302#La carte de mouvement n'est pas connectée, les informations du rapport de l'appareil peuvent ne pas être correctes?!
mp31#Marcher
mp32#Vite
mp33#Marque P1
mp34#Marque P2
mp35#Marque P3
mp36#Marque P4
mp37#Marqur P5
mp38#Marque P6
mp39#Marquer
mp4#Le matériel est endommagé
mp40#Revenir
mp400# Le double calibrage du servo OK
mp401# L'étalonnage du double servo a échoué
mp402# Le double servo s'ajuste à la maison OK
mp403# La maison de réglage du double servo a échoué
mp41#Suivre
mp42#Gaz
mp43#Air
mp44#O2
mp45#N2
mp46#Grand air
mp47# O2 élevé
mp48#élevé N2
mp49#Obturateur
mp5#Jours restants:
mp50#Lumière rouge
mp500#Plateforme 1
mp501#Platform 2
mp51#Laser
mp52#SelectedManu
mp53#LaserPwr(%)
mp54#Commencer
mp55#Pause
mp56#Arrêt
mp57#Coupe à sec
mp58#Cadre
mp59#Sim
mp6#journées
mp60#BreakPt
mp61#En arrière
mp62#Vers l'avant
mp63#LoopParam
mp64#BreakCon
mp65#BF Len
mp66#La rapidité
mp67#Terminé, retour à
mp68#Point de quai
mp69#Point de départ
mp7#MCC <Prêt>
mp70#Point final
mp71#Point d'origine
mp72#Retour au point d'ancrage à l'arrêt
mp73#Activer la limite logicielle
mp74#Les données graphiques sont vides, impossible de démarrer
mp75#Temps de traitement?: %d/%d
mp76#Les données graphiques sont vides, impossible de simuler
mp77#Temps de coupe à sec?: %d/%d
mp78#Les données graphiques sont vides, ne peuvent pas aller dans le cadre
mp79#Axis ira origin, continuez ?
mp8#MCC <Origine>
mp80#Vitesse (mm/s) : %.1f
mp81#X, l'axe Y ira à l'origine, continuer??
mp82#Z Follower commencera à aller à l'origine
mp83#Estimation du temps de traitement?: %dmin %0.1fsec, longueur de coupe:%0.2fm, longueur de déplacement:%0.2fm, temps d'exploration:%d
mp84#Durée de traitement ou temps de traitement hors plage?!
mp85#Erreur inconnue d'interpolation
mp86#Estimation du temps de traitement?: %dmin %0.1fsec, longueur de coupe:%0.2fm, longueur de déplacement:%0.2fm, temps d'exploration:%d
mp87#Les graphiques ne sont peut-être pas triés correctement, re-trier??
mp88#Marque P%d, (%.3f, %.3f)
mp88_1#Edge Seek étape 1 Pos, (%.3f, %.3f)
mp88_2#Edge Seek Step 2 Pos, (%.3f, %.3f)
mp88_3#Etape de recherche de bord %d Pos, (%.3f, %.3f)
mp88_4#Edge Seek Cross Point Pos, (%.3f, %.3f)
mp89#Le point de repère n'a pas été initialisé
mp9#MCC <Jogging>
mp90#0.05
mp91#0.1
mp92#0.5
mp93#1
mp94#10#dix
mp95#30
mp96#50
mp97#100
mp98#150
mp99#200
mv0#à partir de ce point, continuez
mv1#Réinitialiser la vue
mv10#Annuler
mv11#Effacer la ligne de piste
mv12#Fin de l'ensemble de points de départ
mv13#étape précédente
mv14#Quitter le tri manuel
mv15#Dernier processus
mv16#Premier processus
mv17#Résultat de la mesure X?:?%0,3fmm Y?:?%0,3fmm Longueur?:?%0,3fmm
mv18#Tri manuel?: Fin
mv19#Tri manuel?: étape
mv2#Terminer le tirage
mv20#Veuillez saisir du texte?:
mv21#Démarrage du tri manuel?:
mv22#Tri manuel : étape 0
mv23#Arrêter le tri manuel
mv24, ,##
mv25#Chemin de fichier invalide
mv26#Le fichier est vide
mv27#Le fichier est cassé
mv28#File is incomplete
mv29#Le type de fichier est une erreur
mv3#End Draw
mv3-1#Fin du tirage
mv30#SC a échoué?!
mv31#Les graphiques sont plus grands que la plage de la machine, le chargement a échoué?!
mv32#部分或全部图形导入失败#Graphics load failed!échec du chargement des graphiques?!
mv33#Texte Convertir Spline
mv34#Sélectionnez les contours du même calque
mv35#Applicate craft to same contour
mv4#Joindre
mv5#Ligne
mv6#Arc
mv7#Copie
mv8#Pate
mv9#Effacer
np11#Graphique de fond
np_CtrlShiftSelTip#(Utilisez Ctrl/Maj + bouton gauche de la souris pour la sélection multiple)
np_FileSaveDone#Enregistrement du fichier terminé！
np_Modify#Modifier
np_NestPartCount#Numéro de pièce imbriqué
np_Part#Partie
np_PartName#Nom de la pièce
np_PartNum#Numéro de pièce
np_Reslut_#Résultat_
np_Result#Nest?Résultat
np_Sheet#Feuille
np_SheetName#Nom de la feuille
np_SheetNum#Numéro de feuille
np_StdSheet#Feuille standard
nset_UI_Part2MainView#Copier la partie dans la vue principale
nset_UI_Result2MainView#Copier sur maun
nset_UI_Sheet2MainView#Copier la feuille dans la vue principale
pd0#Z Abonné
pd1#Vanne de gaz principale
pd10#High Air
pd100#Gas Control.Gas Change Delay
pd1000#Commencer l'échange
pd1001#Arrêter l'échange
pd1002#Normal
pd1003#Avancé
pd1004#Paramètres ZF.Type de saut de grenouille
pd101#Gas Control.Gas continue lorsque le processus
pd1010#PreDrill Process.Enable PreDrill No Up
pd1011#PreDrill Process.Enable Before Cut Drill
pd102#Follow Control.Short Move Unlift Length
pd1020#ZF Aller Origine
pd1021#Poussez la plate-forme A
pd1022#Poussez la plate-forme B
pd1023#Changer pour faire pivoter la plate-forme 1
pd1024#Changer pour faire pivoter la plate-forme 2
pd1025#Air basse pression
pd1026#Oxygène basse pression
pd1027#Azote basse pression
pd1028#Air haute pression
pd1029#Oxygène haute pression
pd1030#Azote haute pression
pd103#Follow Control.Enable Frog Style Up
pd104#Follow Control.Enable Follow when Dry Cut
pd105#Process.Effacer la ligne de suivi une fois le processus terminé
pd106#Process.Enable software limit
pd107#Unit.Speed Unit
pd108#Unit.Acc Unit
pd109#Divers.Index des fichiers récents
pd11# O2 élevé
pd110#Divers.Fichiers ouverts récents
pd1100#Ball Arm.Longueur de la ligne de guidage
pd1101#Ball Arm.Circle Radius
pd1102#Ball Arm.Circle Times
pd1103#Ball Arm.Circle Direction
pd1104#Dans le sens des aiguilles d'une montre
pd1105#Sens antihoraire
pd1106#Ball Arm.Direction de la ligne de guidage
pd111#Misc.Est une sortie normale
pd112#Non coupé
pd113#Short Unlift
pd113-1#Short Gardez le gaz allumé
pd114#Ne plus suivre
pd115#PreDrill
pd116#Avec pellicule
pd117#Gardez le gaz allumé
pd118#Coupe directe
pd119#Exercice de section
pd12#élevé N2
pd120#Exercice progressif
pd1200#Paramètres de carte étendus.Type de limite d'axe
pd1201#Nég Normal Ouvert Pos Normal Ouvert
pd1202#Nég Normal Fermé Pos Normal Ouvert
pd1203#Nég Normal Ouvert Pos Normal Fermé
pd1204#Nég Normal Fermé Pos Normal Fermé
pd1205# Paramètres de carte étendus. Activer la limite souple du 4e axe
pd121#Fixer la hauteur
pd122#Suivre la plaque supplémentaire
pd123#Foret en 3 étapes
pd124#Puissance dynamique/Fréq
pd125#Cut Basic.Vitesse de coupe
pd126#Delay Parameters.Laser On Delay
pd127#Cut Laser.Cut Power
pd128#Cut Laser.Cut Freq
pd129#Cut Basic.Hauteur de coupe
pd129-1#Hauteur de coupe (mm)
pd129-2#Adv Fix Height.Cut Position
pd13#Signal de veille
pd130#Coupe de gaz.Type de gaz
pd1300#Paramètres ZF.Activer Frog Jump Safe Protect
pd131#Coupe de gaz.Pression de gaz
pd132#Cut Laser.Peak Current
pd133#Paramètres avancés.Démarrage lent
pd134#Paramètres avancés.Longueur de début
pd135#Paramètres avancés.Vitesse de démarrage
pd136#Adv Parameters.Up Hauteur
pd136-1#Hauteur (mm)
pd136-2#Position haute (mm)
pd137#Paramètres de délai.Avant le délai d'arrêt du laser
pd138#Paramètres de délai.Après le délai d'arrêt du laser
pd139#Paramètres d'exploration.Délai d'exploration
pd14#Signal de processus
pd140#Paramètres de forage.Puissance de forage
pd1400#Custom DO.Clear Ash Port
pd1401#Index de port DO.Fn1 personnalisé
pd1402#Type de port DO.Fn1 personnalisé
pd1403#Index de port DO.Fn2 personnalisé
pd1404#Type de port DO.Fn2 personnalisé
pd141#Paramètres de per?age.Hauteur de per?age
pd142#Paramètres de forage.Pression de forage
pd143#Paramètres de forage.Fréquence de forage
pd144#Paramètres de forage.Type de gaz
pd145#Perceuse progressive.Vitesse progressive
pd146#Exercice progressif.Après un retard progressif
pd147#3 étapes Drill.Drill Retard
pd148#Perceuse à 3 étapes.Puissance de forage
pd149#Perceuse à 3 étapes. Hauteur de forage
pd15#Signal d'alarme
pd150#Perceuse en 3 étapes. Pression de forage
pd1500#ManuSortie
pd1501#RollSheetOutput
pd1502#Paramètres généraux.Type de plate-forme
pd1503#Paramètres généraux.Longueur d'un seul rouleau
pd1504#Paramètres généraux.Vitesse de rouleau unique
pd1505#Paramètres de sortie.Sortie manuelle Port de sortie
pd1506#Paramètres de sortie.Port de sortie de feuille de rouleau
pd1507#Paramètres d'entrée.Roll Sheet Ready
pd1508#ManuDoneOutput
pd1509#Process Output.After Manu Done Open Port
pd151#Perceuse à 3 étapes. Fréquence de per?age
pd1510#Process Output.After Manu Done Open Port Keep Time
pd1511#PlatAClamp
pd1512#PlatASlowMove
pd1513#PlatAFastMove
pd1514#PlatBClamp
pd1515#PlatBSlowMove
pd1516#PlatBFastMove
pd1517#PlatAClampDone
pd1517-1#PlatAPushIn
pd1518#PlatALoosenDone
pd1519#PlatASlowMoveLimit
pd152#Perceuse à 3 étapes. Type de gaz
pd1520#PlatAStopLimit
pd1521#PlatBClampDone
pd1521-1#PlatBPushIn
pd1522#PlatBLoosenDone
pd1523#PlatBSlowMoveLimit
pd1524#PlatBStopLimit
pd1525#ZF Aller Origine
pd1526#ZF Go Origin Terminé
pd1527#PLC1-A
pd1528#PLC1-B
pd1529#Activer le retour en arrière
pd153#Misc.Notes
pd1530#DO.Platform A Pince
pd1530-1#DO.Platform A Move Enable
pd1530-2#DO.Platform B Activer le déplacement
pd1531#DO.Platform Un mouvement lent
pd1532#DO.Platform Un mouvement rapide
pd1533#DO.Pince plate-forme B
pd1534#DO.Platform B Slow Move
pd1535#DO.Platform B Fast Move
pd1536#DI.Platform A Clamp Done
pd1536-1#DI.Platform A Clamp Done Type de commutateur
pd1537#DI.Platform A Desserrer Terminé
pd1537-1#DI.Platform A Desserrez le type de commutateur terminé
pd1538#DI.Platform Une limite de mouvement lent
pd1538-1#DI.Platform A Type d'interrupteur de fin de course à mouvement lent
pd1539#DI.Platform Une limite de déplacement rapide
pd1539-1#DI.Platform A Type d'interrupteur de fin de course à déplacement rapide
pd154#Divers Courbes de puissance
pd1540#DI.Platform B Clamp Done
pd1540-1#DI.Platform B Clamp Done Type de commutateur
pd1541#DI.Platform B Desserrer Terminé
pd1541-1#DI.Platform B Desserrez le type de commutateur terminé
pd1542#DI.Platform B Limite de mouvement lent
pd1542-1#DI.Platform B Type d'interrupteur de fin de course à mouvement lent
pd1543#DI.Platform B Limite de déplacement rapide
pd1543-1#DI.Platform B Type d'interrupteur de fin de course à déplacement rapide
pd1544#Delay.Avant le délai de serrage de la plate-forme
pd1545#Retard.Après le délai de serrage de la plate-forme
pd1546#Retard.Avant le délai de desserrage de la plate-forme
pd1547#Delay.Après le délai de relachement de la plate-forme
pd155#Divers Courbes de fréquence
pd1550#Manu Process.Auto Close Loop Manu After Manu Done
pd1551#Paramètres de jogging.Facteur de décélération d'arrêt de jogging
pd1552#MCC Serial.Enable Advanced MCC Serial
pd156#Divers.Fichiers ouverts récents
pd1560# Limite de vitesse de petit cercle. Activer la limite de vitesse de petit cercle
pd1561#Limite de vitesse du petit cercle.Rapport de limite de vitesse du petit cercle
pd1562#Processus API 1.Activer le processus API 1
pd1563# Processus PLC 1.DO A
pd1564#Processus PLC 1.Après le délai DO-A ouvert
pd1565#Processus API 1.DO B
pd1566#Processus PLC 1.Après l'ouverture du délai DO-B
pd1567#Processus PLC 1.Avant de fermer le délai DO
pd1568#Processus sélectionné.Mode de traitement
pd1568-1#Mode de partie
pd1568-2#Mode flottant
pd1569#Avancé.Activer le port DO de la feuille de rouleau arrière
pd157#Standard
pd1570#Avancé.Délai de préparation de la feuille de rouleau
pd1570-1#Avancé.Après le délai de la feuille de rouleau
pd1570-2#Avancé.Après le démarrage du processus de feuille de rouleau DI
pd1570-3#Avancé.Après le démarrage du processus de feuille de rouleau DI
pd1571#Crash Protect.Enable Process Crash Protect
pd1572#Crash Protect.Enable Crash Protect Up Height
pd1573#Personnalisé.Afficher le nom de l'entreprise personnalisé
pd1574#Personnalisé.Nom de l'entreprise
pd1575#Crash Protect.Enable Crash Protect Min Height
pd158#Tourner
pd159#Non valide
pd16#Sonnerie d'alarme
pd160#1
pd1600#Carte de pression de gaz. Activer le réglage de la pression atmosphérique
pd1601#Carte de pression de gaz. Activer le réglage de la pression O2
pd1602#Carte de pression de gaz. Activer le réglage de la pression N2
pd1603#Carte de pression de gaz. Données de réglage de la pression d'air
pd1604#Carte de pression de gaz. Données de réglage de la pression O2
pd1605#Gas Pressure Map.N2 Pressure Adjust Data
pd1606#Carte de pression de gaz. Type de réglage de gaz actuel
pd1607#Sort.Small Contour First
pd1608#Paramètres laser.Activer PWM par contour
pd1609#Soft.Manu Para Vérifier la valeur
pd161#2
pd1610#Soft.Layer Para Vérifier la valeur
pd1611#AF DA Map.AF ET Ajuster les données
pd1612#Auto Focus.Afficher la fenêtre d'état
pd162#3
pd163#4
pd164#Ouverture normale
pd165#Fermeture normale
pd166#Origine
pd167#Limite
pd168#Positif
pd169#Négatif
pd17# Clé à distance
pd170#Aucun
pd1701#DI.DI1 Temps de signal lisse
pd1702#DI.DI2 Temps de signal lisse
pd1703#DI.DI3 Temps de signal lisse
pd1704#DI.DI4 Temps de signal lisse
pd1705#DI.DI5 Temps de signal lisse
pd1706#DI.DI6 Temps de signal lisse
pd1707#DI.DI7 Temps de signal lisse
pd1708#DI.DI8 Temps de signal lisse
pd1709#DI.DI9 Temps de signal lisse
pd171# FTC91 Filet
pd1710#DI.DI10 Temps de signal lisse
pd1711# DI.DI11 Temps de signal lisse
pd1712#DI.DI12 Temps de signal lisse
pd1713#DI.DI13 Temps de signal lisse
pd1714#DI.DI14 Temps de signal lisse
pd1715#DI.DI15 Temps de signal lisse
pd1716#DI.DI16 Temps de signal lisse
pd172# FTC61 IO
pd173#Série PC FTC61
pd1731#Série MCC FTC61
pd1732#MCC3721H
pd1733#FTC10 Filet
pd174#DA1
pd175#DA2
pd176#0～10V
pd177#0～5V
pd177-1#0～4V
pd178#SC MCC
pd179#SC PC
pd18#Dedust
pd180#CypCut
pd1800#Tester les paramètres d'entrée. Démarrage/Arrêt de la feuille de rouleau
pd1801#Exchange Platform.ZF Go Origin Done Port de sortie
pd1802#Exchange Platform.ZF Go Retard de sortie d'origine
pd181#1
pd1810#Adv Text.Adv Text Type
pd1811#Adv Text.Offset Length
pd182#2
pd183#COM1
pd184#COM2
pd185#COM3
pd186#COM4
pd187#COM5
pd188#COM6
pd189#COM7
pd19#Perceuse Z
pd190#COM8
pd1900#Vérification du double servo. Temps de vérification
pd1901#Double Servo Check.Dual Servo Max Valeur d'erreur
pd1902#Vérification du double servo. Vérification d'arrêt automatique lorsque la valeur est trop grande
pd191#COM9
pd192#9600
pd193#19200
pd194#38400
pd195#57600
pd196#115200
pd197#Axe X. Ergonomie
pd198#Axe X. Index d'axe
pd199#Axe X. Double entra?nement
pd2#Obturateur
pd20#Z vers le haut
pd200#Axe X.Encode Reverse
pd2000#Nettoyer l'en-tête.Brush Up Z
pd2001#Nettoyer l'en-tête.Hauteur de plongée de la brosse
pd2002#Nettoyer l'en-tête.Z Aller à l'origine avant de nettoyer
pd2003#Nettoyer l'en-tête. Nettoyer la position de départ X
pd2004#Nettoyer l'en-tête. Nettoyer la position Y de départ
pd2005#Nettoyer l'en-tête.Vitesse de déplacement
pd2006#Nettoyer l'en-tête.Déplacer la direction
pd2006-1#Nettoyer Header.X Dir
pd2006-2#Nettoyer l'en-tête.Y Dir
pd2007#Clean Header.Move Times
pd2008#Nettoyer l'en-tête
pd2009#Nettoyer l'en-tête
pd201#Axe X. Type de commutateur de limite
pd2010#Nettoyer l'en-tête.Déplacer la longueur
pd2011#Nettoyer l'en-tête.Après le nettoyage du point d'origine du retour
pd2012#Clean Header.Close ZF Touch Sheet Avertissement en cours
pd2013#Général.Activer le mode de recherche de bord rapide
pd2014#étalonnage ZF. Après nettoyage étalonnage automatique ZF
pd2015#étalonnage ZF. étalonnage automatique Position X
pd2016#étalonnage ZF. étalonnage automatique Position Y
pd202# Axe X. Longueur maximale
pd203#X Axis.Pulse Equivalent
pd204#Axe X. Vitesse maximale
pd205#Axe X.Max Acc
pd206#Axe Y1. Ergonomie
pd207#Y1轴.轴序号#Y1 Axis.Axis Index
pd208#Axe Y1. Double entra?nement
pd209#Axe Y1.Encode Reverse
pd21#Jogg vers le bas Z
pd210#Type de commutateur de limite d'axe Y1.Limit Switch Type
pd2100#Z Follower. Vitesse de descente rapide
pd2101#Z Follower. Sensibilité du capteur
pd2102#Z Follower. Suivre la hauteur
pd2103#Z Follower.Move Up Up Hauteur
pd2104#Z Follower.Fast Move Out Check Time
pd2104-1#Z Follower.Slow Move Out Check Time
pd2105#Z Follower.Fast Move Out Vérifier la tolérance
pd2105-1#Z Follower.Slow Move Out Vérifier la tolérance
pd2106#Z Follower.Move In Destination Height
pd2107#Z Follower.Safe Up Hauteur
pd2108#Axe normal.Direction de déplacement
pd2108-1#Clean Header.X Positive Dir
pd2108-2#Clean Header.X Negative Dir
pd2108-3#Clean Header.Y Positive Dir
pd2108-4#Clean Header.Y Negative Dir
pd2109#Axe normal. Vitesse de déplacement rapide
pd211#Longueur maximale de l'axe Y1.Max Length
pd2110#Axe normal. Vitesse de déplacement lente
pd2111#Axe normal. Distance du point de contr?le
pd2112#étalonnage du double servo. Longueur maximale de l'étalonnage du double servo
pd2113#Dual Servo Calib.Dual Servo Adjust Offset
pd2113-1#Dual Servo Calib.Dual Servo Adjust Offset
pd2114#Décalage normal Axis.X Edge
pd2115#Normal Axis.Y Edge Offset
pd212#Axe Y1. équivalent d'impulsion
pd213# Axe Y1. Vitesse maximale
pd214#Axe Y1. Max Acc
pd215#Axe Y2. Ergonomie
pd216#Axe Y2. Index d'axe
pd217#Axe Y2.Double lecteur
pd218#Axe Y2. Encodeur inverse
pd219#Axe Y2. Type de commutateur de limite
pd22#Arrêt d'urgence
pd220#Y2 Axe.Max Longueur
pd2200#Paramètres généraux. Type de plate-forme
pd2201#Paramètres d'entrée. Changer en position 1 Port
pd2202#Paramètres d'entrée. Changer en position 2 Port
pd2203#Paramètres de sortie. Port de changement d'axe de rotation
pd2204#Paramètres de sortie. Délai de changement d'axe de rotation
pd2205#Paramètres Manu. Facteur de vitesse 1
pd2206#Paramètres Manu. Facteur de vitesse 2
pd221#Axe Y2. équivalent d'impulsion
pd2210#Advanced.Enable Plate-forme A/B Sync Clamp
pd2211#Advanced.Enable Auto Pause After Roll Sheet Done
pd222#Vitesse maximale de l'axe Y2.
pd223#Axe Y2. Acc Max
pd224#Axe W. Utilisabilité
pd225#Axe W. Index d'axe
pd226#Axe W.Double lecteur
pd227#Axe W.Double lecteur
pd228#Type de commutateur de limite d'axe W.Limit Switch Type
pd229#Longueur maximale de l'axe W.Max Length
pd23#Alarme d'eau
pd230#W Axis.Pulse Equivalent
pd2300#Changement d'axe de rotation
pd2301#Passer à la position 1
pd2302#Passer à la position 2
pd2303#Rotate Platform 1.Nombre de points de processus
pd2304#Rotate Platform 1.Points Vitesse de rotation
pd2305#Faire pivoter la plate-forme 1.Points Faire pivoter la longueur du pas
pd2306#Rotation de la plate-forme 2. Nombre de points de traitement
pd2307#Rotate Platform 2.Points Vitesse de rotation
pd2308#Rotate Platform 2.Points Rotation de la longueur de l'étape
pd2309#General.Retard après rotation
pd231# Axe W. Vitesse maximale
pd2310#Général.Démarrage automatique après changement de plate-forme
pd2311#Après le démarrage du processus de feuille de rouleau
pd232#Axe W. Max Acc
pd233#Misc.Alarme d'erreur de double lecteur
pd234#Misc.Double tolérance d'erreur de lecteur
pd235#Misc.Divers Double Drive Error Keep Time
pd236#Misc.Encoder 4 multiplicateur freq
pd237#Misc.Safe facteur de décélération
pd238#Divers.Période d'interpolation
pd239#Aller à l'origine.Utiliser le signal de phase Z
pd24#Z Alarme
pd240#Aller à l'origine.Type de signal d'échantillon
pd2400#Feuille de rouleau illimité. Activer le mode de feuille de rouleau illimité
pd2401#Décalage de la longueur de la feuille de rouleau
pd2402#Unlimit Roll Sheet.Avant de traiter Dock Pt X
pd2403#Unlimit Roll Sheet.Avant de traiter Dock Pt Y
pd2404#Unlimit Roll Sheet.ZF Aller à l'origine avant la feuille de rouleau
pd2405#Unlimit Roll Sheet.Activer la feuille de découpe
pd2406#Unlimit Roll Sheet.Largeur de la feuille de découpe
pd2407# Feuille de rouleau illimitée. Vitesse de coupe de la feuille de découpe
pd2408#Unlimit Roll Sheet.Cut-off Sheet [Coord X du point gauche]
pd2408_1#Feuille de rouleau illimitée. Feuille coupée [coordonnée X du point droit]
pd2409#Unlimit Roll Sheet.Cut-off [Hauteur en Z après le travail effectué]
pd2410#Unlimit Roll Sheet.Cut-off [Z follow Sensitivity]
pd2411#Unlimit Roll Sheet.Cut-off [vérifier l'heure du bord de sortie]
pd2412#Unlimit Roll Sheet.Cut-off [vérifier la tolérance du bord de sortie]
pd2413#Unlimit Roll Sheet.Auto mico-Link après le chargement du fichier graphique

pd2421#The 4th Axis.Go Origin Sample Signal Type
pd2422#The 4th Axis.Origin Switch Type
pd2423#The 4th Axis.Go Origin Fast Speed
pd2424#The 4th Axis.Go Origin Slow Speed
pd2425#The 4th Axis.Go Origin Direction
pd2426#The 4th Axis.Go Origin Offset
pd2427#The 4th Axis.Accelerate
pd2428#The 4th Axis.Accelerate time
pd2429#The 4th Axis.Work Speed
pd2430#The 4th Axis.Idle Speed

pd241#Aller à l'origine.Type de fin de course
pd242#Aller à l'origine.Vitesse rapide
pd243#Go Origin.Lente vitesse
pd244#X Axis.Aller à la direction d'origine
pd245#X Axis.Go Décalage d'origine
pd246#Y Axis.Aller à la direction d'origine
pd247#Y Axis.Aller Décalage d'origine
pd248#Général.Type de contr?le
pd249#PC Serial.Port Number(COM)
pd25#Suivre sur place
pd250#PC série.Débit en bauds
pd2500#Platform A Déplacement Activer
pd2501#Activation du déplacement de la plate-forme B
pd251# DI.Suivre
pd252#DI.Drill
pd253# DI.Jog vers le haut
pd254#DI.Jog vers le bas
pd255#DO.Etat d'alarme
pd256#DO.Suivre sur place
pd257#DO.Percer en place
pd258#Général.Type de laser
pd259#Général.Type de contr?le
pd26#Percer en place
pd260#OUI.OUI Port
pd2600#VFD Motor.Roll Sheet Move Enable
pd2601#Moteur VFD. Déplacement rapide de la feuille
pd2602#Moteur VFD. Déplacement lent de la feuille de rouleau
pd2603#Activer le déplacement de la feuille de rouleau
pd2604#Roll Sheet Déplacement rapide
pd2605#Déplacement lent de la feuille de rouleau
pd2606#Moteur VFD. Facteur de calcul de longueur de déplacement
pd2607#Moteur VFD.Démarrage lent Longueur de déplacement
pd2608#Moteur VFD. Arrêter la longueur de mouvement lent
pd2609#Moteur VFD. Activation du mouvement de roulis arrière
pd261#Gamme DA.DA
pd2610##Activer le mouvement de roulement arrière
pd2611#Advanced.Roll Sheet Clamp DO1
pd2612#Advanced.Roll Sheet Clamp DO2
pd2613#Feuille de rouleau avant et arrière.Activer la feuille de rouleau avant et arrière
pd2614#Feuille de rouleau avant et arrière.Longueur de rouleau avant unique
pd2615#Feuille de rouleau avant et arrière.Longueur de rouleau arrière unique
pd2616#Advanced.Roll Sheet Clamp DO Change Delay
pd2617#Avancé.Après le délai de serrage de la feuille de rouleau
pd262#IO.Clé à distance
pd263#IO. Obturateur
pd264#émission laser IO.
pd265#IO. Lumière rouge
pd2650#Pince à feuille de rouleau DO1
pd2651#Pince à feuille de rouleau DO1
pd266#Vanne basse pression. Air basse pression
pd267#Vanne basse pression.O2 basse pression
pd268# Vanne basse pression. Basse pression N2
pd269# Vanne haute pression. Air haute pression
pd27#Alarme laser
pd270#Valve haute pression.O2 haute pression
pd2700#Graph Shift.Activer le Graph Shift
pd2701#Graph Shift.Graph Shift X Direction Longueur
pd2702#Graph Shift.Graph Shift Y Direction Longueur
pd2705#Bolt Drill.Enable
pd2706#Bolt Drill.Laser Power Duty [End]
pd2707#Bolt Drill.Laser frequency [End]

pd2710#Clean Residue.Enable
pd2711#Clean Residue.Work height
pd2712#Clean Residue.Work Speed
pd2713#Clean Residue.Laser focus
pd2714#Clean Residue.Gas type
pd2715#Clean Residue.Gas Pressure
pd2716#Clean Residue.percent of Laser peakpower (elec Current)
pd2717#Clean Residue.Laser Power [Duty]
pd2718#Clean Residue.Laser frequency
pd2719#Clean Residue.Work radius
pd2720#Clean Residue.Coil cycle number

pd2730#Start work Segment.Enable
pd2731#Start work Segment.Length
pd2732#Start work Segment.Work Speed
pd2733#Start work Segment.Enable Laser Control
pd2734#Start work Segment.Laser Power [Duty]
pd2735#Start work Segment.Laser frequency

pd2740#End work Segment.Enable
pd2741#End work Segment.Length
pd2742#End work Segment.Work Speed
pd2743#End work Segment.Enable Laser Control
pd2744#End work Segment.Laser Power [Duty]
pd2745#End work Segment.Laser frequency
pd2746#End work Segment.Gas Pressure

pd2747#ZF vibration Abatement.Enable
pd2748#ZF vibration Abatement.Coefficient
pd271# Vanne haute pression. Haute pression N2
pd272#Soupape proportionnelle.Air(DA)
pd273#Soupape proportionnelle.O2(DA)
pd274#Soupape proportionnelle.N2(DA)
pd275#Vanne proportionnelle.Pression max
pd276#Vanne principale.Vanne principale
pd277#Valve secondaire.Gaz basse pression
pd278#Valve secondaire.Gaz haute pression
pd279#DO.Signal de veille
pd28# DE 7
pd280#DO.Process Signal
pd281#DO.Signal d'alarme
pd282#DO.Dépoussiérer
pd283# DI.Arrêt d'urgence
pd284#Alarme d'eau DI.
pd285#Misc.Signal de veille toujours activé
pd286#Correction DA.DA1
pd287#Correction DA.DA2
pd288#Correction AD.AD
pd289#Scan Cutting.Encode Vérifier le rapport de tolérance
pd29#DI 8
pd290#Scan Cutting.Circle Cut Circle Velocity Ratio
pd291# Coupe avancée. Hauteur minimale du saut de grenouille
pd292#Remoter.Type de télécommande
pd293#Télécommande.Match Code 1
pd294#Télécommande. Match Code 2
pd295#Télécommande.Match Code 3
pd296#Contr?leur.Version matérielle
pd297#None#Aucun
pd298#Ligne
pd299#Arc
pd3#Lumière rouge
pd30#DI 9
pd300#Ligne+Arc
pd301#Décalage
pd302#Espacement
pd303#Vers le bas
pd304#En haut
pd305#La gauche
pd306#Droit
pd307# Point de départ automatique (c?té long en premier)
pd308# Point de départ automatique (vertex en premier)
pd309#Pourcentage de longueur unifiée
pd31#DI 10
pd310#Ne pas modifier le point de départ
pd311#Coupe à sec
pd312#Traiter
pd313#Micro Joint en chiffres
pd313_0#Auto Micro Joint. Micro direction commune
pd313_01#Micro Joint suivre le chemin
pd313_02#Micro joint par X-Dir
pd313_03#Micro Joint par Y-Dir
pd314#Micro joint par espacement
pd314_0#Misc.Micro Joint en tête du graphe non fermé
pd314_1#Auto Micro Joint.Min-size of mico joint graph
pd315#Lead Line.Type
pd316#Ligne de plomb.Angle
pd317#Lead Line.Length
pd318#Lead Line.Mode point de départ
pd319#Ligne de plomb.Position du point de départ
pd32#DI 11
pd320#Lead Line.Seulement pour les graphiques fermés
pd321#Lead Line.Uniquement pour les graphiques sélectionnés
pd322#Lead Line.La couche extérieure est à l'intérieur de la coupe
pd323#Gap Seal.Longueur de l'espace
pd324#Gap Seal.Longueur de surcoupe
pd325#Manual Micro Joint.Micro Joint Longueur
pd326#Afficher les paramètres.Afficher la zone pour les graphiques
pd327#Afficher les paramètres.Afficher la courbe non fermée en rouge
pd328#Afficher les paramètres.Afficher l'index
pd329#Afficher les paramètres.Afficher le début du chemin
pd33#D12
pd330#Afficher les paramètres.Afficher la direction du chemin
pd331#Afficher les paramètres.Afficher le chemin de déplacement
pd332#Paramètres de tableau.Numéro de ligne
pd333#Paramètres de tableau.Numéro de colonne
pd334#Paramètres de tableau.Type de décalage
pd335#Paramètres de tableau. Décalage de ligne (espacement)
pd336#Paramètres de tableau.Décalage de colonne (espacement)
pd337#Paramètres de tableau.Direction de la ligne
pd338#Paramètres du tableau.Direction de la colonne
pd339#Paramètres de rotation.Angle de rotation
pd34#Entrez 13
pd340#Processus de boucle. Type de boucle
pd341#Processus de boucle.Temps de boucle
pd342#Processus de boucle.Intervalle de boucle
pd343#Micro joint automatique. Type de joint micro
pd344#Micro joint automatique. Numéro de joint micro
pd345#Auto Micro Joint. Micro distance de joint
pd346#Auto Micro Joint.Longueur du Micro Joint
pd347#Paramètres du pont.Largeur du pont
pd348#Paramètres de zoom.Pourcentage
pd349#Paramètres de zoom.Largeur
pd35#Entrez 14
pd350#Paramètres de zoom.Hauteur
pd351#Aucun
pd352#Direction d'abord
pd353#Longueur d'abord
pd354#Distance d'abord
pd355#De gauche à droite
pd356#Déplacement le plus proche
pd357# Die Conseil Trier
pd358#Priorité aux petits graphiques
pd359#Chinois
pd36#CommencerExchange
pd360#Anglais
pd360-1#Russe
pd361#Blanc
pd362#Noir
pd363#Graphiques minimaux.Supprimer le graphique minimal
pd364#Graphiques minimaux.La plus petite longueur
pd365#Lignes en double.Supprimer les lignes en double
pd366#Lignes en double.Limite de doublons
pd367#Combine Near Lines.Auto combiner près des lignes
pd368# Combiner les lignes proches. Précision de la combinaison automatique
pd369#Auto Smooth.Lisse automatique des graphiques importés
pd37#Arrêteréchange
pd37-1#Prêt pour rouler
pd37-2#RouleDémarrer
pd370#Auto Smooth.Smooth Précision
pd371#Lisse automatique. Courbe de Bézier non lissée
pd372#Tri automatique.Type de tri
pd373#Auto Disperse.Disperse le groupe de fichiers DXF automatiquement
pd374#Auto Disperse.Convertir le texte en courbes
pd375#Divers.Période d'actualisation de l'interface utilisateur
pd376#Misc.Auto calculer la longueur de déplacement du clavier
pd377#Misc.Keyboard déplacer la longueur du pas
pd378#Langage.logiciel
pd379#Thème.logiciel
pd379_1#Software.Default double trouver la maison

pd38#Axe X
pd380#Panasonique A5
pd381#Delta B2
pd382#Yassowa
pd383#Innovation
pd384#Absolu
pd385#Relatif
pd386#Exercice de section
pd387#Exercice graduel
pd388#Mechanic Parameters.Servo Model
pd389#Mechanic Parameters.Screw Pitch
pd39#Axe Y
pd390#Mechanic Parameters.Pulse Per Rev
pd391#Mechanic Parameters.Speed Gain
pd392#Mechanic Parameters.Input Switch Type
pd393#Mechanic Parameters.Output Switch Type
pd394#Run Parameters.Max Speed
pd395#Run Parameters.Sensitivity Level
pd396#Run Parameters.Follow Compensate
pd397#Run Parameters.Follow Tolerance
pd398#Run Parameters.Jog Speed
pd399#Run Parameters.Jog Step Length
pd4# Laser
pd40#Axe z
pd400#Run Parameters.Auto Go Origin when Power Up
pd401#Run Parameters.Go Origin to Dock Point
pd402#Run Parameters.Go Origin Speed
pd403#Run Parameters.Origin Offset
pd404#Run Parameters.Enable Software Limit
pd405#Run Parameters.Software Limit Down Value
pd406#Process Parameters.Follow Height
pd407#Process Parameters.Dock Type
pd408#Process Parameters.Dock Absolute Coordinate
pd409#Process Parameters.Dock Relative Height
pd41#Axe W
pd410#Process Parameters.Up Coordinate
pd411#Process Parameters.Drill Type
pd412#Process Parameters.Drill Height
pd413#Process Parameters.Gradual Drill Speed
pd414#Alarm Parameters.Touch Panel Signal Low 16
pd415#Alarm Parameters.Touch Panel Signal High 16
pd416#Alarm Parameters.Touch Panel Delay
pd417#Alarm Parameters.Follow Error Alarm
pd418#Alarm Parameters.Follow Error Delay
pd419#Alarm Parameters.Enable Encoder Alarm
pd42#Positif
pd420#Alarm Parameters.Enable Offline Alarm
pd421#Aller au point d'origine
pd422#Aller au point de veille
pd423#Aller suivre le point
pd424#Comme signal d'étalonnage
pd425#Comme signal de forage
pd426# Paramètres du suiveur Z.Niveau de vitesse
pd427#Paramètres du suiveur Z.Niveau de sensibilité
pd428#Paramètres suiveurs Z.Suivez la hauteur
pd429# Paramètres de suivi Z. Tolérance de suivi
pd43#Négatif
pd430#Paramètres du suiveur Z. Hauteur d'attente
pd431#Paramètres du suiveur Z.Type de per?age
pd432#Paramètres du suiveur Z.Hauteur de forage
pd433#Paramètres du suiveur Z.Vitesse de forage
pd434# Paramètres du suiveur Z. Signal du panneau tactile bas 16
pd435#Paramètres du suiveur Z. Signal du panneau tactile haut 16
pd436# Paramètres du suiveur Z. Retard du panneau tactile
pd437# Paramètres du suiveur Z. Panneau tactile vers le haut
pd438#Paramètres du suiveur Z.Alarme vers le haut
pd439# Paramètres du suiveur Z. Pas de vis
pd44#1
pd440#Paramètres du suiveur Z. Impulsion par tour
pd441#Paramètres du suiveur Z. Multiplex d'étalonnage
pd442#Z Paramètres du suiveur.Adresse du périphérique
pd443#Paramètres du suiveur Z. Débit en bauds
pd444#Contr?leur.Débit en bauds série
pd445#Contr?leur.Adresse IP
pd446#Contr?leur.Masque de sous-réseau
pd447#Contr?leur.Passerelle par défaut
pd448#Adresse FTC.IP
pd449#FTC.Masque de sous-réseau
pd45#100
pd450#FTC.Passerelle par défaut
pd451#Laser.Adresse IP
pd452#Laser.Masque de sous-réseau
pd453#Laser.Passerelle par défaut
pd454#Compensation de précision.Type de compensation
pd455#Motion.Axis Type
pd456#Motion.Speed
pd457#Motion.Loop Times
pd458#Motion.Stay Time
pd459#Laser Interferometer.Move Range
pd46#10000
pd460#Laser Interferometer.Interval
pd461#Laser Interferometer.First Point Gap Adjust
pd462#Laser Interferometer.Gap Size
pd463#Axe X
pd464#Axe Y
pd465#Paramètres de tri.Type de tri
pd466#Paramètres de tri.Priorité des petits graphiques
pd467#Laser Control.Auto Control Shutter when Process
pd468#Software.Activer le processus de raccourci
pd469#Precsion Compensate.X Axis Backlash
pd47#Raycus
pd470#Compensation de précision.Type de compensation
pd471# Axe Y. Double entra?nement
pd472#Axe Y. équivalent d'impulsion
pd473#Axe Y.Longueur maximale
pd474#Axe Y.Longueur maximale
pd475#Axe Y. Encodeur Inversé
pd476#OneKey Planification étape.1-Miroir horizontal
pd477#OneKey Planning Step.2-Miroir vertical
pd478#étape de planification OneKey.3-Optimisation des graphiques
pd479#étape de planification OneKey.4-Trier
pd48#IPG
pd480#étape de planification OneKey.5-Lead Line
pd481#étape de planification OneKey.6-Micro Joint
pd482#0
pd483#5
pd484#10
pd485#Divers.Activer la règle
pd485-1#Misc.Enable Lire la couleur des graphiques
pd486#DI.Type de commutateur d'arrêt d'urgence
pd487# Type de commutateur d'alarme d'eau DI.
pd488#Alarme laser DI.
pd489#DI.Type de commutateur d'alarme laser
pd49#Semi-conducteur
pd490#Divers Marquer des points
pd491#Exécuter le contr?le.Marquer l'indice des points
pd492#Exécuter le contr?le.Marquer l'indice des points
pd493#Run Control.Z Move to safe pos befor Process
pd5# Vanne de gaz faible
pd50#MaxPhotoniques
pd50-1#nLumière
pd50-2#GZ
pd501# Rétrécissement intérieur, expansion extérieure (rétrécissement extérieur)
pd502# Rétrécissement intérieur, expansion extérieure (Outer Expand)
pd503#Tous rétrécissent
pd504#Tous développer
pd506#Paramètres de compensation.Type de compensation
pd507#Compenser les paramètres.Compenser la largeur
pd509#Découpe avancée.Vitesse maximale du système
pd51#Others
pd510#Découpe avancée.Système Max Acc
pd511#Process.L'axe Z va d'abord à l'origine
pd513#Scan Cutting.Cycle Cut Ouvrir le temps de décalage PWM
pd514#Scan Cutting.Line Cut Open Temps de décalage PWM
pd515#Scan Cutting.Line Cut Close Temps de décalage PWM
pd516#Software.Limit Facteur de décélération
pd517#Software.Limit Ratio de longueur de décélération
pd518#Moniteur à distance.Identifiant de la machine
pd519#Moniteur à distance.ID de la carte de données
pd52#mm/s
pd520#Moniteur à distance.ID de commande
pd521#DO.Personnalisé FAIRE
pd522#3 sections
pd523#3 Progressive
pd524# 3 étapes progressives. Vitesse progressive
pd525#3 étapes progressives.Après un retard progressif
pd526#Log.Activer le journal général
pd527#Log.Activer le journal de débogage
pd528#Run Control.Go Frame Speed
pd529#Software.Afficher le nom du fabricant par défaut
pd53#m/min
pd53-1#pouce/s
pd53-2#pouce/minute
pd530#Software.System Besoin d'aller à l'origine
pd532#Misc.Facteur de fractionnement de contour long
pd533#Moniteur à distance.Activer le moniteur à distance
pd534# Moniteur à distance. Battement de c?ur du moniteur à distance
pd535#Lubrication.Orifice DO de lubrification
pd536#Lubrification.Intervalle de lubrification
pd537#Lubrication.Lubrication Gardez le temps
pd538#Section DO.Section DO Nombre de lignes
pd539#Section DO.Section DO Nombre de colonnes
pd54#mm/s2#mm/s2
pd540#Section DO.Section DO Fermeture Délai
pd541#Section DO.Section DO uniquement ouvert dans le manuel
pd542#Z Paramètres du suiveur.Informations sur les paramètres
pd543#Paramètres du suiveur Z. Utiliser l'encodeur
pd544#Paramètres du suiveur Z.Direction du servo
pd545#Paramètres du suiveur Z. Direction de l'encodeur
pd546#Paramètres du suiveur Z. Filetage de vis
pd547#Paramètres du suiveur Z. Impulsion par cycle
pd548#Paramètres du suiveur Z. Type de commutateur de limite
pd549#Paramètres du suiveur Z. Accélération de l'axe
pd55#G
pd55-1#pouces/s2
pd550#Paramètres du suiveur Z. Temps d'accélération de l'axe
pd551#Paramètres de suivi Z. Tolérance de suivi
pd552#Paramètres de suivi Z. Suivez la sensibilité
pd553#Z Follower Parameters.Aller à la mise sous tension d'origine
pd554#Z Follower Parameters.Aller à la vitesse rapide de l'origine
pd555# Paramètres du suiveur Z. Activer la limite logicielle
pd556#Z Follower Parameters.Première valeur basse de la limite souple
pd557#Paramètres du suiveur Z. Signal d'alarme de feuille tactile
pd558#Paramètres du suiveur Z. Retard d'alarme de feuille tactile
pd559#Z Follower Parameters.Suivez la hauteur d'alarme d'erreur
pd56#ms
pd560#Z Paramètres du suiveur. Délai d'alarme d'erreur de suivi
pd561#Z Paramètres du suiveur. Activer l'alarme de l'encodeur
pd562#super
pd563#TXStar
pd564#Mise au point automatique.Activer la mise au point automatique
pd565# Paramètres du suiveur Z. Vitesse de déplacement vide de l'axe
pd566#Section DO.Activer la section DO
pd567#Propriété d'exécution ZF.Vitesse d'exécution
pd568#Propriété d'exécution ZF. Vitesse de jogging
pd569#Paramètres de mise au point automatique.Informations sur les paramètres
pd57#s
pd570#Paramètres de mise au point automatique. Filetage de vis
pd571#Paramètres de mise au point automatique.Direction du servo
pd572# Paramètres de mise au point automatique. Engrenage servo
pd573#Paramètres de mise au point automatique. Courant d'asservissement
pd574#Paramètres de mise au point automatique.Type d'entrée
pd575#Paramètres de mise au point automatique.Vitesse de déplacement vide de l'axe
pd576#Paramètres de mise au point automatique.Longueur de la piste
pd577#Paramètres de mise au point automatique.Décalage d'origine
pd578#800
pd579#1600
pd58#Point de quai
pd580#2000
pd581#3200
pd582#4000
pd583#6400
pd584#Exercice de mise au point
pd585#Perceuse à mise au point automatique.Démarrage de la perceuse
pd586#Perceuse à mise au point automatique.Fin de la perceuse
pd587#Perceuse à mise au point automatique.Vitesse de forage
pd588#Perceuse à mise au point automatique.Vitesse de déplacement vide
pd589#Cut Basic.Couper la position de mise au point
pd59#Point de départ
pd590# Mise au point automatique. Port série (COM)
pd591#Auto Focus.Serial Baud Rate
pd592#Section Port DO.DO
pd593#Graph Process Control.Auto distinguish inner outer before process
pd594#Graph Process Control.Enable MicroLink Deceleration
pd595#Graph Process Control.Mico-link Slow down Velcity
pd595_1#Graph Process Control.Re-drill in Mico-link position
pd595_2#Graph Process Control.Enable non-trace Mico-link
pd595_3#Graph Process Control.non-trace Mico-link Laser power percent
pd596#Graph Process Control.Cool Position Delay
pd597#Graph Process Control.Pre Drill Max Num
pd598#Graph Process Control.The number of contour for Removal of film
pd599#Ligne de plomb.Rayon  
pd6#High Gas Valve
pd60#Point final
pd600#Arc rond.Rayon
pd601#Arc rond.Angle minimum
pd602#Arc rond. Angle maximum
pd603#Angle de déchargement.Rayon
pd604#Cool Point.Cool Position de conduite
pd605#Cool Point.Cool Pointu
pd606#Cool Point.Angle pointu maximum
pd607#Angle rond α.Angle maximum
pd608#Angle rond α.Longueur d'arête minimale
pd609#Angle α rond.Longueur de cable extérieure
pd61#Point d'origine
pd610#Auto
pd611#En dehors de α
pd612# Intérieur α
pd613#Les deux sde α
pd614# Angle α rond. Type
pd62#Marque P1
pd63#Marque P2
pd630#Software.Chargement automatique du dernier graphique
pd631#Propriété d'exécution ZF.Hauteur du quai
pd64#Marque P3
pd640#Aucun
pd640_DA#Analog Control
pd640_EC#Extend Axis Control
pd640_4th#4th Axis Control
pd641#Série MCC
pd642#Filet
pd643#IO
pd644#Série PC
pd65#Marque P4
pd650#Paramètres du suiveur Z.Impulsion d'encodeur par cycle
pd651#Z Follower Parameters. Alarme Keep Time
pd652#Paramètres du suiveur Z. Connecter les heures supplémentaires
pd653# Paramètres du suiveur Z. Facteur de signal
pd654#Paramètres du suiveur Z.Calib Height
pd655#Z Follower Parameters.Drill Tolérance
pd656#Paramètres du suiveur Z. Décalage d'origine
pd657#Propriété d'exécution ZF.Vitesse d'augmentation
pd658#Per?age progressif.Hauteur de fin progressive
pd659#Paramètres de zoom.Verrouillage du rapport
pd66#Marque P5
pd660#Auto Focus.Type de contr?le
pd661#Run Control.Empty Move Acc Time
pd662#DA.DA Conserver la sortie
pd663#Paramètres de per?age.Courant de crête de per?age 
pd664#Foret à 3 étapes. Courant de pointe à trois forets
pd665#Progressive sur la vitesse
pd666#Progressive à temps
pd667#Perceuse graduelle.Type graduel
pd668#Exercice graduel.Temps graduel
pd669# 3 étapes progressives. Type progressif
pd67#Marque P6
pd670#3 étapes Gradual.Gradual Time
pd671#Logiciel.Couleur du panneau d'alarme
pd672#Logiciel.Couleur du texte d'alarme
pd673#Paramètres d'alarme.Activer le scintillement de la LED d'alarme
pd674#Paramètres d'alarme.Temps d'activation de la LED d'alarme
pd675#Paramètres d'alarme.Temps d'extinction de la LED d'alarme
pd676#Paramètres d'alarme.Activer le scintillement de la sonnerie d'alarme
pd677#Paramètres d'alarme.Temps d'activation de la sonnerie d'alarme
pd678#Paramètres d'alarme.Heure de désactivation de la sonnerie d'alarme
pd679#Rouge
pd68#Air bas
pd680#Personnalisé
pd681#Paramètres de mise au point automatique. Mode d'exécution
pd682#Paramètres de mise au point automatique. Débit en bauds
pd683#Paramètres de mise au point automatique.Taux d'alarme de faible pression de gaz
pd684#Paramètres de mise au point automatique. Taux d'alarme de pression de gaz élevée
pd685#Paramètres de mise au point automatique. Temps de vérification de l'alarme de pression de gaz
pd686#Paramètres de mise au point automatique. Valeur d'alarme de température élevée
pd687#Paramètres de mise au point automatique.Temps de vérification de l'alarme de haute température
pd688#Mode Norma
pd689#Tester un mode
pd69#O2 faible
pd690#Testez deux modes
pd691#Paramètres de mise au point automatique. Aller à la vitesse lente de l'origine
pd692#Paramètres de mise au point automatique.Acc Ratio
pd693#Propriété d'exécution ZF.Index de limite logicielle d'origine
pd7#Aérer
pd70# Faible N2
pd700#Pas de tri
pd701#De gauche à droite
pd702#De droite à gauche
pd703#De bas en haut
pd704#De haut en bas
pd705#Optimale Locale
pd707#Circle Fly Trier.Type de tri
pd708#Circle Fly Param.Max longueur de mouche
pd71#Grand air
pd710#Coin gauche
pd711#Coin droit vers le bas
pd712#Coin gauche
pd713#Coin droit
pd715#Line Fly.Corner de départ
pd716#Paramètre.Tolérance max de colinéaire
pd717#Paramètre.Longueur maximale du lieur lisse
pd718#Paramètre.Max longueur de vol
pd72#O2 élevé
pd720#orientation X
pd721#Orientation Y
pd722#le long du bord
pd725#Remplir le cercle.Type de remplissage
pd726#Remplir le cercle.Rayon
pd727#Remplir le cercle.Stock
pd728#Remplir le cercle.Espace
pd729#Z Follower Parameters.Servo Type
pd73#élevé N2
pd730#Paramètres du suiveur Z. Activer la compensation du signal
pd731#Z Follower Parameters.Zero Speed Position Direction
pd732#Z Follower Parameters.[Jog] KP parameters
pd733#Z Follower Parameters.[Jog] KI parameters
pd734#Z Follower Parameters.[Jog] Low pass coefficient
pd735#Z Follower Parameters.[Jog] limit voltage of Integral saturation
pd736#Z Follower Parameters.PID Selecting Control
pd737#Z Follower Parameters.A Value
pd738#Z Follower Parameters.I Value
pd739#Z Follower Parameters.Acc Time
pd739-1#Z Follower Parameters.Speed Limit
pd74#Contr?le manuel.Activer le jogging par étapes
pd740#Z Follower Parameters.Error Up Height
pd741#Z Follower Parameters.Zero Compensate
pd742#Z Follower Parameters.[Follow] KP parameters
pd743#Z Follower Parameters.[Follow] KI parameters
pd744#Z Follower Parameters.[Follow] Low pass coefficient
pd745#Z Follower Parameters.[Follow]  limit voltage of Integral saturation
pd746#Z Follower Parameters.[Follow] Interval period of signal sampling
pd747#Z Follower Parameters.Follow Tolerance
pd748#Z Follower Parameters.Limit Overshoot Length
pd749#Z Follower Parameters.Parameter 19
pd75#Contr?le manuel.Activer le mode rapide
pd750#Z Follower Parameters.Parameter 20
pd751#Z Follower Parameters.Parameter 21
pd752#Z Follower Parameters.Parameter 22
pd753#Z Follower Parameters.Parameter 23
pd754#Z Follower Parameters.Parameter 24
pd754-1#Z Follower Parameters.Abnormal capacitors Change Limit
pd755# Paramètres du suiveur Z. Gain de vitesse
pd756#Paramètres du suiveur Z. Délai d'avertissement de déplacement vide
pd757# Paramètres du suiveur Z.Drill Touch Warning Delay
pd758# Paramètres du suiveur Z. Deuxième valeur basse de la limite souple
pd759#Z Follower Parameters.Empty Move Touch Avertissement Saturabilité
pd759-1#Z Follower Parameters.Enabled Touch Sheet Auto Up
pd759-2#Z Follower Parameters.Turn On Go Origin Delay
pd759-3#Z Follower Parameters.Edge Seek Signal Sample Cycle
pd759-4#Z Follower Parameters.Edge Seek Signal Check Tolerance
pd76#Manu Control.Jog avec Laser
pd760#Trop grande
pd761#Trop petit
pd762#Décalage automatique.Type d'erreur de taille maximale
pd763#Décalage automatique.Erreur de taille maximale
pd764#Décalage automatique.Type d'erreur de taille minimale
pd765#Auto Offset.Erreur de taille min
pd766#Paramètre d'imbrication.Numéro de pièce
pd767#Paramètre de feuille.Numéro de feuille
pd768#Paramètre de feuille.Hauteur de feuille
pd769#Paramètre de feuille.Largeur de feuille
pd77#Manu Control.Done return
pd770# Vanne proportionnelle à air
pd771#Vanne proportionnelle O2
pd772#Vanne proportionnelle N2
pd773#Vanne proportionnelle.Interrupteur de vanne proportionnelle à l'air
pd774#Valve proportionnelle.Commutateur de valve proportionnelle O2
pd775#Vanne proportionnelle.N2 Commutateur de vanne proportionnelle
pd776#Paramètres LED.Activer le scintillement de la LED d'attente
pd777#Paramètres LED.Attendez le temps d'allumage de la LED
pd778#Paramètres LED.Attendez le temps d'extinction de la LED
pd779#Paramètres LED.Activer Manu LED Twinkle
pd78#Manu Control.Auto Stop return
pd780#Paramètres LED.Manu LED ON Time
pd781#Paramètres LED.Manu LED OFF Time
pd785#Haut Normal Ouvert Bas Normal Ouvert
pd786#Haut Normal Fermé Bas Normal Ouvert
pd787#Haut Normal Ouvert Bas Normal Fermé
pd788#Haut Fermeture Normale Bas Fermeture Normale
pd789#Paramètres de per?age.Direction Drill Max Height
pd79#Contr?le manuel.Seulement sélectionné
pd790#Paramètres de mise au point automatique. Aller à la vitesse rapide d'origine
pd791# Paramètres de mise au point automatique. Activer le logiciel Go Origin
pd792# Paramètres de mise au point automatique. Couleur de lumière déconnectée
pd793# Paramètres de mise au point automatique. Couleur de lumière déconnectée
pd794#Paramètres de mise au point automatique.Couleur du voyant d'avertissement
pd795# Paramètres de mise au point automatique. Type de lumière LED
pd796# Paramètres de mise au point automatique. Activer l'alarme de pression de gaz
pd797#Paramètres de mise au point automatique. Activer l'alarme de température
pd8#O2
pd80#Manu Control.Enable Loop Manu
pd80-1#Contr?le manuel.Activer l'échange automatique
pd80-2#Contr?le manuel.Activer la feuille de rouleau automatique
pd80-3#Contr?le manuel.Activer la rotation de la plate-forme
pd800#Commencer
pd801#Pause
pd802#Arrêt
pd803#Func Port DI.DI
pd804#Axis Misc.Activer la vitesse de l'encodeur
pd805#MC. Hard Ver
pd81#Run Control.Step Jog longueur
pd810#Coupe directe
pd811# Coupe à hauteur fixe
pd811-1#Adv Correction de la hauteur de coupe
pd812#Perceuse en une étape
pd813#Perceuse en deux étapes
pd814# Exercice en trois étapes
pd815#Processus général.Type de processus
pd816#First Drill Basic.Première hauteur de forage
pd817#First Drill Basic.Première position de mise au point de l'exercice
pd818#First Drill Basic.Activer la mise au point progressive
pd819#First Drill Laser.Première puissance de forage
pd82#Run Control.Jog vitesse rapide
pd820#First Drill Laser.Première fréquence de forage
pd821#Premier forage laser.Premier courant de pointe de forage
pd822#Premier gaz de forage.Premier type de gaz de forage
pd823#Premier gaz de forage.Première pression de gaz de forage
pd824#Premier processus de forage.Premier délai de forage
pd825#Premier processus d'exploration.Activer l'exploration progressive
pd826#Premier processus de forage.Temps de forage progressif
pd827#Premier processus de forage.Avant le délai d'arrêt du laser
pd828#Premier processus de forage.Après le délai d'arrêt du laser
pd829#Second Drill Basic.Deuxième hauteur de forage
pd83#Run Control.Jog vitesse lente
pd830#Second Drill Basic.Position de mise au point du deuxième exercice
pd831#Second Drill Basic.Activer la mise au point progressive
pd832#Second Drill Basic.Activer la mise au point progressive
pd833#Deuxième forage laser.Deuxième fréquence de forage
pd834#Deuxième forage laser.Deuxième courant de pointe
pd835#Deuxième gaz de forage.Deuxième type de gaz de forage
pd836#Deuxième gaz de forage.Deuxième pression de gaz de forage
pd837#Deuxième processus de forage.Deuxième délai de forage
pd838#Deuxième processus d'exploration.Activer l'exploration progressive
pd839#Deuxième processus de forage.Temps de forage progressif
pd84#Manu Control.Pause BF length
pd840#Deuxième processus de forage.Avant le délai d'arrêt du laser
pd841# Deuxième processus de forage. Après le délai d'arrêt du laser
pd842# Processus de coupe
pd843#Premier exercice
pd844#Deuxième exercice
pd845#First Drill Basic.Focus Position finale progressive
pd846#Second Drill Basic.Focus Position finale Graudal
pd847#Premier exercice de base.Focus Temps graudal
pd848#Second Drill Basic.Focus Temps graudal
pd849#Paramètres de forage.Direction Hauteur maximale du deuxième foret
pd85#Manu Control.Pause BF speed
pd850#Paramètres système.Comptage terminé
pd851#Circle Fly Param.Premier cercle de contour unique effectué
pd852#Paramètres avancés.Activer Second Times Home
pd853#Paramètres avancés.Facteur de pré-laser
pd854#Paramètres Adv.Activer la plate-forme Exchange
pd855#Paramètres système.Manu Count Type
pd856#Incrément
pd857#Décrémenter
pd858#Paramètres système.Nombre de plans
pd859#Paramètres système.Une fois l'action terminée
pd86#Manu Control.Done return type
pd86_1#Manu Control.Seek Edge before work
pd860#Horizontal
pd861#Vertical
pd862#Direction du logiciel.UI
pd863#Pas d'action
pd864#Bo?te de message du système d'invite
pd865#Interdire le traitement ultérieur
pd87#Gas Control.Manual Gas type
pd870#Test du moniteur à distance.Activer le test du moniteur à distance
pd871# Test du moniteur à distance. ID de démarrage du test
pd872#Test du moniteur à distance. ID de fin de test
pd873# Test du moniteur à distance. Intervalle de test
pd88#Laser Control.Laser Power
pd880#Rapport sur l'appareil.Temps d'utilisation total du logiciel
pd881#Device Report.Controller Temps d'utilisation total
pd882#Rapport sur les appareils.Temps de traitement total des appareils.
pd883#Device Report.Dernière heure de traitement de l'appareil
pd884#Device Report.Dispositif Laser Total On Time
pd885#Device Report.Device Nombre total de traitements
pd886#Device Report.X Longueur totale de déplacement de l'axe
pd887#Device Report.Y Axis Total Move Length
pd888#Device Report.Z Axis Longueur totale de déplacement
pd89#Run Control.Move Speed
pd9#N2
pd90#Run Control.Move Acc
pd900#bar
pd901#MPa
pd902#Unit.Unité de pression de gaz
pd91#Run Control.Cut Acc
pd910#Contr?le de processus.Type d'action
pd911#Contr?le du processus.Type d'attente terminé
pd912#Contr?le du processus.Attendre le port DI
pd913#Contr?le du processus.Délai d'attente
pd914#Contr?le de processus.Ouvrir le port DO
pd915#Contr?le du processus.Fermer le port DO
pd916#Contr?le du processus.Retard
pd917#Contr?le de processus.Temps de boucle
pd918#Démarrer la coupe
pd919#Démarrer le mouvement vide
pd92#Run Control.Process Acc Time
pd920#Attendre l'action terminée
pd921#Attendre le déclencheur DI
pd922#Ouvrir DO
pd923#Fermer DO
pd924#Retard
pd925#Boucle
pd925-1#Démarrer la plateforme de changement
pd926#Manu Fait
pd927#Déplacement vide effectué
pd928#Aller à l'origine Terminé
pd928-1#Changement de plateforme terminé
pd93#Run Control.Spline Precision
pd930#Third Drill Basic.Troisième hauteur de forage
pd931#Third Drill Basic.Troisième position de mise au point de l'exercice
pd932#Troisième exercice de base. Activer la mise au point progressive
pd933#Troisième exercice de base.Focus Graudal Time
pd934#Troisième exercice de base.Focus Graudal Position finale
pd935#Troisième exercice de base.Focus Graudal Position finale
pd936#Troisième exercice de base.Focus Graudal Position finale
pd937#Third Drill Laser.Troisième courant de pointe de forage
pd938# Troisième gaz de forage. Troisième type de gaz de forage
pd939#Troisième gaz de forage.Troisième pression de gaz de forage
pd94#Run Control.Corner Precision
pd940#Troisième processus d'exercice.Délai du troisième exercice
pd941#Troisième processus d'exploration.Activer l'exploration progressive
pd942#Troisième processus de forage.Temps de forage progressif
pd943#Troisième processus de forage.Avant le délai d'arrêt du laser
pd944# Troisième processus de forage. Après le délai d'arrêt du laser
pd945# Refroidir le gaz
pd946#Misc.Gaz de refroidissement
pd947#Process Parameters.Wait ZF Done When Stop Man
pd948#Paramètres ZF. ZF Go Origin automatiquement lorsque Manu fait
pd949#Paramètres ZF.Monter la hauteur de sécurité
pd95#Laser Control.Laser Freq
pd950#Général.Type de contr?le
pd951#Axe étendu.équivalent d'impulsion
pd952#Axe étendu.Direction du servo
pd953#Axe étendu.Vitesse maximale
pd954#Paramètres d'entrée.Exchange Platform Ready
pd955#Paramètres AF. Activer l'avertissement de pression de gaz
pd956#Paramètres Jog.Activer Jog Manu
pd957#Fn1
pd958#Fn2
pd96#Laser Control.Peak Current
pd960#Paramètres de carte étendus.Informations sur les paramètres
pd961#Paramètres de carte étendus.Filetage de vis
pd962#Paramètres de carte étendus.Direction du servo
pd963#Paramètres de carte étendus.Impulsion par cycle
pd964#Paramètres de la carte étendue.Type d'entrée
pd965#Paramètres de carte étendus.Type de sortie
pd966#Paramètres de carte étendus.Axis EmptyMove Speed
pd967# Paramètres de carte étendus. Axis Run Acc
pd968#Paramètres de carte étendus.Axis Run Acc-Time
pd969#Paramètres de la carte étendue.Axis Fast Home Speed
pd97#Gas Control.Default Pressure
pd970#Paramètres de la carte étendue.Axis Slow Home Speed
pd971#Paramètres de carte étendus.Longueur maximale de l'axe
pd972#Paramètres de carte étendus.Axis Home Offset
pd973#Paramètres de carte étendus.Axis Home Dir
pd974#Paramètres de carte étendus. Port de limite NEG d'axe
pd975#Paramètres de carte étendus. Port de limite de point de vente de l'axe
pd976#Paramètres de carte étendus.Port d'avertissement de servo
pd977#Paramètres de carte étendus.Port EStop
pd978#Paramètres de la carte étendue.Délai de communication
pd979# Paramètres de carte étendus. Mode d'exécution
pd98#Gas Control.Gas On Delay
pd980#4ème axe
pd981# Moteur à fréquence variable
pd982#Manuelle
pd982-1#Automatique
pd983#Paramètres généraux.Type de plate-forme
pd984#Paramètres généraux.Mode d'exécution
pd985#Paramètres d'entrée.Une décélération de la plate-forme
pd986#Paramètres d'entrée.B Décélération de la plate-forme
pd987#Paramètres d'entrée.Une plateforme en place
pd988#Paramètres d'entrée.Une plateforme en place
pd989#Paramètres d'entrée.A Limite matérielle de la plate-forme
pd99#Gas Control.First Gas On Delay
pd990#Paramètres d'entrée.B Limite matérielle de la plate-forme
pd991#Bouton externe.Activation de la plate-forme
pd992#Bouton externe.Démarrer Exchange
pd993#Bouton externe.Arrêter l'échange
pd994#Paramètres de retard.Retard de serrage en place
pd995#Paramètres de délai.Clamp Clear Delay
pd996#Paramètres de temporisation. Attente de temporisation du signal de décélération
pd997#Paramètres de temporisation.Temporisation du signal d'attente en place
pd998#Paramètres généraux.Longueur d'échange de la plate-forme
pd999#Paramètres généraux.Vitesse d'échange de la plate-forme
pdAFDA_Alarm#Alarme de mise au point
pdAFDA_AlarmInputPort# Port d'entrée. Port d'alarme système
pdAFDA_EnableDAInvert#Paramètres de mise au point.Activer l'inversion DA
pdAFDA_EnableMovePort#Port de sortie.Activer le port de mise au point
pdAFDA_ExeDone#Mise au point terminée
pdAFDA_ExeDoneInputPort#Port d'entrée.Focus Done Port
pdAFDA_FocusEnableDelay#Port de sortie. Délai d'activation de la mise au point
pdAFDA_FocusGoOriginDelay#输出端口.焦点回原延时#Output Port.Focus Go Origin Delay
pdAFDA_GoOrigionPort#Port de sortie.Focus Go Port d'origine
pdAFDA_MaxDAVal#Paramètres de mise au point.Valeur maximale de l'AD
pdAFDA_MoveEnable#Activer la mise au point
pdAFDA_MoveFocusDAPort#Port de sortie.Changer de focus Port DA
pdAFDA_OriginOffset#Paramètres de mise au point.Décalage d'origine
pdAFDA_OrigionPort#Focus Aller à l'origine
pdAFDA_ParaTiTle#Paramètre de mise au point
pdAFDA_Travel#Paramètres de mise au point.Focus Travel
pd_Nest_AddPartNum#Ajouter un paramètre.Ajouter un numéro de pièce
pd_Nest_AddSheetNum#Ajouter un paramètre.Ajouter un numéro de feuille
pd_Nest_EdgeStock#Paramètre d'imbrication. Stock de bord
pd_Nest_NestDir#Paramètre de nidification.Direction de nidification
pd_Nest_NestDir_D2U#De bas en haut
pd_Nest_NestDir_L2R#De gauche à droite
pd_Nest_NestPartInner#Nest Parameter.Is Nest est-il en partie interne
pd_Nest_PartRotateStepAngle#Paramètre d'imbrication.Angle de pas de rotation de la pièce
pd_Nest_PartSlect#Nest.Sélectionner une partie
pd_Nest_PartSpace#Paramètre d'imbrication.Espace de la pièce
pd_Nest_ShareEdge#Paramètre Nest.Activer le bord de partage
pd_Nest_ShareEdgeMinLen#Nest Parameter.Min longueur du bord de partage
pd_Nest_NestAccuracy#Paramètre Nest.Précision du graphique Nest
pd_Nest_SheetSlect#Nest.Sheet sélectionner
pd_Nest_StdSheet_H#Paramètre de feuille standard.Hauteur de feuille
pd_Nest_StdSheet_W#Paramètre de feuille standard.Largeur de feuille
pe0#Manuel
pe1#Semo-Auto
pe2#Auto
pe3#Poussez A
pe4#Poussez B
pe5#Arrêt
pe6#La plateforme d'échange doit d'abord passer à l'origine?!
pe7#La plateforme d'échange n'est pas partie d'origine, continuer le processus ?
pe8#La plateforme de rotation n'est pas partie d'origine, le processus ne peut pas démarrer??
pi0#Mauvais mot de passe, veuillez le saisir à nouveau?!
pi1#Entrer le mot de passe:
pi2#Déverrouiller
pp0#【%s】La valeur d'entrée n'est pas comprise entre (%0.2f - %0.2f)
pp1#【%s】La valeur d'entrée n'est pas comprise entre (%d - %d)
pp2#échec de la sauvegarde du fichier des paramètres du manuel, lecture du fichier des paramètres du manuel de sauvegarde?!
pp3#échec de la lecture du fichier des paramètres du manuel de sauvegarde, veuillez redémarrer le logiciel?!
rsd1#Rouler vers l'avant
rsd2#Rouler en arrière
rsd3#Roll Sheet Aller Origine
sf0#Numéro de pièce?:
sf1#Taille du graphique:  
sf2#Taille du graphique: %.2fmm×%.2fmm
slp0#Insérer avant
slp1#Insérer après
slp10#Délai %dms
slp11#Commencer la boucle (nombre de boucles:?%d)
slp12#Manu Fait
slp13#Déplacement vide terminé
slp14#Vide Terminé
slp15#Supprimer le processus sélectionné, continuer??
slp16#Aller à l'origine
slp17#Faire du jogging
slp18#Démarrer la plateforme de changement
slp19#Changement de plateforme terminé
slp2#Modifier
slp3#Effacer
slp4#Le menu Démarrer
slp5#Démarrer le mouvement vide
slp6#Attendez %s(Timeout %dms)
slp7#Wait DI %s (Timeout %dms)
slp8#Ouvrir DO %d
slp9#Fermer DO %d
sp0#Statut
sp1#X
sp2#Y
sp3#Z
sp4#A
sp5#V
sp6#Puissance PWM
sp7#Fréq PWM
sp8#Fréq PWM
sp9#Puissance PWM
ss0#Réinitialisation du système
ss1#Le matériel n'est pas connecté, le système ne peut pas bouger!
ss10#Lire écrire
ss11#Veuillez saisir le mot de passe d'accès: 
ss12#Mode avancé
ss13#Axe
ss14#Impulsion
ss15#Arrêt
ss16#La valeur DA1 est une erreur!
ss17#La valeur DA2 est une erreur!
ss18#La valeur PWM est une erreur!
ss19#NEG
ss2#Système bouge, impossible d'exécuter cette commande!
ss20#ORG
ss21#POS
ss22#Pétrole
ss23#Dépoussiérage (%d,%d)
ss24#Veuillez vérifier que le dispositif de serrage est desserré avant le déplacement du jogging
ss3#Mauvais numéro de plus, veuillez le saisir à nouveau!
ss4#FAIS
ss5#DE
ss6#Axe
ss7#Impulsion
ss8#Envoyer
ss9#Lecture seulement
ti0#Hauteur de la police (mm)
tk0#7
tk1#8
tk10#3
tk11#D'ACCORD
tk12#0
tk13#Annuler
tk2#9
tk3#←
tk4#4
tk5#5
tk6#6
tk7#Dégager
tk8#1
tk9#2
zf0#Actualiser les paramètres
zf1#Ecrire paramètres
zf10#DO état
zf100#Vitesse de jogging rapide
zf101#Données Calib
zf102#Paramètres d'importation
zf103#Exporter les paramètres
zf104#L'exportation des données de paramètres a échoué?!
zf105#Le succès de l'exportation de données param?!
zf106#L'importation des données de paramètres a échoué?!
zf107#L'importation des données de paramètres a réussi?!
zf11#étalonnage de la tête terminé
zf12#Calibrage de la tête en cours d'exécution
zf13#Calibrage de la tête Annuler
zf14#étalonnage de la tête interdit
zf15#étalonnage du servo terminé
zf16#étalonnage du servo en cours d'exécution
zf17#Annulation de l'étalonnage du servo
zf18#étalonnage servo interdit
zf19#Les données d'étalonnage sont <
zf2#Modèle du produit
zf20#Excellent
zf21#Bien
zf22#Mal
zf23#>, enregistrer les données??
zf24#étalonnage de la tête
zf25#étalonnage des servos terminé?!
zf26#Z Follower commencera la tête calibration, continue?
zf27#Annuler l'étalonnage de la tête
zf28#étalonnage de la tête
zf29#Est-ce que le servo a l'espace> 20mm pour calibration?
zf3#Une version de logiciel
zf30#Calib pas fait
zf31#étalonnage des servos
zf32#Calib pas fait
zf33#FTC Redémarrer
zf34#FTC Reconnexion
zf35#état d'exécution
zf36#FTC Propriété 
zf37#Paramètres écrits avec succès?!
zf37-1#FTC redémarre, veuillez connecter le FTC manuellement?!
zf38#Redémarrer le FTC??
zf39#FTC redémarre, veuillez connecter le FTC manuellement?!
zf4#Version matérielle
zf40#Matériel reconnecté avec succès?!
zf41#Exécuter la propriété
zf42#Traitement Calib
zf43#Calib Done Excellent
zf44#Calib bien fait
zf45#Calib mal fait
zf46#ZF Vitesse de course
zf47# Vitesse de jogging lente
zf48#Exécuter la commande
zf49#Z Follower ne va pas d'origine, le calibrage ne peut pas se faire !
zf5#état d'exécution
zf50#Paramètres écrits avec succès, cliquez sur OK, puis le matériel redémarrera, veuillez vous reconnecter
zf51#Hauteur du signal
zf52#Position d'impulsion
zf53#Position de l'encodeur
zf54#état de la commande
zf55#ZF hauteur du quai
zf56#Réinitialisation du système
zf57#Veuillez saisir le mot de passe
zf58#Cette action réinitialisera les paramètres FTC, continuer??
zf59#Le système a été réinitialisé avec succès?!
zf6#Intensité du signal
zf60#ZF Vitesse de course
zf61# Vitesse actuelle (mm/s)
zf62#Compensation du signal
zf63#Temps de suivi
zf64#état du bouton
zf65#Suivez l'erreur
zf66#DA Reg Valeur
zf67#Suivez LibVer
zf68#Position des servos
zf69#Suivez l'erreur
zf7#Coordonnée Z(mm)
zf70#Positionner
zf71#Vitesse en temps réel
zf72#Poste de commandement
zf73#DA sortie
zf74#Vitesse de sortie
zf75#état
zf76#Mode avancé
zf77# Coordonnées de la limite logicielle actuelle
zf78#Indice de limite logicielle d'origine
zf79#Somme d'erreur de cristal
zf8#Température(℃)
zf80#Force du signal en temps réel
zf81#Longueur totale unique
zf82#Dernière recherche de bord Z Pos
zf9#état d'alarme

RegName1#Identification du produit
RegName2#Version du programme
RegName3#Statut d'entrée
RegName4#Axis go état d'origine
RegName5#Etat d'alarme
RegName6#état d'exécution
RegName7# Marge de cache externe Axis
RegName8# état du cache Axis
RegName9# Impulsion accumulée sur l'axe X
RegName10# Impulsion accumulée sur l'axe Y
RegName11# Impulsion accumulée sur l'axe Z
RegName12# Impulsion accumulée sur l'axe W
RegName13#Encodeur axe X
RegName14#Encodeur axe Y
RegName15# Encodeur axe Y2
RegName16#Encodeur axe W
RegName17# Quantité de cache FPGA Axis
RegName18#cache externe Axis
RegName19#valeur d'échantillon AD
RegName20#Date
RegName21#Temps
RegName22#état périphérique
RegName23#Identification de la trame FIFO
RegName24#Valeur d'impulsion de l'axe X à l'arrêt
RegName25#Valeur d'impulsion de l'axe Y à l'arrêt
RegName26# Valeur d'impulsion de l'axe Z à l'arrêt
RegName27#Valeur d'impulsion de l'axe W à l'arrêt
RegName28#Nombre de cache d'encodeur
RegName29#état de sortie
RegName30#De rechange
RegName31#état de l'alarme laser
RegName32#Marge du cache à l'arrêt
RegName33# Vitesse actuelle de l'axe X
RegName34# Vitesse actuelle de l'axe Y1
RegName35# vitesse actuelle de l'axe Y2
RegName36# Vitesse actuelle de l'axe W
RegName37#Flycut marge de cache de données
RegName38#état de la coupe à la volée sur
RegName39#Flycut cache de données
RegName40#LCR adresse en temps réel de 4 octets de haut
RegName41#LCR adresse temps réel 4 octets mid
RegName42#LCR adresse en temps réel 4 octets bas
RegName43#LCR valeur de clé en temps réel
RegName44#LCR correspond à la valeur du code
RegName45#Adresse en temps réel de l'adaptateur USB 4 octets de haut
RegName46#Adaptateur USB adresse en temps réel 4 octets bas
RegName47#Numéro de profil d'exécution actuel
RegName48#Numéro de données d'exécution actuel
RegName49# Position zéro de la phase Z
RegName49_1# état d'arrêt zéro de la phase Z
RegName50#FIFO symbole de fonctionnement
RegName51# Contr?le de sortie IO
RegName52#DA1 sortie
RegName53#DA2 sortie
RegName54# sortie de fréquence PWM
RegName55# Sortie de cycle de service PWM
RegName56#Zéro phase Z
RegName57#Configuration des paramètres double/multi-drive
RegName58#Configuration de la valeur de différence d'alarme d'entra?nement double
RegName59#Configuration de la durée d'alarme du double lecteur
RegName60# Activer la configuration du symbole 1
RegName61#Activer la configuration du symbole 2
RegName62#Limiter la configuration du type d'entrée
RegName63#Valeur limite logicielle positive de l'axe X
RegName64#Valeur limite logicielle négative de l'axe X
RegName65#Valeur limite logicielle positive de l'axe Y
RegName66#Valeur limite logicielle négative de l'axe Y
RegName67#Valeur limite logicielle positive de l'axe Y2
RegName68#Valeur limite logicielle négative de l'axe Y2
RegName69#Valeur limite souple positive de l'axe W
RegName70#Valeur limite logicielle négative de l'axe W
RegName71#Sortie d'activation du servo
RegName72# Borne d'entrée d'arrêt d'urgence
RegName73#Symbole d'arrêt d'urgence en douceur
RegName74# Décélération de l'arrêt de sécurité de l'axe
RegName75#Arrêt de sécurité de l'axe moins la décélération
RegName76#Configuration des axes
RegName77#Facteur de décélération de sécurité
RegName78#Temporisation de communication (ms)
RegName79#Adresse IP du réseau
RegName80# Masque de sous-réseau
RegName81#Passerelle par défaut
RegName82# Débit en bauds du port série
RegName83#Type de Laser
RegName84#Valeur de correction DA1
RegName85#Valeur de correction DA2
RegName86#Activation de la sortie du cycle de service PWM
RegName87#Tolérance de détection des coordonnées de l'encodeur Flycut
RegName88#Valeur d'étalonnage d'entrée AD
RegName89#Version matérielle du MCC3721
RegName90#Adresse de code correspondant LCR 4 octets de haut
RegName91#Adresse de code correspondant LCR 4 octets milieu
RegName92#Adresse de code correspondant LCR 4 octets bas
RegName93#Débit en bauds du port série FTC
RegName94#Drapeau de contr?le interne et externe de sortie
RegName95#L'adaptateur USB correspond à l'adresse de code de 4 octets de haut
RegName96#L'adaptateur USB correspond à l'adresse de code 4 octets bas
RegName97#Impulsions envoyées par PC-axe X
RegName98#Impulsions envoyées par l'axe PC-Y
RegName99#Impulsions envoyées par PC-axe Z
RegName100#Impulsions envoyées par l'axe PC-W
RegName101#Seuil de limite d'alarme FIFO de traitement
RegName102#DO mors de masque
RegName103#X compensation d'impulsion accumulée
RegName104#Y compensation d'impulsion accumulée
RegName105#Z compensation d'impulsion accumulée
RegName106#W compensation d'impulsion accumulée
RegName107#Marque de contr?le interne DA
RegName108#Plage de tension de commande interne DA
RegName109#Débit en bauds du port série RS485
RegName110#Mémoire de configuration composite
RegName111#Configuration de la mise à niveau de la version
RegName112#PWM activer la marque de contr?le FIFO
RegName113#Indicateurs de protocole FIFO
RegName114#Retard du filtre IN1
RegName115#Retard du filtre IN2
RegName116#Retard du filtre IN3
RegName117#Retard du filtre IN4
RegName118#Retard du filtre IN5
RegName119#Retard du filtre IN6
RegName120#Retard du filtre IN7
RegName121#Retard du filtre IN8
RegName122#Retard du filtre IN9
RegName123#Retard du filtre IN10
RegName124#Retard du filtre IN11
RegName125#Retard du filtre IN12
RegName126#Retard du filtre IN13
RegName127#Retard du filtre IN14
RegName128#Retard du filtre IN15
RegName129#Retard du filtre IN16
RegName130#Activation de la fréquence de l'axe 4x
RegName131#Configurer le contr?le interne et externe de l'axe
RegName132#marque de recherche de bord
RegName133#Position du bord de l'axe X
RegName134#Position du bord de l'axe Y
RegName135#Position du bord de l'axe Z
RegName136# Position du bord de l'axe W
RegName137#Sortie DA3
RegName138#Condition de tournage
RegName139#Valeur d'étalonnage DA3
RegName140#Position du codeur de phase Z-X
RegName141#Position de l'encodeur de phase Z-Y
RegName142#Position de l'encodeur de phase Z-Z
RegName143#Position codeur phase Z-W
