FileFilter_CraftFile#File artigianale
FileFilter_DxfFile#File standard
FileTitle_ExportNestFile#Export Nest Reslut
FileTitle_ImportPartFile#Importa file di parti
FileTitle_OpenNestProjFile#Apri file di progetto del nido
FileTitle_SaveNestProjFile#Salva il file del progetto Nest
MsgBox_DeleteFail_DestObjIsUsed#è stato utilizzato l'oggetto target da eliminare.La cancellazione non è consentita!
MsgBox_DeleteFail_UsedObjIsnotDest#Oggetto usato esistente non eliminato!
MsgBox_NestDataChange_IsSave#I dati del nido sono stati modificati, salvare le modifiche attuali?
MsgBox_Nest_InvalieFileSuffix#tipo di file non valido
MsgBox_ProjectFileIsOpening#Il file di progetto sta caricando ...
MsgBox_CutOffSheet#Assicurarsi che la testa laser sia sopra la piastra prima di interrompere il funzionamento.Continua a eseguire?
UI_Btn_Delete#Eliminare
UI_Btn_Save#Salva
UI_Btn_SelAll#Tutto
UI_Btn_SelInvert#Invertire
ab0#OK
ab1#Attivare
ab10#Codice di attivazione non valido, riprova!
ab11#Hardware non autorizzato, non può essere attivato!
ab12#Password sbagliata, riprova!
ab2#Sistema di taglio laser SC
ab3#Licenza permanente
ab4#Giorni
ab5#ID hardware:
ab6#Copyright 2014-2099 Au3Tech
ab7#Ottenere hardware fallito o hardware è stato anormale!
ab8#Inserisci il codice di attivazione:
ab9#Attivazione di successo, giorni rimanenti:
af0#Modello di prodotto
af1#Versione software
af10#Ritorno
af11#Vai a fare origine
af12#Vai originali
af13#Vai a origine
af14#Intensificare
af15#Scendere
af16#Fermare
af17#Tagliare la pressione del gas
af18#Temperatura (℃)
af19#Proprietà ECH
af2#Di stato di
af20#Set Origin
af21#Ripristino del sistema
af22#Abilita finestra di stato
af23#Parametro Scrivi il successo, riavvia il software
af24#Vai a origine morbida
af25#Modalità ADV
af26#Velocità di corsa
af27#Regolazione dell'origine
af28#Pressione del gas taglio target (barra)
af29#LED RGB
af3#Dichiarare
af30#Abilita avviso di pressione del gas
af30_1#Pressione della cavità (barra)
af30_2#Temperatura dello specchio collimante (℃)
af30_3#Focusing Specchio Temperatura (℃)
af30_4#Temperatura dello specchio protettivo inferiore (℃)
af30_5#Lume umidità (%)
af4#Stato di allarme
af5#Esegui lo stato
af6#Esegui comando
af7#Posizione dell'asse
af8#Velocità attuale
af9#Steplen
ap0#Annulla
ap1#OK
ap10#In basso a destra
ap100#Elenco dei file di attività del foglio rollio
ap101#Percorso del file
ap102#Quantità pianificata
ap103#Fatto quantità
ap11#Inizia il ciclo
ap12#Si prega di controllare la dimensione del contorno dopo l'azione offset
ap2#A sinistra in alto
ap20#Imposta zero
ap21#Tutti set zero
ap22#Le informazioni sull'esecuzione del dispositivo verranno impostate zero, continua?
ap3#Su
ap30#Auto Cerca
ap31#Cerca impostazioni
ap4#In alto a destra
ap40#Ottieni il valore z
ap41#Ottieni XY pulito
ap42#Prendi Calib XY
ap43#Ottieni Dock XY
ap5#Sinistra
ap6#Ceneter
ap7#OK
ap8#In basso a sinistra
ap9#Metter il fondo a
cd0#Formato password non valido.Riprova!
cp0#Asse x
cp1#Asse y
cp10#Misurato negativo
cp11#Deviazione negativa
cp12#Contraccolpo
cp13#Errore inverso
cp14#Direzione inversa
cp15#Avg.Backlash (mm): %.4f
cp16#Agg.backlash (mm):
cp17#Modificare
cp18#Errore di input del contraccolpo di avgerage, si prega di immettere di nuovo!
cp2#Chiaro
cp3#Salva
cp30#Percorso di file non valido
cp31#File vuoto
cp32#File rotto
cp33#Non può analizzare il file
cp4#Uscita
cp5#Tipi di file supportati (*. Rtl;*. Ren;*. Pos;*. Csv;) |*.rtl;*. Ren;*. Pos;*. CSV; ||
cp6#Compensazione di precisione
cp7#Posizione
cp8#Misurato positivo
cp9#Deviazione positiva
cpd0#Errore positivo
cpd1#Errore negativo
cup0#Sé
cup1#Senza sede
da0#Si prega di inserire il nome del processo
da1#Il nome del processo non può essere nullo
da2#L'azione sovrascriverà i dati di processo selezionati, continua?
da3#Successo dell'aggiornamento dei dati di processo
da4#Aggiornamento dei dati del processo non riuscito
da5#Processo di inserimento dati Inserisci successo
da6#Inserto dei dati di processo non riuscito
db0#Eliminare
db1#Elimina dati di processo non riuscita
db2#I dati del processo elimina il successo
db3#ID processo
db4#Nome del processo
db5#Tempo di aggiornamento
db6#Errore di caricamento dei dati del processo
db7#Errore di ripristino dei dati del processo
db8#Il file di dati di processo è un errore
db9#Process database Connect non riuscito
de0#Max Move Speed
de1#Max Move Acceleration
de10#Short Sposta lunghezza impossibile
de2#Sposta il tempo di accelerazione, intervallo 60 - 250
de3#Max Cut Acceleration
de4#Taglia il tempo di accelerazione, range 60 - 250
de6#值 越 大 拐角 速度 越 大
de7#Gas su ritardo
de8#Primo gas al ritardo
de9#Ritardo del cambio di gas
dogActiveReslut1#Crittografico-non hardware crittografico!
dogActiveReslut10#Crittografia-falsa per far funzionare l'orologio!
dogActiveReslut11#Errore del codice crittografico-enter!
dogActiveReslut2#Hardware crittografico crittografico envalido!
dogActiveReslut3#Il valore crittografico-clock è illegale!
dogActiveReslut4#Il settore dei dati crittografico-crittografico è un errore!
dogActiveReslut5#Codice di attivazione invalido crittografico!
dogActiveReslut6#ID hardware con corrispondenza crittografica fallimento!
dogActiveReslut7#ID utente con corrispondenza crittografica fallisce!
dogActiveReslut8#Viene utilizzato il codice crittografico-attivazione!
dogActiveReslut9#Crypt-Hardware Clock troppo lento!
dogState_ClockBroken#Ottieni l'orologio hardware non riuscito
dogState_ClockIllegal#L'orologio hardware è illegale
dogState_DataBroken#Il settore dei dati è un errore
dogState_NoHardware#Nessun hardware
dogState_NotTheApp#ID app non autenticato
dogState_TrialOver#Il periodo di prova è scaduto
dogState_Unauth#Hardware non autorizzato
dogState_VerifError#La verifica è un errore
dogState_normal#La crittografia è ok
dp0#Manuale
ds0#Seleziona Do Port
dsc0#Inizio
dsc1#Fermare
dsc2#Uscita
ec0#Marco del prodotto
ec1#Versione software
ec10#PWM DiscyCycle (%)
ec11#Asse
ec12#PWM
ec13#Fermare
ec14#Goorigin
ec15#Freq (Hz)
ec16#Ciclo di lavoro(%)
ec17#Impostato
ec18#Il valore FREQ PWM è un errore!
ec19#Il valore FREQ PWM non è nell'intervallo (1-50000Hz)!
ec2#Di stato di
ec20#Il valore del ciclo di lavoro PWM è un errore!
ec21#Il valore del ciclo di lavoro PWM non è nell'intervallo (0-100)!
ec22#Il valore della lunghezza del passaggio è un errore!
ec23#Il valore di velocità non è nell'intervallo (0-10000 mm)!
ec24#Il valore di velocità è un errore!
ec25#Il valore di velocità non è nell'intervallo (1-200 mm/s)!
ec26#Velocità
ec27#Proprietà EBH
ec28#Vai plat a
ec29#Andare plat b
ec3#Dichiarare
ec30#Abilita il limite morbido del 4 ° asse
ec4#Stato di allarme
ec5#Esegui lo stato
ec6#Esegui comando
ec7#Posizione dell'asse
ec8#Velocità corrente (mm/s)
ec9#PWM FREQ (HZ)
es0#Mark P1
es1#Mark P2
es2#Angolo di rotazione: 0 °
es3#Si prega di contrassegnare i punti P1 e P2 dalla luce rossa
es4#Angolo di rotazione: %.2f °
gd0#Parametri di processo di base Configurazione
gd1#(impulso/mm)
gd2#(Min)
gmsg0#Taglia di scansione
gmsg1#Testo
gmsg2#Gruppo
gmsg3#Contorno
gmsg4#Non trattare
gp0#L'hardware non è connesso, controlla il controller
gp1#X Asse Asse Servo Input Alarm
gp10#Errore a doppia azionamento dell'asse Y1
gp100#Allarme limite positivo con focus automatico
gp1000#La grafica dell'elaborazione è fuori portata
gp101#Allarme limite negativo hardware di messa a fuoco automatica
gp102#Software di focus automatico allarme limite positivo
gp103#Allarme limite negativo del software di messa a fuoco automatica
gp104#AUTO AUTO FOCUS SERVO UNAVALID
gp105#Allarme di focus automatico 5
gp106#Allarme di focus automatico 6
gp107#Allarme di focus automatico 7
gp108#Allarme a fuoco automatico 8
gp109#Allarme di focus automatico 9
gp11#Errore a doppia azionamento dell'asse Y2
gp110#Allarme di focus automatico 10
gp111#Focus Auto Focus non andare origine
gp112#Focus automatico a bassa pressione del gas a bassa pressione del gas
gp113#Focus Auto Focus ALTA ALLA ALLA PRESSIONE DEL GAS
gp114#Focus automatico allarme ad alta temperatura
gp115#Allarme di focus automatico 15
gp12#W Axis Doppio Errore
gp120#Laser
gp121#Il laser è bloccato
gp122#Sblocca il laser
gp13#Allarme di rete in corso
gp130#Nome del file
gp131#Dimensione del processo
gp132#Tagliare la lunghezza
gp133#Lunghezza del taglio a secco
gp134#Tempi di perforazione
gp135#Tempo scaduto
gp136#%02dHour%02dMin%02dSec
gp137#%.2fm
gp138#%d
gp139#Tempo di processo
gp14#Programma FPGA non registrato
gp140#Avvertimento
gp141#Zf fpga non caricato
gp142#%.2fmm×%.2fmm#%.2fmm×%.2fmm
gp143#Conteggio dei processi
gp144#%d
gp146#%d分%02d秒#%02dMin%02dSec
gp15#Programma FPGA non caricato
gp16#Allarme di arresto di emergenza
gp17#X Asse hardware Limite positivo allarme
gp18#Allarme limite positivo dell'hardware dell'asse Y1
gp19#Allarme limite positivo dell'hardware dell'asse Y2
gp2#Allarme di ingresso servo dell'asse Y1
gp20#W Axis Hardware Limite Limite positivo allarme
gp200#La scheda estesa non è connessa, controlla il sistema
gp2000#Total Length: %.3f(m), Idle Move Length: %.3f(m), Drill Count: %d
gp2001#Cut Time：%.1f(s), Idle Move Time: %.1f(s), Drill Time: %.1f(s), Sys Delay: (%.1f + %.1f)(s)，Total Time: %d(min)%.1f(s)
gp201#L'hardware neg di 4 ° asse. Avviso
gp202#L'hardware di 4 ° asse limita l'avvertimento
gp203#Il software 4 ° Asse neg limita l'avviso
gp204#Il software 4 ° Axis POS limita l'avviso
gp205#Il servo Asse di 4 ° asse
gp206#Il 4 ° assetto di emergenza di avviso
gp207#Avviso dell'asse della scheda esteso 7
gp208#Assetto della scheda estesa Avvertenza 8
gp209#Avviso per asse di schede esteso 9
gp21#X Asse hardware Asse negativo allarme del limite negativo
gp210#Avviso dell'asse della scheda esteso 10
gp211#Assetto della carta estesa Avviso 11
gp212#Avviso dell'asse della scheda esteso 12
gp213#Assesso di scheda esteso Avvertenza 13
gp214#Avviso dell'asse della scheda esteso 14
gp215#Avviso dell'asse della scheda esteso 15
gp216#Avviso dell'asse della scheda esteso 16
gp217#Avviso del valore dell'asse ZF
gp218#Il segnale ZF è zero avvertimento
gp219#Il numero di elaborazione del piano è finito
gp22#Allarme limite negativo dell'hardware dell'asse Y1
gp220#Auto Focus non è diventato origine
gp23#Allarme limite negativo dell'hardware dell'asse Y2
gp24#W Axis Hardware Limit Limit Limite Alarm
gp25#Software X Software Limite positivo allarme
gp26#Software Y1 Asse America limite positiva
gp27#Software Y2 Software Limite positivo allarme
gp28#Waso W del software di allarme limite positivo
gp29#X Software Asse America negativa di allarme negativo
gp3#Allarme di ingresso servo dell'asse Y2
gp30#Y1 Asse Software A allarme limite negativo
gp300#Strato jog
gp301#Strato di verniciatura
gp31#Allarme limite negativo del software dell'asse Y2
gp32#Waso W del software di allarme limite negativo
gp33#Z Asse Asse Up Limite Alarmante
gp34#Z Asse Asse Down Limite Alarmante
gp35#Z Asse Asse Up Limite Alarmante
gp36#Software Z Asse Down Limit Limite Alarm
gp37#Z Axis Servo Ingresso allarme
gp38#Taglio allarme del pannello tocco della testa
gp39#Alla sveglia dell'encoder dell'asse z
gp4#W Axis Servo Input Alarm
gp40#Allarme del filo del segnale FTC
gp41#FTC Seguire l'allarme di errore
gp42#La variazione di capacità FTC è troppo piccola
gp43#FTC SMA Filo o allarme del corpo in ceramica
gp44#Allarme di comunicazione seriale laser
gp45#FTC è la fermata di emergenza, fai prima FTC all'origine
gp46#Allarme di temperatura del sistema laser
gp47#Allarme del sistema laser 2
gp48#Allarme del sistema laser 3
gp49#Allarme di alimentazione del sistema laser
gp5#Allarme encoder dell'asse x
gp50#Sistema laser allarme interblocco esterno
gp51#Allarme di uscita laser
gp52#Sistema laser all'interno dell'allarme di interblocco
gp53#Allarme della scheda di alimentazione del sistema laser
gp54#Allarme della scheda corrente del sistema laser
gp55#Sistema laser allarme sconosciuto
gp56#Alarmante di raffreddamento ad acqua
gp57#FTC non è connesso, controlla l'FTC
gp58#Il sistema laser non è collegato, controlla il sistema laser
gp59#Allarme FTC, controlla lo stato di lavoro FTC
gp6#Allarme encoder dell'asse Y1
gp61#X-coord
gp62#Y-coord
gp63#Altezza
gp64#Larghezza
gp65#Allineare
gp66#Angolo di inclinazione
gp67#Raggio
gp68#Angolo centrale
gp69#Lunghezza dell'asse principale
gp7#Allarme encoder dell'asse y2
gp70#Dalla lunghezza dell'asse
gp71#Angolo r
gp72#Vertice
gp73#Fuori r
gp74#In r
gp75#Indice
gp76#Contournum
gp77#Font
gp78#FONT NO
gp79#Segoe Ui
gp8#W Axis Ecoder Alarm
gp80#Strato 1
gp81#Strato bk
gp82#Segna il livello
gp83#Strato
gp84#Tempo
gp85#Descrizione
gp86#Messaggio
gp87#Processi
gp88#Allarme: %s %s
gp88-1#Allarme Clear: %s %s
gp89#Riconnettersi
gp9#Errore a doppia azionamento dell'asse x
gp90#Chiarire allarme
gp91#Z vai a origine
gp92#Allarme del sistema laser, controlla il sistema laser
gp93#Stato
gp94#Cancellato
gp95#Il sistema di messa a fuoco automatica non è collegato, controlla il sistema
gp96#Lo stato di rete è anormale
gp97#L'impulso dell'asse equivalente è un errore, ripristina l'equivalente dell'impulso dell'asse
gp98#Impostazioni
gp99#Auto Focus Go Origin
gpa0#Tipo di gas
gpa1#Tipo di gas
gpa10#Chiudi da
gpa11#Il comando cancellerà i dati di corrente, continuerà?
gpa12#Punto di correzione Num
gpa13#Focus (mm)
gpa2#Punto di correzione Num
gpa3#Set Point Num
gpa4#Salva i dati di correzione
gpa5#Tensione (V)
gpa6#Sussulto (bar)
gpa7#Imposta da
gpa8#Regola l'errore di input NUM
gpa9#Salvare i dati attuali?
gs0#Zoom grafico
gs1#Centro zoom
gv0#Grahic Interact parametri
gv1#Parametri di base del software
gv2#Predefinito
hp0#Esportare
hp1#Importare
hp10#Salva i parametri hardware
hp100#Il 4 ° asse è stato impostato per la messa a fuoco automatica, controlla
hp101#Il 4 ° asse è stato impostato per la piattaforma di scambio, controlla
hp102#Il 4 ° asse è stato impostato per il foglio di rollio automatico, controlla
hp103#Il 4 ° asse è stato impostato per la piattaforma di rotazione, controlla
hp104#è necessario configurare il 4 ° asse, contattare prima il produttore
hp11#Parametri hardware
hp12#I parametri hardware sono stati esportati con successo
hp13#Importa parametri hardware
hp14#Questa operazione sovrascriverà i parametri hardware di corrente, continua a sovrascrivere?
hp15#Arial
hp16#Parametri dell'asse
hp17#Io
hp18#Parametri di correzione
hp19#Abilita la correzione della verticalità
hp2#Asse
hp20#Corretto l'asse y dall'asse x
hp21#Corretto l'asse x dall'asse y
hp22#secco che esegue un quadrato, input:
hp23#Lunghezza AB
hp24#Lunghezza CA
hp25#Pitch compensare
hp26#Nessun risarcimento
hp27#Compensare solo il contraccolpo
hp28#Completa compensazione del tono
hp29#Vai ai parametri di origine
hp3#Laser
hp30#Tipo laser
hp31#Parametri FTC
hp32#Parametri del gas
hp32-1#Parametri del gas
hp33#Parametri avanzati
hp34#Importare i dati di compensazione
hp35#Debug
hp36#Configurazione hardware Salva non riuscita, controlla!
hp37#Le configurazioni devono essere riavviate il software!
hp38#Le configurazioni devono essere riavviate il controller e il software!
hp39#Custom Do
hp4#Ftc
hp40#Nome
hp41#Fare il porto
hp42#Sé
hp43#Aggiungere
hp44#Rimuovere
hp45#Allarme personalizzato
hp46#Nome input
hp47#Allarme personalizzato
hp48#Nome
hp49#Fare il porto
hp5#Gas
hp50#Close normale
hp51#Configurazione hardware Salva non riuscita, salva di nuovo!
hp52#L1 lunghezza
hp53#L2 lunghezza
hp54#Il valore equivalente dell'impulso dell'asse è un errore, si prega di impostare di nuovo!
hp55#Focus automatico
hp56#Parametri di messa a fuoco automatica
hp6#Io
hp60#L'indice di Axis diverso è lo stesso, per favore controlla!
hp61#Il corretto verticale è abilitato, l'angolo è %0,2F °
hp62#I dati corretti verticali di input sono inferiori a 0,02, controlla!
hp63#I dati corretti verticali di input non sono un parallelogramma, controlla!
hp64#D
hp65#Comando
hp7#Avanzate
hp70#Carta estesa
hp71#Piattaforma di scambio
hp72#Foglio di rotolo automatico
hp73#Ruota la piattaforma
hp8#La configurazione hardware è stata modificata, salvare le modifiche correnti?
hp80#Correzione della pressione del gas
hp81#Parametri DI
hp9#file xml (*. xml) |*.xml | tutti i file (*.*) |*.*
is0#Configurazione di accesso
is1#I parametri di accesso sono stati modificati, l'hardware si riavvierà automaticamente!
jm0#Abbinamento
jm1#Si prega di premere contemporaneamente il pulsante sinistro e destro
jm2#Matching remoter con successo!
jm3#Segnale remoto non valido, fallimento della corrispondenza!
lcv0#Elimina il punto dati
lp0#Parametri di livello
lp1#I parametri di livello sono stati modificati, salvare le modifiche alla corrente?
lp10#I parametri correnti verranno sovrascritti, continueranno?
lp11#I parametri di livello vengono importati correttamente
lp12#Backup dei parametri di sistema
lp13#Parametri di sistema Backup correttamente!
lp14#Parametri di sistema Backup correttamente!
lp15#Parametri di livello Salva non riuscito, controlla!
lp16#Strato %d 【altezza di taglio】 è maggiore di 【altezza su】, si prega di ripristinare
lp17#Strato %d 【altezza di taglio】 è maggiore di 【altezza del trapano】, si prega di ripristinare
lp18#Strato %d 【altezza del trapano】 è maggiore di 【altezza del trapano a tre livelli】, si prega di ripristinare
lp19#Strato %d 【altezza di taglio】 è maggiore di 【con altezza del taglio del film】, si prega di ripristinare
lp2#Energia
lp3#Freq
lp4#Appunti
lp5#Parametri di livello Errore di caricamento
lp6#Strato cinematografico
lp7#Salva i parametri di livello
lp8#I parametri di livello vengono esportati correttamente!
lp9#Importa i parametri di livello
ls0#Codice di attivazione
ls1#Giorni di attivazione rimasti
ls10#Codice di attivazione Salva correttamente!
ls11#Codice di attivazione Salva non riuscito!
ls12#请 输入 8 位 数字！
ls13#Formato non valido, inserisci il numero che va da 0 a 9999!
ls2#Licenza permanente
ls3#Hardware Connect non riuscito, Salva dati non riuscita
ls4#Il set di dati di attivazione ha successo
ls5#File di testo (*. txt) |*.txt
ls6#Salva file del codice di attivazione
ls7#ID hardware ：%d \ r \ n
ls8#Codice: %d giorni ： %d \ r \ n
ls9#Codice: %d giorni: permanente \ r \ n
mf0#Controller che si collega correttamente
mf10#Salva
mf100#Micro articolazione
mf1000#Il sistema è in esecuzione, non può uscire
mf1001#Il riavvio dell'hardware MCC è cambiato, riavvia il software!
mf100_1#Riempi il cerchio
mf101#Micro articolazione manuale
mf102#Parametri micro articolari manuali
mf103#Micro articolazione trasparente
mf103-1#Esplodere micro articolazione
mf104#Processo avanzato
mf105#Ordinare
mf106#Da sinistra a destra
mf107#Da destra a sinistra
mf108#Dal basso verso l'alto
mf109#Dall'alto verso il basso, св в в в в в
mf11#Salva come
mf110#Più vicino
mf111#Tipo manuale
mf112#Scansione del taglio
mf112_1#Taglio della scansione del cerchio
mf112_2#Taglio di scansione del segmento
mf112_3#Taglio della scansione del cerchio spcial
mf112_4#Taglio della scansione ARC
mf113#Compensare
mf114#Ponte
mf115#Ausiliario
mf116#Misurazione
mf117#Analisi del sistema
mf118#Tenere sotto controllo
mf119#Controller
mf12#Interagire
mf120#Ftc
mf121#Velocità di simulazione
mf122#Stato in esecuzione
mf123#Allarme
mf124#Tronco d'albero
mf125#Diagnostica
mf126#Misurazione dell'errore
mf127#Avanzate
mf128#Hardware
mf129#Opzioni
mf13#Importare
mf13_1#Ruota la piattaforma
mf13_2#Cambiamento della piattaforma
mf13_3#Foglio rollio
mf13_4#Avvia il foglio di taglio
mf13_5#Paramter cut-off
mf130#Riconnettersi
mf131#Ricomincia
mf132#Aggiornamento
mf133#Imposta IP
mf134#Accedi Config
mf135#Match remoter
mf136#Software
mf137#Opzioni
mf138#Ripristino del sistema
mf139#Ausiliario
mf14#Inizializzare
mf140#Abilita dedust
mf141#Eseguire il controllo
mf142#Esegui parametri
mf143#MCC <ready>
mf144#Ftc <ready>
mf145#Laser <Ready>
mf146#Velocità (mm/s): 9999
mf147#Segoe Ui
mf148#La grafica è stata modificata, salva le modifiche attuali?
mf149#Tipi di file supportati (*. Dxf;*. Chf;*. Nc;*. Txt;*. Cnc;*. G;*plt) |*.dxf;*. Chf;*. Nc;*. Txt;*. Cnc;*. G;*. PLT ||
mf15#Vai a origine
mf150#Apri il file
mf151#Percorso del file sbagliato, seleziona un altro file!
mf152#Salvare il file
mf153#Il file non è valido!
mf154#请 使用 "打开" 功能 导入 图形 图形
mf155#Tipo di file sbagliato!
mf156#System will go origin, continue?
mf157#Z Follower Inizia a diventare origine
mf158#Axis will go origin, continue?
mf16#Solo x
mf160#Il sistema è fuori memoria, il processo non è riuscito!
mf161#La grafica non soddisfa il taglio della scansione!
mf162#Immettere la password:
mf163#Il sistema sta elaborando, per favore fermati prima!
mf164#Lasciare l'applicazione?
mf165#L'hardware si riconnette correttamente
mf166#Hardware Reconnect non riuscito
mf167#Il sistema verrà recuperato nel recente stato di lavoro, continui?
mf168#Il recupero del sistema è finito, per favore vai a origine prima del processo di riavvio!
mf169#Il sistema viene recuperato nel recente stato di lavoro
mf17#Solo y
mf17_1#Regolazione a doppio servo
mf170#Disabilita dedust
mf171#Abilita dedust
mf172#Il controller non è connesso, controlla!
mf173#File SCB (*. SCB) |*.scb | tutti i file (*.*) |*.*||
mf174#Importa file di aggiornamento
mf175#Questa azione aggiornerà il firmware del controller, continua?
mf176#Errore del file di aggiornamento, seleziona il file!
mf177#L'hardware si sta aggiornando, per favore aspetta ...
mf178#Aggiornamento hardware
mf179#Aggiornamento dell'hardware completato e verrà riavviato dopo aver fatto clic sul pulsante "OK", ricollegare manualmente l'hardware!
mf18#Solo z follower
mf180#Interferometro laser
mf181#Processo di scelta rapida
mf182#Trasformare
mf183#Specchio orizzontale
mf184#Specchio verticale
mf185#Ruotare
mf186#Processi
mf187#La grafica ottimizza
mf188#Ordinare
mf189#Ottimizza i parametri
mf19#Seek Edge
mf190#Ordina i parametri
mf191#Parametri micro articolari
mf192#Parametri di riferimento per la casa
mf193#Apri il file
mf194#Ruotare
mf195#Scorciatoia
mf196#Pianificazione OneKey
mf197#Parametri di pianificazione OneKey
mf198#Ingrandire
mf199#Zoom out
mf20#Annulla Edge Seek
mf20-1#Auto Edge Seek
mf200#RESET zoom
mf201#Vai a origine
mf202#Dentro all'esterno
mf203#Fuori all'interno
mf204#Priorità grafica piccola
mf205#Parametri della linea di lead
mf206#Ordina
mf207#Linea di piombo fatta
mf208#Micro articolazione fatta
mf209#Pianificazione di OneKey
mf21#Avvertenza chiara
mf21-1#Doppio servo calib
mf21-2#Impostazioni calib
mf210#Parametri Backup
mf211#Parametri Importa
mf212#Test hardware
mf213#Liscio
mf214#Abilita la misurazione degli errori
mf215#Disabilita la misurazione degli errori
mf216#Diviso
mf217#Annulla compensazione
mf22#Backup
mf220#Il sistema non può essere utilizzato su Windows XP, si consiglia di aggiornare al sistema operativo di Windows 7 o in versione superiore!
mf221#Z Segui GO Origin Survertime, per favore controlla!
mf222#XYZ GO Origin
mf223#Driver Alarm Cancella, fai clic su "OK", il sistema diventerà originariamente l'origine!
mf224#FTC Reconnect non riuscito
mf225#Connect Monitor Connect remoto
mf226#Connect Monitor Remote non riuscita
mf227#L'hardware sta riavviando, per favore aspetta ...
mf228#L'hardware scade in %d giorni
mf229#Misurazione dei dati
mf23#Aiuto
mf230#Il riavvio dell'hardware è finito, riavvia il software!
mf231#Breakpoint è un errore, impostare manualmente il punto di interruzione!
mf232#La versione hardware del controller è troppo vecchia, fare clic su OK e l'hardware verrà aggiornato automaticamente
mf233#Refactor
mf234#I parametri di esportazione in file
mf235#Importa parametri dal file
mf236#I parametri di esportazione in hardware hanno successo
mf237#I parametri di esportazione in hardware non riusciti
mf238#Questa azione sovrascriverà l'attuale configurazione hardware, continuerà?
mf239#请 手动 重启 软件 使 参数 生效
mf24#Di
mf240#Importa parametri dall'hardware non riuscito
mf241#Il file di aggiornamento è un errore, scegli manualmente il file di aggiornamento
mf242#Monitorare <ready>
mf243#Monitorare <offline>
mf244#La versione del file di aggiornamento è un errore, si prega di selezionare il file!
mf245#Caricamento param
mf246#Z Segui Disconnect, Stop Go Origin!
mf247#Aggiornamento FTC
mf248#请 重新 启动 软件
mf249#Focus automatico
mf25#Disegno
mf250#Condividi il bordo
mf250_1#Condividi di tipo C.
mf251#Testo Adv
mf252#Work Report [New]
mf253#Work Report [All]
mf26#Visualizzazione
mf27#Seleziona contorno
mf28#Vertex Modifica
mf29#Visualizza mossa
mf30#Disfare
mf300#Coordinata galleggiante
mf301#Coordinata dell'utensile 1
mf302#Coordinata 2
mf303#Coordinata degli strumenti 3
mf304#Coordinata degli strumenti 4
mf305#Coordinata degli strumenti 5
mf306#Coordinata degli strumenti 6
mf307#Coordinata
mf308#File Zfb (*. Zfb) |*.zfb | tutti i file (*.*) |*.*||
mf31#Rifare
mf32#Selezionare
mf33#Seleziona tutto
mf34#Inverti selezione
mf35#Seleziona curva non chiusa
mf36#Seleziona grafica più piccola di
mf37#Seleziona curva simile
mf38#Mostra la casella per la grafica
mf39#Mostra la curva non chiusa come rosso
mf40#Mostra indice
mf400#Smussare
mf401#Champfer automatico
mf402#α Champfer
mf403#Clear α Champfer
mf404#Scaricare
mf406#Punto bello
mf406-1#Punto cool manuale
mf407#Punto cool automatico
mf408#Punto cool chiaro
mf41#Mostra il percorso iniziale
mf411#Nido avanzato
mf412#Parametri del nido
mf42#Mostra la direzione del percorso
mf420#Esportazione a fogli
mf43#Mostra il percorso di mossa
mf430#Ping: 999999999
mf431#Apri la directory del registro
mf431-1#Registro del cane aperto
mf432#La versione hardware ZF del controller è troppo vecchia, fare clic su OK e l'hardware verrà aggiornato automaticamente
mf433#Focus Pos (mm): 0,00
mf434#Focus Pos (mm): %0,1f
mf435#Doppio allarme driver Cancella, fai clic su "OK", il sistema diventerà originario automaticamente!
mf436#Test di rete
mf437#Set IP fatto
mf438#FILE AFB (*. AFB) |*.AFB | All file (*.*) |*.*||
mf439#请 重新 启动 软件
mf44#Disegno
mf440#Aggiornamento FTC
mf441#I parametri di sistema letti non riusciti, fai clic su "OK", leggi Param da Hardware!
mf442#Il successo del recupero dei parametri del sistema!
mf443#Il recupero dei parametri del sistema non è riuscito, configura manualmente!
mf444#Io personalizzato
mf445#Ritocchi
mf446#Lunghezza del passaggio di calcolo automatico
mf447#Lunghezza del passaggio (mm)
mf448#L'equivalente di impulsi non è corretto, si prega di riposare!
mf449#Si prega di andare in origine prima della misurazione dell'errore!
mf45#Linea
mf450#Caricamento del sistema ...
mf451#Finestra di stato
mf452#Offset automatico
mf46#Cerchio
mf459#Sistema SC
mf460#Nido
mf461#Parte di importazione
mf462#Foglio di importazione
mf463#Nido semplice
mf464#Nido avanzato
mf465#Aggiungi parte
mf466#Aggiungi foglio
mf47#Cerchio punto
mf470#Ottimizzare
mf471#Chiari linee duplicate
mf472#Sostituire il cerchio
mf473#Foglio di importazione
mf48#Arco punto
mf480#Parametri di esportazione in hardware
mf481#Importa parametri dall'hardware
mf482#Zf Go Origin First, Xy Go Origin
mf483#Seek Open Edge
mf484#Champfer manuale
mf485#Aggiungi α Champfer
mf486#Impostare compensazione
mf49#Scansione arco
mf490#Laser Sblocca il successo, riavvia laser e software!
mf491#Sblocca il codice Verificare l'errore, si prega di inserire di nuovo!
mf492#La lunghezza del codice sblocca è l'errore, si prega di immettere di nuovo!
mf493#Sblocca i tempi di errore di ingresso del codice sono troppi, il laser è bloccato!
mf494#Sblocca l'errore di input del codice, il laser ha le possibilità di input %d rimasti!
mf495#Lo sblocco laser fallito!
mf496#Nessun dongle
mf497#Contorni non chiusi
mf498#La dimensione del foglio è troppo piccola
mf499#Il segmento di linea è troppo corto
mf520#La dimensione del foglio è un flusso eccessivo
mf521#La parte viola le regole di topologia (interiore outter)
mf522#Errore dei parametri durante l'aggiunta della parte
mf523#Più di 50 parti
mf524#Errore del kernel Nest-DLL
mf5#Controller Collegamento non riuscito
mf50#Ellisse
mf500#Memory Malloc non è riuscito
mf501#Il risultato dell'output è sbagliato
mf502#Errore di runtime del kernel
mf503#Il processo è fuori memoria
mf504#Il sistema è senza memoria
mf505#Il sistema è fuori memoria, riduci il numero del grafico
mf51#Rettangolo
mf510#Aggiornamento
mf511#Aggiornamento automatico
mf512#Il numero totale di manu sarà impostato su zero, continua?
mf513#Coordinata manuale
mf514#Set Origin
mf52#Rettangolo arrotondato
mf53#Poligono
mf54#Stella
mf55#Testo
mf56#Pline
mf57#Curva
mf58#Punto
mf59#Trasformare
mf6#Inizio
mf60#Scala
mf600#Il software non può essere utilizzato su questo hardware, si consiglia di utilizzare il software SC1000 V1.0.107 SP2!
mf601#Open Monitor Test
mf602#Close il test del monitor
mf603#Gestione del processo
mf604#Regola avvia pt
mf605#PT singolo Sostituire il cerchio
mf61#Ruotare
mf610#Primo livello selezionato
mf611#Ultimo livello selezionato
mf62#90 ° CW
mf620#Carta estesa
mf621#Piattaforma di scambio
mf622#La scheda estesa non è connessa, controlla!
mf623#file efb (*. efb) |*.efb | tutti i file (*.*) |*.*||
mf624#请 重新 启动 软件
mf625#Aggiornamento della scheda esteso
mf63#90 ° CCW
mf64#45 ° CW
mf65#45 ° CCW
mf650#Senza titolo-
mf651#Seleziona nello stampo
mf652#Seleziona lo stampo esterno
mf66#Arbitrario
mf660#Zf Go Origin Done
mf661#Exchange Platform Start Go Origin
mf662#Cambio di avvio della piattaforma di scambio
mf67#Specchio
mf68#Orizzontale
mf69#Verticale
mf7#File
mf70#Allineare
mf700#Il sistema andrà a origine, continua?
mf701#La versione hardware AF del controller è troppo vecchia, fare clic su OK e l'hardware verrà aggiornato automaticamente
mf702#Braccio a sfera
mf703#Monitoraggio a doppio servo
mf704#Foglio di rollio illimitato
mf71#Lasciato allineato
mf72#Giusto allineato
mf73#Centro orizzontale
mf74#Top allineato
mf75#Allineato in basso
mf76#Centro verticale
mf77#Centro
mf78#Trasformata avanzata
mf79#Vettore
mf8#Nuovo
mf80#Gruppo
mf800#Il numero di elaborazione del piano è finito
mf801#Rapporto del dispositivo
mf81#Seleziona tutti i gruppi
mf82#Explode Group selezionato
mf83#Esplodere tutti i gruppi
mf84#Unire
mf85#Esplodere
mf86#Processo di base
mf87#Linea di piombo
mf88#Linea di piombo manuale
mf89#Controlla la linea di lead
mf9#Aprire
mf90#Linea di piombo chiara
mf900#L'asse y non è doppio driver, la doppia calibrazione dei servi non può essere elaborata!
mf901#La doppia calibrazione del servo verrà elaborata, continua?
mf902#L'asse y non è un doppio driver, la casa a doppia service Regola non può essere elaborata!
mf903#La casa a doppio service Regola verrà elaborata, continua?
mf91#Cancella marchio di errore
mf92#Casa Rif
mf93#PERCORSO INIZIA
mf94#Inversione
mf95#Spacco
mf96#Foca
mf97#Sopra
mf98#Dentro
mf99#Al di fuori
mf_S_File_NewProject#Nuovo progetto
mf_S_File_OpenProject#Progetto aperto
mf_S_File_SaveAs#Progetto salva come
mf_S_File_SaveProject#Salva il progetto
mp0#Remoter Connect correttamente
mp01#Disconnessione remoto
mp1#Il periodo di prova è scaduto
mp10#MCC <Stop>
mp100#2
mp101#5
mp102#10
mp103#30
mp104#50
mp105#5
mp106#10
mp107#30
mp108#50
mp109#100
mp11#MCC <Process>
mp110#300
mp111#Posizione a
mp112#Il sistema andrà al punto di input, continuerà?
mp113#I dati del punto di input sono errori, si prega di immettere di nuovo!
mp114#Interferometro laser
mp115#Path Gen
mp116#Correre
mp117#Fermare
mp118#Uscita
mp119#Hardware Connect con successo, il sistema andrà a origine, continuerà?
mp12#Ftc <ready>
mp120#La grafica è fuori portata, continua?
mp121#Le informazioni sul processo stanno calcolando ...
mp122#La grafica è stata modificata, il punto di interruzione non è valido
mp123#Non usare
mp124#Si prega di premere il pulsante OK
mp125#Il sistema vai l'origine è eseguita
mp126#X ASSIS Avvia GO Origine
mp127#Y asse inizi vanno origine
mp128#不 可 退出
mp129#Setchooligin
mp13#Ftc <ollow>
mp130#ReturnTooligin
mp131#Strumento Coord %D Origin Point, ( %.3F, %.3F)
mp132#Il punto di origine dell'utensile non è stato inizializzato
mp133#Il sistema non è diventato origine, l'azione non può essere eseguita, fai clic su "OK" Il sistema andrà automaticamente a origine!
mp134#Il sistema andrà a pulire l'intestazione, continuerà?
mp14#FTC <Drill>
mp142#Apri automaticamente il grafico di carico automatico ...
mp143#Ping: %d
mp143-1#O%dp%d
mp144#Il follower Z non è diventato origine, l'azione non può essere eseguita, fai clic su "OK" Il follower Z andrà a origine automaticamente!
mp145#Il punto di interruzione non è valido, per favore imposta manualmente il punto di pausa!
mp15#Ftc <jogup>
mp150#Riavvio del controller MC
mp151#La messa a fuoco automatica deve andare in origine prima del processo!
mp16#Ftc <jogdown>
mp160#Manutime
mp161#Manucount
mp162#Sumset
mp163#Setmanualorigin
mp164#ReturnManualorigin
mp165#La memoria disponibile per PC è troppo bassa!
mp166#Exchange Platform Go Origin FATTO!
mp167#Cambiamento della piattaforma di scambio fatto!
mp168#Lunghezza Exhange sbagliata, la piattaforma di scambio non può cambiare ora!
mp169#La scheda estesa si è disconnessa, il processo non può iniziare!
mp17#Ftc <estop>
mp170#La piattaforma di scambio non è nel posto giusto, continua il processo?
mp171#Loopmanu
mp18#The system abnormal termination, recovered to the last processing state?
mp180#Platgoorigin
mp181#Scambio
mp182#StopExchange
mp183#Scambiare auto
mp184#Jogmanu
mp185#Autororol
mp186#Rotareplat
mp187#Unlimitroll
mp19#System recovery is done
mp2#L'orologio hardware è danneggiato
mp20#Z Follower inizia a diventare origine
mp200#Galleggiante
mp201#Strumento 1
mp202#Strumento 2
mp203#Strumento 3
mp204#Strumento 4
mp205#Strumento 5
mp206#Strumento 6
mp207#Manuale
mp21#System is recovered to recent working state
mp210#DC
mp211#Fc
mp212#1d
mp213#2d
mp214#3d
mp215#Af
mp22#MCC <Offline>
mp23#FTC <Offline>
mp24#Laser <Offline>
mp25#Laser <Ready>
mp26#Actual processing time: %d min %0.1f sec
mp27#Continua
mp28#X
mp29#Casa
mp29-1#Vai a origine
mp29-2#Platgoorigin
mp3#Hardware non autorizzato
mp30#Origine ZF
mp300#La modalità Jog Manu sarà abilitata, continua?
mp301#Il sistema non è inattivo, continuare la teglia?
mp302#La scheda di movimento non è connessa, le informazioni sul report del dispositivo potrebbero non essere corrette!
mp31#Fare un passo
mp32#Veloce
mp33#Mark P1
mp34#Mark P2
mp35#Mark P3
mp36#Mark P4
mp37#Mark P5
mp38#Mark P6
mp39#Segno
mp4#L'hardware è danneggiato
mp40#Ritorno
mp400#La calibrazione a doppio servo ok
mp401#La calibrazione a doppia servo non è riuscita
mp402#Il dual service regolare la casa ok
mp403#La casa a doppio servo Regola non è riuscita
mp41#Seguire
mp42#Gas
mp43#Aria
mp44#O2
mp45#N2
mp46#Aria alta
mp47#Alto O2
mp48#Alto n2
mp49#Otturatore
mp5#Giorni rimasti:
mp50#Luce rossa
mp500#Piattaforma 1
mp501#Piattaforma 2
mp51#Laser
mp52#SelectedManu
mp53#Laserpwr (%)
mp54#Inizio
mp55#Pausa
mp56#Fermare
mp57#Taglio a secco
mp58#Telaio
mp59#Sim
mp6#giorni
mp60#Rottura
mp61#All'indietro
mp62#Inoltrare
mp63#Loopparam
mp64#Breakcon
mp65#Bf len
mp66#Velocità
mp67#Fatto, torna a
mp68#Punto dock
mp69#Punto di partenza
mp7#MCC <ready>
mp70#Punto finale
mp71#Punto di origine
mp72#Torna al punto dock quando si ferma
mp73#Abilita il limite del software
mp74#I dati grafici sono vuoti, non possono iniziare
mp75#Tempi di processo: %d/ %d
mp76#I dati grafici sono vuoti, non possono simulare
mp77#Tempi di taglio a secco: %d/ %d
mp78#I dati grafici sono vuoti, non può andare a frame
mp79#L'asse andrà a origine, continua?
mp8#MCC <Origin>
mp80#Velocità (mm/s): %.1f
mp81#L'asse x, y andrà a origine, continua?
mp82#Z Follower inizierà a diventare origine
mp83#Estimate processing time: %dmin %0.1fsec, cut length: %0.2fm, move length: %0.2fm, drill times: %d
mp84#Lunghezza di elaborazione o tempo di elaborazione fuori portata!
mp85#Errore sconosciuto di interpolazione
mp86#Estimate processing time: %dmin %0.1fsec, cut length: %0.2fm, move length: %0.2fm, drill times: %d
mp87#La grafica potrebbe non essere ordinata correttamente, rinominata?
mp88#Mark P%d, (%.3f, %.3f)
mp88_1#Edge Seek Step 1 POS, ( %.3f, %.3f)
mp88_2#Edge Seek Step 2 POS, ( %.3f, %.3f)
mp88_3#Edge Seek Step %d pos, ( %.3f, %.3f)
mp88_4#Edge Seek Cross Point Pos, ( %.3f, %.3f)
mp89#Il punto di marchio non è stato inizializzato
mp9#MCC <Jog>
mp90#0,05
mp91#0.1
mp92#0,5
mp93#1
mp94#10
mp95#30
mp96#50
mp97#100
mp98#150
mp99#200
mv0#Da questo punto continua
mv1#Ripristina la vista
mv10#Annulla
mv11#Linea di pista chiara
mv12#Set di punti di inizio end
mv13#Passo precedente
mv14#ORMINA MANUALE USCI
mv15#Ultimo processo
mv16#Primo processo
mv17#Risultato di misurazione x: %0,3 fmm y: %0,3 fmm: %0,3fm
mv18#Ordine manuale: fine
mv19#Ordine manuale: passo
mv2#Disegna di finitura
mv20#Si prega di inserire il testo:
mv21#Ordina manuale inizia:
mv22#Ordina manuale: passaggio 0
mv23#Stop manuale
mv24, ,##
mv25#Percorso di file non valido
mv26#Il file è vuoto
mv27#Il file è rotto
mv28#Il file è incompleto
mv29#Il tipo di file è un errore
mv3#Disegna di fine
mv3-1#Disegna di fine
mv30#Caricamento del file SC non riuscito!
mv31#La grafica è più grande dell'intervallo di macchine, il carico non è riuscito!
mv32#Il carico grafico non è riuscito!
mv33#Testo Converti spline
mv34#Seleziona gli stessi contorni di livello
mv35#Applicare l'artigianato allo stesso contorno
mv4#Accludere
mv5#Linea
mv6#Arco
mv7#copia
mv8#Impasto
mv9#Eliminare
np11#Grafico di sfondo
np_CtrlShiftSelTip#(Utilizzare il pulsante CTRL/SHIFT + sinistra per il mouse per multi-select)
np_FileSaveDone#Salva file fatto！
np_Modify#Modificare
np_NestPartCount#Parte nidificata Num
np_Part#Parte
np_PartName#Nome della parte
np_PartNum#Parte Num
np_Reslut_#Risultato_
np_Result#Risultato del nido
np_Sheet#Foglio
np_SheetName#Nome del foglio
np_SheetNum#Foglio num
np_StdSheet#SCHEDE MST
nset_UI_Part2MainView#Copia parte alla vista principale
nset_UI_Result2MainView#Copia a Maun
nset_UI_Sheet2MainView#Copia il foglio sulla vista principale
pd0#Z Follower
pd1#Valvola a gas principale
pd10#Aria alta
pd100#Gas Control.Gas Change Delay
pd1000#Inizia lo scambio
pd1001#Smettere di scambio
pd1002#Normale
pd1003#Avanzate
pd1004#Parametri ZF. Tipo di salto della rana
pd101#CONTROLLO DI GAS.GA Continua quando il processo
pd1010#PROCESSO PREDILLILL.
pd1011#PROCESSO PREDILLILL. Prima di un trapano a taglio
pd102#Follow Control.Short Move Unlift Length
pd1020#Zf Go Origin
pd1021#Spingere nella piattaforma a
pd1022#Spingere nella piattaforma B
pd1023#Modifica per ruotare la piattaforma 1
pd1024#Cambia per ruotare la piattaforma 2
pd1025#Aria a bassa pressione
pd1026#Ossigeno a bassa pressione
pd1027#Azoto a bassa pressione
pd1028#Aria ad alta pressione
pd1029#Ossigeno ad alta pressione
pd1030#Azoto ad alta pressione
pd103#Follow Control.Enable Frog Style Up
pd104#Follow Control.Enable Follow when Dry Cut
pd105#Process.Clear Track Line dopo il processo eseguito
pd106#Process.Enable software limit
pd107#Unità unitaria. Speed
pd108#Unità unità.Acc Unit
pd109#Misc.recent File Index
pd11#Alto O2
pd110#Misc.Recent Open File
pd1100#Braccio a sfera. Lunghezza della linea di guida
pd1101#ARM BALL. RADIO CIRCLE
pd1102#Ball Arm.Cerrle Times
pd1103#Ball Arm.Cerrle Direction
pd1104#Senso orario
pd1105#In senso antiorario
pd1106#Braccio a sfera. Direzione della linea di guida
pd111#Misc.Se uscita normale
pd112#Non tagliato
pd113#Breve impossibile
pd113-1#Short Keep Gas acceso
pd114#Non seguire
pd115#Predrill
pd116#Con film
pd117#Mantieni il gas
pd118#Taglia diretta
pd119#Trapano a sezione
pd12#Alto n2
pd120#Trapano graduale
pd1200#Parametri della scheda estesa. Tipo di limite dell'asse
pd1201#Neg normale aprire il normale normale aperto
pd1202#Neg normale chiuso pos normale aperto
pd1203#Neg normale Open POS Open normuale Close
pd1204#Neg Normale Close Pos Pos Close
pd1205#Parametri della scheda estesa. Limite morbida in 4a asse innabile
pd121#Fissare altezza
pd122#Segui il piatto extra
pd123#Drill di 3 fasi
pd124#Potenza dinamica/freq
pd125#Tagliare la velocità di base.cut
pd126#Parametri di ritardo.LaSer su ritardo
pd127#Taglia Laser.Cut Power
pd128#Cut Laser.Cut Freq
pd129#Taglia l'altezza di base.cut
pd129-1#Altezza taglio (mm)
pd129-2#ADV Fix Height. Taglia posizione
pd13#Segnale di standby
pd130#Taglia Gas.Gas Tipo
pd1300#Parametri zf.nable ran jump safe protect
pd131#Tagliare la pressione di gas.gas
pd132#Cut Laser.peak Current
pd133#ADV Parameters.Slow Start
pd134#ADV Parameters.Parert Lunghezza
pd135#Parametri ADV.Peed
pd136#Parametri ADV.Up Altezza
pd136-1#Altezza su (mm)
pd136-2#Posizione su (mm)
pd137#Parametri di ritardo.Prima del ritardo laser
pd138#Parametri di ritardo.Aselamento laser a distanza
pd139#Parametri perforato
pd14#Segnale di processo
pd140#PROPRIETURA PER PROPRIETà. Potenza Drill
pd1400#Porta di cenere Custom Do.Clear
pd1401#INDICE PORTA DO.FN1 Custom Do FN1
pd1402#Tipo di porta DO.FN1 personalizzato
pd1403#Indice di porta personalizzato Do.fn2
pd1404#Tipo di porta personalizzato Do.fn2
pd141#Parametri di perforazione.Altezza del filo
pd142#Parametri di perforazione.PRESSIONE DRIBILE
pd143#Parametri di perforazione.drill freq
pd144#Pranetri di perforazione.Tipo di GAS
pd145#Drill graduale.Velocità graduale
pd146#Drill graduale.Dopo un ritardo graduale
pd147#3 fasi di perforazione.
pd148#3 fasi Drill.Drill Power
pd149#3 fasi di trapano.Altezza del gocce
pd15#Segnale di allarme
pd150#3 fasi di trapano.Pressione di goccia
pd1500#Manuoutput
pd1501#Roll sheotutput
pd1502#Parametri generali.Tipo di piattaforma
pd1503#General Parameters.Single Roll Length
pd1504#Parametri generali.Single Roll Speed
pd1505#Parametri di output.Manu Output Porta
pd1506#Parametri di output.Porta di uscita del foglio di roll
pd1507#Parametri di input.Foglio di roll pronto
pd1508#Manudoneoutput
pd1509#Output del processo.Dopo manu fatto aprire la porta
pd151#3 fasi Drill.drill Freq
pd1510#Output del processo.Dopo aver fatto la porta aperta mantieni il tempo
pd1511#Plataclamp
pd1512#Plataslowmove
pd1513#Platafastmove
pd1514#Platbclamp
pd1515#Platbslowmove
pd1516#Platbfastmove
pd1517#Plataclampdone
pd1517-1#Platapushin
pd1518#Platalosendone
pd1519#PlataslowMoveLimit
pd152#3 fasi Drill.Gas Tipo
pd1520#Platastoplimit
pd1521#Platbclampdone
pd1521-1#Platbpushin
pd1522#Platbloosendone
pd1523#Platbslowmovelimit
pd1524#Platbstoplimit
pd1525#Zf Go Origin
pd1526#Zf Go Origin Done
pd1527#Plc1-a
pd1528#Plc1-b
pd1529#Abilita il rollio posteriore
pd153#Misc.notes
pd1530#Do.platform un morsetto
pd1530-1#Do.platform A Move Abilita
pd1530-2#Do.Platform B Move Abilita
pd1531#Do.platform una mossa lenta
pd1532#Do.platform una mossa veloce
pd1533#Do.Platform B Flamp
pd1534#Do.Platform B Slow Move
pd1535#Do.platform b mossa veloce
pd1536#Di.Platform un morsetto fatto
pd1536-1#Di.Platform un tipo di interruttore eseguito un morsetto
pd1537#Di.Platform A allentati
pd1537-1#Di.Platform a un tipo di interruttore allentati
pd1538#Di.Platform un limite di mossa lenta
pd1538-1#Di.Platform un tipo di interruttore di limite di spostamento lento
pd1539#Di.Platform un limite di mossa rapida
pd1539-1#Di.Platform un tipo di interruttore di limite di spostamento rapido
pd154#Curve di potenza
pd1540#DI.Spiattaforma B Mintegne BED
pd1540-1#DI.Partaforma B Tipo di interruttore eseguito
pd1541#Di.Platform B allentati
pd1541-1#DI.Platform B allenta Tipo di interruttore fatto
pd1542#Di.Partaforma B Limite di mossa lenta
pd1542-1#DI.Platform B Slow Sposta Limite Interruttore Tipo
pd1543#DI.Partaforma B limite di mossa rapida
pd1543-1#DI.Platform B Tipo di interruttore a spostamento rapido
pd1544#Ritardo.Prima del morsetto della piattaforma
pd1545#Delay.Apter Platform Clamp Delay
pd1546#Ritardo.Prima della piattaforma allenta il ritardo
pd1547#Delay.Apter Platform allenta ritardi
pd155#Misc.freq Curves
pd1550#Processo manu.Auto Close Loop Manu dopo Manu
pd1551#Jog Parameters.Jog Stop Deceleration Factor
pd1552#MCC Serial.Nable Advanced MCC Serial
pd156#Misc.Recent Open File
pd1560#Limite di velocità del cerchio piccolo. Limite di velocità del cerchio piccolo
pd1561#Limite di velocità del cerchio piccolo. Rapporto limite di velocità del cerchio
pd1562#Processo PLC 1.ENABLE PLC Processo 1
pd1563#Processo PLC 1.do a
pd1564#Processo PLC 1.dopo il ritardo aperto
pd1565#Processo PLC 1.do b
pd1566#Processo PLC 1.dopo il ritardo di DO-B aperto
pd1567#Processo PLC 1.prima di chiudere il ritardo
pd1568#Modalità process.process selezionata
pd1568-1#Modalità parte
pd1568-2#Modalità galleggiante
pd1569#Foglio di rollio posteriore avanzato.
pd157#Standard
pd1570#Advanced.Roll Sheet Ready Delay
pd1570-1#Advanced.ald Roll Sheet Delay
pd1570-2#Avanzato. Dopo il processo di rotolo di avvio di
pd1570-3#Avanzato. Dopo il processo di rotolo di avvio di
pd1571#Crash Protect.Nable Process Crash Protect
pd1572#Crash Protect.Nable Crash Protect Up Altezza
pd1573#Personalizzato.show Nome azienda personalizzato
pd1574#Customited.Company Nome
pd1575#Crash Protect.Nable Crash Protect Min Altezza
pd158#Ruotare
pd159#Non valido
pd16#Anello di allarme
pd160#1
pd1600#Mappa della pressione del gas.Regolazione della pressione dell'aria inutibile
pd1601#Mappa della pressione del gas.Nable O2 Pressione regolare
pd1602#Mappa della pressione del gas.Nable N2 Pressione Regolazione
pd1603#Mappa della pressione del gas.Pressione aria Regola dati
pd1604#Mappa della pressione del gas.O2 Pressione Regola i dati
pd1605#Mappa della pressione del gas.N2 Pressione Regola dati
pd1606#Mappa della pressione del gas.Tipo di regolazione del gas corrente
pd1607#Sort.small Contorni Prima
pd1608#Parametri laser.PWM innabile per contorno
pd1609#Soft.manu para verificare il valore
pd161#2
pd1610#Soft.layer para verificare il valore
pd1611#Af da map.af Da Regola Data
pd1612#Finestra di stato di focus automatica
pd162#3
pd163#4
pd164#Normale aperto
pd165#Close normale
pd166#Origine
pd167#Limite
pd168#Positivo
pd169#Negativo
pd17#Chiave remota
pd170#Nessuno
pd1701#DI.DI1 Tempo di segnale liscio
pd1702#DE.DI2 Tempo di segnale liscio
pd1703#DI.DI3 Tempo di segnale liscio
pd1704#DI.DI4 Tempo di segnale liscio
pd1705#DI.DI5 Tempo di segnale liscio
pd1706#DI.DI6 Tempo di segnale liscio
pd1707#DI.DI7 Tempo di segnale liscio
pd1708#DI.DI8 Tempo di segnale liscio
pd1709#DI.DI9 Tempo di segnale liscio
pd171#Net FTC91
pd1710#DI.DI10 Tempo di segnale liscio
pd1711#DI.DI11 Tempo di segnale liscio
pd1712#DI.DI12 Tempo di segnale liscio
pd1713#DI.DI13 Tempo di segnale liscio
pd1714#DI.DI14 Tempo di segnale liscio
pd1715#DI.DI15 Tempo di segnale liscio
pd1716#DI.DI16 Tempo di segnale liscio
pd172#Ftc61 io
pd173#Seriale PC FTC61
pd1731#Serial FTC61 MCC
pd1732#MCC3721H
pd1733#NET FTC10
pd174#Da1
pd175#Da2
pd176#0 ～ 10V
pd177#0 ～ 5V
pd177-1#0 ～ 4V
pd178#Sc mcc
pd179#SC PC
pd18#Dedust
pd180#Cypcut
pd1800#Parametri di input del test.Avvio/arresto del foglio di roll
pd1801#Exchange Platform.zf GO Origin Done Output Port
pd1802#Exchange Platform.zf GO Origin Output Delay
pd181#1
pd1810#Adv text.ADV Tipo di testo
pd1811#Adv text.Offset Lunghezza
pd182#2
pd183#Com1
pd184#Com2
pd185#Com3
pd186#COM4
pd187#Com5
pd188#Com6
pd189#Com7
pd19#Z trapano
pd190#Com8
pd1900#Dual Servo Check.Check Time
pd1901#Dual Servo Check.Dual Servo Max Error Value
pd1902#Dual Servo Check.Auto Stop Check When Value Too Large
pd191#Com9
pd192#9600
pd193#19200
pd194#38400
pd195#57600
pd196#115200
pd197#Asse X.USABILITà
pd198#X Axis.axis Index
pd199#X Axis.Double Drive
pd2#Otturatore
pd20#Z jogging
pd200#X axis.Ecode Reverse
pd2000#Testa pulita.Sbrighing z
pd2001#Testa pulita.Altezza dell'immersione di spazzole
pd2002#Clean Header.Z Go Origin PRIMA PRIMA
pd2003#Testa pulita.Avvio di Clean X Posizione
pd2004#Testa pulita.Inizio pulito Y posizione
pd2005#Testa di pulizia.Velocità di movimento
pd2006#Testa di pulizia.Direzione MOVE
pd2006-1#Header pulito.x Dir
pd2006-2#Testa pulita.y Dir
pd2007#Testa di intestazione pulita.MOVE
pd2008#Testa pulita
pd2009#Testa pulita
pd201#Asse X.TIPO STUSTRIT
pd2010#Testa pulita.Lunghezza MOVE
pd2011#Intestazione pulita. Dopo il punto di origine di ritorno pulito
pd2012#Pulisci intestazione.Close Avvertimento del foglio tocco ZF in processo
pd2013#Modalità Seek Fast Edge General.Nable.
pd2014#Calibrazione ZF.Dopo aver pulito ZF Calib automatico
pd2015#Calibrazione ZF.Auto Calib X Posizione
pd2016#Calibrazione Zf.Auto Calib y Posizione
pd202#X axis.max lunghezza
pd203#Asse X.Pulse equivalente
pd204#X AXIS.MAX Speed
pd205#X axis.max acc
pd206#Y1 Axis.USABILITY
pd207#Asse Y1.Indexaxis
pd208#Y1 Axis.Double Drive
pd209#Y1 Axis.Ecode Reverse
pd21#Z joging
pd210#Y1 Axis.LIMIT Switch Tipo
pd2100#Z Follower.Fast Down Speed
pd2101#Z Follower.Sensor Sensibilità
pd2102#Z follower.follow altezza
pd2103#Z follower.MOVE OUT AUTTINI
pd2104#Z follower.fast Sposta out Tempo di controllo
pd2104-1#Z Follower.Slow Sposta out Tempo di controllo
pd2105#Z Follower.fast Sposta fuori Tollerance Tollerance
pd2105-1#Z follower.slow Sposta la tolleranza controlla
pd2106#Z follower.move in altezza di destinazione
pd2107#Z follower.safe altezza
pd2108#Asse normale. Direzione per il movimento
pd2108-1#Header pulito.x Dir positivo
pd2108-2#Header pulito.x Dir negativo
pd2108-3#Header pulito.y dir positivo
pd2108-4#Header pulito.y dir negativo
pd2109#Asse normale.Velocità di spostamento FAST
pd211#Y1 Axis.Max Lunghezza
pd2110#Asse normale.Slow Sposta velocità
pd2111#Asse normale.Vietare la distanza del punto
pd2112#Doppio servo calib.dual service calib massima
pd2113#Doppio servo calib.Dual Servo Regola Offset
pd2113-1#Dual service calib.dual service regolare tolleranza
pd2114#Offset del bordo Axis.x Normale
pd2115#Asse normale.y Offset del bordo
pd212#Y1 Axis.Pulse equivalente
pd213#Y1 Axis.Max Speed
pd214#Y1 Axis.max Acc
pd215#Y2 Axis.USABILITY
pd216#Y2 Axis.axis Index
pd217#Y2 Axis.Double Drive
pd218#Y2 Axis.Ecode Reverse
pd219#Asse Y2.Limit Switch Tipo
pd22#Arresto di emergenza
pd220#Y2 Axis.Max Lunghezza
pd2200#Parametri generali.Tipo di piattaforma
pd2201#Parametri di input.Cambia alla posizione di posizione 1
pd2202#Parametri di input.Cambia alla posizione di posizione 2
pd2203#Parametri di output.ROTATO ASSIS CAMPIO PORTA
pd2204#Parametri di output.Ritardo di modifica dell'asse rotato
pd2205#Parametri Manu.Fattore di velocità 1
pd2206#Parametri Manu.Fattore di velocità 2
pd221#Y2 Axis.Pulse equivalente
pd2210#Piattaforma avanzata.Piattaforma di sincronizzazione A/B
pd2211#Avanzate.Pausa automatica in enabile dopo il foglio di rollio
pd222#Y2 Axis.Max Speed
pd223#Y2 AXIS.MAX ACC
pd224#W axis.USABILITY
pd225#W axis.axis Index
pd226#W axis.Double Drive
pd227#W axis.Ecode Reverse
pd228#W axis.limit switch type
pd229#W axis.max lunghezza
pd23#Allarme d'acqua
pd230#W axis.pulse equivalente
pd2300#Ruotare il cambiamento dell'asse
pd2301#Cambiare in posizione 1
pd2302#Cambiare in posizione 2
pd2303#Ruota piattaforma 1.Numero dei punti di processo
pd2304#Ruotare la piattaforma 1.Points Ruota la velocità
pd2305#Ruotare la piattaforma 1.Points Ruota la lunghezza del passaggio
pd2306#Ruota piattaforma 2.Numero dei punti di processo
pd2307#Ruota la piattaforma 2.Points Ruota la velocità
pd2308#Ruota piattaforma 2.Points Ruota la lunghezza del passaggio
pd2309#General.delay dopo la rotazione
pd231#W axis.max velocità
pd2310#General.Auto Inizia dopo la modifica della piattaforma
pd2311#Dopo il processo di rotolo di avvio
pd232#W axis.max acc
pd233#Misc.Double Drive Error Alarm
pd234#Misc.Double Drive Error Tollerance
pd235#Misc.Double Drive Error Keep Time
pd236#Misc.ECODER 4 MOLULIPLIER FREQ
pd237#Misc.safe Deceleration Factor
pd238#Periodo di interpolazione Misc.In
pd239#Go Origin.Us Segnali di fase Z
pd24#Z allarme
pd240#Go Origin.Sample Tipo di segnale
pd2400#Foglio rullo illimit. Modalità foglio di rollio illimitato
pd2401#SCHEDA ROLL ILMIT.Offset della lunghezza del foglio di roll
pd2402#SCHEDA DI ROLL ILMIT
pd2403#SCHEDA ROLL ILMIT
pd2404#SCHEDA ROLL ILMIT
pd2405#Foglio di rollio illimitato.Foglio di cut-off
pd2406#Unlimit Roll Sheet.Width of Cut-off Sheet
pd2407#SCHEDA ROLL ILMIT.Velocità di taglio del foglio di cut-off
pd2408#Foglio di rollio illimit.Foglio di taglio [X-coord del punto sinistro]
pd2408_1#Foglio di rollio illimit.Foglio di taglio [X-coord del punto destro]
pd2409#SCHEDA ROLL ILMIT.CUT-OFF [Z UP ALTENZA After Lavoro svolto]
pd2410#SCHEDA ROLL ILMIT.CUT-OFF [Z Seguire la sensibilità]
pd2411#SCHEDA ROLL ILMIT.CUT-OFF [TEED TEMPI DI OUTING-EDGE]
pd2412#SCHEDA ROLL ILMIT.CUT-OFF [Controlla la tolleranza di Outing-Edge]
pd2413#SCHEDA ROLL ILMIT.Auto Mico-Link dopo il file grafico di caricamento

pd2421#The 4th Axis.Go Origin Sample Signal Type
pd2422#The 4th Axis.Origin Switch Type
pd2423#The 4th Axis.Go Origin Fast Speed
pd2424#The 4th Axis.Go Origin Slow Speed
pd2425#The 4th Axis.Go Origin Direction
pd2426#The 4th Axis.Go Origin Offset
pd2427#The 4th Axis.Accelerate
pd2428#The 4th Axis.Accelerate time
pd2429#The 4th Axis.Work Speed
pd2430#The 4th Axis.Idle Speed
pd241#Go Origin.limit Switch Tipo
pd242#Vai a origine.Velocità
pd243#Vai origine.slow velocità
pd244#Asse x.go Origine Direzione
pd245#Asse X.Go Origine Offset
pd246#Y Axis.Go Origin Direction
pd247#Y Axis.Go Origin Offset
pd248#General.Control Tipo
pd249#PC Serial.Port Number (com)
pd25#Segui in atto
pd250#PC Serial.baud Rate
pd2500#Piattaforma abilita
pd2501#Piattaforma B Move Abilita
pd251#Di.follow
pd252#Di.drill
pd253#Di.jog up
pd254#Di.jog down
pd255#Do.Alarm Status
pd256#Fare.follow in atto
pd257#Do.drill in posizione
pd258#Tipo generale.laser
pd259#General.Control Tipo
pd26#Trapano in posizione
pd260#Porta Da.da
pd2600#Motore VFD.Abilita foglio di roll
pd2601#Motore VFD.Foglio di rooll mossa veloce
pd2602#Motore VFD.Foglio di rooll Move lento
pd2603#Abilita spostamento del foglio rullo
pd2604#Roll Sheet Fast Move
pd2605#Rullo in foglio lento
pd2606#Motore VFD.Fattore di calcolo della lunghezza di movimento
pd2607#Motore VFD.Avviare la lunghezza di mossa lenta
pd2608#Motore VFD.STIPO LUNGHITà MOVILE LENTURA
pd2609#Motor VFD.Roll roll abilita
pd261#Range Da.da
pd2610#Roll Roll Move Abilita
pd2611#Avanzato.roll foglio morsetto do1
pd2612#Advanced.Roll Sheet Flessing do2
pd2613#Foglio rollio in avanti e all'indietro. Foglio rotolo in avanti e indietro
pd2614#Forward And Backward Roll Sheet.Single Forward Roll Length
pd2615#Forward And Backward Roll Sheet.Single Backward Roll Length
pd2616#Avanzato.Roll Sheet Clamp DO Change Delay
pd2617#Advanced.After Roll Sheet Clamp Delay
pd262#Io.Remote Key
pd263#Io.Shutter
pd264#Io.Laser Emission
pd265#Io.Red Light
pd2650#Roll Sheet Fless DO1
pd2651#Roll Sheet Fless DO1
pd266#Low Pressure Valve.Low Pressure Air
pd267#Low Pressure Valve.Low Pressure Air
pd268#Valvola a bassa pressione.Pressione di addestramento N2
pd269#Valvola ad alta pressione.ARIA DI ALTA PRESSIONE
pd27#Allarme laser
pd270#Valvola ad alta pressione.ALTA PRESSIONE O2
pd2700#Grafico Maiusc.Nable Graph Shift
pd2701#Grafico Maiusc.Graph Shift X Lunghezza della direzione
pd2702#Grafico spostamento.Graph Shift Y Direction Length
pd2705#Bolt Drill.Enable
pd2706#Bolt Drill.Laser Power Duty [End]
pd2707#Bolt Drill.Laser frequency [End]

pd2710#Clean Residue.Enable
pd2711#Clean Residue.Work height
pd2712#Clean Residue.Work Speed
pd2713#Clean Residue.Laser focus
pd2714#Clean Residue.Gas type
pd2715#Clean Residue.Gas Pressure
pd2716#Clean Residue.percent of Laser peakpower (elec Current)
pd2717#Clean Residue.Laser Power [Duty]
pd2718#Clean Residue.Laser frequency
pd2719#Clean Residue.Work radius
pd2720#Clean Residue.Coil cycle number

pd2730#Start work Segment.Enable
pd2731#Start work Segment.Length
pd2732#Start work Segment.Work Speed
pd2733#Start work Segment.Enable Laser Control
pd2734#Start work Segment.Laser Power [Duty]
pd2735#Start work Segment.Laser frequency

pd2740#End work Segment.Enable
pd2741#End work Segment.Length
pd2742#End work Segment.Work Speed
pd2743#End work Segment.Enable Laser Control
pd2744#End work Segment.Laser Power [Duty]
pd2745#End work Segment.Laser frequency
pd2746#End work Segment.Gas Pressure

pd2747#ZF vibration Abatement.Enable
pd2748#ZFZF vibration Abatement.Coefficient
pd271#Valvola ad alta pressione.ALTA PRESSIONE N2
pd272#Valvola proporzionale.AIR (DA)
pd273#Valve proporzionale.O2 (DA)
pd274#Valvola proporzionale.n2 (DA)
pd275#Valvola proporzionale. Pressione di Max
pd276#Valvola principale.Valvola Main
pd277#Secondary Valve.Low Pressure Gas
pd278#Valvola secondaria.Gas di alta pressione
pd279#DO.STANDBY SEGNI
pd28#Di 7
pd280#DO.Process Signal
pd281#DO.Alarm Signal
pd282#Do.dedust
pd283#DI.Emergency Stop
pd284#Di.water Alarm
pd285#Misc.Standby Segnale sempre acceso
pd286#Correzione DA.DA1
pd287#Correzione da.da2
pd288#AD.AD Correction
pd289#Callo di scansione.Rapporto di tolleranza di controllo incolto
pd29#DI 8
pd290#Callo di scansione.Rapporto di velocità del cerchio di taglio del ciondolo
pd291#Callo avanzato.Altezza del salto della rana
pd292#Tipo di REMOTER.Remoter
pd293#REMOTER.MATCH CODICE 1
pd294#REMOTER.MATCH CODICE 2
pd295#REMOTER.MATCH CODICE 3
pd296#Controller.Hardware Versione
pd297#Nessuno
pd298#Linea
pd299#Arco
pd3#Luce rossa
pd30#Di 9
pd300#Linea+arco
pd301#Compensare
pd302#Spaziatura
pd303#Giù
pd304#Su
pd305#Sinistra
pd306#Giusto
pd307#Point di avvio automatico (Long Side First)
pd308#Punto di avvio automatico (Vertex First)
pd309#Percentuale di lunghezza unificata
pd31#DI 10
pd310#Non cambiare punto di partenza
pd311#Taglio a secco
pd312#Processi
pd313#Micro articolazione per numero
pd313_0#Micro articolazione automatica.Direzione dell'articolazione Micro
pd313_01#Micro articolazione Follow Path
pd313_02#Micro articolazione di x-dir
pd313_03#Micro articolazione di y-dir
pd314#Micro articolazione per spaziatura
pd314_0#Misc.Micro Joint a capo del grafico non chiuso
pd314_1#Micro articolazione automatica.Dimensione del grafico del giunto mico
pd315#Linea di lead.Type
pd316#Linea di piombo
pd317#Linea di lead.Length
pd318#Linea di lead. Modalità punto di partenza
pd319#Linea di piombo.Posizione del punto di partenza
pd32#DI 11
pd320#Linea di piombo.Solo per grafica chiusa
pd321#Linea di lead.sola per grafica selezionata
pd322#Linea di piombo.Lo strato delper è interno tagliato
pd323#Gap Seal.Gap Lunghezza
pd324#Gap Seal.Overcut Lunghezza
pd325#Manual Micro Joint.Micro Joint Length
pd326#Visualizza parametri.Show Box per grafica
pd327#Visualizza parametri.Show Curva non chiusa come rosso
pd328#Visualizza parametri.Show Index
pd329#Visualizza parametri.Show Path Start
pd33#DI 12
pd330#Visualizza parametri.Show percorso direzione
pd331#Visualizza parametri.Show Sposta Percorso
pd332#Parametri di array.Numero row
pd333#Parametri di array.Numero column
pd334#Parametri di array.offset Tipo
pd335#Parametri di array.row offset (spaziatura)
pd336#Parametri Array.Column Offset (spaziatura)
pd337#Parametri di array.Direzione
pd338#Parametri di array.Direzione column
pd339#Ruota parametri. Angolo di rotazione
pd34#DI 13
pd340#Processo di loop.loop
pd341#PROCESSO LOOP.LOOP TEMPI
pd342#Processo ad anello.loop Intervallo
pd343#Micro articolazione automatica.Tipo di giunto Micro
pd344#Numero articolare Micro automatico.Micro
pd345#Micro articolazione automatica.Distanza dell'articolazione Micro
pd346#Auto Micro Joint.Micro Joint Length
pd347#Parametri del ponte.Larghezza Bridge
pd348#Parametri zoom.percent
pd349#Parametri zoom.width
pd35#DI 14
pd350#Parametri zoom.height
pd351#Nessuno
pd352#Direzione prima
pd353#Lunghezza prima
pd354#Prima distanza
pd355#Da sinistra a destra
pd356#Mossa più vicina
pd357#Die task ordin
pd358#Priorità grafica piccola
pd359#Cinese
pd36#StartExchange
pd360#Inglese
pd360-1#russo
pd361#Bianco
pd362#Nero
pd363#Grafica minima.Rimuovi il grafico minimo
pd364#Grafica minima.Smallest Length
pd365#Linee duplicate.REMOVE Linee duplicate
pd366#Linee duplicate.Limite di dati
pd367#Combina vicino a linee.Auto combinare le linee vicine
pd368#Combina le linee vicine.Auto combinare precisione
pd369#Auto liscio.auto grafica importata
pd37#StopExchange
pd37-1#Rolleady
pd37-2#Rollstartstop
pd370#Auto liscio.Precisione Smooth
pd371#Auto liscio.Non curare a beizer liscia
pd372#Tipo di ordinamento automatico.Sort Type
pd373#Auto Disporse.Disperse DXF File Group automaticamente
pd374#Disperso automatico.Testo di convertitore in curve
pd375#Periodo di aggiornamento dell'interfaccia Misc.User
pd376#Misc.Auto Calcola la lunghezza di spostamento della tastiera
pd377#Misc.Keyboard Move Pass Lunghezza
pd378#Software.Language
pd379#Software.theme
pd379_1#Software.default Dual Find Home

pd38#Asse x
pd380#Panasonic A5
pd381#Delta B2
pd382#Yaskawa
pd383#Innovanza
pd384#Assoluto
pd385#Parente
pd386#Trapano a sezione
pd387#Trapano graduale
pd388#Parametri meccanici.Modello Servo
pd389#Parametri meccanici.Pitch di vite
pd39#Asse y
pd390#Mechanic Parameters.Pulse Per Rev
pd391#Parametri meccanici.Guadagno di velocità
pd392#Parametri meccanici.Tipo di interruttore input
pd393#Parametri meccanici.output Tipo di interruttore
pd394#Esegui parametri.Max Speed
pd395#Run Parameters.Sensitivity Level
pd396#Run Parameters.Follow Compensate
pd397#Esegui parametri.Tolleranza
pd398#Run Parameters.Jog Speed
pd399#Run Parameters.Jog Step Length
pd4#Laser
pd40#Asse z
pd400#Esegui parametri.Auto GO Origin quando si accende
pd401#Esegui parametri.Go Origin al Dock Point
pd402#Run Parameters.Go Origin Speed
pd403#Esegui parametri.origin Offset
pd404#Esegui parametri.Limite di software innabile
pd405#Esegui parametri.Valore del limite del software
pd406#Process Parameters.Follow Height
pd407#Parametri di processo.Tipo di dock
pd408#Parametri di processo.Dock Coordinata assoluta
pd409#Parametri di processo.Altezza relativa Dock
pd41#Asse W.
pd410#Parametri di processo.UP Coordinate
pd411#Parametri di processo.Tipo di traduzione
pd412#Parametri di processo.Altezza del drill
pd413#Parametri di processo.Velocità del trapano graduale
pd414#Parametri di allarme.Segnale del pannello di touch basso 16
pd415#Parametri di allarme.Signal Pannello TOUCH alto 16
pd416#Parametri di allarme.Ritardo del pannello
pd417#Alarm Parameters.Follow Error Alarm
pd418#Alarm Parameters.Follow Error Delay
pd419#Alarm Parameters.Enable Encoder Alarm
pd42#Positivo
pd420#Alarm Parameters.Enable Offline Alarm
pd421#Vai a origine
pd422#Vai in standby
pd423#Vai a seguire il punto
pd424#Come segnale di calibrazione
pd425#Come segnale di perforazione
pd426#Z Parametri follower.Livello di velocità
pd427#Parametri follower z.Livello di sensibilità
pd428#Parametri follower z.Segui l'altezza
pd429#Parametri follower z.Seguire la tolleranza
pd43#Negativo
pd430#Parametri follower z.Aspetta altezza
pd431#Parametri follower z.Tipo di trapano
pd432#Parametri follower z.Altezza del trapano
pd433#Parametri follower z.Velocità di perforazione
pd434#Parametri follower z.Segnale del pannello tocco basso 16
pd435#Parametri follower z.Segnale del pannello tocco alto 16
pd436#Parametri follower z.Ritardo del pannello touch
pd437#Parametri follower z.Pannello tocco verso l'alto
pd438#Parametri follower z.Allarma
pd439#Parametri follower z.Pitch a vite
pd44#1
pd440#Parametri follower z.Impulso per rev
pd441#Parametri follower z.Multiplex di calibrazione
pd442#Parametri follower z.Indirizzo del dispositivo
pd443#Parametri follower z.Tasso di baud
pd444#Controller.Serial Baud Rate
pd445#Indirizzo controller.ip
pd446#Maschera controller.subnet
pd447#Controller.Default Gateway
pd448#Indirizzo FTC.IP
pd449#Maschera FTC.Subnet
pd45#100
pd450#FTC.Default Gateway
pd451#Indirizzo Laser.ip
pd452#Maschera Laser.subnet
pd453#Laser.Default Gateway
pd454#PreceSion compense.compensate Tipo
pd455#Motion.Axis Type
pd456#Motion.Speed
pd457#Motion.Loop Times
pd458#Motion.Stay Time
pd459#Laser Interferometer.Move Range
pd46#10000
pd460#Laser Interferometer.Interval
pd461#Laser Interferometer.First Point Gap Adjust
pd462#Laser Interferometer.Gap Size
pd463#Asse x
pd464#Asse y
pd465#Ordina parametri.Sort Tipo
pd466#Ordina i parametri.Priorità grafica di SMALL
pd467#Laser Control.Auto Control Shutter when Process
pd468#Processo di scelta rapida del software
pd469#Precesione compensazione.x Asse Back Lash
pd47#Raycus
pd470#PreceSion compense.compensate Tipo
pd471#Y axis.Double Drive
pd472#Y asse.pulse equivalente
pd473#Y asse.max lunghezza
pd474#A asse y.limit switch type
pd475#A asse y.coder inverso
pd476#Fase di pianificazione OneKey. 1 specchio orizzontale
pd477#Passaggio di pianificazione OneKey. Specchio 2-verticale
pd478#Fase di pianificazione OneKey.3-Graphics Optimize
pd479#Fase di pianificazione OneKey. 4-Sort
pd48#IPG
pd480#STEP di pianificazione OneKey 5-Lead Linea
pd481#Fase di pianificazione OneKey 6 articolazione
pd482#0
pd483#5
pd484#10
pd485#Misc.nable Ruler
pd485-1#Misc.Nable Leggi il colore grafico
pd486#Di.Emergency Stop Switch Tipo
pd487#Tipo di interruttore di allarme DI.Water
pd488#Di.Laser Alarm
pd489#Tipo di interruttore di allarme di.Laser
pd49#Semiconduttore
pd490#Punti di Misc.mark
pd491#Esegui Control.mark Point Index
pd492#Esegui tipo di sistema di controllo Control.Oord
pd493#Run Control.Z Move to safe pos befor Process
pd5#Valvola a gas basso
pd50#Maxphotonics
pd50-1#nlight
pd50-2#Gz
pd501#Riduci interni, espansione esterna (restringimento esterno)
pd502#Riduci interni, espansione esterna (espansione esterna)
pd503#Tutto si restringe
pd504#Tutti si espandono
pd506#Compensare i parametri.Tipo di pensiero
pd507#Compensare i parametri.Compresa larghezza
pd509#Speed max di taglio avanzato. Sistema
pd51#Altri
pd510#COLLEGGIO AVANZATO.SYSTEM MAX ACC
pd511#Process.z Axis GO Origin First
pd513#Scansione taglio.CYCLE Cut Open PWM Offset Time
pd514#Scansione taglio.line tagliare il tempo di offset PWM aperto
pd515#Scansione taglio.line tagliare chiudere il tempo di offset PWM
pd516#Software.LIMIT DECCECECECECECECELERAZIONE
pd517#Software.LIMIT DECCECECECECECHEND RAIO
pd518#Monitor remoto.ID Machine
pd519#Monitoraggio remoto.ID scheda Data
pd52#mm/s
pd520#Remote Monitor.command ID
pd521#Do.custom do
pd522#3 sezione
pd523#3 graduale
pd524#3 fasi graduale.Velocità graduale
pd525#3 fasi graduale.Dopo ritardo graduale
pd526#Log.Nable General Log
pd527#Registro di debug di log.nable
pd528#Run Control.Go Frame Speed
pd529#Software.Show Nome produttore predefinito
pd53#m/min
pd53-1#pollice/s
pd53-2#pollice/min
pd530#Software.system ha bisogno di andare a origine
pd532#Misc.Fattore di divisione del contorno
pd533#Monitor remoto.Monitor remoto innabile
pd534#Monitoraggio remoto.REMOTE Monitor HeartBeat
pd535#Lubrificazione.lubrificazione DO port
pd536#Lubrificazione.Intervallo di elucurazione
pd537#Lubrificazione.lubrificazione Mantieni il tempo
pd538#Sezione do.sezione conta conta
pd539#Sezione do.Section Do Do Colons contano
pd54#mm/s2
pd540#Sezione Do.Section Fai ravvicinato ritardi
pd541#Sezione Do.Section Apri solo in Manu
pd542#Z parametri follower.Parameters Info
pd543#Z Follower Parameters.Use Encoder
pd544#Z Parametri follower.Direzione Servi
pd545#Z Parametri follower.Direzione del codificatore
pd546#Z Follower Parameters.Screw Thread
pd547#Parametri follower z.Pulse per ciclo
pd548#Parametri di follower z.limit switch type
pd549#Z Parametri follower.Accelerazione dell'asse
pd55#G
pd55-1#pollice/s2
pd550#Z Parametri follower.Tempo di accelerazione dell'asse
pd551#Z parametri follower.Follow Tolerance
pd552#Z parametri follower.Follow Sensitivity
pd553#Parametri follower z.Go Origin Power Up
pd554#Z Parametri follower.Go Origine Velocità
pd555#Z Parametri follower.Limite soft innabile
pd556#Parametri follower z.Primo limite soft a basso valore
pd557#Z parametri follower.Touch Sheet Alarm Segnale
pd558#Z parametri follower.Touch Sheet Alarming Delay
pd559#Z Parametri follower.Follow Error Alarm Alarming Altezza
pd56#SM
pd560#Z parametri follower.Follow Error Alarm Delay
pd561#Parametri di follower z.ALLARME ENCEGGIO ANCILIBILE
pd562#Super
pd563#Txstar
pd564#Focus automatico.Focus automatico innabile
pd565#Z parametri follower.axis vuota sposta
pd566#Sezione do.nable sezione do
pd567#ZF Run Property.Run Speed
pd568#ZF Run Property.Jog Speed
pd569#Parametri di messa a fuoco automatica.INFO dei parametri
pd57#S
pd570#Parametri di messa a fuoco automatico.Screw Thread
pd571#Parametri di messa a fuoco automatica.Servo Direction
pd572#Parametri di messa a fuoco automatica.Servo Gear
pd573#Parametri di messa a fuoco automatica.Servo Current
pd574#Parametri di messa a fuoco automatica.Tipo di input
pd575#Parametri di messa a fuoco automatica.Asse Vuoto Velocità
pd576#Parametri di messa a fuoco automatica.Lunghezza trazione
pd577#Parametri di messa a fuoco automatica.Offset di origine
pd578#800
pd579#1600
pd58#Punto dock
pd580#2000
pd581#3200
pd582#4000
pd583#6400
pd584#Focus trapano
pd585#Auto Focus Drill.Drill Start
pd586#Drill Focus Auto Focus.Drill End
pd587#Drill Focus Auto Focus.Drill Speed
pd588#Drill di messa a fuoco automatico.Velocità di spostamento
pd589#Taglia la posizione di messa a fuoco di base.cut
pd59#Punto di partenza
pd590#Auto Focus.Serial Port (com)
pd591#Focus automatico.Tasso di baud Serial
pd592#Sezione Do.do port
pd593#Controllo del processo grafico.Auto distinguere l'esterno interno prima del processo
pd594#Controllo del processo grafico.Decelerazione di microlink innabile
pd595#Graph Process Control.Mico-link Slow down Velcity
pd595_1#Graph Process Control.Re-drill in Mico-link position
pd595_2#Graph Process Control.Enable non-trace Mico-link
pd595_3#Graph Process Control.non-trace Mico-link Laser power percent
pd596#Graph Process Control.Cool Position Delay
pd597#Graph Process Control.Pre Drill Max Num
pd598#Graph Process Control.The number of contour for Removal of film
pd599#Linea di piombo.radius
pd6#Valvola di gas alta
pd60#Punto finale
pd600#Arc round.radius
pd601#Arco round.min angolo
pd602#Arco round.max angolo
pd603#Scaricare Angle.radius
pd604Cool Point.Cool Lead Position
pd605#Punto cool.ool posizione acuta
pd606#Punto cool.max angolare acuto
pd607#Angolo α rotondo.max angolo
pd608#Angolo α rotondo.MIN LUNGHE
pd609#Angolo α rotondo.Outside lead length
pd61#Punto di origine
pd610#Auto
pd611#Fuori α
pd612#Α interiore
pd613#Entrambi i SDE α
pd614#Angolo α rotondo.Tipo
pd62#Mark P1
pd63#Mark P2
pd630#Software.auto caricamento ultimo grafico
pd631#ZF Run Property.Dock Altezza
pd64#Mark P3
pd640#Nessuno
pd640_DA#Controllo analogico
pd640_EC#Extend Axis Control
pd640_4th#4th Axis Control
pd641#MCC seriale
pd642#Netto
pd643#Io
pd644#Seriale PC
pd65#Mark P4
pd650#Parametri follower z.Pulse per ciclo
pd651#Z Parametri follower.Alarm Keep Time
pd652#Parametri follower z.Connetti gli straordinari
pd653#Parametri di follower z.Fattore indicatore
pd654#Z Parametri follower.Calib Altezza
pd655#Z Parametri follower.Tolleranza
pd656#Z parametri follower.origin offset
pd657#ZF Run Property.Up Speed
pd658#Drill graduale.Altezza di fine graduale
pd659#Zoom parametri.ratio blocco
pd66#Mark P5
pd660#Focus Auto Focus.Control
pd661#Run Control.Empty Move Acc Time
pd662#Da.da mantieni la produzione
pd663#Parametri di perforazione..Drill Peak Current 
pd664#3 fasi trapano.Tre Pesta Pesta Currezione
pd665#Graduale sulla velocità
pd666#Graduale in tempo
pd667#Drill graduale.Tipo graduale
pd668#Drill graduale.Tempo graduale
pd669#3 fasi graduale.Tipo graduale
pd67#Mark P6
pd670#3 fasi graduale.Tempo graduale
pd671#Software.Alarm Panel Color
pd672#Software.Alarm Testo Colore
pd673#Impostazioni allarme.Enable Alarm LED Twinkle
pd674#Impostazioni allarmi.Alarm LED in tempo
pd675#Impostazioni allarme.ALAMMED OFF TEMPO
pd676#Impostazioni allarme.Enable Alarm Ring Twinkle
pd677#Impostazioni di allarme.Alarm Ring in tempo
pd678#Impostazioni allarme.Alarm Ring OFF TEMPO
pd679#Rosso
pd68#Aria bassa
pd680#Costume
pd681#Parametri di messa a fuoco automatica. Modalità RUN
pd682#Parametri di messa a fuoco automatica.Baud Rate
pd683#Parametri di messa a fuoco automatica.Low Gas Pressure Alarm Down Ratio
pd684#Parametri di messa a fuoco automatica.High Gas Pressure Alarm Up Ratio
pd685#Parametri di messa a fuoco automatica. Tempo di controllo degli allarmi di pressione GAS
pd686#Parametri di messa a fuoco automatica.High Temperature Alarm Value
pd687#Parametri di messa a fuoco automatica.High Temperature Alarm Check Time
pd688#Modalità Norma
pd689#Prova una modalità
pd69#Basso O2
pd690#Prova due modalità
pd691#Parametri di messa a fuoco automatica.Vai a velocità a lenta origine
pd692#Parametri di messa a fuoco automatica.Rapporto ACC
pd693#ZF Run Property.Origin Soft Limit Index
pd7#Aria
pd70#N2 basso
pd700#Non ordinare
pd701#Da sinistra a destra
pd702#Da destra a sinistra
pd703#Fino a su
pd704#Fino a giù
pd705#Ottimale locale
pd707#Circle Fly Sort.sort Tipo
pd708#Circle Fly Param.Max Lunghezza della mosca
pd71#Aria alta
pd710#Angolo sinistro
pd711#Angolo destro
pd712#Angolo rimasto
pd713#Angolo destro
pd715#Line Fly.Corner of Start
pd716#Parametro.max tolleranza di collineare
pd717#Parametro.max lunghezza del linker liscio
pd718#Parametro.max lunghezza della mosca
pd72#Alto O2
pd720#Orientamento X
pd721#Orientamento Y
pd722#Lungo il bordo
pd725#Riempi il cerchio.Tipo di riempimento
pd726#Riempi il cerchio.raduis
pd727#Riempi il cerchio.stock
pd728#Riempi il cerchio.space
pd729#Parametri follower z.servo tipo
pd73#Alto n2
pd730#Parametri di follower z.Segnale compensazione
pd731#Parametri follower z.Direzione di posizione della velocità di zero
pd732#Parametri follower z.[Jog] parametri KP
pd733#Parametri follower z.[Jog] parametri KI
pd734#Parametri follower z.[JOG] coefficiente di passaggio basso
pd735#Parametri di follower z.[JOG] Tensione limite di saturazione integrale
pd736#Z Parametri follower.PID Selezione del controllo
pd737#Parametri di follower z.a valore
pd738#Parametri follower z.i valore
pd739#Z Parametri follower.acc time
pd739-1#Z Parametri follower.Limite di velocità
pd74#Manu Control.Nable Step Jog
pd740#Z Parametri follower.error altezza
pd741#Parametri di follower z.Zero compensazione
pd742#Parametri follower z.[Segui] parametri KP
pd743#Parametri di follower z.[Segui] parametri KI
pd744#Parametri follower z.[Seguire] coefficiente di passaggio basso
pd745#Parametri follower z.[Seguire] Limite tensione di saturazione integrale
pd746#Parametri follower z.[Seguire] Periodo di intervallo di campionamento del segnale
pd747#Parametri follower z.Seguire la tolleranza
pd748#Parametri follower z.Limitare la lunghezza del superamento
pd749#Parametri follower z.Parametro 19
pd75#Controllo manu. Modalità veloce
pd750#Parametri follower z.Parameter 20
pd751#Z Parametri follower.Parameter 21
pd752#Parametri follower z.Parameter 22
pd753#Z Parametri follower.Parameter 23
pd754#Parametri di follower z.Parameter 24
pd754-1#Parametri di follower z.Condensatori abnomali Cambia limite
pd755#Parametri follower z. Guadagno di velocità
pd756#Z Parametri follower. Delay di avviso di spostamento del tocco
pd757#Z parametri follower.Drill Touch Warning ritardo
pd758#Parametri follower z.Limite soft -secondo valore basso
pd759#Parametri di follower z.empty sposta tocco di saturabilità di avviso
pd759-1#Parametri di follower z.Foglio touch abilitato automaticamente
pd759-2#Z parametri follower.TURN ON GO ORIGINE DELA
pd759-3#Z parametri follower.edge Seek Signal Sample Cycle
pd759-4#Z parametri follower.edge Seek Segnine Check Tollerance
pd76#Manu Control.jog con laser
pd760#Troppo grande
pd761#Troppo piccolo
pd762#Offset automatico.Tipo di errore della dimensione Max
pd763#Offset automatico.Errore di dimensioni di Max
pd764#Offset automatico Offset.Min Dimensione Tipo di errore
pd765#Offset automatico.Errore di dimensioni minimi
pd766#Nest Parameter.Part Numero
pd767#Parametro foglio.Numero foglio
pd768#Parametro del foglio.Altezza del foglio
pd769#Parametro del foglio.Larghezza del foglio
pd77#Manu Control.done Return
pd770#Valvola proporzionale d'aria
pd771#Valvola proporzionale O2
pd772#N2 Valvola proporzionale
pd773#Valvola proporzionale.Interruttore della valvola proporzionale
pd774#Valvola proporzionale.O2 Valvola proporzionale
pd775#Valvola proporzionale.N2 Interruttore della valvola proporzionale
pd776#Impostazioni a LED.Enable Wait LED Twinkle
pd777#Impostazioni a LED.Wait LED ON Time
pd778#Impostazioni a LED.Wait LED OFF Time
pd779#Impostazioni a LED.Enable Manu LED Twinkle
pd78#Manu Control.Auto Stop return
pd780#Impostazioni a LED.Manu LED in tempo
pd781#Impostazioni a LED.Manu Led OFF TIME
pd785#In alto normale aprire il fondo normale aperto
pd786#In alto normale a fondo ravvicinato normale aperto
pd787#Close normali normali normali in alto
pd788#Close normale in cima normale
pd789#Parametri di perforazione.Direction Drill Max Altezza
pd79#Manu Control. solo selezionato
pd790##Auto Focus Parameters.Go Origin Fast Speed
pd791#Parametri di messa a fuoco automatica.Software innabile GO Origin
pd792#Parametri di messa a fuoco automatica.Colore della luce disconnessa
pd793#Parametri di messa a fuoco automatica.Colore della luce disconnessa
pd794#Auto Focus Parameters.Warning Light Color
pd795#Parametri di messa a fuoco automatica.Tipo di luce led
pd796#Parametri di messa a fuoco automatica.Allarme a pressione del gas innabile
pd797#Parametri di messa a fuoco automatica.ALLARME DI TEMPERA PER IL
pd8#O2
pd80#Manu Control.Nable Loop Manu
pd80-1#CONTROLLO MANU.EXCANSIONE AUTO INFORMAZIONE
pd80-2#CONTROLLO MANU.Foglio di rotolo automatico innabile
pd80-3#Manu Control.Enable Rotate Platform
pd800#Inizio
pd801#Pausa
pd802#Fermare
pd803#Func di.di port
pd804#Asse Misc.Nable Enocder Velocity
pd805#MC.Hard Ver
pd81#Esegui il controllo.sep Jog Lunghezza
pd810#Taglia diretta
pd811#Correzione del taglio dell'altezza
pd811-1#ADV Fix Altezza Cut
pd812#Un trapano a gradino
pd813#Trano due passi
pd814#Tre passaggi trapani
pd815#Processo generale. Tipo di processo
pd816#First Drill Basic.Prima altezza del trapano
pd817#First Drill Basic.First Drill Focus Position
pd818#Primo Drill Basic.nable Focus Graudal
pd819#First Drill Laser.First Drill Power
pd82#Esegui Control.Jog Speed
pd820#First Drill Laser.Prima frequenza di perforazione
pd821#Primo trapano laser.Prima corrente di punta del trapano
pd822#First Drill Gas.Proprio tipo di gas perforato
pd823#First Drill Gas.Prima pressione del gas di perforazione
pd824#Primo processo di perforazione.Prima ritardo del trapano
pd825#Primo processo di perforazione.Trapano graduale innabile
pd826#Primo processo di perforazione.Tempo di perforazione graduale
pd827#Primo processo di perforazione.Prima del ritardo laser
pd828#Primo processo di perforazione.Dopo ritardo laser
pd829#Second Drill Basic.Second Drill Altezza
pd83#Esegui Control.Jog Slow Speed
pd830#Second Drill Basic.Second Drill Focus Position
pd831#Second Drill Basic.nable Focus Graudal
pd832#Secondo trapano Laser.Potenza del trapano Seconda
pd833#Secondo trapano Laser.Frequenza di perforazione Seconda
pd834#Secondo trapano laser.Picco di punta del trapano Seconda
pd835#Secondo gas di perforazione.Tipo di gas del secondo trapano
pd836#Secondo benzina per trapano.Pressione del gas di perforazione
pd837#Secondo processo di perforazione.
pd838#Secondo processo di perforazione.Abilita il trapano graduale
pd839#Secondo processo di perforazione.Tempo di perforazione graduale
pd84#Manu Control.Pause BF length
pd840#Secondo processo di perforazione.Prima del ritardo laser
pd841#Secondo processo di perforazione.Dopo il ritardo laser
pd842#Processo di taglio
pd843#Primo trapano
pd844#Secondo trapano
pd845#Primo Drill Basic.Focus Graudal End Position
pd846#Second Drill Basic.Focus Graudal End Position
pd847#Primo Drill Basic.Focus Graudal Time
pd848#Second Drill Basic.Focus Graudal Time
pd849#Parametri di perforazione.Direzione Seconda altezza massima di trapano
pd85#Manu Control.Pause BF speed
pd850#Parametri di sistema.Conteggio definito
pd851#Circle Fly Param.Prima cerchio di contorno singolo fatto
pd852#Parametri avanzati.Secondo volte a casa
pd853#ADV Parameters.pre Laser su Factor
pd854#Piattaforma di scambio ADV Parameters.Nable.
pd855#Parametri di sistema.Tipo di conteggio dei manu
pd856#Incremento
pd857#Decremento
pd858#Parametri di sistema.Conteggio del piano
pd859#Parametri di sistema.A sebbene l'azione finita
pd86#Manu Control.Done return type
pd86_1#Manu Control.Seek Edge before work
pd860#Orizzontale
pd861#Verticale
pd862#Direzione software.UI
pd863#Nessuna azione
pd864#Casella di messaggio di sistema prompt
pd865#Vietare ulteriori elaborazioni
pd87#Controllo del gas.Tipo di gas manuale
pd870#Test del monitor remoto.Test di monitoraggio remoto innabile
pd871#Test del monitor remoto.ID Avvio del set
pd872#Test del monitor remoto.ID finale
pd873#Test del monitor remoto.Intervallo di test
pd88#Laser Control.Laser Power
pd880#Report del dispositivo.Software Total Use Time
pd881#Report del dispositivo.Controller Tempo di utilizzo totale
pd882#Report del dispositivo.Tempo di elaborazione totale device
pd883#Report del dispositivo.DEVICE L'ultimo tempo di elaborazione
pd884#Report del dispositivo.DEVICE LASER totale in tempo
pd885#Report del dispositivo.Conteggio totale di elaborazione totale
pd886#Report del dispositivo.x Asse Totale Move Lunghezza
pd887#Report del dispositivo.y Asse Totale Move Long
pd888#Report del dispositivo.z Asse totale Move Lunghezza
pd89#Run Control.Move Speed
pd9#N2
pd90#Run Control.Move Acc
pd900#sbarra
pd901#MPA
pd902#Unità di pressione
pd91#Esegui Control.Cut Acc
pd910#TIPO DI CONTROLLO DI PROCESSO
pd911#Controllo del processo. TIPO DETTO DATTO
pd912#Controllo del processo.Wait DI Port
pd913#Controllo del processo.Timeout
pd914#Process Control.open do port
pd915#Controllo del processo.Close Porta
pd916#Process Control.delay
pd917#Process Control.Loop Times
pd918#Inizia a tagliare
pd919#Inizia la mossa vuota
pd92#Run Control.Process Acc Time
pd920#Aspetta l'azione fatta
pd921#Aspetta di trigger
pd922#Apri
pd923#Chiudi
pd924#Ritardo
pd925#Ciclo continuo
pd925-1#Avvia la piattaforma di cambiamento
pd926#Manu fatto
pd927#Mossa vuota fatta
pd928#Vai a fare origine
pd928-1#Cambiamento della piattaforma effettuata
pd93#Run Control.Spline Precision
pd930#Terzo trapano base.Terza altezza del trapano
pd931#Terzo Drill Basic.Termo posizione di messa a fuoco
pd932#Terzo Drill Basic.nable Focus Graudal
pd933#Terzo Drill Basic.Focus Graudal Time
pd934#Terzo Drill Basic.Focus Graudal End Position
pd935#Terzo Laser per trapano.Terza potenza
pd936#Terzo Laser per trapano.Terza frequenza di perforazione
pd937#Terzo Laser per trapano.Terzo Punta di punta di trapano
pd938#Terzo gas di perforazione.Terzo tipo di gas per trapano
pd939#Terzo gas di perforazione.Terza pressione del gas di perforazione
pd94#Run Control.Corner Precision
pd940#Terzo processo di perforazione.Terzo ritardo del trapano
pd941#Terzo processo di perforazione.Abilita il trapano graduale
pd942#Terzo processo di perforazione.Tempo di perforazione graduale
pd943#Terzo processo di perforazione.Prima del ritardo laser
pd944#Terzo processo di perforazione.Dopo il ritardo laser
pd945#Raffreddare il gas
pd946#Misc.cool down gas
pd947#Parametri di processo.SWIEDS ZF FATTO quando STOP MANU
pd948#Zf parametri.zf go origina automaticamente quando Manu ha fatto
pd949#Parametri ZF.Accendi un'altezza sicura
pd95#Laser Control.Laser Freq
pd950#General.Control Tipo
pd951#Asse esteso.Equivalente
pd952#Asse esteso.Direzione per i servizi
pd953#Asse esteso.Velocità di Max
pd954#Parametri di input.Exchange Piattaforma pronta
pd955#Parametri AF.Avviso di pressione del gas innabile
pd956#Parametri jog.nable jog manu
pd957#Fn1
pd958#Fn2
pd96#Laser Control.Peak Current
pd960#Parametri della scheda estesa. INFO dei parametri
pd961#Parametri della scheda estesa.Screw Thread
pd962#Parametri della scheda estesa.Servo Direction
pd963#Parametri della scheda estesa.Pulse Per Cycle
pd964#Parametri della scheda estesa.Tipo di input
pd965#Parametri della scheda estesa.Tipo di output
pd966#Parametri della scheda estesa.Asse Vuoto Velocità
pd967#Parametri della scheda estesa.Asse Esegui ACC
pd968#Parametri della scheda estesa.Asse Esegui ACC-Time
pd969#Parametri della scheda estesa.Asse veloce velocità della casa
pd97#Gas Control.Default Pressure
pd970#Parametri della scheda estesa.Asse Slow Home Speed
pd971#Parametri della scheda estesa.Asse massima lunghezza
pd972#Parametri della scheda estesa.Offset della casa dell'asse
pd973#Parametri della scheda estesa.Axis Home Dir
pd974#Parametri della scheda estesa.Porta di limite neg assi
pd975#Parametri della scheda estesa.Porta di limite POS dell'asse
pd976#Parametri della scheda estesa.Porta di avvertimento Servo
pd977#Parametri della scheda estesa.Porta Estop
pd978#Parametri della scheda estesa.Timeout di municazioni
pd979#Parametri della scheda estesa.Modalità RUN
pd98#Control Gas.Gas su ritardo
pd980#4 ° asse
pd981#Motore FREQ variabile
pd982#Manuale
pd982-1#Auto
pd983#Parametri generali.Tipo di piattaforma
pd984#Parametri generali.Run Modalità
pd985#Parametri di input.Una piattaforma rallentata
pd986#Parametri di input.b decelerare la piattaforma
pd987#Parametri di input.Una piattaforma in atto
pd988#Parametri di input.Una piattaforma in atto
pd989#Parametri di input.Un limite hardware della piattaforma
pd99#Gas Control.First Gas On Delay
pd990#Parametri di input.b Limite hardware della piattaforma
pd991#Pulsante esterno.Abilita piattaforma
pd992#Pulsante esterno.Scambio di partenza
pd993#Pulsante esterno.Scambio di stop
pd994#Parametri di ritardo.Ritardo del morsetto inposto
pd995#Parametri di ritardo.Clamp Clear Deterra
pd996#Parametri di timeout.Suberano il timeout del segnale decelerato
pd997#Parametri timeout.Dai il timeout del segnale sul posto
pd998#Parametri generali.Lunghezza Exhange Platform
pd999#Parametri generali.Velocità di Exhange della piattaforma
pdAFDA_Alarm#Focus Alarm
pdAFDA_AlarmInputPort#Porta di allarme del sistema porta.system
pdAFDA_EnableDAInvert#Parametri di messa a fuoco.DA DA invertito
pdAFDA_EnableMovePort#Porta di output.Porta di messa a fuoco innabile
pdAFDA_ExeDone#Focus fatto
pdAFDA_ExeDoneInputPort#Porta di input.Porta fatta di Focus
pdAFDA_FocusEnableDelay#Porta di output.Focus Abilita ritardo
pdAFDA_FocusEnableDelay#Output Port.Focus Go Origin Delay
pdAFDA_GoOrigionPort#Port di output.focus Go Origin Port
pdAFDA_MaxDAVal#Parametri di messa a fuoco.MAX DA Valore
pdAFDA_MoveEnable#Abilita la messa a fuoco
pdAFDA_MoveFocusDAPort#Porta output.Change Focus DA Porta
pdAFDA_OriginOffset#Focus Parameters.origin Offset
pdAFDA_OrigionPort#Focus Go Origin
pdAFDA_ParaTiTle#Focus Param
pdAFDA_Travel#Parametri di messa a fuoco.Viaggio Focus
pd_Nest_AddPartNum#Aggiungi parametro.Aggiungi il numero di parte
pd_Nest_AddSheetNum#Aggiungi parametro.Numero del foglio aggiuntivo
pd_Nest_EdgeStock#Nest Parameter.edge Stock
pd_Nest_NestDir#Parametro nido.Nuovo direzione
pd_Nest_NestDir_D2U#Fino a su
pd_Nest_NestDir_L2R#Da sinistra a destra
pd_Nest_NestPartInner#Parametro nido.è nido in parte interiore
pd_Nest_PartRotateStepAngle#Parametro nido.Parte Ruota angolo di passaggio
pd_Nest_PartSlect#Nest.Part Selecttt
pd_Nest_PartSpace#Nest Parameter.Part Space
pd_Nest_ShareEdge#Parametro nido.Enable Share Edge
pd_Nest_ShareEdgeMinLen#Parametro nido.Min Lunghezza del bordo della condivisione
pd_Nest_NestAccuracy#Parametro nido.Nuova precisione del grafico
pd_Nest_SheetSlect#Nest.Sheet Seleziona
pd_Nest_StdSheet_H#Parametro del foglio di std.Altezza del foglio
pd_Nest_StdSheet_W#Parametro del foglio di std.larghezza del foglio
pe0#Manuale
pe1#SEMOUTO
pe2#Auto
pe3#Spingere a
pe4#Push b
pe5#Fermare
pe6#La piattaforma di scambio deve prima fare l'origine!
pe7#La piattaforma di scambio non è diventata originale, continua il processo?
pe8#La piattaforma ROTE non è diventata originale, il processo non può iniziare?
pi0#Password sbagliata, si prega di immettere di nuovo!
pi1#Immettere la password:
pi2#Sbloccare
pp0#【%S】 Il valore di input non è tra (%0,2F -%0,2F)
pp1#【%S】 Il valore di input non è tra (%d -%d)
pp2#File parametri manu salva non riuscito, leggi il file parametri manu di backup!
pp3#Leggi il file dei parametri Manu di backup non riuscito, riavvia il software!
rsd1#Rotolare in avanti
rsd2#Rotolare all'indietro
rsd3#Rotolo foglio di origine
sf0#Parte Num:
sf1#Dimensione del grafico:
sf2#Dimensione del grafico: %.2fmm × %.2fmm
slp0#Inserire prima
slp1#Inserire dopo
slp10#Ritardo %DMS
slp11#Avvia loop (numero di loop: %d)
slp12#Manu fatto
slp13#Mossa vuota fatta
slp14#Vuoto fatto
slp15#Elimina il processo selezionato, continuare?
slp16#Vai a origine
slp17#Jog
slp18#Avvia la piattaforma di cambiamento
slp19#Cambiamento della piattaforma effettuata
slp2#Modificare
slp3#Eliminare
slp4#Inizia Manu
slp5#Inizia la mossa vuota
slp6#Wait %s (timeout %dms)
slp7#Aspetta DI DI %S (timeout %DMS)
slp8#Apri DO %D
slp9#Chiudi dovere %d
sp0#Stato
sp1#X
sp2#Y
sp3#Z
sp4#UN
sp5#V
sp6#PWM Power
sp7#PWM FREQ
sp8#PWM FREQ
sp9#PWM Power
ss0#Ripristino del sistema
ss1#L'hardware non è connesso, il sistema non può muoversi!
ss10#Leggere scrivere
ss11#Si prega di inserire la password di accesso:
ss12#Modalità avanzata
ss13#Asse
ss14#Impulso
ss15#Fermare
ss16#Il valore DA1 è un errore!
ss17#Il valore DA2 è un errore!
ss18#Il valore PWM è un errore!
ss19#Neg
ss2#Il sistema si sta muovendo, non può eseguire questo comando!
ss20#Org
ss21#Pos
ss22#Olio
ss23#Dedust ( %d, %d)
ss24#Si prega di controllare che il dispositivo di clump sia allentati prima della mossa di jogging
ss3#Numero pluso sbagliato, per favore inserisci di nuovo!
ss4#FARE
ss5#Di
ss6#Asse
ss7#Impulso
ss8#Inviare
ss9#Sola lettura
ti0#FONT ALTENZIONE (mm)
tk0#7
tk1#8
tk10#3
tk11#OK
tk12#0
tk13#Annulla
tk2#9
tk3#←
tk4#4
tk5#5
tk6#6
tk7#Chiaro
tk8#1
tk9#2
zf0#Aggiorna i parametri
zf1#Scrivi parametri
zf10#Dichiarare
zf100#Velocità di jogging rapida
zf101#Data Calib
zf102#Param importazione
zf103#Parametro di esportazione
zf104#L'esportazione dei dati Parame non è riuscita!
zf105#Il successo dell'esportazione dei dati Param!
zf106#L'importazione dei dati Parame non è riuscita!
zf107#Il successo dei dati Param!
zf11#Calibrazione della testa fatta
zf12#Calibrazione della testa in esecuzione
zf13#Calibrazione della testa Annulla
zf14#Calibrazione della testa proibita
zf15#Servo calibrazione fatta
zf16#Servo calibrazione in esecuzione
zf17#Servo Calibration Annulla
zf18#Servo calibrazione proibita
zf19#I dati di calibrazione sono <
zf2#Modello di prodotto
zf20#Eccellente
zf21#Bene
zf22#Cattivo
zf23#>, salvare i dati?
zf24#Calibrazione della testa
zf25#Servo calibrazione fatto!
zf26#Z Follower inizierà la calibrazione della testa, continuerà?
zf27#Annulla calibrazione della testa
zf28#Calibrazione della testa
zf29#Il servo ha lo spazio> 20 mm per la calibrazione?
zf3#Versione software
zf30#Calib non fatto
zf31#Servo calibrazione
zf32#Calib non fatto
zf33#Riavvio FTC
zf34#FTC Reconnect
zf35#Esegui lo stato
zf36#Proprietà FTC
zf37#I parametri scrivono correttamente!
zf37-1#FTC sta riavviando, collegare manualmente l'FTC!
zf38#Riavvia l'FTC?
zf39#FTC sta riavviando, collegare manualmente l'FTC!
zf4#Versione hardware
zf40#L'hardware si riconnette correttamente!
zf41#Esegui proprietà
zf42#Elaborazione calib
zf43#Calib è stato eccellente
zf44#Calib ha fatto bene
zf45#Calib ha fatto male
zf46#Velocità di corsa ZF
zf47#Speed jog lenta
zf48#Esegui comando
zf49#Z Follower non diventa originale, la calibrazione non può essere fatta!
zf5#Esegui lo stato
zf50#I parametri scrivono correttamente, fai clic su OK e quindi l'hardware si riavvia, riconnettiti
zf51#Altezza del segnale
zf52#Posizione di impulso
zf53#Posizione encoder
zf54#Stato di comando
zf55#Altezza del dock ZF
zf56#Ripristino del sistema
zf57#Si prega di inserire la password
zf58#Questa azione ripristinerà i parametri FTC, continua?
zf59#Il sistema è stato ripristinato il successo!
zf6#Intensità del segnale
zf60#Velocità di corsa ZF
zf61#Velocità corrente (mm/s)
zf62#Segnale compensato
zf63#Segui il tempo
zf64#Stato dei pulsanti
zf65#Seguire l'errore
zf66#Valore re reg
zf67#Segui lib ver
zf68#Servo Posizione
zf69#Seguire l'errore
zf7#Z Coord (mm)
zf70#Posizione
zf71#Velocità in tempo reale
zf72#Posizione di comando
zf73#DA Output
zf74#Velocità di uscita
zf75#Stato
zf76#Modalità ADV
zf77#Coord del limite morbido corrente
zf78#Indice di Origin Soft Limit
zf79#Somma di errore di cristallo
zf8#Temperatura (℃)
zf80#Time -Time Signal Time
zf81#Lunghezza totale singola
zf82#Last Edge Seek Z Pos
zf9#Stato di allarme

RegName1#Identificazione prodotto
RegName2#Versione del programma
RegName3#Stato di input
RegName4#Asse GO GO ORIGINE STATO
RegName5#Stato di allarme
RegName6#Stato in esecuzione
RegName7#Margine di cache esterno dell'asse
RegName8#Stato della cache dell'asse
RegName9#Impulso accumulato dell'asse X
RegName10#Impulso accumulato dell'asse Y
RegName11#Impulso accumulato dell'asse z
RegName12#Impulso accumulato dell'asse W
RegName13#Encoder dell'asse X.
RegName14#Encoder dell'asse Y.
RegName15#Encoder dell'asse Y2
RegName16#Encoder dell'asse W.
RegName17#Asse FPGA Cache Importo
RegName18#Cache esterna dell'asse
RegName19#Valore del campione AD
RegName20#Data
RegName21#Tempo
RegName22#Stato periferico
RegName23#Identificazione del frame FIFO
RegName24#Valore dell'impulso dell'asse X a stop
RegName25#Valore dell'impulso dell'asse Y a stop
RegName26#Valore dell'impulso dell'asse z a stop
RegName27#Valore dell'impulso dell'asse W a stop
RegName28#Numero di cache dell'encoder
RegName29#Stato di output
RegName30#Ricambio
RegName31#Stato di allarme laser
RegName32#Margine di cache a fermata
RegName33#Velocità di corrente dell'asse X.
RegName34#Velocità di corrente dell'asse Y1
RegName35#Velocità di corrente dell'asse Y2
RegName36#Velocità di corrente dell'asse W.
RegName37#Margine di cache dei dati del flycut
RegName38#Stato di flycut
RegName39#Cache dei dati del flycut
RegName40#LCR Indirizzo in tempo reale 4 byte alte
RegName41#LCR Indirizzo in tempo reale 4 byte a metà
RegName42#LCR Indirizzo in tempo reale 4 byte basso
RegName43#Valore della chiave in tempo reale LCR
RegName44#Valore del codice abbinato LCR
RegName45#Adattatore USB Indirizzo in tempo reale 4 byte alte
RegName46#Adattatore USB Indirizzo in tempo reale 4 byte basso
RegName47#Numero profilo di esecuzione corrente
RegName48#Numero di esecuzione corrente
RegName49#Posizione zero in fase z
RegName49_1#Stato di arresto zero in fase z
RegName50#Simbolo operativo FIFO
RegName51#Controllo di output IO
RegName52#Output DA1
RegName53#Output DA2
RegName54#Output di frequenza PWM
RegName55#PWM Duty Cycle Output
RegName56#Marchio zero in fase z
RegName57#Configurazione di parametri doppio/multi-drive
RegName58#Configurazione del valore di differenza di allarme a doppia azionamento
RegName59#Configurazione della durata dell'allarme a doppia azionamento
RegName60#  Abilita simbolo 1 config
RegName61#Abilita simbolo 2 config
RegName62#Limite Configurazione del tipo di input
RegName63#Valore limite soft-asse X positivo
RegName64#Valore limite morbido dell'asse X negativo
RegName65#Valore limite soft-asse Y positivo
RegName66#Valore limite morbido dell'asse y negativo
RegName67#Valore limite morbido positivo dell'asse Y2
RegName68#Valore limite morbido negativo dell'asse Y2
RegName69#Valore limite soft per assi W positivi
RegName70#Valore limite morbido dell'asse W negativo
RegName71#Servo Abilita l'output
RegName72#Terminale di input di arresto di emergenza
RegName73#Simbolo di arresto di emergenza morbida
RegName74#Asse di sicurezza della sicurezza Decelerazione
RegName75#Asse Sicurezza ferma meno decelerazione
RegName76#Configurazione dell'asse
RegName77#Fattore di decelerazione della sicurezza
RegName78#Timeout di comunicazione (MS)
RegName79#Indirizzo IP di rete
RegName80#Maschera di sottorete
RegName81#Gateway predefinito
RegName82#Velocità di baud porta seriale
RegName83#Tipo laser
RegName84#Valore di correzione DA1
RegName85#Valore di correzione DA2
RegName86#PWM Duty Cycle Output Abilita
RegName87#Tolleranza al rilevamento delle coordinate dell'encoder del flycut
RegName88#Valore di calibrazione dell'ingresso AD
RegName89#Versione hardware MCC3721
RegName90#Indirizzo del codice abbinato LCR 4 byte alte
RegName91#Indirizzo del codice abbinato LCR 4 byte a metà
RegName92#Indirizzo del codice corrispondente LCR 4 byte basso
RegName93#Rate di baud della porta seriale FTC
RegName94#Output Flag di controllo interno ed esterno
RegName95#Adattatore USB Indirizzo del codice abbinato 4 byte alti
RegName96#Adattatore USB Indirizzo del codice corrispondente 4 byte basso
RegName97#Impulsi inviati con l'asse PC-X
RegName98#Impulsi inviati dall'asse pc-y
RegName99#Impulsi inviati dall'asse pc-z
RegName100#Impulsi inviati dall'asse PC- W
RegName101#Elaborazione della soglia del limite di allarme FIFO
RegName102#Maschera Bit
RegName103#X compensazione dell'impulso accumulato
RegName104#Y compensazione dell'impulso accumulato
RegName105#Z Compensazione dell'impulso accumulato
RegName106#W Accumulato Accumulato Pulse Compensation
RegName107#DA Controllo interno
RegName108#Intervallo di tensione di controllo interno
RegName109#RS485 TAUD PORT SERIALE
RegName110#Memoria di configurazione composita
RegName111#Configurazione di aggiornamento della versione
RegName112#PWM Abilita il segno di controllo FIFO
RegName113#Flag di protocollo FIFO
RegName114#Ritardo del filtro in1
RegName115#Ritardo del filtro in2
RegName116#Ritardo del filtro in3
RegName117#Ritardo del filtro in4
RegName118#Ritardo del filtro in5
RegName119#Ritardo del filtro in6
RegName120#Ritardo del filtro in7
RegName121#In8 ritardo del filtro
RegName122#Ritardo del filtro in9
RegName123#In10 Ritardo del filtro
RegName124#In11 ritardo del filtro
RegName125#Ritardo del filtro in12
RegName126#Ritardo del filtro in13
RegName127#Ritardo del filtro in14
RegName128#Ritardo del filtro in15
RegName129#Ritardo del filtro in16
RegName130#Asse 4x Frequency Abilita
RegName131#Configurare il controllo interno ed esterno dell'asse
RegName132#Segui di bordo
RegName133#Posizione del bordo dell'asse X
RegName134#Posizione del bordo dell'asse Y
RegName135#Posizione del bordo dell'asse z
RegName136#Posizione del bordo dell'asse W
RegName137#Output DA3
RegName138#Trasformando Conditon
RegName139#Valore di calibrazione DA3
RegName140#Posizione dell'encoder della fase z
RegName141#Posizionamento dell'encoder della fase Z
RegName142#Posizione dell'encoder della fase Z
RegName143#Posizione dell'encoder della fase Z-W