FileFilter_CraftFile#Craft file
FileFilter_DxfFile#Standard file
FileTitle_ExportNestFile#Export nest Reslut
FileTitle_ImportPartFile#Import parts File
FileTitle_OpenNestProjFile#Open Nest Project File
FileTitle_SaveNestProjFile#Save Nest Project File
MsgBox_DeleteFail_DestObjIsUsed#The target object to be deleted has been used. Deletion is not allowed!
MsgBox_DeleteFail_UsedObjIsnotDest#Existing used object not deleted!
MsgBox_NestDataChange_IsSave#Nest data have been changed, save current changes?
MsgBox_Nest_InvalieFileSuffix#Invalid file type
MsgBox_ProjectFileIsOpening.#Project file is loading...
MsgBox_CutOffSheet#Ensure the laser head is above the plate before cut off operation. continue to execute?
UI_Btn_Delete#Удалить
UI_Btn_Save#Сохранить
UI_Btn_SelAll#Выбрать все
UI_Btn_SelInvert#Инвертировать
ab0#Хорошо
ab1#Активировать
ab10#Неверный код активации, попробуйте еще раз!
ab11#Неавторизированное оборудование, не удалось активировать
ab12#Неверный пароль
ab2#Система лазерной резки
ab3#Постоянная лицензия
ab4#Дни
ab5#Hardware ID:
ab6#Copyright 2014-2019 AU3TECH
ab7#Получение аппаратного сбоя или аппаратного сбоя было ненормальным!
ab8#Пожалуйста введите код активации:
ab9#Activate success, days remaining:
af0#Идентификатор устройства
af1#Версия программного обеспечения
af10#Возвращение
af11#Достигнуто начальное положение
af12#Не достигнуто начальное положение
af13#В начальное положение
af14#Шаг вперед
af15#Шаг назад
af16#Стоп
af17#Давление газа (бар)
af18#Температура (℃)
af19#Свойства фокуса
af2#Статус DI
af20#Установить исходную точку вручную
af21#Сброс системы
af22#Включить окно состояния
af23#Параметр записан успешно, перезапустите программное обеспечение, чтобы параметр вступил в силу.
af24#Вернуться в исходное положение вручную
af25#Расширенный режим
af26#Скорость движения
af27#Точная настройка исходной точки
af28#Заданное давление газа (бар)
af29#Цвет светодиода
af3#Статус DO
af30#Включить предупреждение о давлении газа
af30_1#Cavity pressure (bar)
af30_2#Collimating mirror temperature(℃)
af30_3#Focusing mirror temperature(℃)
af30_4#Lower protective mirror temperature(℃)
af30_5#Lumen humidity(%)
af4#Статус ошибки
af5#Рабочий статус
af6#Запустить команду
af7#Положение оси (мм)
af8#Текущая скорость (мм / с)
af9#Длина шага
ap0#Отмена
ap1#Хорошо
ap10#Снизу справа
ap100#Roll Sheet Task file list
ap101#File Path
ap102#Planned quantity
ap103#Done quantity
ap11#Начать цикл
ap12#Пожалуйста, проверьте размер контура после действия смещения
ap2#Вверху слева
ap20#Обнулить
ap21#Обнулить все
ap22#Информация об устройстве будет обнулена, продолжить?
ap3#Вверх
ap30#Авто поиск
ap31#Настройки поиска
ap4#Вверху справа
ap40#Получить значение Z
ap41#Получить чистое значение XY
ap42#Получить значение XY после калибровки
ap43#Get Dock XY
ap5#Слева
ap6#По центру
ap7#Хорошо
ap8#Снизу слева
ap9#Снизу
cd0#Неверный формат пароля, попробуйте еще раз!
cp0#Ось X
cp1#Ось Y
cp10#Обратное измеренное значение
cp11#Обратная ошибка
cp12#Люфт
cp13#Инвертировать значение ошибки
cp14#Прямой и обратный обмен
cp15#Средний люфт во всем процессе (мм):%.4f
cp16#Отрегулируйте средний люфт (мм):
cp17#Исправить
cp18#Неправильный ввод среднего люфта, повторите ввод!
cp2#Очистить
cp3#Сохранить
cp30#Неверный путь к файлу
cp31#Пустой файл
cp32#Файл поврежден
cp33#Не могу разобрать файл
cp4#Выход
cp5#Файл интерферометра (*.rtl;*.ren;*.pos;*.csv;)|*.rtl;*.ren;*.pos;*.csv;||
cp6#Компенсация точности
cp7#Положение
cp8#Положительное измеренное значение
cp9#Положительная ошибка
cpd0#Положительная ошибка
cpd1#Отрицательная ошибка
cup0#Самоблокирующийся выход
cup1#Несамоблокирующийся выход
da0#Пожалуйста, введите название процесса
da1#Имя процесса не может быть пустым
da2#Эта операция перезапишет текущий выбранный процесс, продолжить?
da3#Данные процесса успешно обновлены
da4#Ошибка обновления данных процесса
da5#Данные процесса успешно добавлены
da6#Не удалось добавить данные процесса
db0#Удалить
db1#Не удалось удалить данные процесса
db2#Данные процесса успешно удалены
db3#ID процесса
db4#Имя процесса
db5#Время обновления
db6#Ошибка чтения данных процесса
db7#Ошибка сброса данных процесса
db8#Файл данных процесса поврежден
db9#Ошибка подключения к базе данных процесса
de0#Максимальная скорость на холостом ходу
de1#Максимальное ускорение на холостом ходу
de10#Когда расстояние между начальными точками двух контуров резания меньше этого значения, режущая головка не поднимается вверх, а остается неподвижной
de2#Время, необходимое станку для перехода от состояния покоя до максимальной скорости холостого хода.Чем меньше значение, тем быстрее ускорение и тем сильнее вибрация движения.Диапазон составляет 60-250
de3#Максимальное ускорение при резке
de4#Время, необходимое станку для достижения максимальной скорости обработки из состояния покоя.Чем меньше значение, тем быстрее ускоряется и тем сильнее вибрация механизма.Диапазон составляет 60–250
de6#Corner Precision, Range 0.01-1.0
de7#Задержка подачи газа
de8#Начальная задержка подачи газа
de9#Задержка переключения газов
dogActiveReslut1#Encrypt-No Encrypt Hardware!
dogActiveReslut10#Encrypt-Fail to operate clock!
dogActiveReslut11#Encrypt-Enter code error!
dogActiveReslut2#Encrypt-Invalid Encrypt Hardware!
dogActiveReslut3#Encrypt-Clock value is illegal!
dogActiveReslut4#Encrypt-Encrypt Data Sector is Error!
dogActiveReslut5#Encrypt-Invalid activation code!
dogActiveReslut6#Encrypt-Match Hardware ID fail!
dogActiveReslut7#Encrypt-Match User ID fail!
dogActiveReslut8#Encrypt-Activation code is Used!
dogActiveReslut9#Encrypt-Hardware Clock too slow!
dogState_ClockBroken#Не удалось получить время с платы
dogState_ClockIllegal#Часы на плате ненастоящие
dogState_DataBroken#Ошибка в секторе данных
dogState_NoHardware#Нет платы
dogState_NotTheApp#Неавторизованный ID приложения
dogState_TrialOver#Триальный период завершен
dogState_Unauth#Неавторизованная плата
dogState_VerifError#Ошибка верификации
dogState_normal#Шифрование ОК
dp0#Ручное
ds0#Выберите порт DO
dsc0#Старт
dsc1#Стоп
dsc2#Выход
ec0#Идентификатор устройства
ec1#Версия программного обеспечения
ec10#Рабочий цикл ШИМ (%)
ec11#Ось
ec12#ШИМ
ec13#Стоп
ec14#В начальное положение
ec15#Частота (Гц)
ec16#Рабочий цикл (%)
ec17#Настроить
ec18#Неверный ввод значения частоты ШИМ!
ec19#Значение частоты ШИМ вне допустимого диапазона (1-50000 Гц)!
ec2#Статус DI
ec20#Ошибка ввода рабочего цикла ШИМ!
ec21#Рабочий цикл ШИМ вне допустимого диапазона (0-100)!
ec22#Значение шага введено неверно!
ec23#Значение шага вне допустимого диапазона (0-10000 мм)!
ec24#Значение скорости введено неверно!
ec25#Значение скорости вне допустимого диапазона (1-200 мм / с)!
ec26#Скорость
ec27#Свойства платы расширения
ec28#Вернуться на станцию А
ec29#Вернуться на станцию B
ec3#Статус DO
ec30#Включить предел 4-й оси
ec4#Статус ошибки
ec5#Рабочий статус
ec6#Запустить команду
ec7#Положение оси (мм)
ec8#Текущая скорость (мм/с)
ec9#Частота ШИМ (Гц)
es0#Mark P1
es1#Mark P2
es2#Rotation angle: 0°
es3#Please mark P1 and P2 points by the red light
es4#Rotation angle: %.2f°
gd0#Основные параметры процесса конфигурации
gd1#(pulse/mm)
gd2#(Min)
gmsg0#Сканирование резки
gmsg1#Текст
gmsg2#Группа
gmsg3#Контур
gmsg4#Контур не обработан
gp0#Контроллер не подключени, проверьте подключение
gp1#Ось Х вход аварии
gp10#Y1 axis double drive error
gp100#Авария автофокус положительный концевик
gp1000#Контур за пределами рабочей области
gp101#Авария автофокус отрицательный концевик
gp102#Авария автофокус положительный предел
gp103#Авария автофокус отрицательный предел
gp104#Авария автофокус серво
gp105#Авария автофокус 5
gp106#Авария автофокус 6
gp107#Авария автофокус 7
gp108#Авария автофокус 8
gp109#Авария автофокус 9
gp11#Y2 axis double drive error
gp110#Авария автофокус 10
gp111#Автофокус не выполнен выхход в начальное положение
gp112#Авария низкое давление газа голова
gp113#Авария высокое давление газа голова
gp114#Авария автофокус высокая температура
gp115#Автофоку авария 15
gp12#W axis double drive error
gp120#Лазер
gp121#Лазер заблокирован
gp122#Разблокировать лазер
gp13#Авария подключения
gp130#Название файла
gp131#Размер процесса
gp132#Длина реза
gp133#Длина холостого хода
gp134#Количество прожигов
gp135#Время окончания
gp136#%02dч%02dмин%02dсек
gp137#%.2fm
gp138#%d
gp139#Время процесса
gp14#Программа FPGA не зарегистрирована
gp140#Внимание
gp141#Регулятор высоты FPGA не загружена
gp142#%.2fmm×%.2fmm
gp143#Количество процессов
gp144#%d
gp146#%02dMin%02dSec
gp15#Программа FPGA не загружена
gp16#Аварийный останов
gp17#Ось X авария положительный датчик концевого положения
gp18#Ось Y1 авария положительный датчик концевого положения
gp19#Ось Y2 авария положительный датчик концевого положения
gp2#Ось Y1 вход аварии
gp20#Ось W авария положительный датчик концевого положения
gp200#Плата расширения ен подключена
gp2000#Общая длина: %.3f(m), Холостые перемещения: %.3f(m), Кол-во прожигов: %d
gp2001#Время резки：%.1f(s), Холостые перемещения: %.1f(s), Время в прожиге: %.1f(s), Sys Delay: (%.1f + %.1f)(s)，Общее время: %d(min)%.1f(s)
gp201#Предупреждение 4 ось негативный предел
gp202#Предупреждение 4 ось позитивный предел
gp203#Предупреждение 4 ось негативный софт предел
gp204#Предупреждение 4 ось позитивный софт предел
gp205#Предупреждение 4 ось
gp206#Аварийный останов 4 ось
gp207#Extended Card Axis Warning 7
gp208#Extended Card Axis Warning 8
gp209#Extended Card Axis Warning 9
gp21#Ось X авария отрицательный датчик концевого положения
gp210#Extended Card Axis Warning 10
gp211#Extended Card Axis Warning 11
gp212#Extended Card Axis Warning 12
gp213#Extended Card Axis Warning 13
gp214#Extended Card Axis Warning 14
gp215#Extended Card Axis Warning 15
gp216#Extended Card Axis Warning 16
gp217#Регулятор слежения предупреждение оси
gp218#Регулятор слежения датчик нуля предупреждение
gp219#Подсчет обработки плана завершен
gp22#Ось Y1 авария отрицательный датчик концевого положения
gp220#Не выполнен выход в начальное положение для автофокуса
gp23#Ось Y2 авария отрицательный датчик концевого положения
gp24#Ось W авария отрицательный датчик концевого положения
gp25#Ось X авария положительный предел
gp26#Ось Y1 авария положительный предел
gp27#Ось Y2 авария положительный предел
gp28#Ось W авария положительный предел
gp29#Ось X авария отрицательный предел
gp3#Ось Y2 вход аварии
gp30#Ось Y1 авария отрицательны предел
gp300#Холостой слой
gp301#Paint Layer
gp31#Ось Y2 авария отрицательный предел
gp32#Ось W авария отрицательный предел
gp33#Ось Z авария верхний концевик
gp34#Ось Z авария нижний концевик
gp35#Ось Z авария верхний предел
gp36#Ось Z авария нижний предел
gp37#Ось Z вход аварии
gp38#Авария касания
gp39#Ось Z энкодер авария
gp4#Ось W вход аварии
gp40#Авария FTC
gp41#Авария FTC ошибка слежения
gp42#FTC изменение емкости сликом мало
gp43#Авария провода FTC SMA или керамического корпуса
gp44#Лазер ошибка последовательной связи
gp45#FTC аварийная остановка, выполните выход в начальное положение сначала
gp46#Лазер авария температура
gp47#Лазер системная авария 2
gp48#Лазер системная авария 3
gp49#Лазер авария по питанию
gp5#Ось X энкодер авария
gp50#Лазер аварийный останов
gp51#Лазер аварийный выход
gp52#Лазер внутрення авария
gp53#Лазер авария питания
gp54#Лазер авария токовой платы
gp55#Лазер неизвестная авария
gp56#Авария чиллер
gp57#FTC не подключен, проверьте лазерную систему
gp58#Лазерная система не подключена, проверьте
gp59#FTC авария, проверьте включение
gp6#Ось Y1 энкодер авария
gp61#Координата X
gp62#Координата Y
gp63#Высота
gp64#Ширина
gp65#Выравнивание
gp66#Угол наклона
gp67#Радиус
gp68#Центральный угол
gp69#Длина главной оси
gp7#Ось Y2 энкодер авария
gp70#Из длины оси
gp71#Угол R
gp72#Вершина
gp73#Внешний радиус
gp74#Внутренний радиус
gp75#Индекс
gp76#Номер контура
gp77#Шрифт
gp78#Номер шрифта
gp79#Segoe UI
gp8#Ось W энкодер авария
gp80#Слой 1
gp81#Фоновый слой
gp82#Слой метки
gp83#Слой
gp84#Время
gp85#Описание
gp86#Сообщение
gp87#Процесс
gp88#Авария: %s  %s
gp88-1#Авария сброшена: %s  %s
gp89#Переподключиться
gp9#X axis double drive error
gp90#Сброс аварии
gp91#Выход
gp92#Авария лазерной системы, проверьте
gp93#Статус
gp94#Очищен
gp95#Система автофокуса не подключена
gp96#Нестабильное подключение
gp97#Ошибка пульс эквивалент, установите верное значение
gp98#Настройки
gp99#Автофокус выйти в начальное положение
gpa0#Тип газа коррекции
gpa1#Включить коррекцию давления воздуха
gpa10#Закрыть DA
gpa11#Эта команда очистит текущие данные, продолжить?
gpa12#Калибровочные точки
gpa13#Фокус(мм)
gpa2#Точки коррекции давления воздуха
gpa3#Установить точку
gpa4#Сохранить данные коррекции
gpa5#Напряжение(В)
gpa6#Давление газа(Бар)
gpa7#Установить DA
gpa8#Adjust Num Input Error
gpa9#Сохранить?
gs0#Увеличить графику
gs1#Увеличить по центру
gv0#Графическим параметров взаимодействия
gv1#Основные настройки програмыы
gv2#По умолчанию
hp0#Экспорт
hp1#Импорт
hp10#Сохранить параметры
hp100#4 ось была установлена как автофокус, проверьте
hp101#4 ось была установлена как сменная паллета, проверьте
hp102#4 ось была установлена как авто рулон, проверьте
hp103#4 ось была установлена как повортная платформа, проверьте
hp104#Need to configure 4th axis, contact manufacturer first
hp11#Параметры контроллера
hp12#Параметры контроллера были успешно экспротированы
hp13#Импортировать параметры контроллера
hp14#Эта операция перезапишет текущую конфигурацию, продолжить?
hp15#Arial
hp16#Парамтры оси
hp17#Входы/выходы
hp18#Параметры коррекции
hp19#Включить вертикальную коррекцию
hp2#Ось
hp20#Корректировать ось Y с помощью Х
hp21#Корректировать ось X с помощью Y
hp22#Очистите квадрат, введите длину стороны AB, AC и：
hp23#Длина AB:
hp24#Длина AC:
hp25#Компенсации
hp26#Без компенсаций
hp27#Только люфт
hp28#Полный
hp29#Настройка выхода в начальное положение
hp3#Лазер
hp30#Тип лазера
hp31#Параметры FTC
hp32#Вспомогательный газ (для обеспечения надежного использования рекомендуется, чтобы переключатель клапана был сконфигурирован как DO9 или DO10）
hp32-1#Вспомогательный газ (конфигурации переключателей клапанов от DO13 до DO16 рекомендуются для обеспечения надежного использования）
hp33#Продвинутые параметры
hp34#Импортировать данные с интерферометра
hp35#Отладка
hp36#Не удалось сохранить конфигурацию оборудования, пожалуйста, проверьте!
hp37#Параметры изменены, необходимо перезагрузить программу!
hp38#Параметры изменены, необходимо перезагрузить программу и плату!
hp39#Пользовательские DO
hp4#FTC
hp40#Название
hp41#Номер выхода
hp42#Фиксация
hp43#Добавить
hp44#Удалить
hp45#Пользовательская Авария
hp46#Название входа
hp47#Пользовательская авария
hp48#Название
hp49#Номер входа
hp5#Газ
hp50#Нормально-закрытый
hp51#Не удалось сохранить конфигурацию, попробуйте еще раз!
hp52#Длина L1
hp53#Длина L2
hp54#Ошибка пульс эквивалента, поставьте другой!
hp55#Автофокус
hp56#Параметры автофокуса
hp6#IO
hp60#У разных осей одинаковый индекс, проверьте!
hp61#Вертикальная коррекция включена, угол равен %0.2f°
hp62#Входные вертикальные правильные данные меньше 0
hp63#Входные вертикальные правильные данные не являются параллелограммом, проверьте!
hp64#Пользовательский вход
hp65#Команда
hp7#Дополнительный
hp70#Плата расширения
hp71#Сменная платформа
hp72#Авто рулон
hp73#Поворот Платформы
hp8#Конфигурация контроллера была изменена, сохранить изменения?
hp80#Коррекция давления газа
hp81#Параметры входов
hp9#xml file(*.xml)|*.xml|All Files (*.*)|*.*
is0#Настройки доступа
is1#Параметры доступа были изменены, оборудование будет перезапущено автоматически!
jm0#Привязка пульта
jm1#Пожалуйста нажмите одновременно кнопки Лево и Право
jm2#Пульт успешно привязан!
jm3#Неверный сигнал от пульта, привязка не удалась!
lcv0#Удалить точку
lp0#Параметры слоя
lp1#Параметры слоя были изменены, сохранить?
lp10#Текущие параметры будут перезаписаны, продолжить?
lp11#Параметры слоя успешно импортированы
lp12#Резервная копия системных параметров
lp13#Параметры системы успешно восстановлены!
lp14#Параметры системы успешно восстановлены!
lp15#Не удалось сохранить параметры, проверьте!
lp16#Слой %d 【Высота реза】 больше, чем 【Высота подъема】, пожалуйста, сбросьте
lp17#Слой %d 【Высота реза】 больше, чем 【высота прожига】, пожалуйста, сбросьте
lp18#Слой %d 【Высота прожига】 больше, чем 【Трех-ступенчатая Высота прожига】, пожалуйста, сбросьте
lp19#Слой %d 【Высота реза】 больше, чем 【Высота реза пленки】, пожалуйста, сбросьте
lp2#Мощность
lp3#Частота
lp4#Заметки
lp5#Загрузка параметров не удалась
lp6#Слой пленки
lp7#Сохранить параметры слоя
lp8#Параметры слоя успешно экспортированы
lp9#Импортировать параметры слоя
ls0#Код активации
ls1#Осталось дней
ls10#Код активации успешно сохранен!
ls11#Не удалось сохранить код активации!
ls12#Invalid format, please enter 8 digit number!
ls13#Неверный формат, пож-ста введите число от 0 до 9999!
ls2#Постоянная лицензия
ls3#Не удалось подключиться к контроллеру, не удалось сохранить данные
ls4#Набор данных активации выполнен успешно
ls5#Текстовый файл(*.txt)|*.txt
ls6#Сохранить файл кода активации
ls7#ID контроллера: %d\r\n
ls8#Code: %d   Days：%d\r\n
ls9#Code: %d   Days: Permanent\r\n
mf0#Контроллер подключен успешно
mf10#Сохранить
mf100#Микроперемычки
mf1000#Система работает, нельзя выйти
mf1001#Аппаратный перезапуск MCC изменился, пожалуйста, перезагрузите программное обеспечение!
mf100_1#Заполнить круг
mf101#Ручные микроперемычки
mf102#Настроить ручные микроперемычки
mf103#Очистить микроперемычки
mf103-1#Взорвать микроперемычки
mf104#Предварительный процесс
mf105#Сортировать
mf106#Слева на право
mf107#Справа на лево
mf108#Снизу вверх
mf109#从上到下
mf11#Сохранить как
mf110#Ближайший
mf111#Ручная сортировка
mf112#Сканирование
mf112_1#Сканирование круги
mf112_2#Сканирование сегменты
mf112_3#Специальное сканирование кругов
mf112_4#Дуговое сканирование
mf113#Компенсации
mf114#Мост
mf115#Дополнительное
mf116#Линейка
mf117#Анализ системы
mf118#Монитор
mf119#Контроллер
mf12#Взаимодействовать
mf120#FTC
mf121#Скорость симуляции
mf122#Статус выполнения
mf123#Авария
mf124#Лог
mf125#Диагностика
mf126#Погрешность изменения
mf127#Дополнительно
mf128#Оборудование
mf129#Опции
mf13#Импортировать
mf13-1#Вращать платформу
mf13-2#Platform Change
mf13_3#Roll Sheet
mf13_4#Start Cut-off Sheet
mf13_5#Cut-off Paramter
mf130#Переподключиться
mf131#Рестарт
mf132#Обновить
mf133#Задать IP
mf134#Access Config
mf135#Пульт управления
mf136#ПО
mf137#Опции
mf138#Восстановление системы
mf139#Вспомогательный
mf14#Инициализация
mf140#Включить вытяжку
mf141#Управление обработкой
mf142#Рабочие параметры
mf143#MCC<Готов>
mf144#FTC<Готов>
mf145#Лазер<Готов>
mf146#Speed (mm/s):  9999
mf147#Segoe UI
mf148#Контур был изменен, сохранить изменения?
mf149#Поддерживаемые типы файлов (*.dxf;*.chf;*.nc;*.txt;*.cnc;*.g;*plt)|*.dxf;*.chf;*.nc;*.txt;*.cnc;*.g;*.plt||
mf15#Выйти в нулевую точку
mf150#Открыть файл
mf151#Неверный путь, выберите другой файл!
mf152#Сохранить файл
mf153#Некорректный файл!
mf154#File is larger than 100M, import failed, please use "Open" button to import file.
mf155#Неверный тип файла!
mf156#Система выполнит выход в начальное положение, продолжить?
mf157#Ось Z начинает выход в начальное положение
mf158#Ось X выполнит выход в начальное положение, продолжить?
mf159#Ось Y выполнит выход в начальное положение, продолжить?
mf16#Только X
mf160#В системе не хватает памяти, процесс не удался!
mf161#Графика не удовлетворяет сканирующую резку!
mf162#Введите пароль:
mf163#Система работает, пожалуйста, сначала остановитесь!
mf164#Выйти из программы?
mf165#Оборудование подключено успешно
mf166#Оборудование не удалось подключить оборудование
mf167#Система будет восстановлена до недавнего рабочего состояния, продолжить?
mf168#Восстановление системы завершено, пожалуйста, перейдите в начальное положение перед перезапуском процесса!
mf169#Система восстанавливается до недавнего рабочего состояния.
mf17#Только Y
mf17-1#Настройка Dual Servo
mf170#Выключить вытяжку
mf171#Включить вытяжку
mf172#Контроллер не подключен, пожалуйста, проверьте!
mf173#scb file(*.scb)|*.scb|All Files (*.*)|*.*||
mf174#Импортировать upgrade файл
mf175#Это действие выполнит обновление прошивки контроллера, продолжить?
mf176#Ошибка обновления файла, пожалуйста, повторно выберите файл!
mf177#Контроллер обновляется, ждите...
mf178#Обновить контроллер
mf179#Обновление аппаратуры выполнено и будет перезапущено после нажатия кнопки "ОК", Пожалуйста, повторно подключите аппаратное обеспечение вручную!
mf18#Только слежение
mf180#Интерферометр
mf181#Быстрый доступ
mf182#Трансформировать
mf183#Отзеркалить горизонтально
mf184#Отзеркалить вертикально
mf185#Поворот
mf186#Обработка
mf187#Оптимизировать графику
mf188#Сортировка
mf189#Параметры оптимизации
mf19#Поиск листа
mf190#Параметры сортировки
mf191#Параметры микроперемычек
mf192#Параметры нулевой точки
mf193#Открыть файл
mf194#Поворот
mf195#Быстрый доступ
mf196#OneKey Planning
mf197#OneKey Planning Parameters
mf198#Увеличить
mf199#Уменьшить
mf20#Отменить поиск листа
mf20-1#Авто поиск листа
mf200#Сбросить масштаб
mf201#Выход в начальное положение
mf202#Изнутри наружу
mf203#Снаружи внутрь
mf204#Приоритет мелкой графики
mf205#Параметры ввода
mf206#Сортировка готова
mf207#Ввод готов
mf208#Микроперемычки готовы
mf209#
mf21#Сброс ошибки
mf21-1#Калибровка двойного привода
mf21-2#Калибровка
mf210#Резервная копия параметров
mf211#Импортировать параметры
mf212#Тест контроллера
mf213#Сгладить
mf214#Включить измерение ошибки
mf215#Выключить измерение ошибки
mf216#Разделить
mf217#Отменить компенсацию
mf22#Резервное копирование
mf220#Система не может быть использована на Windows XP, рекомендуется обновить ее до Windows 7 или более поздней версии!
mf221#Выход в начальное положение по оси Z не удался, проверьте!
mf222#Выйти в начальное положение XYZ
mf223#Авария драйвера, нажмите ОК, система выполнит выход в ноль автоматически
mf224#Не удалось переподключитья к FTC
mf225#Пульт управления подключен
mf226#Пульт управления не удалось подключить
mf227#Перезагрузка контроллера, подождите...
mf228#Hardware expires in %d days
mf229#Измерение данных
mf23#Помощь
mf230#Контроллер перезагружен, перезапустите программу!
mf231#Ошибка точки останова, установите точку останова в ручную!
mf232#Версия прошивки контроллера устарела, нажмите ОК и контроллер будет обновлен автоматически
mf233#Реконструировать
mf234#Экспортировать параметры в файл
mf235#Импортировать парамтры из файла
mf236#Экспорт параметров успешно выполнен!
mf237#Экспорт параметров не удался!
mf238#Это действие перезапишет текущие настройки контроллера, продолжить?
mf239#Import Parameters From Hardware Succeed, please restart the software!
mf24#О программе
mf240#Не удалось импортировать параметры из контроллера
mf241#Неверный файл, выберите файл вручную!
mf242#Монитор <Готов>
mf243#Монитор <Оффлайн>
mf244#Версия файла обновления-ошибка, пожалуйста, повторно выберите файл!
mf245#Выгрузить параметры
mf246#Регулятор слежения отсоединен, стоп выход в начальное положение
mf247#FTC Апгрейд
mf248#Z Follower update is done, please restart the software!
mf249#Автофокус
mf25#Рисовать
mf250#Общий край
mf250_1#Общий край С-типа
mf251#Рекламный текст
mf252#Work Report [New]
mf253#Work Report [All]
mf26#Обзор
mf27#Выбор контура
mf28#Редактирование вершин
mf29#Промсмотр перемещение
mf30#Отменить
mf300#Float Coordinate
mf301#Tool Coordinate 1
mf302#Tool Coordinate 2
mf303#Tool Coordinate 3
mf304#Tool Coordinate 4
mf305#Tool Coordinate 5
mf306#Tool Coordinate 6
mf307#Система координат
mf308#zfb file(*.zfb)|*.zfb|All Files (*.*)|*.*||
mf31#Повторить
mf32#Выбрать
mf33#Выбрать все
mf34#Инвертировать выбор
mf35#Выбрать незамкнутые кривые
mf36#Выбрать контур меньше чем
mf37#Выбрать похожие кривые
mf38#Показать окно для контура
mf39#Показать незамкнутые кривые красным
mf40#Показать индекс
mf400#Фаска
mf401#Авто фаска
mf402#Петли
mf403#Убрать петли
mf404#Выгрузить
mf406#Точка охлаждения
mf406-1#Ручная точка охлаждения
mf407#Очистить точки охлаждения
mf408#Очистить точки охлаждения
mf41#Показать начало
mf410#Раскладка
mf411#Продвинутая раскладка
mf412#Параметры раскладки
mf42#Показать направление
mf420#Экспорт в листы
mf43#Показать траекторию
mf430#Ping: 999999999
mf431#Открыть папку с журналом
mf431-1#Открыть журнал
mf432#Аппаратная версия контроллера слежения слишком стара, нажмите кнопку ОК, и аппаратное обеспечение будет обновлено автоматически
mf433#Положение фокуса(мм): 0.00
mf434#Положение фокуса(мм): %0.1f
mf435#Авария Dual драйверов, нажмите ОК, система выполнит выход в ноль автоматически
mf436#Тест сети
mf437#Настрока IP завершена
mf438#afb file(*.afb)|*.afb|All Files (*.*)|*.*||
mf439#Auto Focus update is done, please restart the software!
mf44#Рисовать
mf440#Апгрейд FTC
mf441#Не удалось считать параметры, нажмите "ОК", чтобы считать параметры из контроллера!
mf442#Восстановление параметров прошло успешно!
mf443#Не удалось выполнить восстановление параметров, выполните настройку вручную!
mf444#Custom IO
mf445#Подстройка
mf446#Авто калькулятор длины шага
mf447#Длина шага(мм)
mf448#Эквивалент импульса неверен, пожалуйста, установите его снова!
mf449#Пожалуйста выполните выход в начальное положение перед измерением ошибки
mf45#Линия
mf450#Загрузка...
mf451#Окно статуса
mf452#Авто смещение
mf46#Круг
mf460#Раскладка
mf461#Импорт детали
mf462#Импорт листа
mf463#Простая раскладка
mf464#Продвинутая раскладка
mf465#Добавить деталь
mf466#Добавить лист
mf47#Круг по трем точкам
mf470#Оптимизировать
mf471#Удалить повторящиеся линии
mf472#Заменить круг
mf473#Импортировать лист
mf48#Дуга по трем точкам
mf480#Экспортировать параметры в контроллер
mf481#Импортировать параметры из контроллера
mf482#Сначала Z в начальное положение, затем  XY
mf483#Открыть поиск листа
mf484#Ручная фаска
mf485#Добавить петлю
mf486#Установить компенсации
mf49#Сканирование дуги
mf490#Лазер разблокирован, перезапустите лазер и программу!
mf491#Неверный код, попробуйте еще раз!
mf492#Неверная длина кода, попробуйте еще раз!
mf493#Неверный код, слишком много раз, лазер заблокирован!
mf494#Неверный код, осталось %d попыток!
mf495#Не удалось разблокировать лазер!
mf496#Отсутствует USB ключ
mf497#Незамкнутые контуры
mf498#Размер листа слишком мал
mf499#Отрезок слишком короткий
mf5#Ошибка подключения контроллера
mf50#Эллипс
mf500#Ошибка выделения памяти
mf501#Неверный результат
mf502#Ошибка ядра
mf503#Процесс исчерпал память
mf504#Система исчерпала память
mf505#Система исчерпала память, уменьшите количество графики
mf51#Прямоугольник
mf510#Обновление
mf511#Авто обновление
mf512#Total Manu Count will be set to Zero, Continue?
mf513#Ручная система координат
mf514#Установить
mf52#Прямоугольник С Закругленными Углами
mf53#Многоугольник
mf54#Звезда
mf55#Текст
mf56#Полилиния
mf57#Кривая
mf58#Точка
mf59#Транформировать
mf6#Старт
mf60#Масштабировать
mf600#Программное обеспечение не может быть использовано на этом оборудовании, рекомендуется использовать программное обеспечение SC1000 V1.0.107 SP2 версии!
mf601#Открыть тест монитора
mf602#Закрыть тест монитора
mf603#Управление процессами
mf604#Adjust Start Pt
mf605#Single Pt Replace Circle
mf61#Поворот
mf610#Выбранный слой первым
mf611#Выбранный слой последним
mf62#90°По часовой
mf620#Плата расширения
mf621#Сменная платформа
mf622#Плата расширения не подключена, проверьте!
mf623#efb file(*.efb)|*.efb|All Files (*.*)|*.*||
mf624#Extended Card update is done, please restart the software!
mf625#Обновить плату расширения
mf63#90°Против часовой
mf64#45°По часовой
mf65#45°Против часовой
mf650#Без названия
mf651#Выбрать внутреннюю форму
mf652#Выбрать внешнюю форму
mf66#Произвольный
mf660#Регулятор слежения выход в начальное положение выполнен
mf661#Exchange Platform Start Go Origin
mf662#Exchange Platform Start Change
mf67#Отзеркалить
mf68#Горизонтально
mf69#Вертикально
mf7#Файл
mf70#Выравнивание
mf700#Система выполнит выход в начальное положение, продолжить?
mf701#Версия прошивки контроллера автофокуса устарела, нажмите ОК, чтобы начать автоматическое обновление прошивки
mf702#Ball Arm
mf703#Dual Servo Check
mf704#Unlimit Roll Sheet
mf71#По левому краю
mf72#По правому краю
mf73#По центру горизонтально
mf74#По верхнему краю
mf75#По нижнему краю
mf76#По центру вертикально
mf77#По центру вертикально
mf78#Расширенное преобразование
mf79#Массив
mf8#Новый
mf80#Сгруппировать
mf800#Подсчет обработки плана завершен
mf801#Отчет по станку
mf81#Выбрать все группы
mf82#Разгруппировать выбранную группу
mf83#Разгруппировать все
mf84#Объеденить
mf85#Разъеденить
mf86#Базовый процесс
mf87#Точка врезки
mf88#Ручная точка врезки
mf89#Проверить точки врезки
mf9#Открыть
mf90#Очистить точки врезки
mf900#Не удалось выполнить dual servo калибровку,
mf901#Двойная калибровка сервопривода будет обработана, продолжите?
mf902#Ось Y не является двойным драйвером, двойной сервопривод регулировки дома не может быть обработан!
mf903#Двойной серворегулирующий дом будет обработан, продолжайте?
mf91#Очистить error mark
mf92#Home Ref
mf93#Начало пути
mf94#Реверсировать
mf95#Зазор
mf96#Запечатать зазор
mf97#Перерез
mf98#Внутри
mf99#Снаружи
mf_S_File_NewProject#New Project
mf_S_File_OpenProject#Open Project
mf_S_File_SaveAs#Project Save As
mf_S_File_SaveProject#Save Project
mp0#Пульт управления подключен успешно
mp01#Пульт управления отключен
mp1#Триальный период истек
mp10#MCC <Stop>
mp100#2
mp101#5
mp102#10
mp103#30
mp104#50
mp105#5
mp106#10
mp107#30
mp108#50
mp109#100
mp11#MCC <Процесс>
mp110#300
mp111#Операция позиционирования
mp112#Система перейдет к точке ввода, продолжить?
mp113#Ошибка ввода данных позиционирования, повторите ввод!
mp114#Интерферометр
mp115#Генерация программ
mp116#Старт
mp117#Стоп
mp118#Выход
mp119#Плата успешно подключена, будет выполнен выход в ноль, продолжить?
mp12#FTC <Готов>
mp120#Графика вышла за рабочую область, продолжить?
mp121#Информация обрабатывается...
mp122#Данные контура были изменены, и точка останова недействительна
mp123#Не используется
mp124#Нажмите ОК
mp125#Выход в начальное положение завершен
mp126#Ось X выходит в начальное положение
mp127#Ось Y выходит в начальное положение
mp128#Runing Machine refuse exit
mp129#Установите начало координат заготовки
mp13#FTC <Слежение>
mp130#Вернуться в начало координат заготовки
mp131#Начало координат заготовки в системе координат %d, координаты которой (%.3f
mp132#Начало координат заготовки не назначено
mp133#Действие не может быть выполнено, не был сделан выход в начальное положение, нажмите ОК чтобы сделать выход в начальное положение
mp134#Будет выполнена чистка головы, продолжить?
mp14#FTC <Прожиг>
mp142#Автоматическая загрузка последней открытой графики
mp143#Пинг: %d
mp143-1#O%dP%d
mp144#Регулятор высоты не был обнулен, действие не может быть выполнено, нажмите ОК для выполнения выхода в ноль
mp145#Неверная точка останова, установите точку останова вручную!
mp15#FTC <Вверх>
mp150#Контроллер перезагружен
mp151#Необходимо обнулить автофокус, перед началом!
mp16#FTC <Вниз>
mp160#Время обработки
mp161#Количество деталей
mp162#Настройки подсчета
mp163#УстановитьНольВручную
mp164#ВернутьсяВНоль
mp165#На ПК закончилась память
mp166#Выполнен выход в начальное положение для сменного стола!
mp167#Смена стола выполнена!
mp168#Неверное расстояние смены, невозможно сменить стол!
mp169#Плата расширения не подключена, процесс не может быть начат!
mp17#FTC <Ав.стоп>
mp170#Сменный стол в неправильном положении, продолжить процесс?
mp171#ЦиклОбработки
mp18#Некорректное завершение системы, восстановить последнее состояние?
mp180#Смена паллет
mp181#Сменить
mp182#Остановить
mp183#Автосмена
mp184#JogManu
mp185#Авторолик
mp186#ПоворотПлатформы
mp187#UnlimitRoll
mp19#please go origin before restart process!
mp2#Часы в плате повреждены
mp20#Регулятор высоты начинает выход в начальное положение
mp200#Float
mp201#Tool 1
mp202#Tool 2
mp203#Tool 3
mp204#Tool 4
mp205#Tool 5
mp206#Tool 6
mp207#Manual
mp21#Система восстановлена в последнее рабочее положение
mp210#DC
mp211#FC
mp212#1D
mp213#2D
mp214#3D
mp215#AF
mp22#MCC <offline>
mp23#FTC <offline>
mp24#Laser <offline>
mp25#Laser <Готов>
mp26#Фактическое время: %d мин %0.1f сек
mp27#Продолжить
mp28#Y Axis begin to go origin
mp29#Дом
mp29-1#Выход в начальное положение
mp29-2#Паллета в начальное положение
mp3#Неавторизованная плата
mp30#РВ начальное положение
mp300#
mp301#Система в рабочем режиме, продолжить разматывать металл?
mp302#Плата не подключена, отчет может быть не корректным!
mp31#Шаг
mp32#Быстро
mp33#Mark P1
mp34#Mark P2
mp35#Mark P3
mp36#Mark P4
mp37#Mark P5
mp38#Mark P6
mp39#Mark
mp4#Плата повреждена
mp40#Возврат
mp400#The dual servo calibration OK
mp401#The dual servo calibration Failed
mp402#The dual servo adjust home OK
mp403#The dual servo adjust home Failed
mp41#Слежение
mp42#Газ
mp43#Воздух
mp44#О2
mp45#N2
mp46#High Air
mp47#High O2
mp48#High N2
mp49#Затвор
mp5#Осталось дней:
mp50#Пилот лазер
mp500#Платформа 1
mp501#Платформа 2
mp51#Лазер
mp52#Выбранная обработка
mp53#Мощность Лазера(%)
mp54#Старт
mp55#Пауза
mp56#Стоп
mp57#Холостой ход
mp58#Рама
mp59#Симуляция
mp6#дней
mp60#BreakPt
mp61#Назад
mp62#Вперед
mp63#Параметры цикла
mp64#BreakCon
mp65#BF Len
mp66#Скорость
mp67#После окончания вернуться в
mp68#Точка стоянки
mp69#Стартовая точка
mp7#MCC <Готов>
mp70#Конечная точка
mp71#Нулевая точка
mp72#Вернитесь в место стоянки после остановки
mp73#Включить программные ограничения
mp74#Данные обработки пусты и не могут быть обработаны
mp75#Время обработки: %d/%d
mp76#Данные обработки пусты и не могут быть смоделированы.
mp77#Время сухой резки: %d/%d
mp78#Данные обработки пусты, раму нельзя переместить
mp79#Будет выполнен выход в ноль, продолжить?
mp8#MCC <Origin>
mp80#Скорость (мм/с): %.1f
mp81#Будет выполнен выход в ноль по X и Y, продолжить?
mp82#Регулятор выосоты выполнит выход в ноль
mp83#Ориентировочное время обработки: %dмин, %0.1fсек, длина реза: %0.2fм, длина холостого хода: %0.2%fм, кол-во прожигов: %d
mp84#Длина обработки или время обработки вне диапазона!
mp85#Непредсказуемая ошибка интерполяции!
mp86#Ожидаемое время обработки: %dмин %0.1fсек, длина обработки:%0.2fм, длина холостого хода %0.2f м, кол-во прожигов:%d раз
mp87#Порядок графики может быть неверным, пересортировать?
mp88#Mark P%d, (%.3f, %.3f)
mp88_1#Поиск листа Шаг 1 Поз, (%.3f, %.3f)
mp88_2#Поиск листа Шаг 2 Поз, (%.3f, %.3f)
mp88_3#Поиск листа Шаг %d Pos, (%.3f, %.3f)
mp88_4#Поиск листа Т, пересечения, (%.3f, %.3f)
mp89#Маркер не был инициализирован
mp9#MCC <Jog>
mp90#0.05
mp91#0.1
mp92#0.5
mp93#1
mp94#10
mp95#30
mp96#50
mp97#100
mp98#150
mp99#200
mv0#Начать обработку с этого момента
mv1#Сбросить вид
mv10#Отменить
mv11#Очистить строку инструкций по обработке
mv12#Завершить начальную операцию
mv13#Предыдущий шаг
mv14#Выйти из сортировки
mv15#Окончательная обработка
mv16#Первичная обработка
mv17#Результат измерения Направление X:%0.3fмм Направление Y:%0.3fмм Длина измерения:%0.3fмм
mv18#Ручная сортировка: конец
mv19#Ручная сортировка: подсчет шагов
mv2#Закончить рисунок
mv20#Пожалуйста, введите текстовое содержание:
mv21#Начать ручную сортировку:
mv22#Сортировка вручную: количество шагов 0
mv23#Завершить сортировку вручную
mv24, ,#
mv25#Неверный путь к файлу
mv26#Пустой файл
mv27#Файл поврежден
mv28#Неполный файл
mv29#Тип файла не SC
mv3#Отменить рисунок
mv3-1#Конец рисунка
mv30#Ошибка чтения файла SC!
mv31#Контур больше рабочей области, импорт не возможен!
mv32#Не удалось импортировать контур!
mv33#Текст разбить на кривые
mv34#Выберите тот же контур слоя
mv35#Применить процесс к аналогичному контуру
mv4#Закрыто
mv5#Прямая линия
mv6#Дуга
mv7#Копировать
mv8#Вставить
mv9#Удалить
np11#Фоновый контур
np_CtrlShiftSelTip#(Использовать Ctrl/Shift + левую кнопку мыши для множественного выбора
np_FileSaveDone#Сохранение файла завершено
np_Modify#Изменить
np_NestPartCount#уж вытряхнула Номер детали
np_Part#Деталь
np_PartName#Имя детали
np_PartNum#Номер детали
np_Reslut_#Результат_
np_Result#Результат
np_Sheet#Лист
np_SheetName#Название доски
np_SheetNum#Количество пластин
np_StdSheet#Стандартный лист
nset_UI_Part2MainView#Copy part to main view
nset_UI_Result2MainView#Copy to maun
nset_UI_Sheet2MainView#Copy sheet to main view
pd0#Регулятор высоты
pd1#Газ главный клапан
pd10#High Air
pd100#Управление газом.Задержка смены газа
pd1000#Начать смену паллет
pd1001#Остановить смену паллет
pd1002#Обычная Frog-leap
pd1003#Продвинутая Frog-leap
pd1004#Контроллер высоты.Режим Frog-leap
pd101#Управление газом.Держать газ во время резки
pd1010#Предварительный прожиг.Не поднимать головы
pd1011#Предварительный прожиг.Включить перед сверлением
pd102#Регулятор высоты.Длина без поднятия
pd1020#Контроллер высоты в начальное положение
pd1021#Выдвинуть платформу A
pd1022#Выдвинуть платформу B
pd1023#Смена на платформу 1
pd1024#Смена на платформу 2
pd1025#Низкое давление Воздуха
pd1026#Низкое давление Кислорода
pd1027#Низкое давление Азота
pd1028#Высокое давление Воздуха
pd1029#Высокое давление Кислорода
pd1030#Высокое давление Азота
pd103#Регулятор высоты.Вкл стиль лягушки
pd104#Регулятор высоты.Вкл слежение во время холостого хода
pd105#Обработка.Очистить линию после завершения обработки
pd106#Обработка.Вкл программные лимиты
pd107#ЕдИзм.Скорость
pd108#ЕдИзм.Ускорение
pd109#Разное.Последний индекс файл
pd11#High O2
pd110#Разное.Последний открытый файл
pd1100#Ballbar.Длина выводного провода
pd1101#Ballbar.Радиус круга
pd1102#Ballbar.Количество раундов
pd1103#Ballbar.Направление круга
pd1104#По часовой стрелке
pd1105#Против часовой стрелки
pd1106#Ballbar.Направление направляющей линии
pd111#Разное.Норм выход
pd112#Этот слой не работает
pd113#Короткое расстояние не поднимать
pd113-1#Короткое расстояние не выкл газ
pd114#Не следить
pd115#Препрожиг
pd116#С пленкой
pd117#Не выкл газ
pd118#Прямой рез
pd119#Сегментированный прожиг
pd12#High N2
pd120#Постепенный прожиг
pd1200#Параметры платы расширения.Тип ограничения вала
pd1201#Отрицательный NO положительный NO
pd1202#Отрицательный NС положительный NO
pd1203#Отрицательный NO положительный NС
pd1204#Отрицательный NС положительный NС
pd1205#Параметры платы расширения.Включение программного ограничения 4ой оси
pd121#Постоянная высота
pd122#За пределами доски, чтобы следовать
pd123#3-х стадийный прожиг
pd124#Динамическая мощность/частота
pd125#Основы.Скорость реза
pd126#Процесс резки.Задержка вкл лазера
pd127#Основы.Мощность
pd128#Основы.Частота
pd129#Основы.Высота слежения
pd129-1#Высота слежения(мм)
pd129-2#Продвинутый фиксированный максимум.Фикс высота
pd13#Сигнал режим ожидания
pd130#Газ.Тип газа
pd1300#Контроллер высоты.Включить безопасную защиту от Frog-leap
pd131#Газ.Давление
pd132#Основы.Пиковая мощность
pd133#Доп параметры.Медленный старт
pd134#Доп параметры.Длина старта
pd135#Доп параметры.Стартовая скорость
pd136#Доп параметры.Высота
pd136-1#Высота подъема(мм)
pd136-2#Высота положения(мм)
pd137#Процесс резки.Задержка выкл лазера
pd138#Процесс резки.Задержка после выкл лазера
pd139#Прожиг.Задержка
pd14#Сигнал в процессе
pd140#Прожиг.Мощность
pd1400#Пользовательский вывод.Порт для удаления пыли
pd1401#Пользовательский вывод.Порт Fn1
pd1402#Пользовательский вывод.Тип вывода Fn1
pd1403#Пользовательский вывод.Порт Fn2
pd1404#Пользовательский вывод.Тип вывода Fn2
pd141#Прожиг.Высота
pd142#Прожиг.Давление
pd143#Прожиг.Частота
pd144#Прожиг.Тип газа
pd145#Постепенный прожиг.Постепенная скорость
pd146#Постепенный прожиг.Задежка после
pd147#3-хстадийный прожиг.Задержка
pd148#3-хстадийный прожиг.Мощность
pd149#3-хстадийный прожиг.Высота
pd15#Сигнал аварии
pd150#3-хстадийный прожиг.Давление
pd1500#Вывод обработки
pd1501#Выход катушки
pd1502#Общие.Тип платформы
pd1503#Общие.длина одной катушки
pd1504#Общие.Скорость одиночной катушки
pd1505#Выход.Выходной порт во время обработки
pd1506#Выход.Выходной порт в катушке
pd1507#Вход.Катушка готова
pd1508#Вывод после обработки
pd1509#Обработка вывода.Откройте порт после завершения обработки
pd151#3-хстадийный прожиг.Частота
pd1510#Вывод процесса.Продолжительность открытия порта после завершения обработки
pd1511#Плат А зафиксирована
pd1512#Плат А медленное движение
pd1513#Плат А быстрое движение
pd1514#Плат В зафиксирована
pd1515#Плат В медленное движение
pd1516#Плат В быстрое движение
pd1517#Плат А зажата
pd1517-1#Плат А выдвинута
pd1518#Плат А ослаблена
pd1519#Плат А ограничение медлееного передвижения
pd152#3-хстадийный прожиг.Тип газа
pd1520#Плат А ограничение остановки
pd1521#Плат В зажата
pd1521-1#Плат В выдвинута
pd1522#Плат Вослаблена
pd1523#Плат В ограничение медлееного передвижения
pd1524#Плат В ограничение остановки
pd1525#ZF в начальное положение
pd1526#ZF в начальное положение завершено
pd1527#PLC1-A
pd1528#PLC1-B
pd1529#Разрешить откат
pd153#Разное.Заметки
pd1530#Выход.Платформа зажима
pd1530-1#DO.Platform A Move Enable
pd1530-2#DO.Platform B Move Enable
pd1531#Выход.Платформа A движется с низкой скоростью
pd1532#Выход.Платформа A движется с высокой скоростью
pd1533#Выход.Зажим платформы B
pd1534#Выход.Платформа B движется с низкой скоростью
pd1535#Выход.Платформа B движется с высокой скоростью
pd1536#Вход.Платформа A зафиксирована на месте
pd1536-1#Вход.Платформа A с зажимом на месте переключателя
pd1537#Вход.Платформа А устанавливается на место
pd1537-1#Вход.Платформа A выпуска на месте типа переключателя
pd1538#Вход.Платформа A, нижний предел скорости
pd1538-1#Вход.Платформа Тип концевого выключателя низкой скорости
pd1539#Вход.Платформа Ограничение останова
pd1539-1#Вход.Платформа Тип концевого выключателя остановки
pd154#Разное.Кривая мощности
pd1540#Вход.Платформа B закреплена на месте
pd1540-1#Вход.Платформа B зажимается на месте типа переключателя
pd1541#Вход.Платформа B установлена ??на место
pd1541-1#Вход.Платформа B разблокирована, тип переключателя
pd1542#Вход.Платформа B, нижний предел скорости
pd1542-1#Вход.Тип концевого выключателя низкой скорости платформы B
pd1543#Вход.Предел остановки платформы B
pd1543-1#Вход.Тип концевого выключателя остановки платформы B
pd1544#Задержка.Задержка перед зажимом платформы
pd1545#Задержка.Задержка после зажима платформы
pd1546#Задержка.Задержка перед выпуском платформы
pd1547#Задержка.Задержка после освобождения платформы
pd155#Разное.Кривая частоты
pd1550#Технологии обработки.Автоматически закрывать цикл обработки после обработки
pd1551#Ручное управление.Коэффициент замедления остановки ручного движения
pd1552#Встроенный последовательный порт.Включите расширенный встроенный последовательный порт
pd156#Разное.Ранее открытые файлы
pd1560#Ограничение скорости малого круга.Включить ограничение скорости малого круга
pd1561#Ограничение скорости малого круга.Коэффициент ограничения скорости малого круга
pd1562#Процесс ПЛК 1.Включить процесс ПЛК 1
pd1563#Процесс ПЛК 1.Выходной порт A
pd1564#Процесс ПЛК 1.Задержка после открытия порта вывода A
pd1565#Процесс ПЛК 1.Выходной порт B
pd1566#Процесс ПЛК 1.Задержка после открытия порта вывода B
pd1567#Процесс ПЛК 1.Задержка перед закрытием порта вывода
pd1568#Выберите обработку.Режим обработки
pd1568-1#Режим заготовки
pd1568-2#Плавающий режим
pd1569#Дополнительно.Возврат материала включает выходной порт
pd157#Обычный вал
pd1570#Дополнительно.Задержка готовности катушки
pd1570-1#Advanced.After Roll Sheet Delay
pd1570-2#Advanced.After Roll Sheet Process Start DI
pd1570-3#Advanced.After Roll Sheet Process Start DI Type
pd1571#Crash Protect.Enable Process Crash Protect
pd1572#Crash Protect.Enable Crash Protect Up Height
pd1573#Пользовательский.Отображение имени производителя
pd1574#Пользовательский.Название компании
pd1575#Защита от столкновений.Включить минимальную высоту защиты от столкновений
pd158#Ось вращения
pd159#Недействительный
pd16#Звуковой сигнал аварии
pd160#1
pd1600#Карта давления газа.Включить регулировку давления воздуха
pd1601#Карта давления газа.Включить регулировку давления кислорода
pd1602#Карта давления газа.Включить регулировку давления азота
pd1603#Карта давления газа.Данные регулировки давление воздуха
pd1604#Карта давления газа.Данные регулировки давление кислорода
pd1605#Карта давления газа.Данные регулировки давление азота
pd1606#Карта давления газа.Текущий тип регулировки газа
pd1607#Сортировать.Сначала маленькие картинки
pd1608#Параметры лазера.Включите ШИМ для каждого контура
pd1609#Программное обеспечение.Значение проверки производственных параметров
pd161#2
pd1610#Программное обеспечение.Значение проверки параметра слоя
pd1611#Отображение автофокусаголовы.Данные коррекции автофокуса головы
pd1612#Автофокус.Отображение окна состояния
pd162#3
pd163#4
pd164#Нормально открытый
pd165#Нормально закрытый
pd166#Начальное положение
pd167#Предел
pd168#Положительный
pd169#Отрицательный
pd17#Удаленный ключ
pd170#None
pd1701#Вход.DI1 время фильтра
pd1702#Вход.DI2 время фильтра
pd1703#Вход.DI3 время фильтра
pd1704#Вход.DI4 время фильтра
pd1705#Вход.DI5 время фильтра
pd1706#Вход.DI6 время фильтра
pd1707#Вход.DI7 время фильтра
pd1708#Вход.DI8 время фильтра
pd1709#Вход.DI9 время фильтра
pd171#FTC91 Net
pd1710#Вход.DI10 время фильтра
pd1711#Вход.DI11 время фильтра
pd1712#Вход.DI12 время фильтра
pd1713#Вход.DI13 время фильтра
pd1714#Вход.DI14 время фильтра
pd1715#Вход.DI15 время фильтра
pd1716#Вход.DI16 время фильтра
pd172#FTC61 IO
pd173#FTC61 PC Serial
pd1731#FTC61 MCC Serial
pd1732#MCC3721H
pd1733#FTC10 Net
pd174#DA1
pd175#DA2
pd176#0～10В
pd177#0～5В
pd177-1#0～4В
pd178#SC MCC
pd179#SC PC
pd18#Вытяжка
pd180#CypCut
pd1800#Тестовый вход.Запуск и останов катушки
pd1801#Платформа обмена.Контроллер высоты возвращается к исходному состоянию для завершения порта вывода
pd1802#Платформа обмена.Задержка вывода регулятора высоты, возвращающегося в исходное состояние
pd181#1
pd1810#Параметры текста.Тип текста
pd1811#Параметры текста.Расстояние компенсации
pd182#2
pd183#COM1
pd184#COM2
pd185#COM3
pd186#COM4
pd187#COM5
pd188#COM6
pd189#COM7
pd19#Прожиг
pd190#COM8
pd1900#Обнаружение двойного привода.Время обнаружения
pd1901#Обнаружение двойного привода.Максимальная ошибка двойного привода
pd1902#Обнаружение двойного диска.Автоматическая остановка обнаружения, когда ошибка слишком велика
pd191#COM9
pd192#9600
pd193#19200
pd194#38400
pd195#57600
pd196#115200
pd197#Ось X.Наличие
pd198#Ось X.Номер оси
pd199#Ось X.Двусторонний привод
pd2#Затвор
pd20#Поднять
pd200#Ось X.Реверс энкодера
pd2000#Очистите насадку.Значение Z верхней поверхности насадки щетки
pd2001#Очистите насадку.Насадка заходит на глубину головки щетки
pd2002#Очистите сопло.Перед очисткой верните ось Z в исходное положение
pd2003#Очистите форсунку.Начальная точка X значение чистой форсунки
pd2004#Очистка сопла.Значение Y начальной точки сопла для очистки
pd2005#Очистите сопло.Скорость движения
pd2006#Очистите сопло.Направление движения
pd2006-1#Направление X
pd2006-2#Направление Y
pd2007#Очистите форсунку.Количество обходов
pd2008#Очистите сопло
pd2009#Чистые настройки
pd201#Ось X.Логика концевого выключателя
pd2010#Очистите сопло.Длина движения
pd2011#Очистите сопло.После очистки вернитесь в исходное положение
pd2012#Очистите сопло.Выключите сигнал сенсорной панели регулятора высоты во время очистки
pd2013#Общие.Включить режим поиск листа
pd2014#Калибровка контроллера высоты.Регулятор высоты автоматически калибруется после очистки
pd2015#Калибровка контроллера высоты.Значение X точки автоматической калибровки
pd2016#Калибровка контроллера высоты.Значение Y точки автоматической калибровки
pd202#Ось X.Максимальный ход
pd203#Ось X.Импульсный эквивалент
pd204#Ось X.Максимальная скорость
pd205#Ось X.Максимальное ускорение
pd206#Ось Y1.Наличие
pd207#Ось Y1.Номер оси
pd208#Ось Y1.Двусторонний привод
pd209#Ось Y1.Реверс энкодера
pd21#Опустить
pd210#Ось Y1.Логика концевого выключателя
pd2100#Контроллер высоты.Быстрая скорость опускания
pd2101#Контроллер высоты.Скорость слежения
pd2102#Контроллер высоты.Следить за высотой
pd2103#Контроллер высоты.Выдвиньте и увеличьте высоту
pd2104#Контроллер высоты.Быстро убрать время обнаружения
pd2104-1#Контроллер высоты.Медленно выходите из времени обнаружения
pd2105#Контроллер высоты.Быстро удалите допуск обнаружения
pd2105-1#Контроллер высоты.Медленно выходите за пределы допуска обнаружения
pd2106#Контроллер высоты.Переместитесь на заданную высоту
pd2107#Контроллер высоты.Безопасная высота подъема
pd2108#Ось движения.Направление движения
pd2108-1#X положительное направление
pd2108-2#X отрицательное направление
pd2108-3#Направление Y
pd2108-4#Y отрицательное направление
pd2109#Ось движения.Скорость ускоренного хода
pd211#Ось Y1.Максимальный ход
pd2110#Ось движения.Медленная скорость
pd2111#Ось движения.Расстояние между точками обнаружения
pd2112#Калибровка двойного привода.Калибровка макс длины
pd2113#Калибровка двойного привода.Настройка смещения
pd2113-1#Калибровка двойного привода.Настройка допуска
pd2114#Ось движения.Оставшееся расстояние в направлении X
pd2115#Ось движения.Допустимое расстояние в направлении Y
pd212#Ось Y1.Импульсный эквивалент
pd213#Ось Y1.Максимальная скорость
pd214#Ось Y1.Максимальное ускорение
pd215#Ось Y2.Наличие
pd216#Ось Y2.Номер оси
pd217#Ось Y2.Двусторонний привод
pd218#Ось Y2.Реверс энкодера
pd219#Ось Y2.Логика концевого выключателя
pd22#Аварийный останов
pd220#Ось Y2.Максимальный ход
pd2200#Общие.Тип платформы
pd2201#Вход.Переключиться на порт станции 1
pd2202#Вход.Переключитесь на порт станции 2
pd2203#Выход.Порт переключателя оси вращения
pd2204#Выход.Задержка переключения поворотной оси
pd2205#Коэффициент обработки.Коэффициент скорости 1
pd2206#Коэффициент обработки.Коэффициент скорости 2
pd221#Ось Y2.Импульсный эквивалент
pd2210#Advanced.Enable Platform A/B Sync Clamp
pd2211#Advanced.Enable Auto Pause After Roll Sheet Done
pd222#Ось Y2.Максимальная скорость
pd223#Ось Y2.Максимальное ускорение
pd224#Ось W.Наличие
pd225#Ось W.Номер оси
pd226#Ось W.Двусторонний привод
pd227#Ось W.Реверс энкодера
pd228#Ось W.Логика концевого выключателя
pd229#Ось W.Максимальный ход
pd23#Авария по воде
pd230#Ось W.Импульсный эквивалент
pd2300#Смена оси вращения
pd2301#Перейти в положение 1
pd2302#Перейти в положение 2
pd2303#Смена платформы 1.Количество точек обработки
pd2304#Смена платформы 1.Скорость смены точки
pd2305#Смена платформы 1.Длина шага смены точки
pd2306#Смена платформы 2.Количество точек обработки
pd2307#Смена платформы 2.Скорость смены точки
pd2308#Смена платформы 2.Длина шага смены точки
pd2309#Общие.Задержка после ротации
pd231#Ось W.Максимальная скорость
pd2310#Общие.Автоматически запускать обработку после переключения станций
pd2311#After Roll Sheet Process Start
pd232#Ось W.Максимальное ускорение
pd233#Разное.Ошибка двойного привода Авария
pd234#Разное.Ошибка двойного привода Допуск
pd235#Разное.Ошибка двойного привода Продолжительность
pd236#Разное.Энкодер 4-х кратная частота
pd237#Разное.Коэффициент безопасного замедления
pd238#Разное.Период интерполяции
pd239#Начальное положение.Использовать Z сигнал
pd24#Авария регулятор высоты
pd240#Начальное положение.Тип сигнала
pd2400#Unlimit Roll Sheet.Enable Unlimit Roll Sheet Mode
pd2401#Unlimit Roll Sheet.Roll Sheet Length Offset
pd2402#Unlimit Roll Sheet.Before Process Dock Pt X
pd2403#Unlimit Roll Sheet.Before Process Dock Pt Y
pd2404#Unlimit Roll Sheet.ZF Go Origin Before Roll Sheet
pd2405#Unlimit Roll Sheet.Enable Cut-off sheet
pd2406#Unlimit Roll Sheet.Width of Cut-off Sheet
pd2407#Unlimit Roll Sheet.Cut Speed of Cut-off Sheet
pd2408#Unlimit Roll Sheet.Cut-off Sheet [X-Coord of Left point]
pd2408_1#Unlimit Roll Sheet.Cut-off Sheet [X-Coord of Right point]
pd2409#Unlimit Roll Sheet.Cut-off [Z Up height after work done]
pd2410#Unlimit Roll Sheet.Cut-off [Z follow Sensitivity]
pd2411#Unlimit Roll Sheet.Cut-off [check time of Outing-edge]
pd2412#Unlimit Roll Sheet.Cut-off [check tolerance of Outing-edge]
pd2413#Unlimit Roll Sheet.Auto mico-Link after load graph file

pd2421#The 4th Axis.Go Origin Sample Signal Type
pd2422#The 4th Axis.Origin Switch Type
pd2423#The 4th Axis.Go Origin Fast Speed
pd2424#The 4th Axis.Go Origin Slow Speed
pd2425#The 4th Axis.Go Origin Direction
pd2426#The 4th Axis.Go Origin Offset
pd2427#The 4th Axis.Accelerate
pd2428#The 4th Axis.Accelerate time
pd2429#The 4th Axis.Work Speed
pd2430#The 4th Axis.Idle Speed

pd241#Начальное положение.Тип датчика
pd242#Начальное положение.Скорость быстрого позиционирования
pd243#Начальное положение.Скорость точного позиционирования
pd244#Ось X.Направление выхода в начальное положение
pd245#Ось X.Отступ выхода в начальное положение
pd246#Ось Y.Направление выхода в начальное положение
pd247#Ось Y.Отступ выхода в начальное положение
pd248#Общие.Тип управления
pd249#Последовательный порт ПК.Номер порта (COM)
pd25#Слежение на месте
pd250#Последовательный порт ПК.Скорость передачи
pd2500#Platform A Move Enable
pd2501#Platform B Move Enable
pd251#DI.Слежение
pd252#DI.Прожиг
pd253#DI.Поднять
pd254#DI.Опустить
pd255#DO.Статус аварий
pd256#DO.Слежение на месте
pd257#DO.Прожиг на месте
pd258#Общие.Тип лазера
pd259#Общие.Тип управления
pd26#Прожиг на месте
pd260#DA.Порт DA
pd2600#VFD Motor.Roll Sheet Move Enable
pd2601#VFD Motor.Roll Sheet Fast Move
pd2602#VFD Motor.Roll Sheet Slow Move
pd2603#Roll Sheet Move Enable
pd2604#Roll Sheet Fast Move
pd2605#Roll Sheet Slow Move
pd2606#VFD Motor.Move Length Calc Factor
pd2607#VFD Motor.Start Slow Move Length
pd2608#VFD Motor.Stop Slow Move Length
pd2609#VFD Motor.Back Roll Move Enable
pd261#DA.Диапазон DA
pd2610#Back Roll Move Enable
pd2611#Advanced.Roll Sheet Clamp DO1
pd2612#Advanced.Roll Sheet Clamp DO2
pd2613#Forward And Backward Roll Sheet.Enable Forward And Backward Roll Sheet
pd2614#Forward And Backward Roll Sheet.Single Forward Roll Length
pd2615#Forward And Backward Roll Sheet.Single Backward Roll Length
pd2616#Advanced.Roll Sheet Clamp DO Change Delay
pd2617#Advanced.After Roll Sheet Clamp Delay
pd262#IO.Удаленный ключ
pd263#IO.Затвор
pd264#IO.Лазерное излучение
pd265#IO.Красный свет
pd2650#Roll Sheet Clamp DO1
pd2651#Roll Sheet Clamp DO1
pd266#Клапан низкого давления.Воздух низкого давления
pd267#Клапан низкого давления.Кислород низкого давления
pd268#Клапан низкого давления.Азот низкого давления
pd269#Клапан высокого давления.Воздух высокого давления
pd27#Ошибка лазера
pd270#Клапан высокого давления.Кислород высокого давления
pd2700#Graph Shift.Enable Graph Shift
pd2701#Graph Shift.Graph Shift X Direction Length
pd2702#Graph Shift.Graph Shift Y Direction Length

pd2705#Bolt Drill.Enable
pd2706#Bolt Drill.Laser Power Duty [End]
pd2707#Bolt Drill.Laser frequency [End]

pd2710#Clean Residue.Enable
pd2711#Clean Residue.Work height
pd2712#Clean Residue.Work Speed
pd2713#Clean Residue.Laser focus
pd2714#Clean Residue.Gas type
pd2715#Clean Residue.Gas Pressure
pd2716#Clean Residue.percent of Laser peakpower (elec Current)
pd2717#Clean Residue.Laser Power [Duty]
pd2718#Clean Residue.Laser frequency
pd2719#Clean Residue.Work radius
pd2720#Clean Residue.Coil cycle number

pd2730#Start work Segment.Enable
pd2731#Start work Segment.Length
pd2732#Start work Segment.Work Speed
pd2733#Start work Segment.Enable Laser Control
pd2734#Start work Segment.Laser Power [Duty]
pd2735#Start work Segment.Laser frequency

pd2740#End work Segment.Enable
pd2741#End work Segment.Length
pd2742#End work Segment.Work Speed
pd2743#End work Segment.Enable Laser Control
pd2744#End work Segment.Laser Power [Duty]
pd2745#End work Segment.Laser frequency
pd2746#End work Segment.Gas Pressure

pd2747#ZF vibration Abatement.Enable
pd2748#ZF vibration Abatement.Coefficient

pd271#Клапан высокого давления.Азот высокого давления
pd272#Пропорциональный клапан.Воздушный пропорциональный клапан (DA)
pd273#Пропорциональный клапан.Кислородный пропорциональный клапан (DA)
pd274#Пропорциональный клапан.Азотный пропорциональный клапан (DA)
pd275#Пропорциональный клапан.Максимальное давление воздуха
pd276#Основной клапан.Основной клапан
pd277#Дополнительный клапан.Газ низкого давления
pd278#Дополнительный клапан.Газ высокого давления
pd279#Выходной порт.Индикатор режима ожидания
pd28#DI 7
pd280#Выходной порт.Индикатор обработки
pd281#Выходной порт.Индикатор тревоги
pd282#Выходной порт.Сигнальный звонок
pd283#Входной порт.Аварийный останов
pd284#Входной порт.Авария водяного охлаждения
pd285#Входной порт.Разное Сигнал ожидания всегда включен
pd286#DA.DA1 коррекция
pd287#DA.DA2 коррекция
pd288#AD.АD коррекция
pd289#Резка на лету.Коэффициент допуска обнаружения энкодера
pd29#DI 8
pd290#Резка на лету.Коэффициент скорости резания на лету по кругу
pd291#Продвинутая резка.Минимальная высота лягушачих прыжков
pd292#Пульт.Тип
pd293#Пульт.Код сопряжения 1
pd294#Пульт.Код сопряжения 2
pd295#Пульт.Код сопряжения 3
pd296#Плата управления.Версия оборудования
pd297#Нет
pd298#Линия
pd299#Дуга
pd3#ПилотUnlimitRoll
pd30#DI 9
pd300#Линия + дуга
pd301#Смещение
pd302#Интервал
pd303#Вниз
pd304#Вверх
pd305#Влево
pd306#Вправо
pd307#Автоматический выбор начальной точки (приоритет длинного края)
pd308#Автоматический выбор начальной точки (приоритет вершины)
pd309#Равномерно заданная длина
pd31#DI 10
pd310#Не менять начальную точку
pd311#Сухой рез
pd312#Обработка
pd313#Микроперемычки по количеству
pd313_0#Авто перемычки.Направление
pd313_01#Перемычки по пути
pd313_02#Перемычки по X
pd313_03#Перемычки по Y
pd314#Микроперемычки на расстоянии
pd314_0#Разное.Микроперемычка в начале незамкнутого контура
pd314_1#Автоперемычка.Наименьший размер контура, допускающий микроперемычку
pd315#Ведущая линия.Тип
pd316#Ведущая линия.Угол
pd317#Ведущая линия.Длина
pd318#Ведущая линия.Режим начальной точки
pd319#Ведущая линия.Положение начальной точки
pd32#DI 11
pd320#Ведущая линия.Для закрытого контура
pd321#Ведущая линия.Для выбранного контура
pd322#Ведущая линия.Внешний слой - внутренний разрез
pd323#Gap Seal.Gap Length
pd324#Gap Seal.Overcut Length
pd325#Manual Micro Joint.Micro Joint Length
pd326#Просмотр параметров.Отображение рамки контура
pd327#Просмотр параметров.Показать незамкнутый контур красным цветом
pd328#Просмотр параметров.Отображение серийного номера
pd329#Просмотр параметров.Показать начальную точку пути
pd33#DI 12
pd330#Просмотр параметров.Показать путь обработки стрелками
pd331#Просмотр параметров.Показать путь перемещения
pd332#Параметр массива.Количество строк
pd333#Параметр массива.Количество столбцов
pd334#Параметр массива.Тип смещения
pd335#Параметр массива.Смещение строки (интервал)
pd336#Параметр массива.Смещение столбца (интервал)
pd337#Параметр массива.Направление строки
pd338#Параметр массива.Направление столбца
pd339#Параметры поворота.Угол поворота
pd34#DI 13
pd340#Цикл обработки.Тип цикла
pd341#Цикл обработки.Количество циклов
pd342#Цикл обработки.Интервал цикла
pd343#Автоперемычка.Тип
pd344#Автоперемычка.Количество
pd345#Автоперемычка.Расстояние
pd346#Автоперемычка.Длина
pd347#Параметры моста.Ширина моста
pd348#Параметр масштабирования.Процент
pd349#Параметр масштабирования.Ширина
pd35#DI 14
pd350#Параметр масштабирования.Высота
pd351#Не включено
pd352#Сначаланаправление
pd353#Сначала длина
pd354#Сначала расстояние
pd355#Слева направо
pd356#Ближайший ход
pd357#Сортировка штампа
pd358#Сначала мелкие контуры
pd359#Китайский
pd36#Начать обмен
pd360#Английский
pd360-1#Русский
pd361#Белый
pd362#Черный
pd363#Мелкие контуры.Автоматически удалять мелкие контуры
pd364#Малкие контуры.Минимальная длина контура
pd365#Повторяющиеся линии.Автоматически удалять повторяющиеся линии
pd366#Повторяющиеся линии.Точность определения повторяющейся линии
pd367#Объединить ближние линии.Автоматически соединять объединеные линии
pd368#Объединить ближние линии.Автоматическая точность объединения линий
pd369#Автоматическое сглаживание.Автоматическое сглаживание кривых при импорте файлов
pd37#Остановить обмен
pd37-1#РулонГотов
pd37-2#РулонСтартСтоп
pd370#Автоматическое сглаживание.Точность сглаживания кривых
pd371#Автоматически сглаживание.Кривые Байзера не сглаживается
pd372#Автоматическая сортировка.Тип сортировки
pd373#Автоматически разбивать.Автоматически разбивать группы в DXF
pd374#Автоматически разбивать.Автоматически преобразовывать текст в кривую
pd375#Разное.Период обновления интерфейса пользователя
pd376#Разное.Автоматический расчет длины хода клавиатуры
pd377#Разное.Длина шага перемещения клавиатуры
pd378#Программное обеспечение.Язык (Language)
pd379#Программное обеспечение.Тема
pd379_1#Software.Default dual find home
pd38#Ось X
pd380#Panasonic A5
pd381#Delta B2
pd382#Yaskawa
pd383#Inovance
pd384#Абсолютный
pd385#Относительный
pd386#Сегментный прожиг
pd387#Постепенный прожиг
pd388#Механические параметры.Модель сервопривода
pd389#Механические параметры.Шаг винта
pd39#Ось Y
pd390#Механические параметры.Число импульсов на оборот
pd391#Механические параметры.Прирост скорости
pd392#Механические параметры.Тип входного сигнала
pd393#Механические параметры.Тип выходного сигнала
pd394#Рабочие параметры.Максимальная рабочая скорость
pd395#Рабочие параметры.Уровень чувствительности
pd396#Рабочие параметры.Последующая компенсация
pd397#Рабочие параметры.Допуск
pd398#Рабочие параметры.Скорость толчкового режима
pd399#Рабочие параметры.Расстояние шага толчкового режима
pd4#Лазер
pd40#Ось Z
pd400#Рабочие параметры.Возвращение в начальное положение после включения
pd401#Рабочие параметры.Автоматический возврат в начальное положение в координатах стыковки
pd402#Рабочие параметры.Скорость возврата
pd403#Рабочие параметры.Расстояние смещения начального положения
pd404#Рабочие параметры.Разрешить программное ограничение
pd405#Рабочие параметры.Координата нижнего программного ограничения
pd406#Параметры процесса.Следить за высотой
pd407#Параметры процесса.Тип стыковки
pd408#Параметры процесса.Абсолютные координаты стыковки
pd409#Параметры процесса.Относительная высота стыковки
pd41#Ось W
pd410#Параметры процесса.Верхняя координата
pd411#Параметры процесса.Тип прожига
pd412#Параметры процесса.Высота прожига
pd413#Параметры процесса.Постепенная скорость прожига
pd414#Параметры аварии.Младшие 16 бит сигнала касания платы
pd415#Параметры аварии.Старшие 16 бит сигнала касания платы
pd416#Параметры аварии.Задержка касания платы
pd417#Параметры аварии.Следующее сообщение об ошибке
pd418#Параметры аварии.Задержка после ошибки
pd419#Параметры аварии.Включение тревоги энкодера
pd42#Положительный
pd420#Параметры аварии.Разрешение тревоги при отключении
pd421#Вернуться в начальное положение
pd422#Вернуться в позицию ожидания
pd423#Вернуться к позиции
pd424#Как калибровочный сигнал
pd425#Как сигнал прожига
pd426#Параметры регулятора высоты.Уровень скорости
pd427#Параметры регулятора высоты.Уровень чувствительности
pd428#Параметры регулятора высоты.Слежение за высотой
pd429#Параметры регулятора высоты.Допуск слежения
pd43#Отрицательный
pd430#Параметры регулятора высоты.Высота ожидания
pd431#Параметры регулятора высоты.Тип прожига
pd432#Параметры регулятора высоты.Высота прожига
pd433#Параметры регулятора высоты.Скорость прожига
pd434#Параметры регулятора высоты.Младшие 16 бит сигнала касания платы
pd435#Параметры регулятора высоты.Старшие 16 бит сигнала касания платы
pd436#Параметры регулятора высоты.Задержка касания платы
pd437#Параметры регулятора высоты.Поднимите плату касания
pd438#Параметры регулятора высоты.Сигнал тревоги для поднятия
pd439#Параметры регулятора высоты.Шаг винта
pd44#1
pd440#Параметры регулятора высоты.Импульс на оборот
pd441#Параметры регулятора высоты.Калибровка мультиплексирования
pd442#Параметры регулятора высоты.Адрес устройства
pd443#Параметры регулятора высоты.Скорость связи
pd444#Контроллер.Скорость передачи данных
pd445#Контроллер.IP адресс
pd446#Контроллер.Маска подсети
pd447#Контроллер.Шлюз по умолчанию
pd448#Контроллер высоты.IP адресс
pd449#Контроллер высоты.Маска подсети
pd45#100
pd450#Контроллер высоты.Шлюз по умолчанию
pd451#Лазер.IP адресс
pd452#Лазер.Маска подсети
pd453#Лазер.Шлюз по умолчанию
pd454#Прецизионная компенсация.Тип компенсации
pd455#Движение.Тип оси
pd456#Движение.Скорость
pd457#Движение.Время цикла
pd458#Движение.Время пребывания
pd459#Интерферометр.Диапазон перемещения
pd46#10000
pd460#Интерферометр.Интервал
pd461#Интерферометр.Регулировка зазора в первой точки
pd462#Интерферометр.Расстояние регулировки зазора
pd463#Ось Х
pd464#Ось Y
pd465#Параметры сортировки.Тип сортировки
pd466#Параметры сортировки.Сначала маленькие контуры
pd467#Управление лазером.Автоматическое управление затвором во время обработки
pd468#Программное обеспечение.Разрешить быструю обработку
pd469#Компенсация точности.Люфт по оси X
pd47#Raycus
pd470#Компенсация точности.Люфт по оси Y, после чего Оборудование перезапустится, пожалуйста, заново подключите
pd471#Ось Y.Двусторонний привод
pd472#Ось Y.Импульсный эквивалент
pd473#Ось Y.Максимальный ход
pd474#Ось Y.Логика концевого выключателя
pd475#Ось Y.Обратный энкодер
pd476#Планирование в один клик.1-Горизонтально отобразить
pd477#Планирование в один клик.2-Вертикально отобразить
pd478#Планирование в один клик.3-Оптимизировать контур
pd479#Планирование в один клик.4-Сортировать
pd48#IPG
pd480#Планирование в один клик.5-Точка ввода
pd481#Планирование в один клик.6-Микроперемычка
pd482#0
pd483#5
pd484#10
pd485#Misc.Enable Ruler
pd485-1#Misc.Enable Read Graphics Color
pd486#DI.Тип входа аварийной остановки
pd487#DI.Тип входа сигнализации водяного охлаждения
pd488#DI.Лазерная сигнализация
pd489#DI.Тип входа лазерной сигнализации
pd49#Semiconductor
pd490#Разное.Маркировка точек
pd491#Управление движением.Номер точки маркировки
pd492#Управление движением.Тип системы координат
pd493#Управление движением.Z Move to safe pos befor Process
pd5#Клапан низкого давления
pd50#MaxPhotonics
pd50-1#nLight
pd50-2#GZ
pd501#Внутренняя усадка, внешнее расширение (внешняя усадка)
pd502#Внутренняя усадка, внешнее расширение (внешняя усадка)
pd503#Все свернуть
pd504#Все развернуть
pd506#Параметры компенсации.Тип компенсации
pd507#Параметры компенсации.Расстояние компенсации
pd509#Расширенная резка.Максимальная скорость системы
pd51#Others
pd510#Расширенная резка.Максимальное ускорение системы
pd511#Процесс.Ось Z сначала идет в начало
pd513#Резка на лету.Резка окружностей открыть ШИМ с задержкой
pd514#Резка на лету.Резка линий открыть ШИМ с задержкой
pd515#Резка на лету.Резка линий закрыть ШИМ с задержкой
pd516#Программное обеспечение.Предельный коэффициент замедления
pd517#Программное обеспечение.Предельное отношение длины замедления
pd518#Удаленный мониторинг.ID машины
pd519#Удаленный мониторинг.ID карты данных
pd52#мм/с
pd520#Удаленный мониторинг.ID команды
pd521#DO.Пользвательские DO
pd522#3 Section
pd523#3 Gradual
pd524#3 Stages Gradual.Gradual Speed
pd525#3 Stages Gradual.After Gradual Delay
pd526#Журнал.Включить стандартное ведение журнала
pd527#Журнал.Включить журнал отладки
pd528#Контроль движения.Скорость Рамы
pd529#Программное обеспечение.Отображение имени производителя по умолчанию
pd53#м/мин
pd53-1#дюйм/с
pd53-2#дюйм/мин
pd530#Программное обеспечение.Сбросить систему
pd532#Разное.Коэффициент оптимизации большого изображения
pd533#Удаленный мониторинг.Включить удаленный мониторинг
pd534#Remote Monitor.Remote Monitor Heartbeat
pd535#Смазка.Порт включения смазки
pd536#Смазка.Интервал смазки
pd537#Смазка.Продолжительность смазки
pd538#Раздела DO.Количество строк
pd539#Раздела DO.Количество столбцов
pd54#мм/с2
pd540#Раздела DO.Задержка выключения
pd541#Раздела DO.Открыть только при резке
pd542#Параметры регулятора высоты.Информация о параметрах
pd543#Параметры регулятора высоты.Использовать энкодер
pd544#Параметры регулятора высоты.Направление сервопривода
pd545#Параметры регулятора высоты.Направление энкодера
pd546#Параметры регулятора высоты.Шаг винта
pd547#Параметры регулятора высоты.Число импульсов на оборот
pd548#Параметры регулятора высоты.Тип ограничения
pd549#Параметры регулятора высоты.Ускорение оси
pd55#G
pd55-1#дюйм/с2
pd550#Параметры регулятора высоты.Время разгона оси
pd551#Параметры регулятора высоты.Допуск слежения
pd552#Параметры регулятора высоты.Чувствительность отслеживания
pd553#Параметры регулятора высоты.Вернуть к начальному положению
pd554#Параметры регулятора высоты.Скорость быстрого возврата
pd555#Параметры регулятора высоты.Разрешить программное ограничение
pd556#Параметры регулятора высоты.Первая координата программного нижнего предела
pd557#Параметры регулятора высоты.Предупреждение о прикосновении к листу
pd558#Параметры регулятора высоты.Задержка срабатывания сигнализации при прикосновении к листу
pd559#Параметры регулятора высоты.Высота предупреждения об ошибке
pd56#мс
pd560#Параметры регулятора высоты.Задержка срабатывания сигнализации об ошибке
pd561#Параметры регулятора высоты.Включение сигнализации энкодера
pd562#Super
pd563#TXStar
pd564#Автофокус.Включить Автофокус
pd565#Параметры регулятора высоты.Скорость перемещения вала
pd566#Вывод раздела.Включить вывод раздела
pd567#Рабочие параметры регулятора высоты.Рабочая скорость
pd568#Рабочие параметры регулятора высоты.Скорость ручного режима
pd569#Параметры Автофокуса.Информация о параметрах
pd57#с
pd570#Параметры Автофокуса.Шаг винта
pd571#Параметры Автофокуса.Направление вращения мотора
pd572#Параметры Автофокуса.Передаточное число
pd573#Параметры Автофокуса.Мощность двигателя
pd574#Параметры Автофокуса.Тип входа
pd575#Параметры Автофокуса.Скорость движения вала
pd576#Параметры Автофокуса.Длина хода
pd577#Параметры Автофокуса.Начальное смещение
pd578#800
pd579#1600
pd58#Точка стыковки
pd580#2000
pd581#3200
pd582#4000
pd583#6400
pd584#Фокус прожига
pd585#Автофокус прожига.Начало прожига
pd586#Автофокус прожига.Конец прожига
pd587#Автофокус прожига.Скорость прожига
pd588#Автофокус прожига.Скорость холостого хода
pd589#Основы.Фокус
pd59#Начальная точка
pd590#Автофокус.Последовательный порт (COM)
pd591#Автофокус.Скорость передачи последовательного порта
pd592#Раздел DO.DO порт
pd593#Контроль резки.Автоматическое определение внутренних и внешних форм перед обработкой
pd594#Контроль резки.Включить микропостоянный режим замедления
pd595#Контроль резки.Микропостоянная скорость замедления
pd595_1#Контроль резки.Повторный прожиг микрошвов
pd595_2#Graph Process Control.Enable non-trace Mico-link
pd595_3#Graph Process Control.non-trace Mico-link Laser power percent
pd596#Контроль резки.Задержка точки охлаждения
pd597#Контроль резки.Максимальное количество предварительных прожигов
pd598#Graph Process Control.The number of contour for Removal of film
pd599#Ведущая линия.Радиус
pd6#Клапан высоког давления
pd60#Конечная точка
pd600#Скругление.Радиус
pd601#Скругление.Минимальный радиус
pd602#Скругление.Максимальный радиус
pd603#Выпуск.Радиус
pd604#Точка охлаждения.Ввести точку охлаждения
pd605#Точка охлаждения.Охлаждение острых углов
pd606#Точка охлаждения.Максимальный острый угол
pd607#Петли.Максимальный угол петли
pd608#Петли.Минимальная длина
pd609#Петли.Длина выдвижения
pd61#Нулевая точка
pd610#Авто
pd611#Внешние петли
pd612#Внутренние петли
pd613#Петли внутри и снаружи
pd614#Петли.Тип
pd62#Задать Р1
pd63#Задать Р2
pd630#Программное обеспечение.Автоматическая загрузка последнего контура
pd631#Параметры работы регулятора высоты.Исходное положение
pd64#Задать Р3
pd640#Не использовать
pd640_DA#Аналоговое управление
pd640_EC#Управление по четвертой оси
pd640_4th#4th Axis Control
pd641#Встроенный последовательный порт
pd642#Сетевой порт
pd643#IO
pd644#Последовательный порт ПК
pd65#Задать Р4
pd650#Параметры регулятора высоты.Количество импульсов энкодера на оборот
pd651#Параметры регулятора высоты.Время выдержки сигнала тревоги
pd652#Параметры регулятора высоты.Время ожидания связи
pd653#Параметры регулятора высоты.Коэффициент фильтрации сигналов
pd654#Параметры регулятора высоты.Высота калибровки
pd655#Параметры регулятора высоты.Допуск прожига
pd656#Параметры регулятора высоты.Смещение начала координат
pd657#Рабочие параметры регулятора высоты.Скорость подъема
pd658#Постепенный прожиг.Конечная высота
pd659#Параметры масштабирования.Заблокируйте соотношение сторон
pd66#Задать Р5
pd660#Автофокусировка.Режим управления
pd661#Управление движением.Время разгона на холостом ходу
pd662#Выход питания DA.DA
pd663#Параметры прожига.Пиковая мощность
pd664#Трехуровневый прожиг.Текущая мощность прожига
pd665#Gradual On Speed
pd666#Gradual On Time
pd667#Постепенный прожиг.Тип
pd668#Постепенный прожиг.Время
pd669#3 Stages Gradual.Gradual Type
pd67#Задать Р6
pd670#3 Stages Gradual.Gradual Time
pd671#Программное обеспечение.Цвет панели сигнализации
pd672#Программное обеспечение.Цвет текста аварийного сигнала
pd673#Настройка Аварии.Включить мигание индикатора Аварии
pd674#Настройка Аварии.Время включения индикатора Аварии
pd675#НастройкаАварии.Время выключения индикатора Аварии
pd676#Настройка Аварии.Включить звук Аварии
pd677#Настройка Аварии.Время включения Аварии
pd678#Настройка Аварии.Время выключения Аварии
pd679#Красный
pd68#Низкое давление воздух
pd680#Настроить
pd681#Параметры Автофокусировки.Режим работы
pd682#Параметры Автофокусировки.Скорость передачи данных
pd683#Параметры Автофокусировки.Предупреждение о низком давлении газа
pd684#Параметры Автофокусировки.Предупреждение о высоком давлении газа
pd685#Параметры Автофокусировки.Время обнаружения тревоги давления газа
pd686#Параметры Автофокусировки.Порог срабатывания сигнализации высокой температуры
pd687#Параметры Автофокусировки.Время обнаружения сигнала тревоги высокой температуры
pd688#Нормальный режим
pd689#Тестовый режим
pd69#Низкое давление кислород
pd690#Тест двух режимов
pd691#Параметры Автофокусировки.Высокая скорость возврата
pd692#Параметры Автофокусировки.Скорость ускорения
pd693#Параметры регулятора высоты.Начальное количество пределов программного обеспечения
pd7#Воздух
pd70#Низкое давление азот
pd700#Не отсортировано
pd701#Слева направо
pd702#Справа налево
pd703#Снизу вверх
pd704#Сверху вниз
pd705#Самый оптимальный
pd707#Сортировка по кругу.Тип сортировки
pd708#Параметры полета по кругу.Максимальная длина линии полета
pd71#Высокое давление воздух
pd710#Нижний левый
pd711#Нижний правый
pd712#Верхний левый
pd713#Верхний правый
pd715#Резка в лягушачем стиле.Исходное положение
pd716#Параметры.Допустимое расстояние отклонения
pd717#Параметры.Максимальное расстояние плавного соединения
pd718#Параметры.Максимальная длина прыжка
pd72#Высокое давление кислород
pd720#Направление X
pd721#Направление Y
pd722#Вдоль края
pd725#Заполните круг.Метод заполнения
pd726#Заполнить круг.Радиус
pd727#Заполните круг.Прирост
pd728#Заполните круг.Пространство
pd729#Параметры регулятора высоты.Тип сервопривода
pd73#Высокое давление азот
pd730#Параметры регулятора высоты.Включить компенсацию сигнала
pd731#Параметры регулятора высоты.Направление положения при нулевой скорости
pd732#Параметры регулятора высоты.Максимальная скорость
pd733#Параметры регулятора высоты.Ускорение
pd734#Параметры регулятора высоты.Рывок
pd735#Параметры регулятора высоты.Параметр P
pd736#Параметры регулятора высоты.Параметр V
pd737#Параметры регулятора высоты.Параметр A
pd738#Параметры регулятора высоты.Параметр I
pd739#Параметры регулятора высоты.Время разгона
pd739-1#Параметры регулятора высоты.Ограничение скорости
pd74#Управление обработкой.Вкл шаг
pd740#Параметры регулятора высоты.Ошибка подъема высоты
pd741#Параметры регулятора высоты.Компенсация смещения нуля
pd742#Параметры регулятора высоты.Коэффициент фильтра
pd743#Параметры регулятора высоты.Время касания листа
pd744#Параметры регулятора высоты.Различные варианты
pd745#Параметры регулятора высоты.Конфигурация порта
pd746#Параметры регулятора высоты.Допуск режима положения
pd747#Параметры регулятора высоты.Соблюдайте допуск
pd748#Параметры регулятора высоты.Предельное расстояние превышения
pd749#Параметры регулятора высоты.Параметр 19
pd75#Управление обработкой.Вкл бытрый режим
pd750#Параметры регулятора высоты.Параметр 20
pd751#Параметры регулятора высоты.Параметр 21
pd752#Параметры регулятора высоты.Параметр 22
pd753#Параметры регулятора высоты.Параметр 23
pd754#Параметры регулятора высоты.Параметр 24
pd754-1#Параметры регулятора высоты.Аномальный предел изменения конденсаторов
pd755#Параметры регулятора высоты.Увеличение скорости
pd756#Параметры регулятора высоты.Задержка предупреждения о касании
pd757#Параметры регулятора высоты.Задержка предупреждения о касании сопла
pd758#Параметры регулятора высоты.Нижнее значение второго программного предела
pd759#Параметры регулятора высоты.Пустое предупреждение о касании движения
pd759-1#Параметры регулятора высоты.Включение подъема
pd759-2#Параметры регулятора высоты.Задержка возврата при включении
pd759-3#Параметры регулятора высоты.Период выборки сигнала
pd759-4#Параметры регулятора высоты.Порог проверки границы сигнала
pd76#Управление обработкой.Ручной с лазером
pd760#Слишком большой
pd761#Слишком маленький
pd762#Автоматическая компенсация.Тип максимального отклонения размера
pd763#Автоматическая компенсация.Максимальное значение отклонения размера
pd764#Автоматическая компенсация.Тип минимального отклонения размера
pd765#Автоматическая компенсация.Минимальное значение отклонения размера
pd766#Параметры раскладки.Количество деталей
pd767#Параметры листа.Номер листа
pd768#Параметры листа.Высота листа
pd769#Параметры листа.Ширина листа
pd77#Управление обработкой.Возврат окончен
pd770#Пропорциональный клапан воздуха
pd771#Пропорциональный клапан кислорода
pd772#Пропорциональный клапан азота
pd773#Пропорциональный клапан.Переключатель пропорционального клапана  воздуха
pd774#Пропорциональный клапан.Переключатель пропорционального клапана кислородна
pd775#Пропорциональный клапан.Переключатель пропорционального клапана азота
pd776#Настройка индикатора.Включить мигание светодиодного индикатора ожидания
pd777#Настройка индикатора.Время ожидания включения
pd778#Настройка индикатора.Время ожидания выключения
pd779#Настройка индикатора.Включить индикатор обработки
pd78#Управление обработкой.Авто стоп возврат
pd780#Настройка индикатора.Время работы индикатора обработки
pd781#Настройка индикатора.Время выключения светового индикатора обработки
pd785#Верхний NO Нижний NO
pd786#Верхний NC Нижний NO
pd787#Верхний NO Нижний NC
pd788#Верхний NC Нижний NC
pd789#Параметры прожига.Максимальная высота прямого прожига
pd79#Управление обработкой.Только выбранный
pd790#Параметры Автофокуса.Скорость быстрого возврата
pd791#Параметры Автофокуса.Разрешить программный возврат
pd792#Параметры Автофокуса.Цвет подсветки при отключении
pd793#Параметры Автофокуса.Цвет подсветки при подключении
pd794#Параметры Автофокуса.Цвет подсветки при предупреждении
pd795#Параметры Автофокуса.Тип подсветки
pd796#Параметры Автофокуса.Включить сигнализацию давления газа
pd797#Параметры Автофокуса.Включить сигнализацию температуры
pd8#О2
pd80#Управление обработкой.Цикл
pd80-1#Управление обработкой.Авто смена
pd80-2#Управление обработкой.Авто рулон
pd80-3#Управление обработкой.Вкл поворот платформы
pd800#Старт
pd801#Пауза
pd802#Стоп
pd803#Пользовательский ввод.Порт ввода
pd804#Движение оси.Используйте значение энкодера для расчета скорости
pd805#Плата.Номер версии
pd81#Управление движением.Длина шага
pd810#Прямая резка
pd811#Резка с фиксированной высотой
pd811-1#Расширенная фиксированная высота
pd812#Одноступенчатый прожиг
pd813#Двухступенчатый прожиг
pd814#Трехступенчатый прожиг
pd815#Общий процесс.Тип процесса
pd816#Одноступенчатый прожиг Базовое.Высота прожига
pd817#Одноступенчатый прожиг Базовое.Позиция фокуса
pd818#Одноступенчатый прожиг Базовое.Разрешить постепенный фокус
pd819#Одноступенчатый прожиг Лазер.Мощность
pd82#Управление движением.Быстрая скорость
pd820#Одноступенчатый прожиг Лазер.Частота
pd821#Одноступенчатый прожиг Лазер.Пиковая мощность
pd822#Одноступенчатый прожиг Газ.Тип газа
pd823#Одноступенчатый прожиг Газ.Давление газа
pd824#Одноступенчатый прожиг Процесс.Задержка положения прожига
pd825#Одноступенчатый прожиг Процесс.Включить постепенный прожиг
pd826#Одноступенчатый прожиг Процесс.Постепенное время прожига
pd827#Одноступенчатый прожиг Процесс.Задержка до отключения прожига
pd828#Однотупенчатый прожиг Процесс.Задержка после отключения прожига
pd829#Двухступенчатый прожиг Базовое.Высота прожига
pd83#Управление движением.Медленная скорость
pd830#Двухступенчатый прожиг Базовое.Позиция фокуса
pd831#Двухступенчатый прожиг Базовое.Разрешить постепенный фокус
pd832#Двухступенчатый прожиг Лазер.Мощность
pd833#Двухступенчатый прожиг Лазер.Частота
pd834#Двухступенчатый прожиг Лазер.Пиковая мощность
pd835#Двухступенчатый прожиг Газ.Тип газа
pd836#Двухступенчатый прожиг Газ.Давление газа
pd837#Двухступенчатый прожиг Процесс.Задержка положения прожига
pd838#Двухступенчатый прожиг Процесс.Включить постепенный прожиг
pd839#Двухступенчатый прожиг Процесс.Постепенное время прожига
pd84#Управление обработкой.Pause BF length
pd840#Двухступенчатый прожиг Процесс.Задержка до отключения прожига
pd841#Двухступенчатый прожиг Процесс.Задержка после отключения прожига
pd842#Процесс резки
pd843#Первичный прожиг
pd844#Вторичный прожиг
pd845#Одноступенчатый прожиг Базовое.Постепенная фокусировка конечное положение
pd846#Двухступенчатый прожиг Базовое.Постепенная фокусировка конечное положение
pd847#Одноступенчатый прожиг Базовое.Постепенное время фокусировки
pd848#Двухступенчатый прожиг Базовое.Постепенное время фокусировки
pd849#Параметры прожига.Макс высота двухступенчатого прожига
pd85#Управление обработкой.Pause BF speed
pd850#Параметры системы.Количество обрабатываемых штук
pd851#Параметры полета по кругу.Сначала вырежьте круг по контуру
pd852#Расширенные параметры.Включить вторичный возврат
pd853#Дополнительные параметры.Фактор предварительного включения лазера
pd854#Дополнительные параметры.Включить платформу обмена
pd855#Параметры системы.Метод подсчета обработки
pd856#Посчитать
pd857#Обратный отсчет
pd858#Параметры системы.Планируемые детали обработки
pd859#Параметры системы.Действия после выполнения плана
pd86#Управление обработкой.Тип возврата
pd86_1#Manu Control.Seek Edge before work
pd860#Горизонтальный
pd861#Вертикальный
pd862#Программное обеспечение.Ориентация интерфейса
pd863#Бездействие
pd864#Окно подсказок системы
pd865#Запретить дальнейшую обработку
pd87#Управление газом.Ручной тип газа
pd870#Тест удаленного мониторинга.Включить тест удаленного мониторинга
pd871#Тест удаленного мониторинга.Идентификатор начала теста
pd872#Тест удаленного мониторинга.Идентификатор завершения теста
pd873#Тест удаленного мониторинга.Цикл отправки теста
pd88#Управление лазером.Мощность лазера
pd880#Отчет о работе.Общее время загрузки
pd881#Отчет о работе.Общее время работы контроллера
pd882#Отчет о работе.Суммарное время обработки
pd883#Отчет о работе.Время последней обработки
pd884#Отчет о работе.Суммарное время работы лазера
pd885#Отчет о работе.Общее время обработки
pd886#Отчет о работе.Суммарный ход по оси X
pd887#Отчет о работе.Суммарный ход по оси Y
pd888#Отчет о работе.Суммарный ход по оси Z
pd89#Управление движением.Скорость движения
pd9#N2
pd90#Управление движением.Ускорение движения
pd900#бар
pd901#МПа
pd902#Единица измерения давления газа
pd91#Управление движением.Скорость реза
pd910#Управление процессами.Тип действия
pd911#Управление процессами.Ожидание завершения
pd912#Управление процессами.Подождите, DI порт
pd913#Управление процессами.Тайм-аут ожидания
pd914#Управление процессами.Открыть порт DO
pd915#Управление процессами.Закрыть порт DO
pd916#Управление процессами.Задержка
pd917#Управление процессами.Время цикла
pd918#Начать обработку
pd919#Начать холостой ход
pd92#Управление движением.Время ускорения обработки
pd920#Подождите, пока действие завершится
pd921#Дождитесь триггера DI
pd922#Открыть DO
pd923#Закрыть DO
pd924#Задержка
pd925#Цикл
pd925-1#Начать обмен платформы
pd926#Обработка закончена
pd927#Холостое перемещение завершено
pd928#Перемещение в начальное положение завершено
pd928-1#Обмен платформы завершен
pd93#Управление движением.Точность сплайна
pd930#Трехступенчатый прожиг Базовое.Высота прожига
pd931#Трехступенчатый прожиг Базовое.Позиция фокуса
pd932#Трехступенчатый прожиг Базовое.Разрешить постепенный фокус
pd933#Трехступенчатый прожиг Базовое.Постепенное время фокусировки
pd934#Трехступенчатый прожиг Базовое.Постепенный фокус и позиционирование
pd935#Трехступенчатый прожиг Лазер.Мощность
pd936#Трехступенчатый прожиг Лазер.Частота
pd937#Трехступенчатый прожиг Лазер.Пиковая мощность
pd938#Трехступенчатый прожиг Газ.Тип газа
pd939#Трехступенчатый прожиг Газ.Давление газа
pd94#Управление движением.Точность углов
pd940#Трехступенчатый прожиг Процесс.Задержка положения прожига
pd941#Трехступенчатый прожиг Процесс.Включить постепенный прожиг
pd942#Трехступенчатый прожиг Процесс.Постепенное время прожига
pd943#Трехступенчатый прожиг Процесс.Задержка до отключения прожига
pd944#Трехступенчатый прожиг Процесс.Задержка после отключения прожига
pd945#Охлаждающий газ
pd946#Разное.Охлаждающий газ
pd947#Процесс.Ожидание регулировки высоты при остановке или завершении обработки
pd948#Контроллер высоты.После обработки контроллер высоты автоматически вернется к исходному состоянию
pd949#Контроллер высоты.При остановке поднимите на безопасную высоту
pd95#Управление лазером.Частота лазера
pd950#Общие.Тип контроля
pd951#Ось расширения.Импульсный эквивалент
pd952#Ось выдвижения.Направление сервопривода
pd953#Ось выдвижения.Максимальная скорость
pd954#Входной сигнал.Обменная платформа готова
pd955#Автофокусировка головкы.Включить предупреждение о давлении газа
pd956#Регулировка толчковой резки.Включить резку в толчком режиме
pd957#Fn1
pd958#Fn2
pd96#Управление лазером.Пиковая мощность
pd960#Параметры платы расширения.Информация о параметрах
pd961#Параметры платы расширения.Расход двигателя на оборот
pd962#Параметры платы расширения.Направление вращения двигателя
pd963#Параметры платы расширения.Количество импульсов двигателя на оборот
pd964#Параметры платы расширения.Тип входа
pd965#Параметры платы расширения.Тип выхода
pd966#Параметры платы расширения.Скорость холостого хода оси
pd967#Параметры платы расширения.Ускорение хода оси
pd968#Параметры платы расширения.Время разгона оси
pd969#Параметры платы расширения.Скорость грубого возврата вала
pd97#Управление газом.Давление по умолчанию
pd970#Параметры платы расширения.Точная скорость возврата оси
pd971#Параметры платы расширения.Максимальный ход оси
pd972#Параметры платы расширения.Смещение начала оси
pd973#Параметры платы расширения.Направление возврата оси
pd974#Параметры платы расширения.Входной порт отрицательного ограничения оси
pd975#Параметры платы расширения.Входной порт положительного ограничения оси
pd976#Параметры платы расширения.Входной порт аварийной сигнализации двигателя
pd977#Параметры платы расширения.Входной порт аварийной остановки
pd978#Параметры платы расширения.Время ожидания связи
pd979#Параметры платы расширения.Режим работы
pd98#Управление газом.Задержка включения газа
pd980#Четвертая ось
pd981#Частотно-регулируемый привод
pd982#Руководство
pd982-1#Авто
pd983#Общие.Тип платформы
pd984#Общие.Режим работы
pd985#Входной сигнал.Платформа A замедляется
pd986#Входной сигнал.Платформа B замедляется
pd987#Входной сигнал.Платформа А установлена
pd988#Входной сигнал.Платформа B установлена
pd989#Входной сигнал.Аппаратный предел платформы A
pd99#Управление газом.Задержка первого включения газа
pd990#Входной сигнал.Аппаратный предел платформы B
pd991#Внешняя кнопка.Разрешить смену паллет
pd992#Внешняя кнопка.Начать смену паллет
pd993#Внешняя кнопка.Прекратить смену паллет
pd994#Параметр задержки.Задержка фиксации на месте
pd995#Параметр задержки.Задержка отпускания зажима
pd996#Параметр тайм-аута.Ожидание тайм-аута сигнала замедления
pd997#Параметр тайм-аута.Ожидание тайм-аута сигнала
pd998#Общие.Длина смены платформы
pd999#Общие.Скорость обмена платформ
pdAFDA_Alarm#Тревога фокусировки
pdAFDA_AlarmInputPort#Входной порт.Системная тревога
pdAFDA_EnableDAInvert#Параметры фокусировки.DA обратный
pdAFDA_EnableMovePort#Выходной порт.Разрешение фокусировки
pdAFDA_ExeDone#Фокусировка завершена
pdAFDA_ExeDoneInputPort#Входной порт.Фокусировка завершена
pdAFDA_FocusEnableDelay#Выходной порт.Задержка включения фокусировки
pdAFDA_FocusGoOriginDelay#Выходной порт.Задержка возврата фокуса
pdAFDA_GoOrigionPort#Выходной порт.Фокусировка в начальное положение
pdAFDA_MaxDAVal#Параметры фокусировки.Максимальное значение DA (В)
pdAFDA_MoveEnable#Включить фокус
pdAFDA_MoveFocusDAPort#Выходной порт.DA порт для фокусировки
pdAFDA_OriginOffset#Параметры фокусировки.Смещение начала координат
pdAFDA_OrigionPort#Фокусировка в начальное положение
pdAFDA_ParaTiTle#Параметры фокусировки
pdAFDA_Travel#Параметры фокусировки.Ход фокусировки
pd_Nest_AddPartNum#детали Раскладка.Номер
pd_Nest_AddSheetNum#листа Раскладка.Номер
pd_Nest_EdgeStock#Раскладка.Край
pd_Nest_NestDir#Раскладка.Раскладка.Направление раскладки
pd_Nest_NestDir_D2U#Снизу вверх
pd_Nest_NestDir_L2R#Слева направо
pd_Nest_NestPartInner#Раскладка.Is Nest in part inner
pd_Nest_PartRotateStepAngle#Раскладка.Угол поворота детали
pd_Nest_PartSlect#Раскладка.Выбор детали
pd_Nest_PartSpace#Раскладка.Интервал детали
pd_Nest_ShareEdge#Раскладка.Enable share edge
pd_Nest_ShareEdgeMinLen#Раскладка.Min length of share edge
pd_Nest_SheetSlect#Раскладка.Выбор листа
pd_Nest_StdSheet_H#Раскладка.Высота листа
pd_Nest_StdSheet_W#Раскладка.Ширина листа
pe0#Руководство
pe1#Полуавтоматический
pe2#Авто
pe3#В начальное положение
pe4#Обмен
pe5#Стоп
pe6#Необходимо вернуть сменный стол в начальное положение!
pe7#Сменный стол не был возвращен в начальное положение, продолжить процесс?
pe8#Сменный стол не был возвращен в начальное положение, процесс не может запустится.
pi0#Пароль неверный, введите его еще раз!
pi1#Пожалуйста, введите пароль разблокировки:
pi2#Разблокировать
pp0#【%s】Введенное число не в диапазоне (%0.2f - %0.2f)
pp1#【%s】Введенное число не в диапазоне (%d - %d)
pp2#Файл параметров не сохранен, считайте резервную копию
pp3#Не удалось считать резервную копию параметров, перезапустите программу
rsd1#Roll Forward
rsd2#Roll Backward
rsd3#Roll Sheet Go Origin
sf0#Количество деталей:
sf1#Размер детали:
sf2#Размер детали:%.2fmm ×%.2fmm
slp0#Вставить до
slp1#Вставить после
slp10#Задержка  %dms
slp11#Запустить цикл (колличество циклов: %d)
slp12#Обработка завершена
slp13#Холостое перемещение завершено
slp14#Вернуться к первоначальному завершению
slp15#Завершить выбранный процесс и продолжить?
slp16#В начальное положение
slp17#Ручное перемещение
slp18#Запустить смену столов
slp19#Смена столов завершена
slp2#Изменить
slp3#Удалить
slp4#Начать обработку
slp5#Начать холостое перемещение
slp6#Подождите %s(Период ожидания %dms)
slp7#Подождите срабатывания порта DI %s(Период ожидания %dms)
slp8#Открыть DO %d
slp9#Закрыть DO %d
sp0#Статус
sp1#X
sp2#Y
sp3#Z
sp4#A
sp5#V
sp6#Внимание
sp7#Давление
sp8#Температура
sp9#Мощность PWM
ss0#Сброс состояния
ss1#Оборудование не подключено, и система не может двигаться!
ss10#Статус чтения и записи
ss11#Пожалуйста, введите пароль доступа:
ss12#Расширенный режим
ss13#Ось движения
ss14#Пульс
ss15#Стоп
ss16#Ошибка ввода значения DA1!
ss17#Ошибка ввода значения DA2!
ss18#Неправильный ввод значения ШИМ!
ss19#Отрицательный предел
ss2#Инструкция не может быть выполнена, пока система находится в движении!
ss20#Начальное положение
ss21#Положительный предел
ss22#Самосмазывающийся
ss23#Удаление пыли (%d
ss24#Перед перемещением вручную убедитесь, что зажимное устройство ослаблено.
ss3#Введены неверные данные импульса, пожалуйста, введите еще раз, убедитесь что число импульсов является целым числом!
ss4#DO
ss5#DI
ss6#Ось движения
ss7#Пульс
ss8#Отправить
ss9#Статус только для чтения
ti0#Высота символа (мм)
tk0#7
tk1#8
tk10#3
tk11#ОК
tk12#0
tk13#Отменить
tk2#9
tk3#←
tk4#4
tk5#5
tk6#6
tk7#Очистить
tk8#1
tk9#2
zf0#Обновить параметры
zf1#Записать параметры
zf10#Состояние DO
zf100#Скорость быстрого перемещения
zf101#Данные калибровки
zf102#Параметры импорта
zf103#Параметры экспорта
zf104#Не удалось импортировать данные параметров контроллера высоты!
zf105#Данные параметров регулятора высоты импортированы успешно!
zf106#Не удалось импортировать данные параметров контроллера высоты!
zf107#Данные параметров регулятора высоты импортированы успешно!
zf11#Калибровка головы завершена нормально
zf12#Выполняется калибровка головы
zf13#Калибровка головы прервана
zf14#Калибровка головы запрещена
zf15#Калибровка Серво завершена нормально
zf16#Выполняется калибровка Серво
zf17#Калибровка Серво прервана
zf18#Калибровка Серво запрещена
zf19#Результат калибровки данных <
zf2#Номер продукта
zf20#Отлично
zf21#Хорошо
zf22#Плохо
zf23#> сохранить?
zf24#Калибровка головы
zf25#Калибровка сервопривода завершена!
zf26#Контроллер высоты выполнит калибровку головы.Продолжить?
zf27#Отменить калибровку поплавка
zf28#Калибровка поплавка
zf29#Есть ли зазор хода> 20 мм выше и ниже сервопривода?
zf3#Версия программного обеспечения
zf30#Калибровка не завершена
zf31#Серво калибровка
zf32#Неполная калибровка
zf33#Перезапуск регулятора высоты
zf34#Повторное подключение регулятора высоты
zf35#Рабочий статус
zf36#Свойства регулятора высоты
zf37#Параметр успешно записан!
zf37-1#Контроллер высоты перезапустится автоматически, пожалуйста, вручную нажмите кнопку повторного подключения системы, чтобы повторно подключить контроллер высоты позже!
zf38#Подтвердите перезапуск регулятора высоты?
zf39#Регулятор высоты был перезапущен, пожалуйста, вручную нажмите кнопку повторного подключения системы, чтобы повторно подключить регулятор высоты позже!
zf4#Версия оборудования
zf40#Оборудование успешно переподключено!
zf41#Рабочие параметры
zf42#Выполняется калибровка
zf43#Отличное завершение калибровки
zf44#Хорошая калибровка
zf45#Плохое завершение калибровки
zf46#Увеличьте скорость следования
zf47#Скорость медленного перемещения
zf48#Выполнить Команду
zf49#Регулятор высоты не возвращается и не может быть откалиброван!
zf5#Рабочий статус
zf50#Параметр записан успешно, оборудование будет автоматически перезагружено после нажатия OK, чтобы параметр вступил в силу, повторно подключите оборудование.
zf51#Signal Height
zf52#Положение пульса
zf53#Положение энкодера
zf54#Статус выполнения инструкции
zf55#Увеличить высоту прдъема
zf56#Сброс Системы
zf57#Пожалуйста, Введите Пароль
zf58#Это действие сбросит параметры FTC, продолжить?
zf59#Система была сброшена успешно!
zf6#Уровень сигнала
zf60#Увеличьте скорость подъема
zf61#Текущая скорость (мм / с)
zf62#Значение компенсации сигнала
zf63#Follow Time
zf64#Состояние кнопки
zf65#Ошибка Слежения
zf66#Значение регистра DA
zf67#Последующая версия библиотеки
zf68#Положение сервопривода
zf69#Следующая ошибка
zf7#Координата оси Z (мм)
zf70#Позиция
zf71#Скорость в реальном времени
zf72#Команда позиционирования
zf73#Выход DA
zf74#Выходная скорость
zf75#Состояние
zf76#Расширенный режим
zf77#Текущая координата программного нижнего предела
zf78#Индекс программного ограничения начального положения
zf79#Суммарное время ошибки кварцевого генератора
zf8#Температура (℃)
zf80#Уровень сигнала в реальном времени
zf81#Single Total Length
zf82#Last Edge Seek Z Pos
zf9#Статус тревоги
