FileFilter_CraftFile#Documento de proceso
FileFilter_DxfFile#Documento estándar
FileTitle_ExportNestFile#Exportar resultados anidados
FileTitle_ImportPartFile#Importar archivos de Partes
FileTitle_OpenNestProjFile#Abrir archivo de proyecto anidado
FileTitle_SaveNestProjFile#Guardar archivos de proyecto anidados
MsgBox_DeleteFail_DestObjIsUsed#El objeto de destino a eliminar ya está en uso.?No se permite borrar!
MsgBox_DeleteFail_UsedObjIsnotDest#?Los objetos usados existentes no fueron borrados!
MsgBox_NestDataChange_IsSave#?Los datos anidados han cambiado. Desea guardar los cambios actuales?
MsgBox_Nest_InvalieFileSuffix#Tipo de archivo no válido
MsgBox_ProjectFileIsOpening#Cargando archivos de proyecto...
MsgBox_CutOffSheet#Ensure the laser head is above the plate before cut off operation. continue to execute?
UI_Btn_Delete#Eliminar
UI_Btn_Save#Guardar
UI_Btn_SelAll#Seleccionar todo
UI_Btn_SelInvert#Seleccionar inversamente
ab0#Confirmar
ab1#Activar
ab10#El código de activación es incorrecto. Por favor inténtelo de nuevo
ab11#No se puede activar el hardware sin licencia
ab12#Contrase?a incorrecta. Por favor inténtelo de nuevo
ab2#Sistema de corte láser SC
ab3#Autorización perpetua
ab4#días
ab5#ID de hardware:
ab6#Copyright 2014-2019 AU3TECH
ab7#Error al obtener el hardware o el hardware es anormal
ab8#Ingrese el código de activación de autorización:
ab9#Erfolg aktivieren, verbleibende Tage:
af0#Modelo de producto
af1#Versión de software
af10#Regreso
af11#Volver al origen hecho
af12#No vuelve al origen
af13#Volver al origen
af14#Step Up
af15#Step Down
af16#Detener
af17#Presión de aire (bar)
af18#Temperatura (°C)
af19#Propiedades de enfoque eléctrico
af2#Estado de entrada
af20#Configurar manualmente el origen
af21#Reinicio de sistema
af22#Avtivar ventana flotante de estado
af23#El parámetro se ha escrito correctamente, reinicie el software para que el parámetro surta efecto
af24#Regresar al origen manualmente
af25#Modo avanzado
af26#Velocidad de ralentí
af27#Ajuste de origen
af28#Presión de aire objetiva (bar)
af29#Color de LED
af3#Estado de salida
af30#Habilitar advertencia barométrica
af4#Estado de la alarma
af5#Estado de ejecución
af6#Ejecutar el comando.
af7#Posición del eje (mm)
af8#Velocidad actual (mm/s)
af9#Paso de jog
ap0#Cancelar
ap1#Confirmar
ap10#Abajo a la derecha
ap100#Hoja de papel
ap101#Ruta del archivo
ap102#Número de ciclos
ap103#?Está seguro de que desea borrar todos los archivos?
ap11#Iniciar ciclo
ap12#Se recomienda que la operación de compensación se realice en el último paso antes del procesamiento. Una vez completada la compensación, por favor revise cuidadosamente las dimensiones del contorno
ap2#Arriba a la izquierda
ap20#Borrar
ap21#Borrar todo
ap22#Se borrará la información de funcionamiento del dispositivo del sistema. ?Quieres continuar?
ap3#Arriba
ap30#Revisión automática de bordes
ap31#Configuración de la revisión de borde
ap4#Arriba a la derecha
ap40#Obtener valor Z
ap41#Obtener valor XY limpio
ap42#Obtener valor XY de calibración
ap43#Get Dock XY
ap5#Izquierda
ap6#Centro
ap7#Derecha
ap8#Abajo a la izquierda
ap9#Abajo
cd0#Formato de contrase?a incorrecto. Por favor inténtelo de nuevo
cp0#Eje X
cp1#Eje Y
cp10#Valor medido inverso
cp11#Error de inverso
cp12#Intervalo inverso
cp13#Error inverso
cp14#Direccion contraria
cp15#Eel intervalo promedio inverso en todo el proceso (mm):% .4f
cp16#Ajustar el intervalo promedio inverso (mm):
cp17#Modificación
cp18#La entrada de intervalo promedio inverso es incorrecta, ?vuelva a ingresar!
cp2#Borrar
cp3#Guardar
cp30#Ruta de archivo no válida
cp31#Archivo vacío
cp32#El archivo está da?ado
cp33#El sistema no soporta el archivo
cp4#Salir
cp5#Archivo de interferómetro (*.rtl;*.ren;*.pos;*.csv;)|*.rtl;*.ren;*.pos;*.csv;|
cp6#Compensación de precisión
cp7#Posición
cp8#Valor medido positivo
cp9#Error de positivo
cpd0#Error positivo
cpd1#Error negativo
cup0#Salida de autobloqueo
cup1#Salida no autobloqueo
da0#Ingrese el nombre del proceso
da1#El nombre del proceso no puede estar vacío
da2#Esta operación sobrescribirá el proceso seleccionado actualmente. ?Quieres continuar?
da3#Datos de proceso actualizados con éxito
da4#Error al actualizar los datos del proceso
da5#Datos de proceso agregados con éxito
da6#Error al agregar datos del proceso
db0#Eliminar
db1#Error al eliminar datos del proceso
db2#Datos del proceso eliminados correctamente
db3#ID del proceso
db4#Nombre del proceso
db5#Tiempo de actualización
db6#Error de lectura de datos de proceso
db7#Error de restablecimiento de datos de proceso
db8#El archivo de datos de proceso está da?ado
db9#Error en la conexión de la base de datos del proceso
de0#Velocidad máxima durante el proceso de ralentí de la máquina herramienta
de1#La máxima aceleración durante el proceso de ralentí de la máquina herramienta
de10#Cuando la distancia entre los puntos de inicio de los dos contornos de corte es menor que este valor, el cabezal de corte no se levantará, sino que seguirá el estado
de2#Move Acceleration Time, Range 60 - 250
de3#La máxima aceleración durante el proceso de corte de la máquina herramienta
de4#El tiempo necesario para que la máquina herramienta alcance la velocidad máxima de manufacturacion desde una parada. Cuanto menor sea el valor, más rápida será la aceleración y más violenta la vibración del movimiento. El rango es 60-250
de7#Durante el proceso de corte, el tiempo que el sistema demora cada vez que se abre la válvula de aire
de8#Durante el proceso de corte, el tiempo que el sistema demora cuando la válvula de aire se abre por primera vez
de9#El tiempo que el sistema demora al cambiar entre diferentes gases durante el corte
dogActiveReslut1#Encriptación - Hardware no encontrado!
dogActiveReslut10#Encriptación - falla de la operación del reloj!
dogActiveReslut11#Encriptación - Contrase?a incorrecta!
dogActiveReslut2#Encriptación - Hardware sin licencia!
dogActiveReslut3#Encriptación - Valor de reloj no válido!
dogActiveReslut4#Encriptación - ?El área está da?ada!
dogActiveReslut5#Encriptación - Contrase?a incorrecta!
dogActiveReslut6#Encriptación - ID de hardware no coincide!
dogActiveReslut7#Encriptación - ID de proveedor no coincide!
dogActiveReslut8#Encriptación - Contrase?a caducada!
dogActiveReslut9#Encriptación - Reloj de tarjeta demasiado lento!
dogState_ClockBroken#Error al obtener el reloj de tarjeta
dogState_ClockIllegal#El reloj de la tarjeta no es válido
dogState_DataBroken#El área de datos del hardware está da?ada
dogState_NoHardware#No se ha encontrado hardware
dogState_NotTheApp#Aplicaciones no coincidentes
dogState_TrialOver#Se finaliza el período de prueba del sistema
dogState_Unauth#Hardware sin licencia
dogState_VerifError#Error de autenticación del sistema
dogState_normal#La información cifrada es normal
dp0#Asignación manual
ds0#Seleccionar puerto DO
dsc0#Iniciar monitoreo
dsc1#Detener monitoreo
dsc2#Salir
ec0#ID del producto
ec1#Versión de software
ec10#Frecuencia de ciclo de trabajo PWM (%)
ec11#Eje de movimiento
ec12#PWM
ec13#Detener
ec14#Volver al origen
ec15#Frecuencia (Hz)
ec16#Ciclo de trabajo (%)
ec17#Configuración
ec18#Error de entrada del valor de frecuencia PWM
ec19#?El valor de frecuencia PWM está fuera de rango (1-50000Hz)!
ec2#Estado de entrada
ec20#Error de entrada del ciclo de trabajo de PWM
ec21#?El ciclo de trabajo de PWM está fuera de rango (0-100)!
ec22#El valor del longitud de paso es incorrecto
ec23#El valor del longitud de paso está fuera del rango (0-10000 mm)
ec24#Error de entrada de valor de velocidad!
ec25#El Valor de velocidad está fuera del rango (1-200mm/s)!
ec26#Velocidad
ec27#Propiedades de tarjeta de expansión
ec28#Regresar a la estación A
ec29#Regresar a la estación B
ec3#Estado de salida
ec30#Habilitar el límite suave del cuarto eje
ec4#Estado de la alarma
ec5#Estado de ejecución
ec6#Ejecutar el comando
ec7#Posición del eje (mm)
ec8#Velocidad actual (mm / s)
ec9#Frecuencia PWM (Hz)
es0#Marca P1
es1#Marca P2
es2#ángulo de rotación: 0°
es3#Marca P1 y P2 con la indicación de luz roja
es4#ángulo de rotación: %.2f°
gd0#Configuración básica del proceso
gd1#(Pulse/mm)
gd2#(Minutos)
gmsg0#Corte de escaneo
gmsg1#texto
gmsg2#Grupo
gmsg3#Contorno
gmsg4#Gráficos sin procesar
gp0#El hardware no está conectado. Verifique si el controlador y el de altura están correctamente conectados
gp1#Alarma de entrada de servo del eje X
gp10#Alarma de error de driver doble de eje Y1
gp100#Alarma de límite positivo de hardware de enfoque eléctrico
gp1000#Procesamiento fuera de rango
gp101#Alarma de límite negativo de hardware de enfoque eléctrico
gp102#Alarma de límite positivo de software de enfoque eléctrico
gp103#Alarma de límite negativo de software de enfoque eléctrico
gp104#Alarma de acceso al motor de enfoque eléctrico
gp105#Alarma de enfoque eléctrico 5
gp106#Alarma de enfoque eléctrico 6
gp107#Alarma de enfoque eléctrico 7
gp108#Alarma de enfoque eléctrico 8
gp109#Alarma de enfoque eléctrico 9
gp11#Alarma de error de driver doble de eje Y2
gp110#Alarma de enfoque eléctrico 10
gp111#enfoque eléctrico no vuelve al origen
gp112#Alarma de baja presión de enfoque eléctrico
gp113#Alarma de alta presión de enfoque eléctrico
gp114#Alarma de alta temperatura de enfoque eléctrico
gp115#Alarma de enfoque eléctrico 15
gp12#Alarma de error de driver doble del eje W
gp120#Láser
gp121#El láser ha caducado y está bloqueado. Por favor desbloquee el láser
gp122#Desbloqueo el láser
gp13#Alarma de red durante el procesamiento
gp130#Nombre del archivo de procesamiento
gp131#Tama?o de formato
gp132#Longitud de corte
gp133#Longitud de ralentí
gp134#Cantidad de perforaciones
gp135#Tiempo de finalización del procesamiento
gp136#%02d horas %02d minutos %02d segundos
gp137#%.2f metro
gp138#%d veces
gp139#Tiempo de procesamiento
gp14#El programa FPGA no está registrado
gp140#Alarma
gp141#El programa FPGA del controlador de altura no está cargado
gp142#%.2fmm×%.2fmm
gp143#Recuento de piezas de procesamiento
gp144#%d piezas
gp146#%02dMin%02dSec
gp15#El programa FPGA no está cargado
gp16#Alarma de parada de emergencia
gp17#Alarma de límite positivo de hardware del eje X
gp18#Alarma de límite positivo de hardware del eje Y1
gp19#Alarma de límite positivo de hardware del eje Y2
gp2#Alarma de entrada de servo del eje Y1
gp20#Alarma de límite positivo de hardware del eje W
gp200#La comunicación de la tarjeta de expansión es anormal. Verifique si la conexión está lista
gp2000#Longitud total de procesamiento: %.3f (m), Longitud total de ralentí: %.3f (m), Número de perforaciones: %d
gp2001#Tiempo de corte: %.1f(s), Tiempo de salto vacío: %.1f(s), Tiempo de perforación: %.1f(s), Retraso del sistema: %.1f + %.1f(s), Tiempo total: %d minutos %.2f sec
gp201#Alarma de límite negativo de hardware del cuarto eje
gp202#Alarma de límite positivo de hardware del cuarto eje
gp203#Alarma de límite negativo de software del cuarto eje
gp204#Alarma de límite positivo de software del cuarto eje
gp205#Alarma de motor del cuarto eje
gp206#Alarma de parada de emergencia del cuarto eje
gp207#Alarma del cuarto eje 7
gp208#Alarma del cuarto eje 8
gp209#Alarma del cuarto eje 9
gp21#Alarma de límite negativo de hardware del eje X
gp210#Alarma del cuarto eje 10
gp211#Alarma del cuarto eje 11
gp212#Alarma del cuarto eje 12
gp213#Alarma del cuarto eje 13
gp214#Alarma del cuarto eje 14
gp215#Alarma del cuarto eje 15
gp216#Alarma del cuarto eje 16
gp217#Alarma anormal de coordenadas del controlador de altura
gp218#Alarma de que la se?al del controlador alto se hace anormalmente a cero
gp219#Piezas planificadas hechas
gp22#Alarma de límite negativo de hardware del eje Y1
gp220#La cabeza de enfoque eléctrico no vuelve al origen
gp23#Alarma de límite negativo de hardware del eje Y2
gp24#Alarma de límite negativo de hardware del eje W
gp25#Alarma de límite positivo de software del eje X
gp26#Alarma de límite positivo de software del eje Y1
gp27#Alarma de límite positivo de software del eje Y2
gp28#Alarma de límite positivo de software del eje W
gp29#Alarma de límite de negativo de software del eje X
gp3#Alarma de entrada de servo del eje Y2
gp30#Alarma de límite de negativo de software del eje Y1
gp300#Capa de jog
gp301#Capa de pintura
gp31#Alarma de límite de negativo de software del eje Y2
gp32#Alarma de límite de negativo de software del eje W
gp33#Alarma de límite superior de hardware del controlador de altura
gp34#Alarma de límite inferior de hardware del controlador de altura
gp35#Alarma de límite superior de software del controlador de altura
gp36#Alarma de límite inferior de software del controlador de altura
gp37#Alarma de entrada del servo de controlador de altura
gp38#Alarma del panel táctil de controlador de altura
gp39#Alarma del codificador de controlador de altura
gp4#Alarma de entrada de servo del eje W
gp40#Alarma del cable de se?al de controlador de altura
gp41#Alarma de errores de seguimiento del controlador de altura
gp42#Alarma de que el cambio de capacitancia del controlador de altura es demasiado peque?a
gp43#La se?al de capacitancia del controlador de altura se hace anormalmente grande, vuelva a calibrar
gp44#La comunicación del puerto serie del láser es anormal
gp45#El controlador de altura no vuelve al origen. Por favor vuelve primero el controlador de altura al origen
gp46#Fallo de temperatura del láser
gp47#Fallo del láser 2
gp48#Fallo del láser 3
gp49#Fallo de energía del láser
gp5#Alarma del codificador del eje X
gp50#Fallo de interbloqueo externo del láser
gp51#Fallo de la luz láser
gp52#Fallo de interbloqueo interno del láser
gp53#Fallo en la placa de alimentación del láser
gp54#Fallo de la placa de corriente del láser
gp55#Fallo del láser desconocida
gp56#El refrigerador es anormal
gp57#La comunicación del controlador de altura es anormal. Verifique si el controlador de altura está conectado correctamente
gp58#La comunicación láser es anormal. Verifique si el láser está conectado correctamente
gp59#Alarma del controlador de altura. Verifique y confirme el estado de funcionamiento del controlador de altura
gp6#Alarma del codificador del eje Y1
gp61#Coordenada X
gp62#Coordenada Y
gp63#Altura
gp64#Anchura
gp65#Punto de alineación
gp66#ángulo de inclinación
gp67#Radio
gp68#ángulo central
gp69#Longitud del eje principal
gp7#Alarma del codificador del eje Y2
gp70#Longitud del eje secundario
gp71#Filete R
gp72#Cantidad de vértice
gp73#Círculo exterior R
gp74#Círculo interior R
gp75#Número de serie
gp76#Cantidad de contornos
gp77#Fuente
gp78#Tama?o de fuente
gp79#Segoe UI
gp8#Alarma del codificador del eje W
gp80#Capa 1
gp81#Capa de fondo
gp82#Marcar capa
gp83#Capa
gp84#Tiempo
gp85#Descripción
gp86#Mensaje
gp87#Registro de procesamiento
gp88#Alarma: %s %s
gp88-1#Alarma eliminada: %s %s
gp89#Reconexión de hardware
gp9#Alarma de error de driver doble de eje X
gp90#Elimina la alarma
gp91#Controlador de altura vuelve al origen
gp92#Alarma de láser. Verifique el estado de funcionamiento del láser
gp93#Estado
gp94#Eliminado
gp95#Error de comunicación de cabeza de enfoque eléctrico. Verifique si la conexión está lista
gp96#Alarma de estado de networl
gp97#El pulso equivalente del eje de movimiento del sistema está configurado incorrectamente. Por favor reinicielo
gp98#Configuración de hardware
gp99#Enfoque eléctrico automático vuelve al origen
gpa0#Corrección de tipo de gas
gpa1#Abrir corrección de presión de aire
gpa10#Apagar voltaje
gpa11#Configurar el número de puntos de corrección eliminará los datos de puntos de corrección existentes. ?Quieres continuar?
gpa12#Número de puntos de corrección
gpa13#Foco (mm)
gpa2#Número de puntos de corrección de presión de aire
gpa3#Configurar el número de puntos
gpa4#Guardar datos
gpa5#Voltaje (v)
gpa6#Presión de aire (bar)
gpa7#Configurar voltaje
gpa8#Error de entrada del punto de corrección
gpa9#Si guardan los datos actuales
gs0#Zoom de gráficos
gs1#Punto central de Zoom
gv0#Parámetros de interacción gráfica
gv1#Parámetros básicos de software (válidos después de reiniciar el software)
gv2#Reconocimiento tácitamente
hp0#Exportación
hp1#Importación
hp10#Guardar el archivo de parámetros de hardware
hp100#El cuarto eje se ha configurado como cabeza de enfoque eléctrico. Por favor reconfigurelo
hp101#El cuarto eje se ha configurado como plataforma de intercambio. Por favor reconfigurelo
hp102#El cuarto eje se ha configurado como bobina automática. Por favor reconfigurelo
hp103#El cuarto eje se ha configurado como plataforma rotatoria. Por favor reconfigurelo
hp11#Parámetros de hardware
hp12#Parámetros de hardware se exporta con éxito
hp13#Importar archivo de parámetros de hardware
hp14#Esta operación sobrescribirá los parámetros actuales del hardware. ?Quieres continuar?
hp15#Parámetros de hardware se importa con éxito
hp16#Parámetros básicos del eje
hp17#Input/Output
hp18#Parámetros de corrección
hp19#Abrir corrección de verticalidad
hp2#Eje de movimiento
hp20#Corregir el eje Y basado en el eje X
hp21#Corregir el eje X basado en el eje Y
hp22#Caminar un cuadrado e ingresar las longitudes laterales AB, AC, y:
hp23#Longitud AB
hp24#Longitud AC
hp25#Compensación de paso de rosca
hp26#No compensación
hp27#Compensar únicamente el paso de rosca inversa
hp28#Compensación completa de paso de rosca
hp29#Parámetros del origen
hp3#Láser
hp30#Tipo de láser
hp31#Parámetros del controlador de altura
hp32#Gas auxiliar (para confiabilidad, se recomienda configurar el interruptor de la válvula de gas a DO9 o DO10)
hp32-1#Gas auxiliar (para confiabilidad, se recomienda configurar el interruptor de la válvula de gas de DO13 a DO16)
hp33#Parámetros avanzados
hp34#Importar datos de compensación
hp35#Debug
hp36#Se guardan los parámetros de configuración del hardware incorrectamente. Por favor, revise los archivos relacionados
hp37#El parámetro surte efecto después de reiniciar el software. Reinicie el software manualmente
hp38#Los parámetros surten efecto después de reiniciar el hardware. Haga clic en Reiniciar Hardware en Opciones Avanzadas para reiniciar manualmente la tarjeta controladora de hardware y reiniciar el software
hp39#Salida personalizada
hp4#Controlador de altura
hp40#Nombre
hp41#Puerto de salida
hp42#Autobloqueo
hp43#Agregar
hp44#Eliminar
hp45#Alarmas personalizadas
hp46#Ingrese el nombre
hp47#Alarmas personalizadas
hp48#Nombre
hp49#Puerto de entrada
hp5#Gas auxiliar
hp50#Normalmente cerrado
hp51#Error al guardar los parámetros de configuración del hardware. Por favor íntentalo de nuevo
hp52#Longitud de L1
hp53#Longitud de L2
hp54#El valor equivalente de pulso del eje está configurado incorrectamente, reinicie y guarde
hp55#Enfoque eléctrico
hp56#Parámetros de enfoque eléctrico
hp6#Input/Output
hp60#El número de serie del eje de movimiento es duplicado y no puede guardarse. Por favor reconfigurelo
hp61#Habilitar compensación de verticalidad, ángulo de compensación es %0.2f°
hp62#Die vertikalen korrekten Eingabedaten sind kleiner als 0,02, bitte ueberpruefen!
hp63#Los datos de compensación de verticalidad de entrada no cumplen con la regla del paralelograma. Por favor revise de nuevo
hp64#Entrada personalizada
hp65#Función de operación
hp7#Parámetros avanzados
hp70#Tarjeta de expansión
hp71#Plataforma de intercambio
hp72#Bobina automática
hp73#Plataforma rotatoria
hp8#Los datos de configuración del hardware han sido modificados. ?Quieres guardar la modificación?
hp80#Corrección de presión de aire
hp81#Parámetros de DI
hp9#Archivo XML (*.xml)|*.xml|Todos los archivos (*.*)|*.*||
is0#Configuración de acceso
is1#Se configura los parámetros de acceso al hardware con éxito. El hardware se reiniciará automáticamente
jm0#Emparejamiento
jm1#Pulse los botones de Mover a la izquierda y de Mover a la derecha en el mango al mismo tiempo
jm2#El mango emparejado exitosamente!
jm3#Se?al de manejo no es válida. Error al emparejar
lcv0#Eliminar punto de datos
lp0#Parámetros de capa
lp1#Los datos de capa han sido modificados. ?Quieres guardar la modificación actual?
lp10#Esta operación sobrescribirá los parámetros actuales del sistema. ?Quieres continuar?
lp11#Importar parámetros del sistema con éxito
lp12#Parámetros del sistema de backup
lp13#Parámetros del sistema se realiza backup con éxito
lp14#Parámetros del sistema se restaura con éxito
lp15#Los parámetros de capa se guardan incorrectamente. Por favor revise los archivos relacionados
lp16#La altura de corte en la capa %d no puede ser mayor que la altura de elevación. Por favor restablezca la altura de corte
lp17#La altura de corte en la capa %d no puede ser mayor que la altura de perforación. Por favor restablezca la altura de corte
lp18#La altura de perforación en la capa %d no puede ser mayor que la altura del agujero de nivel 3. Por favor restablezca la altura del agujero
lp19#La altura de corte en la capa %d no puede ser mayor que la altura de corte con película. Por favor restablezca la altura de corte
lp2#Curva de energía
lp3#Curva de frecuencia
lp4#Comentarios del usuario
lp5#Error de lectura de parámetros de capa
lp6#Capa de defilmación
lp7#Guardar archivos de procesamiento
lp8#Exportar parámetros de procesamiento con éxito
lp9#Importar de archivos de procesamiento
ls0#Código de activación
ls1#Días de autorización
ls10#Guardar los datos del código de activación con éxito
ls11#Error al guardar los datos del código de activación
ls12#Ungueltiges Format, bitte 8-stellige Nummer eingeben!
ls13#Formato incorrecto. Ingrese números de rango entre 0 y 9999
ls2#Autorización perpetua
ls3#Error al conectarse al hardware. Error al guardar datos
ls4#Configurar información de activación de autorización con éxito
ls5#Archivos de texto (*.txt)|*.txt
ls6#Guardar el archivo de código de activación
ls7#ID de hardware: %d\r\n
ls8#Código de activación: %d días de autorización: %d\r\n
ls9#Código de activación: %d Días de autorización: Autorización perpetua\r\n
mf0#Controlador conectada correctamente
mf10#Guardar
mf100#Microconexión
mf1000#El sistema está en funcionamiento y no se puede salir temporalmente
mf1001#El tipo de controlador principal ha cambiado. Reinicie el software
mf100_1#Relleno de círculos
mf101#Microconexión manual
mf102#Parámetros de manual microconexión
mf103#Borrar microconexiones
mf103-1#Explotar microconexiones
mf104#Procesamiento avanzado
mf105#Ordenación
mf106#De izquierda a derecha
mf107#De derecha a izquierda
mf108#De abajo a arriba
mf109#Top to bottom
mf11#Guardar como
mf110#ruta más corta local
mf111#Ordenación manual
mf112#Corte volador
mf112_1#Corte volador de círculo
mf112_2#Corte volador recto
mf112_3#Corte volador de palabras luminosas de publicidad
mf112_4#Corte de arco volador
mf113#Compensación
mf114#Puente
mf115#Auxiliar
mf116#Medida
mf117#Análisis del sistema
mf118#Monitoreo de componentes
mf119#Controlador
mf12#Interactividad
mf120#Controlador de altura
mf121#Velocidad simulada
mf122#Estado de ejecución
mf123#Alarma
mf124#Logs
mf125#Diagnósticos del sistema
mf126#Medida de error
mf127#Avanzado
mf128#Hardware
mf129#Configuración de parámetros
mf13#Importar gráfico+D35s
mf13-1#Plataforma rotatoria
mf13-2#Plataforma de conmutación
mf13_3#Roll Sheet
mf13_4#Start Cut-off Sheet
mf13_5#Cut-off Paramter
mf130#Reconexión de hardware
mf131#Reinicio de hardware
mf132#Actualización de hardware
mf133#Configurar la dirección IP local
mf134#Configuración de acceso
mf135#Emparejamiento de manija
mf136#Software
mf137#Configuración de software
mf138#Recuperación del sistema
mf139#Accesibilidad
mf14#Inicialización
mf140#Iniciar eliminación de polvo
mf141#Control de procesamiento
mf142#Parámetros operativos
mf143#Controlador <Listo>
mf144#Controlador de altura
mf145#láser <Listo>
mf146#Velocidad actual (mm/s): 9999
mf147#Segoe UI
mf148#Los datos de gráfico han sido modificados. ?Desea guardar la modificación actual?
mf149#Archivos de procesamiento soportados (*.dxf;*.chf;*.nc;*.txt;*.cnc;*.g;*plt)|*.dxf;*.chf;*.nc; *.txt;*.cnc;*.g;*.plt||
mf15#Volver al origen
mf150#Abrir archivo de procesamiento
mf151#La ruta del archivo es incorrecta. Seleccione otra vez archivo
mf152#Guardar archivo de procesamiento
mf153#Archivo no está válido!
mf154#Datei ist groe?er als 100 MB, Import fehlgeschlagen. Verwenden Sie die Schaltflaeche "Oeffnen", um die Datei zu importieren
mf155#El tipo de archivo es incorrecto
mf156#El sistema volverá al origen. ?Quieres continuar?
mf157#El controlador de altura vuelve al origen para inicio
mf158#El eje X volverá al origen. ?Quieres continuar?
mf159#El eje Y volverá al origen. ?Quieres continuar?
mf16#Solo X
mf160#Error al operar porque la memoria del sistema es insuficiente
mf161#Los gráficos seleccionados no cumplen con las condiciones de corte volador
mf162#Ingrese la contrase?a de operación:
mf163#El sistema está procesando. Por favor detenga el procesamiento primero
mf164#?Desea salir de la aplicación actual?
mf165#Reconexión de hardware con éxito
mf166#Fallo de reconexión de hardware
mf167#El sistema restaurará automáticamente a los últimos parámetros de hardware y estado de procesamiento. ?Quieres continuar?
mf168#Una vez completada la restauración del sistema, haga clic en Aceptar. El sistema vuelve automáticamente al origen
mf169#El sistema ha sido restaurado al estado más reciente
mf17#Solo Y
mf17-1#Ajuste de servo dual
mf170#Desactivar la eliminación de polvo
mf171#Iniciar eliminación de polvo
mf172#El controlador no está conectado. Por favor revise de nuevo
mf173#scb file(*.scb)|*.scb|All Files (*.*)|*.*||
mf174#Importar el archivo de actualización
mf175#Esta operación actualizará el hardware de la tarjeta actual. ?Quieres continuar?
mf176#El contenido del archivo es incorrecto. Seleccione archivo de actualización de nuevo
mf177#Actualización de hardware en proceso... Espere
mf178#Actualización de hardware
mf179#La actualización del hardware está hecha. Después de hacer clic en Aceptar, el hardware se reinicia automáticamente. Después del reinicio, vuelva a conectar manualmente el hardware
mf18#Controlador de altura regreso a casa
mf180#Interferómetro
mf181#Procesamiento rápido
mf182#Operación
mf183#Espejo horizontal
mf184#Espejo vertical
mf185#Rotación
mf186#Procesamiento
mf187#Optimización gráfica
mf188#Ordenación
mf189#Parámetros de optimización
mf19#Revisión de borde
mf190#Parámetros de ordenación
mf191#Parámetros de microconexión
mf192#Parámetros de acoplamiento
mf193#Abrir gráficos
mf194#Rotación
mf195#Atajo
mf196#Planificación con un clic
mf197#Planificación de parámetros con un clic
mf198#Ampliar Zoom
mf199#Reducir Zoom
mf20#Cancelar revisión de borde
mf20-1#Revisión de borde automática
mf200#Reiniciar Zoom
mf201#Volver al origen
mf202#De adentro hacia afuera
mf203#De afuera hacia adentro
mf204#Prioridad de gráficos peque?os
mf205#Parámetros de plomo
mf206#Ordenación hecha
mf207#Agregación de plomo hecha
mf208#Agregación de microconexión con éxito
mf209#OneKey planning done
mf21#Borrar alarmas
mf21-1#Calibración de posición del servo
mf21-2#Configuración de calibración de servo
mf210#Backup de parámetros
mf211#Restablecimiento de parámetros
mf212#Prueba de hardware
mf213#Liso
mf214#Abrir medida de error
mf215#Cerrar medida del error
mf216#División
mf217#Compensar cancelación
mf22#Backup
mf220#Este sistema no soporta Windows XP. Se recomienda actualizarlo a Windows 7 o posterior
mf221#El eje Z tarda en volver al origen, por favor revise el eje Z!
mf222#Eje XYZ vuelven al origen
mf223#L alarma del driver está eliminada, haga clic en "Aceptar", el sistema volverá automáticamente al origen; haga clic en "Cancelar", el sistema no volverá al origen
mf224#Falla de conexión del controlador de altura
mf225#La conexión de monitoreo remoto con éxito
mf226#Fallo de conexión de monitoreo remoto
mf227#Reiniciando hardware... Espere
mf228#Período de prueba de autorización del sistema SC expira en: %d días
mf229#Medida de datos
mf23#Ayuda
mf230#Reinicio del hardware hecho. Reinicie el software
mf231#Error de punto de interrupción del sistema. Especifique un punto de interrupción manualmente
mf232#La versión de hardware de la tarjeta controladora es demasiado vieja y no puede procesarse correctamente. Después de hacer clic en Aceptar, el hardware se actualizará automáticamente
mf233#Refactorar
mf234#Exportación de parámetros al archivo
mf235#Importación de parámetros del archivo
mf236#Los parámetros se exportan al hardware con éxito
mf237#Error al exportar los parámetros al hardware
mf238#Esta operación sobrescribirá la configuración existente del hardware del sistema. ?Quieres continuar?
mf239#Importieren von Parametern von Hardware Succeed, starten Sie die Software neu!
mf24#Sobre
mf240#Error al importar los parámetros del hardware
mf241#El archivo de actualización automática es incorrecto. Seleccione manualmente el archivo para actualizar
mf242#Monitoreo remoto <Conectado>
mf243#Monitoreo remoto <no conectado>
mf244#La versión del archivo de actualización es incorrecta. Seleccione archivo de actualización de nuevo
mf245#Carga de parámetros
mf246#El controlador está desconectado. ?Detiene volver al origen!
mf247#Actualización del controlador de altura
mf248#Z Follower Update ist abgeschlossen, bitte starten Sie die Software neu!
mf249#Enfoque eléctrico
mf25#Dise?o gráfico
mf250#Edge compartido
mf250_1#Edge compartido tipo C
mf251#Palabras avanzadas
mf252#Work Report [New]
mf253#Work Report [All]
mf26#Vista
mf27#Selección de contorno
mf28#Edición de nodos
mf29#Movimiento de vista
mf30#Revocar
mf300#Sistema de coordenadas flotante
mf301#Sistema de coordenadas de herramienta 1
mf302#Sistema de coordenadas de herramienta 2
mf303#Sistema de coordenadas de herramienta 3
mf304#Sistema de coordenadas de herramienta 4
mf305#Sistema de coordenadas de herramienta 5
mf306#Sistema de coordenadas de herramienta 6
mf307#sistema de coordenadas
mf308#Archivo zfb (*.zfb)|*.zfb|Todos los archivos (*.*)|*.*||
mf31#Rehacer
mf32#Seleccionar
mf33#Seleccionar de todo
mf34#Selección inversa
mf35#No cerrado
mf36#Gráfico peque?o
mf37#Gráfico similiar
mf38#Mostrar marco de gráficos
mf39#El rojo muestra gráficos no cerrado
mf40#Mostrar el número de serie
mf400#Chaflán
mf401#Chaflán automático
mf402#ángulo alfa
mf403#Borrar el ángulo alfa
mf404#ángulo de liberación
mf406#Punto de refrigeración
mf406-1#Punto de refrigeración manual
mf407#Punto de refrigeración automático
mf408#Borrar punto de refrigeración
mf41#Mostrar el punto de partida del camino
mf410#dise?o
mf411#Dise?o avanzado
mf412#Parámetros de dise?o
mf42#La flecha muestra la ruta de procesamiento
mf420#Exportar a hojas
mf43#Mostrar la ruta de ralentí
mf430#Ping: 99999999
mf431#Abrir la carpeta de log
mf431-1#Abrir logs cifrados
mf432#La versión de hardware del controlador de altura es demasiado vieja y no puede procesarse normalmente. Haga clic en Aceptar para actualizar automáticamente el hardware
mf433#Posición de foco(mm): 0,00
mf434#Posición de foco(mm): %0.1f
mf435#La alarma de error de doble driver se elimina. Haga clic en "Aceptar", el sistema volverá automáticamente al origen. Haga clic en "Cancelar", el sistema no volverá al origen
mf436#Prueba de network
mf437#La dirección IP está configurada
mf438#Archivo afb (*.afb)|*.afb|Todos los archivos (*.*)|*.*||
mf439#Die Aktualisierung des Autofokus ist abgeschlossen. Starten Sie die Software neu
mf44#dibujar
mf440#Actualización de enfoque eléctrico
mf441#Error de lectura de parámetros del sistema. Haga clic en Aceptar para leer automáticamente los parámetros del sistema desde el hardware
mf442#Parámetros del sistema restaurados correctamente
mf443#Error al restaurar los parámetros del sistema. Restaure o configure manualmente los parámetros del sistema
mf444#Personalizado IO
mf445#Ajuste fino del teclado
mf446#cálculo automático de longitud de paso
mf447#Longitud de paso(mm)
mf448#El sistema detecta que el equivalente de impulso del eje está configurado incorrectamente. El eje de movimiento será deshabilitado. Por favor reinicie la configuración
mf449#El sistema no ha vuelto al estado original. Inicie la medición de error de nuevo después de volver al estado original
mf45#línea recta
mf450#Datos gráficos está procesando...
mf451#Habilitar ventana flotante
mf452#Compensación automática
mf46#Círculo
mf460#Dise?o
mf461#Importación de piezas
mf462#Importación de placas
mf463#Dise?o rápido
mf464#Dise?o avanzado
mf465#Agregar piezas
mf466#Agregar placas
mf47#Círculo de tres puntos
mf470#Optimización
mf471#Eliminar líneas duplicadas
mf472#Reemplazar el círculo
mf473#Placa estándar
mf48#arco de tres puntos
mf480#Exportación de parámetros a hardware
mf481#Importación de parámetros de hardware
mf482#Contolador de la altura vuelve al origen y luego el eje XY vuelve al origen
mf483#Iniciar revisión de borde
mf484#Chaflán manual
mf485#Agregar ángulo alfa
mf486#Establecer compensación
mf49#Escanear arcos
mf490#El láser se desbloquea correctamente. Reinicie el láser y el software
mf491#Error de verificación de código de desbloqueo
mf492#La longitud del código de desbloqueo es incorrecta
mf493#El láser está bloqueado porque el código de desbloqueo se ingresa incorrectamente demasiadas veces
mf494#Código de desbloqueo incorrecto. %d intentos restantes
mf495#Error al desbloquear el láser
mf496#No se encuentra ningún dongle
mf497#El dise?o tiene un perfil no cerrado
mf498#Tama?o de placa demasiado peque?o
mf499#Segmento demasiado corto
mf5#Error al conectarse al controlador
mf50#Elipse
mf500#Fallo de asignación de memoria
mf501#El resultado de salida es incorrecto
mf502#Error de kernel desconocido
mf503#La memoria del proceso actual del programa es insuficiente
mf504#La memoria actual del sistema es insuficiente
mf505#La memoria del sistema es insuficiente y la cantidad de datos a rellenar es demasiado grande. Por favor, reduzca la cantidad de datos a rellenar
mf51#Rectángulo
mf510#Actualización
mf511#Actualización con un clic
mf512#El número de piezas procesadas por el sistema será eliminado. ?Quieres continuar?
mf513#Sistema de coordenadas manual
mf514#Configurar origen
mf52#Rectángulo redondeado
mf53#Polígono
mf54#Forma de estrella
mf55#Texto
mf56#Polilínea
mf57#Curva
mf58#Punto único
mf59#Transformación de gráficos
mf6#Inicio
mf60#Zoom
mf600#La versión actual del software no soporta este tipo de tarjeta de hardware. Utilice el software SC1000 V1.0.107 SP2
mf601#Abrir la prueba de monitoreo
mf602#Cerrar de pruebas de monitoreo
mf603#Gestión de procesos
mf604#Ajustar punto de inicio
mf605#Círculo de reemplazo de un solo punto
mf61#Girar
mf610#Capa seleccionada primero
mf611#Capa seleccionada última
mf62#90°CW
mf620#Tarjeta de expansión
mf621#Plataforma de intercambio
mf622#La tarjeta de expansión no está conectada. Por favor revise de nuevo
mf623#Archivo efb (*.efb)|*.efb|Todos los archivos (*.*)|*.*||
mf624#Extended Card Update ist abgeschlossen, bitte starten Sie die Software neu!
mf625#Actualización de tarjeta de expansión
mf63#90°CCW
mf64#45°CW
mf65#45°CCW
mf650#Sin título -
mf651#Seleccionar modelo externo
mf652#Seleccionar modelo interno
mf66#Cualquier angulo
mf660#El controlador de la altura vuelva al origen con éxito
mf661#Plataforma de intercambio inicia a volver al origen
mf662#Plataforma de intercambio inicia el intercambio
mf67#Espejo
mf68#Horizontal
mf69#Vertical
mf7#Archivo
mf70#Alinear
mf700#El sistema volverá al origen. ?Quieres continuar?
mf701#La versión de hardware de la cabeza eléctrica es demasiado vieja y no puede procesarse normalmente. Haga clic en Aceptar para actualizar automáticamente el hardware.
mf702#Ball Arm
mf703#Detección de driver doble
mf704#Unlimit Roll Sheet
mf71#Alinear a la izquierda
mf72#Alinear a la derecha
mf73#Centrado horizontalmente
mf74#Alinear la parte superior
mf75#Alinear la parte inferior
mf76#Centrado verticalmente
mf77#Alinear al centro
mf78#Transformación avanzada
mf79#Formación
mf8#Nuevo
mf80#Grupo
mf800#La cantida de piezas de procesamiento del plan ha finalizado
mf801#Reporte de ejecución
mf81#Seleccionar todos los grupos
mf82#Dividir los grupos seleccionados
mf83#Dividir todos los grupos
mf84#Combinación
mf85#Explotar
mf86#Proceso básico
mf87#cable de plomo
mf88#Plomo artificial
mf89#Revisa los plomos
mf9#Abrir
mf90#Quitar plomo
mf900#driver doble no está habilitada para el eje Y, y no se puede realizar la calibración de posición del servo
mf901#El sistema calibrará la posición del servo. ?Quieres continuar?
mf902#driver doble no está habilitada para el eje Y, no se puede realizar la corrección del servo
mf903#El sistema realizará la corrección del servo y lo volverá al origen. ?Quieres continuar?
mf91#Quitar marca
mf92#Atracado
mf93#Punto de partida
mf94#Retroceso
mf95#Brecha
mf96#Sello
mf97#Sobrecorte
mf98#Corte afuera
mf99#Corte adentro
mf_S_File_NewProject#Nuevo proyecto
mf_S_File_OpenProject#Abrir proyecto
mf_S_File_SaveAs#Trabajos de almacenamiento
mf_S_File_SaveProject#Conservación del proyecto
mp0#Adaptador de mango conectado
mp01#Adaptador de mango desconectado
mp1#Fin del período de prueba
mp10#Controlador (Detenido)
mp100#2
mp101#5
mp102#10
mp103#30
mp104#50
mp105#5
mp106#10
mp107#30
mp108#50
mp109#100
mp11#Controlador (En proceso)
mp110#300
mp111#Position to
mp112#System will go to input point, continue?
mp113#Input point data is error, please input again!
mp114#Parámetros de movimiento del interferómetro de láser
mp115#Generación de programas
mp116#Correr
mp117#Detener
mp118#Salida
mp119#Conexión de hardware exitosa. ?Quieres restaurar el sistema?
mp12#Controlador de altura <Listo>
mp120#La gráfica está fuera del rango de procesamiento. ?Quieres continuar?
mp121#Calculando información de procesamiento...
mp122#Los datos del gráfico han sido modificados y el punto de interrupción no es válido
mp123#No en uso
mp124#El sistema está en estado de parada de emergencia. Presione Aceptar para liberarlo
mp125#El sistema vuelve al origen con éxito
mp126#El eje X inicia volver al origen
mp127#El eje Y inicia volver al origen
mp128#Runing Machine verweigert den Ausgang
mp129#Configurar el origen de la pieza de trabajo
mp13#Controlador de altura <En proceso de seguimiento>
mp130#Regresar al origen de la pieza de trabajo
mp131#Origen de la pieza de trabajo del sistema de coordenadas de pieza de trabajo %d, (%.3f, %.3f)
mp132#El origen de la pieza de trabajo no se asigna un valor
mp133#El sistema no vuelve al origen y no se puede realizar la operación. Después de hacer clic en Aceptar, el sistema vuelve al origen automáticamente.
mp134#El sistema realizará limpieza de boquillas y el límite de software estará cerrado temporalmente durante este proceso. ?Quieres continuar?
mp14#Controlador de altura <Perforando>
mp142#Cargar automáticamente gráfica recién abierta...
mp143#Ping: %d
mp143-1#O%dP%d
mp144#El controlador de altura no vuelve al origen y no puede hacer operación. Haga clic en Aceptar y el controlador de altura volverá al origen automáticamente.
mp145#Los puntos de interrupción registrados automáticamente no son válidos. Por favor, especifique manualmente los puntos de interrupción para continuar el procesamiento.
mp15#Controlador de altura <Jog hacia arriba>
mp150#El controlador ha sido reiniciado.
mp151#La cabeza de corte de enfoque eléctrico no ha sido vuelta al origen. Por favor, vuelva la cabeza de corte de enfoque eléctrico al origen antes de procesar.
mp16#Controlador de altura <Jog hacia abajo>
mp160#Temporización de procesamiento
mp161#Recuento de procesamiento
mp162#Configuración de recuento
mp163#Configurar el origen manual
mp164#Volver al origen manual
mp165#?Memoria disponible en la computadora insuficiente!
mp166#La plataforma de intercambio vuelve al origen con éxito
mp167#La plataforma de intercambio cambia con éxito
mp168#La plataforma sufre una distancia de intercambio incorrecta y no se puede interactuar entre sí.
mp169#No se puede iniciar porque la tarjeta de expansión no está conectada!
mp17#Controlador de altura <Parada de emergencia>
mp170#La plataforma de intercambio no está en la posición correcta. ?Quieres continuar procesamiento?
mp171#Procesamiento en ciclos
mp18#Se detecta que el sistema sale de forma anormal para el último procesamiento. ?Quieres restaurar el último estado de procesamiento?
mp180#Intercambio vuelve al origen
mp181#Intercambio
mp182#Detener el intercambio
mp183#Intercambio automático
mp184#Corte de Jog
mp185#Bobina automática
mp186#Plataforma rotatoria
mp187#Cancelar mitroll
mp19#Das System hat einen abnormalen Exit festgestellt und wurde in der neuesten Verarbeitungsdatei wiederhergestellt. Nach dem Klicken auf "OK" kehrt das System automatisch zum urspruenglichen Vorgang zurueck
mp2#El reloj está da?ado
mp20#El controlador de altura vuelve al origen para inicio
mp200#Flotante
mp201#Pieza de trabajo 1
mp202#Pieza de trabajo 2
mp203#Pieza de trabajo 3
mp204#Pieza de trabajo 4
mp205#Pieza de trabajo 5
mp206#Pieza de trabajo 6
mp207#Manual
mp21#Abrir el archivo que el sistema guarda automáticamente y restaura el estado de procesamiento más reciente.
mp210#Corte recto
mp211#Altura fija
mp212#Nivel 1
mp213#Nivel 2
mp214#Nivel 3
mp215#AF
mp22#Controlador <no conectado>
mp23#Controlador de altura <no conectado>
mp24#Láser (no conectado)
mp25#láser <Listo>
mp26#Tiempo de procesamiento real: %d minutos %0.1f segundos
mp27#Continuar
mp28#Die X，Y-Achse beginnt ihren Ursprung zu haben
mp29#Home
mp29-1#Sistema al origen
mp29-2#Intercambio y al origen
mp3#Hardware sin licencia
mp30#Z al origen
mp300#The JOG Manu Mode will be enabled, continue?
mp301#No está en estado de espera. ?Quieres empezar a enrollar?
mp302#El hardware no está conectado. Los datos mostrados pueden ser inexactos.
mp31#Paso
mp32#Rápido
mp33#Punto de marcado 1
mp34#Punto de marcado 2
mp35#Punto de marcado 3
mp36#Punto de marcado 4
mp37#Punto de marcado 5
mp38#Punto de marcado 6
mp39#Marca
mp4#El hardware está da?ado
mp40#Volver
mp400#Calibración de driver doble de servo exitosa
mp401#Error al calibrar la driver doble del servo
mp402#Vuelve al origen la driver doble de servo con éxito
mp403#Error al volver al origen de calibración de driver doble de servo
mp41#Seguir
mp42#Soplar
mp43#Aire
mp44#Oxígeno
mp45#Nitrógeno
mp46#Aire de alta presión
mp47#Oxígeno de alta presión
mp48#Nitrógeno de alta presión
mp49#Puerta de luz
mp5#Tiempo de autorización restante:
mp50#luz roja
mp500#Estación 1
mp501#Estación 2
mp51#Láser
mp52#Procesamiento selecionado
mp53#energía de ráfaga de láser (%)
mp54#Iniciar
mp55#pausar
mp56#Detener
mp57#Ralentí
mp58#Frontera
mp59#Simulación
mp6#Días
mp60#Ubicación del punto de interrupción
mp61#Retroceder
mp62#Avanzar
mp63#Configuración de ciclo
mp64#Continuar punto de interrupción
mp65#Distancia de avance y retroceso
mp66#Velocidad
mp67#Regresar automáticamente después del procesamiento
mp68#Punto de acoplamiento
mp69#Punto de partida
mp7#Controlador <Listo>
mp70#Punto final
mp71#Origen
mp72#Cuando hace clic en Detener durante el procesamiento, el sistema regresa automáticamente al punto de acoplamiento.
mp73#Habilitar límite de software
mp74#El procesamiento no puede realizarse porque los datos de procesamiento están vacíos
mp75#Veces de procesamiento: %d / %d
mp76#No se puede realizar la simulación porque los datos de procesamiento están vacíos
mp77#Veces de ralentí: %d / %d
mp78#La frontera no puede haver porque los datos de procesamiento están vacíos
mp79#El eje de movimiento vuelve al origen,Quieres continuar?
mp8#Controlador (En proceso de volver al origen)
mp80#Velocidad actual (mm/s): %.1f
mp81#El eje X、Y vuelve al origen,Quieres continuar?
mp82#El controlador de altura regreso vuelve al origen para iniciar
mp83#Tiempo estimado de procesamiento: %d minutos %0.1f segundos, longitud de procesamiento: %0.2f metros, longitud de ralentí: %0.2f metros, veces de perforación: %d
mp84#La longitud de la ruta de procesamiento y el tiempo de procesamiento superan el rango del sistema
mp85#La computadora se agota memoria. Un error impredecible ocurrió durante la interpolación
mp86#Tiempo estimado de procesamiento: %d minutos %0.1f segundos, longitud de procesamiento: %0.2f metros, longitud de ralentí: %0.2f metros, veces de perforación: %d
mp87#Los gráficos pueden estar en orden incorrecto,Quieres reordenar los gráficos?
mp88#Punto de marcado %d, con coordenadas,(%.3f, %.3f)
mp88_1#Coordenada 1 de revisión de borde es,(%.3f, %.3f)
mp88_2#Coordenada 2 de revisión de borde es,(%.3f, %.3f)
mp88_3#Coordenada %d de revisión de borde es,(%.3f, %.3f)
mp88_4#Las coordenadas de intersección de bordes es,(%.3f, %.3f)
mp89#Al punto de marca no se le asigna un valor
mp9#Controlador <Jog>
mp90#0.05
mp91#0.1
mp92#0.5
mp93#1
mp94#10
mp95#30
mp96#50
mp97#100
mp98#150
mp99#200
mv0#Iniciar el procesamiento desde este punto
mv1#Vista central
mv10#Cancelar
mv11#Borrar indicadores de procesamiento
mv12#Finalizar la operación de inicio
mv13#Paso anterior
mv14#Salir de la ordenación manual
mv15#último proceso
mv16#Primer proceso
mv17#Resultado de la medición Dirección X: %0.3fmm Dirección Y: %0.3fmm Longitud medida: %0.3fmm
mv18#Ordenación manual: Final
mv19#Ordenación manual: pasos
mv2#Finalizar dibujo
mv20#Ingrese contenido de texto:
mv21#Iniciar ordenación manual:
mv22#Ordenación manual: paso 0
mv23#Finalizar manualmente la clasificación manual
mv25#Ruta de archivo no válida
mv26#Archivo vacío
mv27#El archivo está da?ado
mv28#El archivo está incompleto
mv29#Archivo no SC
mv3#Cancelar dibujo
mv3-1#Terminar dibujo
mv30#Error al leer el archivo SC
mv31#El gráfico es mayor que el tama?o de la máquina. Error al importar
mv32#Error al importar algunos o todos los gráficos
mv33#Texto a curva
mv34#Seleccionar el mismo contorno de capa
mv35#Aplicación de procesos a similitudes
mv4#Cerrado
mv5#Línea recta
mv6#Arco
mv7#Duplicación
mv8#Pegar
mv9#Eliminar
np11#Gráfico de fondo
np_CtrlShiftSelTip#(Utilice Ctrl o Shift + botón izquierdo del mouse para selección múltiple)
np_FileSaveDone#Guardar el archivo hecho
np_Modify#Modificar
np_NestPartCount#Nested Part Num
np_Part#Piezas
np_PartName#Nombre de piezas
np_PartNum#Cantidad de piezas
np_Reslut_#Resultados
np_Result#Hecho
np_Sheet#Placa
np_SheetName#Nombre de la hoja de trabajo
np_SheetNum#Número de página
np_StdSheet#Placa estándar
nset_UI_Part2MainView#Copiar una parte a la vista principal
nset_UI_Result2MainView#Cc Manu
nset_UI_Sheet2MainView#Copiar hojas a la vista principal
pd0#Seguimiento de ajuste
pd1#Válvula de aire principal
pd10#Aire de alta presión
pd100#Control de gas. Retraso de ventilación
pd1000#Iniciar intercambio
pd1001#Detener el intercambio
pd1002#Salto de rana normal
pd1003#Salto de rana avanzado
pd1004#El controlador de altura. Modo de salto de rana
pd101#Control de gas. No apaga gas durante el procesamiento
pd1010#Proceso de perforación previa. No levanta la perforación previa
pd1011#Proceso de perforación previa. Reperforación antes del corte
pd102#Control de seguimiento. Sin elevación para cortas distancias
pd1020#El controlador de altura vuelve al origen
pd1021#Empujar a la plataforma A
pd1022#Empujar a la plataforma B
pd1023#Cambiar a plataforma rotatoria 1
pd1024#Cambiar a plataforma rotatoria 2
pd1025#Low-pressure Air
pd1026#Low-pressure Oxygen
pd1027#Low-pressure Nitrogen
pd1028#High-pressure Air
pd1029#High-pressure Oxygen
pd1030#High-pressure Nitrogen
pd103#Control de seguimiento. Utilizar el salto hacia arriba
pd104#Control de seguimiento. Abrir el seguimiento cuando se realia ralentí
pd105#Indicación de procesamiento. Borra automáticamente las trayectorias después del procesamiento
pd106#Indicación de procesamiento. Abrir límite de software
pd107#Unidad. Unidad de velocidad
pd108#Unidad. Unidad de aceleración
pd109#Varios. Número de serie de documento reciente
pd11#Oxígeno de alta presión
pd110#Varios. Archivos abiertos recientemente
pd1100#Instrumentos de palillo de bolas. longitud del cable de plomo
pd1101#Instrumentos de palillo de bolas. Radio de círculo
pd1102#Instrumentos de palillo de bolas. Veces de círculo
pd1103#Instrumentos de palillo de bolas. Direcciones del círculo
pd1104#En el sentido de las agujas del reloj
pd1105#En el sentido contrario de las agujas del reloj
pd1106#Instrumentos de palillo de bolas. Dirección de plomo
pd111#Misc. ?Sale normalmente?
pd112#Esta capa no se procesa.
pd113#Sin elevación para cortas distancias
pd113-1#Con gas para cortas distancias
pd114#Esta capa no sigue
pd115#Perforación previa
pd116#Habilitar el corte de película
pd117#Con gas durante el procesamiento
pd118#Corte directo
pd119#Perforación segmental
pd12#Nitrógeno de alta presión
pd120#Perforación progresiva
pd1200#Parámetros de placa de expansión. Tipo de límite de eje
pd1201#Negativo normalmente abierto Positivo normalmente abierto
pd1202#Negativo normalmente cerrado Positivo normalmente abierto
pd1203#Negativo normalmente abierto Positivo normalmente cerrado
pd1204#Negativo normalmente cerrado Positivo normalmente cerrado
pd1205#Parámetros de placa de expansión. Abrir límite de software del cuarto eje
pd121#Corte de altura fija
pd122#Seguimiento fuera de tarjeta
pd123#Perforación de nivel 3
pd124#Ajustar la frecuencia de energía en tiempo real en función de la velocidad
pd125#Base de corte. Velocidad de corte
pd126#Proceso de corte. Retraso de apertura de luz
pd127#Láseres de corte.energía de corte
pd128#Láseres de corte. Frecuencia de corte
pd129#Base de corte. Altura de corte
pd129-1#Altura de corte (mm)
pd129-2#Ajuste avanzado de altura. Posición de corte de altura fija
pd13#Indicación de espera
pd130#Gas de corte. Gas de corte
pd1300#El controlador de altura. Abrir protección de placa tácil de salto de rana
pd131#Gas de corte. Presión de gas de corte
pd132#Láseres de corte.Corrientes de pico
pd133#Parámetros avanzado. Abrir inicio lento
pd134#Parámetros avanzado. Distancia de inicio
pd135#Parámetros avanzado. Velocidad de inicio
pd136#Parámetros avanzado. Altura de elevación
pd136-1#Altura de elevación (mm)
pd136-2#Posición de elevación (mm)
pd137#Proceso de corte. Retraso antes de apagar la luz
pd138#Proceso de corte. Retraso después de apagar la luz
pd139#Parámetros de perforación. Retraso de perforación
pd14#Indicación de procesamiento
pd140#Parámetros de perforación - Energía de perforación
pd1400#Salida personalizada. Puerto de eliminación de polvo
pd1401#Salida personalizada. Puerto Fn1
pd1402#Salida personalizada. Tipo de salida de Fn1
pd1403#Salida personalizada. Puerto Fn2
pd1404#Salida personalizada. Tipo de salida de Fn2
pd141#Parámetros de perforación - Altura de perforación
pd142#Parámetros de perforación - Presión de gas de perforación
pd143#Parámetros de perforación - Frecuencia de perforación
pd144#Parámetros de perforación - Gas de perforación
pd145#Perforación progresiva. Velocidad progresiva
pd146#Perforación progresiva. Retraso progresivo
pd147#Perforación de nivel 3. Retraso de perforación de nivel 3
pd148#Perforación de nivel 3. Energía de Perforación de nivel 3
pd149#Perforación de nivel 3. Altura de perforación de nivel 3
pd15#Indicación de alarma
pd150#Perforación de nivel 3. Presión de gas de perforación de nivel 3
pd1500#Salida de procesamiento
pd1501#Salida de bobina
pd1502#En General. Tipo de plataforma
pd1503#En general. Longitud de una bobina
pd1504#En general. Velocidad de una bobina
pd1505#Salida. Puerto de salida en el procesamiento
pd1506#Salida. Puerto de salida en bobina
pd1507#Entrada. Bobina lista
pd1508#Salida después del procesamiento
pd1509#Salida del proceso. Abre el puerto después de completar el procesamiento
pd151#Perforación de nivel 3. Frecuencia de perforación de nivel 3
pd1510#Salida del proceso. Abre la duración del puerto después de completar el procesamiento
pd1511#Fijación de plataforma A
pd1512#Baja velocidad de plataforma A
pd1513#Alta velocidad de plataforma A
pd1514#Fijación de plataforma B
pd1515#Baja velocidad de plataforma B
pd1516#Alta velocidad de plataforma B
pd1517#Fijación lista de A
pd1517-1#Empujón de A
pd1518#liberación lista de A
pd1519#Velocidad baja de límite de A
pd152#Perforación de nivel 3. Gas de perforación de nivel 3
pd1520#Detener límite de A
pd1521#Fijación lista de B
pd1521-1#Empujón de B
pd1522#liberación lista de B
pd1523#Velocidad baja de límite de B
pd1524#Detener límite de B
pd1525#ZF vuelve al origen
pd1526#ZF vuelve al origen con éxito
pd1527#PLC1-A
pd1528#PLC1-B
pd1529#Habilitación de devolución de material
pd153#Varios. Comentarios de usuario
pd1530#Salida. Fijación de plataforma A
pd1530-1#Habilitación de la. movilidad de la plataforma
pd1530-2#Do. Plataforma b habilitada para la movilidad
pd1531#Salida. Movimiento de baja velocidad de plataforma A
pd1532#Salida. Movimiento de alta velocidad de plataforma A
pd1533#Salida. Fijación de plataforma B
pd1534#Salida. Movimiento de baja velocidad de plataforma B
pd1535#Salida. Movimiento de alta velocidad de plataforma B
pd1536#Entrada. Fijación lista de plataforma A
pd1536-1#Entrada. Tipo de switch de fijación lista de plataforma A
pd1537#Entrada. Liberación lista de plataforma A
pd1537-1#Entrada. Tipo de switch de liberación lista de plataforma A
pd1538#Entrada. Límite de baja velocidad de plataforma A
pd1538-1#Entrada. Tipo de switch límite de velocidad baja de plataforma A
pd1539#Entrada. Detener límite de plataforma A
pd1539-1#Entrada. Tipo de switch para detener límite de plataforma A
pd154#Varios. Puntos de curva de energía
pd1540#Entrada. Fijación lista de plataforma B
pd1540-1#Entrada. Tipo de switch de fijación lista de plataforma B
pd1541#Entrada. Liberación lista de plataforma B
pd1541-1#Entrada. Tipo de switch de liberación lista de plataforma B
pd1542#Entrada. Límite de baja velocidad de plataforma B
pd1542-1#Entrada. Tipo de switch límite de velocidad baja de plataforma B
pd1543#Entrada. Detener límite de plataforma B
pd1543-1#Entrada. Tipo de switch para detener límite de plataforma B
pd1544#Retraso. Retraso antes de fijación de la plataforma
pd1545#Retraso. Retraso después de fijación de la plataforma
pd1546#Retardo. Retraso antes de liberación de la plataforma
pd1547#Retraso. Retraso después de liberación de la plataforma
pd155#Varios. Puntos de curva de frecuencia
pd1550#Proceso de manufacturación. Cerrar automáticamente el procesamiento del ciclo después de completar el procesamiento
pd1551#Control manual. Factor de desaceleración de parada de movimiento manual
pd1552#Puerto serial a bordo. Abrir puerto serial avanzado a bordo
pd156#Varios. Archivos abiertos recientemente
pd1560#Límite de velocidad de círculo peque?o. Abrir límite de velocidad de círculo peque?o
pd1561#Límite de velocidad de círculo peque?o. Factor de límite de velocidad de círculo peque?o
pd1562#Proceso PLC 1. Abrir proceso PLC 1
pd1563#Proceso PLC 1. Puerto de salida A
pd1564#Proceso PLC 1. Retraso después de abrir el puerto de salida A
pd1565#Proceso PLC 1. Puerto de salida B
pd1566#Proceso PLC 1. Retraso después de abrir el puerto de salida B
pd1567#Proceso PLC 1. Retraso antes de cerrar el puerto de salida
pd1568#Procesamiento seleccionado. Modo de procesamiento
pd1568-1#Modo de pieza de trabajo
pd1568-2#Modo flotante
pd1569#Avanzado. Puerto de salida de habilitación de material de devolución
pd157#Eje estánder
pd1570#Avanzado. Retraso de bobina lista
pd1570-1#Advanced.After Roll Sheet Delay

pd1570-2#Advanced.After Roll Sheet Process Start DI

pd1570-3#Advanced.After Roll Sheet Process Start DI
pd1571#Crash Protect.Enable Process Crash Protect
pd1572#Crash Protect.Enable Crash Protect Up Height
pd1573#Personalización. Muestra el nombre del fabricante personalizado
pd1574#Personalización. Nombre personalizado del fabricante
pd1575#Protección contra colisión. Abrir altura mínima de protección contra colisión
pd158#Eje rotativo
pd159#No está válido
pd16#Campana de alarma
pd160#1
pd1600#Mapeo de presión del aire. Abrir la corrección de la presión del aire.
pd1601#Mapeo de presión del aire. Abrir la corrección de la presión de oxígeno
pd1602#Mapeo de presión del aire. Abrir la corrección de la presión de nitrógeno
pd1603#Mapeo de presión del aire. Datos de corrección de la presión del aire.
pd1604#Mapeo de presión del aire. Datos de corrección de la presión de oxígeno
pd1605#Mapeo de presión del aire. Datos de corrección de la presión del aire con nitrógeno
pd1606#Mapeo de presión del aire. Tipo de corrección actual de la presión del aire
pd1607#Ordenación. Prioridad de gráfica peque?a
pd1608#Parámetros de láser. Habilitación de cambio de PWM permite para contorno de cada segmento
pd1609#Software. Valor de verificación de parámetros de fabricación
pd161#2
pd1610#Software. Valor de verificación de parámetros de capa
pd1611#Mapeo eléctrico de foco de cabeza. Datos de corrección del enfoque del cabeza eléctrico
pd1612#Enfoque de eléctrico. Mostrar ventana de estado
pd162#3
pd163#4
pd164#Abierto normalmente
pd165#Cerrado normalmente
pd166#Punto de origen
pd167#Límite
pd168#Positivo
pd169#Negativo
pd17#Clave remota
pd170#No en uso
pd1701#Entrada. Tiempo de filtro de DI1
pd1702#Entrada. Tiempo de filtro de DI2
pd1703#Entrada. Tiempo de filtro de DI3
pd1704#Entrada. Tiempo de filtro de DI4
pd1705#Entrada. Tiempo de filtro de DI5
pd1706#Entrada. Tiempo de filtro de DI6
pd1707#Entrada. Tiempo de filtro de DI7
pd1708#Entrada. Tiempo de filtro de DI8
pd1709#Entrada. Tiempo de filtro de DI9
pd171#Puerto de red FTC91
pd1710#Entrada. Tiempo de filtro de DI10
pd1711#Entrada. Tiempo de filtro de DI11
pd1712#Entrada. Tiempo de filtro de DI12
pd1713#Entrada. Tiempo de filtro de DI13
pd1714#Entrada. Tiempo de filtro de DI14
pd1715#Entrada. Tiempo de filtro de DI15
pd1716#Entrada. Tiempo de filtro de DI16
pd172#FTC61 IO
pd173#Puerto serial de PC FTC61
pd1731#Puerto serial integrado FTC61
pd1732#MCC3721H
pd1733#Puerto de red FTC10
pd174#DA1
pd175#DA2
pd176#0-10V
pd177#0-5V
pd177-1#0-4V
pd178#SC a bordo
pd179#Computadora de SC
pd18#Control de eliminación de polvo
pd180#CypCut
pd1800#Prueba de entrada. Inicio/parada de bobina
pd1801#Plataforma de intercambio. El controlador de altura vuelve al origen puerto de salida
pd1802#Plataforma de intercambio. Retraso de salida de la vuelta de origen del controlador de altura
pd181#1
pd1810#Parámetros de palabra avanzada. Tipo
pd1811#Parámetros de palabra avanzada. Distancia de compensación
pd182#2
pd183#COM1
pd184#COM2
pd185#COM3
pd186#COM4
pd187#COM5
pd188#COM6
pd189#COM7
pd19#Ajuste de perforaciones
pd190#COM8
pd1900#Detección de driver doble. Tiempo de detección
pd1901#Detección de driver doble. Valor máximo de error de driver doble
pd1902#Detección de driver doble. Detener la detección automáticamente cuando el error es demasiado grande
pd191#COM9
pd192#9600
pd193#19200
pd194#38400
pd195#57600
pd196#115200
pd197#Eje X. Disponibilidad
pd198#Eje X. Número de serie del eje
pd199#Eje X. Driver bilateral
pd2#Puerta de luz
pd20#Ajuste de Jog hacia arriba
pd200#Eje X. Codificador inversa
pd2000#Boquilla limpia. Valor Z de la superficie de la cabeza del cepillo
pd2001#Boquilla limpia. La profundidad de la cabeza del cepillo de boquilla limpia.
pd2002#Boquilla limpia. El eje Z vuelve al origen antes de limpieza
pd2003#Boquilla limpia. Valor X del punto de inicio de la boquilla limpia
pd2004#Boquilla limpia. Valor Y del punto de inicio de la boquilla limpia
pd2005#Boquilla limpia. Velocidad de movimiento
pd2006#Boquilla limpia. Dirección del movimiento
pd2006-1#Dirección X
pd2006-2#dirección Y
pd2007#Boquilla limpia. Veces de movimiento de ida y vuelta
pd2008#Boquilla limpia
pd2009#Configuración de limpieza
pd201#Eje X. Lógica de switch de límites
pd2010#Boquilla limpia. Longitud del movimiento
pd2011#Boquilla limpia. Volver al punto original después de limpieza
pd2012#Boquilla limpia. Cerrar la alarma de la placa táctil del controlador de altura durante la limpieza.
pd2013#En general. Activar modo de revisión de borde rápida
pd2014#Calibración del controlador de altura. Se Calibrar automáticamente el controlador de altura después de la limpieza
pd2015#Calibración del controlador de altura. Valor X del punto de calibración automática
pd2016#Calibración del controlador de altura. Valor Y del punto de calibración automática
pd202#Eje X. Longitud máxima
pd203#Eje X. Equivalente de pulso
pd204#Eje X. Velocidad máxima
pd205#Eje X. Aceleración máxima
pd206#Eje Y1. Disponibilidad
pd207#Eje Y1. Número de serie del eje
pd208#Eje Y1. Driver bilateral
pd209#Eje Y1. Codificador inversa
pd21#Ajuste de Jog hacia abajo
pd210#Eje Y1. Lógica de switch de límites
pd2100#Controlador de altura. Velocidad rápida de baja
pd2101#Controlador de altura. Velocidad de seguimiento
pd2102#Controlador de altura. Altura de seguimiento
pd2103#Controlador de altura. Mover fuera de la altura del ascensor
pd2104#Controlador de altura. Tiempo de detección de movimiento rápido
pd2104-1#Controlador de altura. Tiempo de detección de desplazamiento lento
pd2105#Controlador de altura. Tolerancia de detección de movimiento rápido
pd2105-1#Controlador de altura. Tolerancia de detección de desplazamiento lento
pd2106#Controlador de altura. Altura objetivo para mover
pd2107#Controlador de altura. Altura de elevación segura
pd2108#Eje de movimiento. Dirección del movimiento
pd2108-1#X dirección positiva
pd2108-2#X dirección negativa
pd2108-3#Y dirección positiva
pd2108-4#Y dirección negativa
pd2109#Eje de movimiento. Velocidad de movimiento rápida
pd211#Eje Y1. Longitud máxima
pd2110#Eje de movimiento. Velocidad de movimiento lenta
pd2111#Eje de movimiento. Espacio del punto de detección
pd2112#Calibración de posición del servo. Distancia máxima de detección del eje de doble driver
pd2113#Calibración de posición del servo. Desplazamiento de calibración del eje de doble driver
pd2113-1#Calibración de posición del servo. Límite de calibración de eje de doble driver
pd2114#Eje de movimiento. Distancia marginal en dirección X
pd2115#Eje de movimiento. Distancia marginal en dirección Y
pd212#Eje Y1. Equivalente de pulso
pd213#Eje Y1. Velocidad máxima
pd214#Eje Y1. Aceleración máxima
pd215#Eje Y2. Disponibilidad
pd216#Eje Y2. Número de serie del eje
pd217#Eje Y2. driver bilateral
pd218#Eje Y2. Codificador inversa
pd219#Eje Y2. Lógica de switch de límites
pd22#Parada de emergencia
pd220#Eje Y2. Longitud máxima
pd2200#General. Tipo de plataforma
pd2201#Entrada. Cambiar al puerto de la estación 1
pd2202#Entrada. Cambiar al puerto de la estación 2
pd2203#Salida. Puerto de cambio de eje de rotación
pd2204#Salida. Retraso de cambio del eje de rotación
pd2205#Parámetros de procesamiento. Factor de velocidad 1
pd2206#Parámetros de procesamiento. Factor de velocidad 2
pd221#Eje Y2. Equivalente de pulso
pd2210#Advanced.Enable Platform A/B Sync Clamp
pd2211#Advanced.Enable Auto Pause After Roll Sheet Done
pd222#Eje Y2. Velocidad máxima
pd223#Eje Y2. Aceleración máxima
pd224#Eje W. Disponibilidad
pd225#Eje W. Número de serie del eje
pd226#Eje W. Driver bilateral
pd227#Eje W. Codificador inversa
pd228#Eje W. Lógica de switch de límites
pd229#Eje W. Longitud máxima
pd23#Alarma de refrigeración por agua
pd230#Eje W. Equivalente de pulso
pd2300#Cambiar el eje de rotación
pd2301#Cambiar a la estación 1
pd2302#Cambiar a la estación 2
pd2303#Estación de rotación 1. Cantidad de puntos de procesamiento
pd2304#Estación de rotación 1. Velocidad de rotación del punto
pd2305#Estación de rotación 1. Longitud de paso de rotación de puntos
pd2306#Estación de rotación 2. Cantidad de puntos de procesamiento
pd2307#Estación de rotación 2. Velocidad de rotación del punto
pd2308#Estación de rotación 2. Longitud de paso de rotación de puntos
pd2309#General. Retraso de post-rotación
pd231#Eje W. Velocidad máxima
pd2310#General. Iniciar automáticamente el procesamiento después del cambio de estaciones
pd2311#Después del inicio del proceso de rodillo
pd232#Eje W. Aceleración máxima
pd233#Varios. Alarma de error de driver doble
pd234#Varios. Tolerancias de error de driver doble
pd235#Varios. Duración de tolerancia de error de driver doble
pd236#Varios. Codificador 4 veces
pd237#Varios. Factor de desaceleración de seguridad
pd238#Varios. Período de interpolación
pd239#Volver al origen. Usar se?al de fase Z
pd24#Alarma de ajuste de altura
pd240#Volver al origen. Se?al de muestreo (válido cuando se reinicia)
pd2400#Desbloquear tabla de desplazamiento.Activar el modo desbloquear tabla de desplazamiento
pd2401#Desplazamiento de la longitud de la bobina
pd2402#Unlimit Roll Sheet.Before Process Dock Pt X
pd2403#Unlimit Roll Sheet.Before Process Dock Pt Y
pd2404#Unlimit rollshell. ZF ir al origen antes de rollshell
pd2405#Unlimit Roll Sheet.Enable Cut-off sheet
pd2406#Unlimit Roll Sheet.Width of Cut-off Sheet
pd2407#Unlimit Roll Sheet.Cut Speed of Cut-off Sheet
pd2408#Unlimit Roll Sheet.Cut-off Sheet [X-Coord of Left point]
pd2408_1#Unlimit Roll Sheet.Cut-off Sheet [X-Coord of Right point]
pd2409#Unlimit Roll Sheet.Cut-off [Z Up height after work done]
pd2410#Unlimit Roll Sheet.Cut-off [Z follow Sensitivity]
pd2411#Unlimit Roll Sheet.Cut-off [check time of Outing-edge]
pd2412#Unlimit Roll Sheet.Cut-off [check tolerance of Outing-edge]
pd2413#Unlimit Roll Sheet.Auto mico-Link after load graph file

pd2421#The 4th Axis.Go Origin Sample Signal Type
pd2422#The 4th Axis.Origin Switch Type
pd2423#The 4th Axis.Go Origin Fast Speed
pd2424#The 4th Axis.Go Origin Slow Speed
pd2425#The 4th Axis.Go Origin Direction
pd2426#The 4th Axis.Go Origin Offset
pd2427#The 4th Axis.Accelerate
pd2428#The 4th Axis.Accelerate time
pd2429#The 4th Axis.Work Speed
pd2430#The 4th Axis.Idle Speed

pd241#Volver al origen. Lógica del switch de longitud
pd242#Volver al origen. Velocidad de posicionamiento grueso
pd243#Volver al origen. Velocidad de posicionamiento de precisión
pd244#Eje X. Volver al origen
pd245#Eje X. Distancia de retorno
pd246#Eje Y. Volver al origen
pd247#Eje Y. Distancia de retorno
pd248#En general. Modo de control
pd249#Número de puerto. serial de computadora (COM)
pd25#Seguimiento en su lugar
pd250#Puerto serial de computadora. Velocidad de Baud
pd2500#Plataforma a habilitada para la movilidad
pd2501#Plataforma b habilitada para la movilidad
pd251#Entrar. Seguimiento
pd252#Entrar. Perforación
pd253#Entrar. Jog hacia arriba
pd254#Entrar. Jog hacia abajo
pd255#Salida. Estado de alarma
pd256#Salida. Seguimiento en su lugar
pd257#Salida. Perforación en su lugar
pd258#En general. Tipo de láser
pd259#En general. Modo de control
pd26#Perforación en su lugar
pd260#DA. Puerto DA
pd2600#Motor vfd. Movimiento de la placa de rodillo activado
pd2601#Motor vfd. Movimiento rápido de la placa de rodillo
pd2602#Motor vfd. Rollo de papel en cámara lenta
pd2603#Movimiento de la placa de rodillo activado
pd2604#Movimiento rápido de la bobina
pd2605#Desplazamiento lento de la bobina
pd2606#Motores vfd. Coeficiente de cálculo de la longitud de movimiento
pd2607#Motor vfd. Inicio de la longitud de movimiento lenta
pd2608#Motor vfd. Detener la longitud de movimiento lento
pd2609#Motor vfd. Movimiento del rodillo trasero activado
pd261#DA. Rango de DA
pd2610#Retroceso activado
pd2611#Advanced.Carpeta avanzada do1
pd2612#Advanced.Carpeta de papel avanzado do2
pd2613#Desplazar la tabla hacia adelante y hacia atrás. Habilitar desplazar la tabla hacia adelante y hacia atrás
pd2614#Bobinas delanteras y traseras. Longitud de las bobinas delanteras unidireccionales
pd2615#Enrollado hacia adelante y hacia atrás.
pd2616#Advanced. Retraso en el cambio de la carpeta
pd2617#Advanced. Retardo de sujeción de la placa de rodillo trasera
pd262#IO. Clave remota (Preparación)
pd263#IO. Puerta de gas
pd264#IO. Salida del láser
pd265#IO. Luz roja
pd2650#Carpeta do1
pd2651#Carpeta do1
pd266#Válvula de baja presión. Aire de baja presión
pd267#Válvula de baja presión. Oxígeno de baja presión
pd268#Válvula de baja presión. Nitrógeno de baja presión
pd269#Válvula de alta presión. Aire de alta presión
pd27#Alarma de láser
pd270#Válvula de alta presión. Oxígeno de alta presión
pd2700#Cambio de imagen. Activar cambio de imagen
pd2701#Desplazamiento gráfico. Desplazamiento gráfico longitud de dirección X
pd2702#Cambio de imagen. Cambio de imagen longitud de dirección y
pd2705#Bolt Drill.Enable
pd2706#Bolt Drill.Laser Power Duty [End]
pd2707#Bolt Drill.Laser frequency [End]

pd2710#Clean Residue.Enable
pd2711#Clean Residue.Work height
pd2712#Clean Residue.Work Speed
pd2713#Clean Residue.Laser focus
pd2714#Clean Residue.Gas type
pd2715#Clean Residue.Gas Pressure
pd2716#Clean Residue.percent of Laser peakpower (elec Current)
pd2717#Clean Residue.Laser Power [Duty]
pd2718#Clean Residue.Laser frequency
pd2719#Clean Residue.Work radius
pd2720#Clean Residue.Coil cycle number

pd2730#Start work Segment.Enable
pd2731#Start work Segment.Length
pd2732#Start work Segment.Work Speed
pd2733#Start work Segment.Enable Laser Control
pd2734#Start work Segment.Laser Power [Duty]
pd2735#Start work Segment.Laser frequency

pd2740#End work Segment.Enable
pd2741#End work Segment.Length
pd2742#End work Segment.Work Speed
pd2743#End work Segment.Enable Laser Control
pd2744#End work Segment.Laser Power [Duty]
pd2745#End work Segment.Laser frequency
pd2746#End work Segment.Gas Pressure

pd2747#ZF vibration Abatement.Enable
pd2748#ZF vibration Abatement.Coefficient
pd271#Válvula de alta presión. Nitrógeno de alta presión
pd272#Válvula proporcional. Válvula proporcional de aire (DA)
pd273#Válvula proporcional. Válvula proporcional al oxígeno (DA)
pd274#Válvula proporcional. Válvula proporcional de nitrógeno (DA)
pd275#Válvula proporcional. Presión máxima del aire
pd276#En general. Válvula de aire pricipal
pd277#Válvula principal secundaria - Gas de baja presión
pd278#Válvula principal secundaria - Gas de alta presión
pd279#Puerto de salida.Indicador de modo de espera
pd28#Ingrese 7
pd280#Puerto de salida. Indicador de procesamiento
pd281#Puerto de salida. Indicador de alarma
pd282#Puerto de salida. Anillo de alarma
pd283#Puerto de entrada. Parada de emergencia
pd284#Puerto de entrada. Alarma refrigeración por agua
pd285#Puerto de salida. El indicador de modo de espera está constante encendido
pd286#DA1. Valor de calibración de salida DA
pd287#DA1. Valor de calibración de salida DA
pd288#AD. Valor de calibración de entrada AD
pd289#Corte de vuelo.  Factor de tolerancia de error de detección del codificador
pd29#Ingrese 8
pd290#Corte de vuelo. Relación de velocidad del corte de vuelo circular
pd291#Corte Avanzado. Altura mínima de salto de rana
pd292#Mango. Tipo de mango
pd293#Mango. Código de emparejamiento 1
pd294#Mango. Código de emparejamiento 2
pd295#Mango. Código de emparejamiento 3
pd296#Tarjeta de control.Versión de hardware
pd297#Ninguno
pd298#Línea recta
pd299#Arco
pd3#Luz roja
pd30#Ingrese 9
pd300#Línea + Arco
pd301#Desplazamiento
pd302#Espaciado
pd303#Hacia abajo
pd304#Hacia arriba
pd305#A la izquierda
pd306#A la derecha
pd307#Selección automática del punto inicial (borde largo primero)
pd308#Selección automática del punto inicial (vértice primero)
pd309#Configurar uniformemente porcentaje de posición de longitud
pd31#Ingrese 10
pd310#Punto inicial que no cambia
pd311#Ralentí
pd312#Procesamiento
pd313#Microconexión por cantidad
pd313_0#Microconexión automática. Dirección de microconexión
pd313_01#Microconexión a lo largo del camino
pd313_02#Sólo microconexión en dirección X
pd313_03#Sólo microconexión en dirección Y
pd314#Microconexiones por distancia de separación
pd314_0#Varios. Microconexiones al punto inicial de gráficos no cerrados
pd314_1#Microconexión automática. Tama?o mínimo del gráfico con microconexión
pd315#Parámetros de plomo. Tipo
pd316#Parámetros de plomo. ángulo
pd317#Parámetros de plomo. Longitud
pd318#Parámetros de plomo. Modo de selección de punto de inicio
pd319#Parámetros de plomo. Ubicación de inicio
pd32#Ingrese 11
pd320#Varios. Válido sólo para gráficas cerradas
pd321#Varios. Válido sólo para el gráficas seleccionadas
pd322#Varios. La capa exterior está cortada por dentro
pd323#cierre de muesca. tama?o de muesca
pd324#Cierre de muesca. Tama?o sobrecorte
pd325#Microconexión manual. Longitud de microconexión
pd326#Parámetros de vista. Mostrar marco de gráficos
pd327#Parámetros de vista. Rojo muestra gráficas no cerradas
pd328#Parámetros de vista. Muestra el número de serie
pd329#Parámetros de vista. Muestra el punto de inicio de la ruta
pd33#Ingrese 12
pd330#Parámetros de vista. Las flechas muestran ruta de procesamiento
pd331#Parámetros de vista. Mostrar ruta de ralentí
pd332#Parámetro de la matriz. Cantidad de filas
pd333#Parámetro de la matriz. Cantidad de columnas
pd334#Parámetro de la matriz. Tipo de desplazamiento
pd335#Parámetro de la matriz. Desplazamiento de fila (espaciado)
pd336#Parámetro de la matriz. Desplazamiento de columna (espaciado)
pd337#Parámetros de la matriz. Dirección de filas
pd338#Parámetros de la matriz. Dirección de columnas
pd339#Parámetro de rotación. ángulo de rotación
pd34#Ingrese 13
pd340#Procesamiento en ciclos. Tipo de ciclo
pd341#Procesamiento en ciclos. Veces de ciclo
pd342#Procesamiento en ciclos. Intervalo de ciclo
pd343#Microconexión automática. Modo de microconexión
pd344#Microconexión automática. Cantidad de microconexión
pd345#Microconexión automática. Espaciado de microconexión
pd346#Microconexión automática. Longitud de microconexión
pd347#Parámetros de puente. Ancho de puente
pd348#Parámetros de zoom. Porcentaje
pd349#Parámetros de zoom. Ancho
pd35#Ingrese 14
pd350#Parámetros de zoom. Altura
pd351#No de uso
pd352#Prioridad de dirección
pd353#Prioridad de longitud
pd354#Prioridad de distancia
pd355#De izquierda a derecha
pd356#Movimiento mínimo en ralentí
pd357#Ordenación de die sorting
pd358#Prioridad de imagen peque?a
pd359#Chino
pd36#Iniciar intercambio
pd360#Inglés
pd360-1#Ruso
pd361#Blanco
pd362#Negro
pd363#Gráfica peque?a. Eliminar automáticamente de gráficas peque?as
pd364#Gráfica peque?a. Longitud de gráfica más peque?a
pd365#Líneas duplicadas. Eliminar automáticamente líneas duplicadas
pd366#Líneas duplicadas. Precisión de detección de líneas duplicadas
pd367#Líneas conectadas. Combinación automática de líneas conectadas
pd368#Líneas conectadas. Precisión de detección del líneas conectadas
pd369#AutoSmooth. Curvasde autoSmooth al leer archivos
pd37#Detener intercambio
pd37-1#Bobina lista
pd37-2#Inicio y parada de bobina
pd370#AutoSmooth. Precisión de curva de autoSmooth
pd371#AutoSmooth. No autoSmooth para las curvas de Beizer
pd372#Ordenación automática. Estrategia de ordenación automática
pd373#División automática. División automática de grupos en DXF
pd374#División automática. Convierte automáticamente texto en curvas
pd375#Varios. Intervalo de actualización de la interfaz
pd376#Interactivo. Cálculo automático la longitud del paso de gráfica móvil del teclado
pd377#Interactivo. Longitud del paso de gráfica móvil del teclado
pd378#Software. Language
pd379#Software. Temas
pd379_1#Software.Default dual find home
pd38#Eje X
pd380#Panasonic A5
pd381#Delta B2
pd382#Yaskawa
pd383#Inovance
pd384#Absoluto
pd385#relativo
pd386#Perforación segmental
pd387#Perforación progresiva
pd388#Parámetros mecánicos.  Tipos de servo
pd389#Parámetros mecánicos.  paso del tornillo
pd39#Eje Y
pd390#Parámetros mecánicos.  Pulsos por revolución
pd391#Parámetros mecánicos.  Ganancia de velocidad
pd392#Parámetros mecánicos.  Tipos de switch de entrada
pd393#Parámetros mecánicos.  Tipos de switch de salida
pd394#Parámetros operativos. Velocidad máxima de operación
pd395#Parámetros operativos.  Niveles de sensibilidad
pd396#Parámetros operativos.  Compensación de seguimiento
pd397#Parámetros operativos. Tolerancias de seguimiento
pd398#Parámetros operativos. Velocidad de Jog
pd399#Parámetros operativos. Distancia de paso de Jog
pd4#Láser
pd40#Eje Z
pd400#Parámetros operativos. Si vuelve al origen después de encendido
pd401#Parámetros operativos. Si vuelve al origen se va a coordenadas de acoplamiento
pd402#Parámetros operativos. Velocidad de vuelta al origen
pd403#Parámetros operativos. Distancia de desplazamiento de origen
pd404#Parámetros operativos. Si abre protección de límite de software
pd405#Parámetros operativos. Coordenadas del límite inferior del límite de software
pd406#Parámetros del procesamiento. Altura de seguimiento
pd407#Parámetros del procesamiento. Tipos de acoplamiento
pd408#Parámetros del procesamiento. Coordenadas absolutas de acoplamiento
pd409#Parámetros del procesamiento. Altura relativa de acoplamiento
pd41#Eje W
pd410#Parámetros del procesamiento. Coordenadas de Z flotante
pd411#Parámetros del procesamiento. Método de perforación
pd412#Parámetros del procesamiento. Altura de perforación
pd413#Parámetros del procesamiento. Velocidad de perforación progresiva
pd414#Parámetros de alarma. Los 16 bits inferiores de la se?al de la placa tácil
pd415#Parámetros de alarma. Los 16 bits superiores de la se?al de la placa tácil
pd416#Parámetros de alarma. Retraso de placa tácil
pd417#Parámetros de alarma. Alarma de error de seguimiento
pd418#Parámetros de alarma. Retraso de error seguimiento
pd419#Parámetros de alarma. Habilitación de alarma del codificador
pd42#Positivo
pd420#Parámetros de alarma. Habilitación de alarma de desconexión
pd421#Volver al punto original
pd422#Volver al punto de espera
pd423#Volver al punto de seguimiento
pd424#Como se?al de calibración
pd425#Como se?al de perforación
pd426#Parámetros del controlador de altura - Niveles de velocidad
pd427#Parámetros del controlador de altura - Niveles de sensibilidad
pd428#Parámetros del controlador de altura. Altura de seguimiento
pd429#Parámetros del controlador de altura. Tolerancia de error deseguimiento
pd43#Negativo
pd430#Parámetros del controlador de altura. Altura de espera
pd431#Parámetros del controlador de altura - Modo de perforación
pd432#Parámetros del controlador de altura - Altura de perforación
pd433#Parámetros del controlador de altura - Velocidad de perforación
pd434#Parámetros del controlador de altura. 16 bits inferiores de la se?al de la placa táctil
pd435#Parámetros del controlador de altura. 16 bits superiores de la se?al de la placa táctil
pd436#Parámetros del controlador de altura. Retraso de placa táctil
pd437#Parámetros del controlador de altura. Elevación de la placa táctil
pd438#Parámetros controlador de altura. Alarma de elevación
pd439#Parámetros del controlador de altura. Paso de tornillo
pd44#1
pd440#Parámetros del controlador de altura. Pulso por revolución
pd441#Parámetros del controlador de altura. Multiplexación de calibración
pd442#Parámetros del controlador de altura. Dirección del dispositivo
pd443#Parámetros del controlador de altura. Velocidad de comunicación
pd444#Controlador principal. Velocidad de Baud del puerto serial
pd445#Controlador principal. Dirección de IP
pd446#Controlador principal. Subnet Mask
pd447#Controlador principal.Default Gateway
pd448#Controlador de altura. Dirección de IP
pd449#Controlador de altura. Subnet Mask
pd45#100
pd450#Controlador de altura. Default Gateway
pd451#Láser. Dirección de IP
pd452#Láser. Subnet Mask
pd453#Láser. Default Gateway
pd454#Compensación de precisión. Tipo de compensación
pd455#Movimiento. Tipo de ejes
pd456#Movimiento. Velocidad del movimiento
pd457#Movimiento. Número de ciclos
pd458#Movimiento. Tiempo de permanencia
pd459#Interferómetros. Rango de movimiento
pd46#10000
pd460#Interferómetros. Distancias de intervalo
pd461#Interferómetros. Ajuste de distancia del primer punto
pd462#Interferómetros. Distancias de ajuste de intervalo
pd463#Eje X
pd464#Eje Y
pd465#Parámetro de ordenación. Estrategia de ordenación
pd466#Parámetro de ordenación. Prioridad de gráfica peque?a
pd467#Control de láser.  Control automático de puerta de luz durante el procesamiento
pd468#Software. Abre el procesamiento rápido
pd469#Compensación de precisión. Intervalo inverso del eje X
pd47#Raycus
pd470#Compensación de precisión. Intervalo inverso del eje Y
pd471#Eje Y. Driver bilateral
pd472#Eje Y. Equivalente de pulso
pd473#Eje Y. Movimiento máximo
pd474#Eje Y. Lógica de switch de límites
pd475#Eje Y. Codificador inversa
pd476#Paso de planificación con un clic. 1 - Espejo horizontal
pd477#Paso de planificación con un clic. 2 - Espejo vertical
pd478#Paso de planificación con un clic. 3 - Optimización de gráficas
pd479#Paso de planificación con un clic. 4 - Ordenación
pd48#IPG
pd480#Paso de planificación con un clic. 5 - Plomo
pd481#Paso de planificación con un clic. 6 - Microconexión
pd482#0
pd483#5
pd484#10
pd485#Varios. Abrir reglas
pd485-1#Varios. Abrir lectura de color de gráfica
pd486#Puerto de entrada. Tipo de switch de parada de emergencia
pd487#Puerto de entrada. Tipo de switch de alarma de refrigeración por agua
pd488#Puerto de entrada. Alarma de láser
pd489#Puerto de entrada. Tipo de switch de alarma de láser
pd49#Semiconductores
pd490#Varios. Puntos de marcado
pd491#Control de movimiento. Número de serie de puntos de marcados
pd492#Control de movimiento. Tipos de sistema de coordenadas
pd493#调高器.加工中启用安全高度
pd5#Válvula principal de baja presión
pd50#MaxPhotonics
pd50-1#nLight
pd50-2#GZ
pd501#Contracción hacia adentro y expansión hacia afuera (contracción de capa más externa)
pd502#Contracción hacia adentro y expansión hacia afuera (expansión de capa más externa)
pd503#Contracción de todos
pd504#Expansión de todos
pd506#Parámetro de compensación de corte. Tipo
pd507#Parámetros de compensación de corte. Distancia de compensación
pd509#Corte avanzado. Velocidad máxima del sistema
pd51#Otros
pd510#Corte avanzado. Aceleración máxima del sistema
pd511#Indicación de procesamiento. El eje Z vuelve al origen primero
pd513#Corte de vuelo.  Tiempo de retraso de corte de vuelo en Pwm
pd514#Corte de vuelo. Tiempo de anticipación de corte cuadradao on de Pwm
pd515#Corte de vuelo. Tiempo de anticipación de corte de cuadrado off de Pwm
pd516#Software. Factor de desaceleración de límite
pd517#Software. Escala de máquina de herramienta de desaceleración de límites
pd518#Monitoreo remoto. ID de máquina de herramienta
pd519#Monitoreo remoto.ID de la tarjeta de datos
pd52#mm/s
pd520#Monitoreo remoto.ID de comandos
pd521#Salida. Salida personalizada
pd522#Segmentación de nivel 3
pd523#Progreso de nivel 3
pd524#3 Stages Gradual.Gradual Speed
pd525#3 Stages Gradual.After Gradual Delay
pd526#Log. Abrir log estándar
pd527#Log. Abrir log de debug
pd528#Control de movimiento. Velocidad fronteriza
pd529#Software. Muestra el nombre de fabricante predeterminado
pd53#m/min
pd53-1#inch/s
pd53-2#inch/min
pd530#Software. Si desea volver al origen después de encendimeinto
pd532#Varios. Factor de optimización de gráfica grande
pd533#Monitoreo remoto. Abrir monitoreo remoto
pd534#Monitoreo remoto. Período de latido del corazón
pd535#Autolubricante. Puerto de switch de lubricación
pd536#Autolubricante. Intervalo de lubricación
pd537#Autolubricante. Duración de lubricación
pd538#Salida de partición. Cantidad de filas de salida de partición
pd539#Salida de partición. Cantidad de columnas de salida de partición
pd54#mm/s2
pd540#Salida de partición. Retraso de salida de partición off
pd541#Salida de partición. Salida sólo cuando corte
pd542#Parámetros del controlador de altura. Información de parámetros
pd543#Parámetros del controlador de altura. Si usa codificador
pd544#Parámetros del controlador de altura. Dirección del servo
pd545#Parámetros del controlador de altura. Orientación del codificador
pd546#Parámetros del controlador de altura. Paso de tornillo
pd547#Parámetros del controlador de altura. Cantidad de pulsos por revolución
pd548#Parámetros del controlador de altura. Tipo de límite
pd549#Parámetros del controlador de altura. Aceleración del eje
pd55#G
pd55-1#inch/s2
pd550#Parámetros del controlador de altura. Tiempo de aceleración del eje
pd551#Parámetros del controlador de altura. Tolerancia de error de seguimiento
pd552#Parámetros del controlador de altura. Sensibilidad de seguimiento
pd553#Parámetros del controlador de altura. Si se encende y se vuelve al origen
pd554#Parámetros del controlador de altura. velocidad de vuelta al origen gruesa
pd555#Parámetros del controlador de altura. Si abre protección de límite de software
pd556#Parámetros del controlador de altura. Primera coordenada de límite inferior de software
pd557#Parámetros del controlador de altura. Se?al de alarma de la placa táctil
pd558#Parámetros del controlador de altura. Retraso de alarma de la placa táctil
pd559#Parámetros del controlador de altura. Altura de torelancia de error de seguimiento
pd56#ms
pd560#Parámetros del controlador de altura. Seguir demora de alarmas de error
pd561#Parámetros del controlador de altura. Habilitación de alarma de codificador
pd562#Super
pd563#TXStar
pd564#Enfoque eléctrico. Abre el enfoque eléctrico
pd565#Parámetros del controlador de altura. Velocidad de ralentí del eje
pd566#Salida de partición. Abre salida de partición
pd567#Parámetros de funcionamiento del controlador de altura. Velocidad de funcionamiento
pd568#Parámetros de funcionamiento del controlador de altura. Velocidad de Jog
pd569#Parámetros de enfoque eléctrico. Información de parámetros
pd57#s
pd570#Parámetros de enfoque eléctrico. Paso tornillo
pd571#Parámetros de enfoque eléctrico. Dirección de marcha del motor
pd572#Parámetros de enfoque eléctrico. Engranaje de subdivisión del motor
pd573#Parámetros de enfoque eléctrico. Corriente de accionamiento del motor
pd574#Parámetros de enfoque eléctrico. Tipo de entrada.
pd575#Parámetros de enfoque eléctrico. Velocidad de ralentí del eje
pd576#Parámetros de enfoque eléctrico. Movimiento en ferrocarril
pd577#Parámetros de enfoque eléctrico. Desplazamiento de origen
pd578#800
pd579#1600
pd58#Punto de acoplamiento
pd580#2000
pd581#3200
pd582#4000
pd583#6400
pd584#Perforación de enfoque
pd585#Perforación de enfoque. Punto de partida de perforación
pd586#Perforación de enfoque. Punto final de perforación
pd587#Perforación de enfoque. Velocidad de perforación
pd588#Perforación de enfoque. Velocidad de ralentí
pd589#Base de corte. Foco de corte
pd59#Punto de partida
pd590#Puerto serial de computadora. Número de puerto serial (COM)
pd591#Enfoque eléctrico. Velocidad de Baud de puerto serial
pd592#
pd593#Control de procesamiento de gráfica. Identificación automática de películas internas y externas antes del procesamiento
pd594#Control de procesamiento de gráfica. Abrir modo de desaceleración de microconexión
pd595#Control de procesamiento de gráfica. Velocidad de desaceleración de microconexión
pd595_1#Control de procesamiento de gráfica. Reperforación de la microunción
pd595_2#Graph Process Control.Enable non-trace Mico-link
pd595_3#Graph Process Control.non-trace Mico-link Laser power percent
pd596#Control de procesamiento de gráfica. Retraso del punto de refrigeración
pd597#Control de procesamiento de gráfica. Cantidad máxima de pre perforación
pd598#Graph Process Control.The number of contour for Removal of film
pd599#Parámetros de plomo. Radio
pd6#Válvula principal de alta presión
pd60#Punto final
pd600#Arco redondo. Radio
pd601#Arco redondo. ángulo mínimo
pd602#Arco redondo. ángulo máximo
pd603#ángulo de liberación. Radio
pd604#Punto de enfriamiento. Enfriamiento del punto de entrada
pd605#Punto de enfriamiento. Punto afilado enfriado
pd606#Punto de enfriamiento. Máximo ángulo afilado
pd607#ánguloαinvertido. ángulo máximo de α
pd608#ánguloαinvertido. Longitud lateral mínima
pd609#ánguloαinvertido. Longitud del plomo externo
pd61#Punto de origen
pd610#automático
pd611#αafuera
pd612#αadentro
pd613#Tanto adentro como afuera con α
pd614#ánguloαinvertido. Forma
pd62#Punto de marcado 1
pd63#Punto de marcado 2
pd630#Software. El último gráfico se abre automáticamente al encender
pd631#Parámetros de funcionamiento del controlador de altura. Altura de acoplamiento
pd64#Punto de marcado 3
pd640#No en uso
pd640_DA#Control analógico
pd640_EC#Control del cuarto eje
pd640_4th#4th Axis Control
pd641#Puerto serial integrado
pd642#Puerto de red
pd643#IO
pd644#Puerto serial de computadora
pd65#Punto de marcado 4
pd650#Parámetros del controlador de altura. Cantidad de pulsos por revolución del codificador
pd651#Parámetros del controlador de altura. Duración de alarmas
pd652#Parámetros del controlador de altura. Período de tiempo de espera de comunicación
pd653#Parámetros del controlador de altura. Factor de filtrado de se?ales
pd654#Parámetros del controlador de altura. Altura de calibración
pd655#Parámetros del controlador de altura. Tolerancias de error de perforación
pd656#Parámetros del controlador de altura. Desplazamiento de origen
pd657#Parámetros de funcionamiento del controlador de altura. Velocidad de elevación
pd658#Perforación progresiva. Altura final progresiva
pd659#Parámetro de zoom. Bloquea la relación de altura y ancho
pd66#Punto de marcado 5
pd660#Enfoque eléctrico. Modo de control
pd661#Control de movimiento. Tiempo de aceleración de ralentí
pd662#DA. Salida de encendido de DA
pd663#Parámetros de perforación - Corriente de perforación
pd664#Perforación de nivel 3. Corriente de perforación de nivel 3
pd665#Progreso por velocidad
pd666#Progreso por el tiempo
pd667#Perforación progresiva. Modo progresivo
pd668#Perforación progresiva. Tiempo progresivo
pd669#Progreso de nivel 3. Modo de progreso de nivel 3
pd67#Punto de marcado 6
pd670#Progreso de nivel 3. Tiempo de progreso de nivel 3
pd671#Software. Color de barra de alarmas
pd672#Software. Color de texto de barra de alarmas
pd673#Configuración de alarmas. Encienda lámpara de alarma parpadeando
pd674#Configuración de alarmas. Tiempo de apertura de lámpara de alarma
pd675#Configuración de alarmas. Tiempo de apagado de la lámpara de alarma
pd676#Configuración de alarmas. Habilitar anillo de alarma intermitente
pd677#Configuración de alarmas. Timepo de apertura de timbre de alarma
pd678#Configuración de alarmas. Tiempo de apagado de timbre de alarma
pd679#Rojo
pd68#Aire de baja presión
pd680#Personalización
pd681#Parámetros de enfoque eléctrico. Modo de trabajo
pd682#Parámetros de enfoque eléctrico. Velocidad de Baud de comunicación
pd683#Parámetro de enfoque eléctrico. Relación de flotación hacia abajo de alarma de baja presión de aire
pd684#Parámetro de enfoque eléctrico. Relación de flotación hacia arriba de alarma de presión de aire alta
pd685#Parámetro de enfoque eléctrico. Tiempo de detección de alarmas de presión de aire
pd686#Parámetros de enfoque eléctrico. Umbral de alarma de alta temperatura
pd687#Parámetros de enfoque eléctrico. Tiempo de detección de alarmas de alta temperatura
pd688#Modo normal
pd689#Modo de prueba 1
pd69#Oxígeno de baja presión
pd690#Modo de prueba 2
pd691#Parámetros de enfoque eléctrico. Velocidad de vuelta al origen con precisión
pd692#Parámetros de enfoque eléctrico. Ratio de aceleración
pd693#Parámetros de funcionamiento del controlador de altura. Número serial de límite de software inicial
pd7#Aire
pd70#Nitrógeno de baja presión
pd700#No ordenado
pd701#De izquierda a derecha
pd702#De Derecha a izquierda
pd703#De Abajo hacia arriba
pd704#De arriba a abajo
pd705#óptimo local
pd707#Ordenación del corte de vuelo. Ordenación por
pd708#Parámetros de vuelo circular. Longitud máxima de línea de vuelo
pd71#Aire de alta presión
pd710#Abajo a la izquierda
pd711#Abajo a la derecha
pd712#Arriba a la izquierda
pd713#Arriba a la derecha
pd715#Cortación de vuelo recto. Posición de elevación
pd716#Parámetro. Tolerancia de distancia de desviación
pd717#Parámetro. Distancia máxima de conexión suave
pd718#Parámetro. Longitud máxima de línea de vuelo
pd72#Oxígeno de alta presión
pd720#Dirección X
pd721#dirección Y
pd722#A lo largo del borde
pd725#Círculo de relleno. Método de relleno
pd726#Círculo de relleno. Radio
pd727#Círculo de relleno. Márgenes
pd728#Círculo de relleno. Espaciado
pd729#Parámetros del controlador de altura. Tipo de servo
pd73#Nitrógeno de alta presión
pd730#Parámetros del controlador de altura. Abrir compensación de se?al
pd731#Parámetros del controlador de altura. Dirección de abrazadera de velocidad cero
pd732#Parámetros del controlador de altura. Velocidad máxima
pd733#Parámetros del controlador de altura. Aceleración
pd734#Parámetros del controlador de altura. A-Aceleración
pd735#Parámetros del controlador de altura.Parámetros p
pd736#Parámetros del controlador de altura.Parámetros V
pd737#Parámetros del controlador de altura.Parámetros A
pd738#Parámetros del controlador de altura.Parámetros I
pd739#Parámetros del controlador de altura. Tiempo de aceleración
pd739-1#Parámetros del controlador de altura. Límite de velocidad
pd74#Control de procesamiento. Abrir paso de jog
pd740#Parámetros del controlador de altura. Alarmas de altura de elevación
pd741#Parámetros del controlador de altura. Compensación de deriva cero
pd742#Parámetros del controlador de altura. Factor de filtro
pd743#Parámetros del controlador de altura. Tiempo de placa táctil
pd744#Parámetros del controlador de altura. Varias opciones
pd745#Parámetros del controlador de altura. Configuración del puerto
pd746#Parámetros del controlador de altura. Tolerancia del modo de posición
pd747#Parámetros del controlador de altura. Tolerancia del seguimiento
pd748#Parámetros del controlador de altura. Distancia de límite de sobrepulso
pd749#Parámetros del controlador de altura. Parámetro 19
pd75#Control de procesamiento. Abrir modo rápido
pd750#Parámetros del controlador de altura. Parámetro 20
pd751#Parámetros del controlador de altura. Parámetro 21
pd752#Parámetros del controlador de altura. Parámetro 22
pd753#Parámetros del controlador de altura. Parámetro 23
pd754#Parámetros del controlador de altura. Parámetro 24
pd754-1#Parámetros del controlador de altura. Umbral de capacitancia anormal
pd755#Parámetros del controlador de altura. Ganancia de velocidad
pd756#Parámetros del controlador de altura. Retraso de alarma de la placa táctil de ralentí
pd757#Parámetros del controlador de altura. Retraso de alarma de la placa táctil de perforación
pd758#Parámetros del controlador de altura. Segunda coordenada de límite inferior de software
pd759#Parámetros del controlador de altura. Saturación de alarma de la placa táctil de ralentí
pd759-1#Parámetros del controlador de altura. Habilitación de elevación de placa tácil
pd759-2#Parámetros del controlador de altura. Retraso de vuelta al origen de encendido
pd759-3#Parámetros del controlador de altura. Cantidad de ciclos de muestreo de se?ales
pd759-4#Parámetros del controlador de altura. Umbral de verificación de límites de se?al
pd76#Control de procesamiento. Jog con Láser
pd760#Demasiado grande
pd761#Demasiado peque?o
pd762#Compensación automática. Tipo de desviación dimensional máxima
pd763#Compensación automática. Valor máximo de desviación dimensional
pd764#Compensación automática. Tipo de desviación dimensional mínima
pd765#Compensación automática. Valor mínimo de desviación dimensional
pd766#Parámetros anidados.
pd767#Parámetros de la hoja de trabajo.
pd768#Parámetros de la placa - altura de la placa
pd769#Parámetros de la hoja de trabajo.
pd77#Control de procesamiento. Si regresa al punto después del procesamiento
pd770#Válvula proporcional de aire
pd771#Válvula proporcional de oxígeno
pd772#Válvula proporcional de nitrógeno
pd773#Válvula proporcional. Switch de válvula proporcional de aire
pd774#Válvula proporcional. Switch de válvula proporcional de oxígeno
pd775#Válvula proporcional. Switch de válvula proporcional de nitrógeno
pd776#Configuración de lámpara indicadora. Iniciar lámpara indicadora en espera parpadea
pd777#Configuración de lámpara indicadora. Tiempo de apertura de lámpara indicatora de espera
pd778#Configuración de lámpara indicadora. Tiempo de apagado de lámpara indicadora de espera
pd779#Configuración de lámpara indicadora. Iniciar lámpara indicadora de procesamiento parpadea
pd78#Control de procesamiento. Regresar al punto de acoplamiento después de detener el procesamiento
pd780#Configuración de lámpara indicadora. Tiempo de apertura de lámpara indicadora de procesamiento
pd781#Configuración de lámpara indicadora. Tiempo de apagado de lámpara indicadora de procesamiento
pd785#Arriba y abajo normalmente abierto
pd786#Arriba normalmente cerrada y abajo normalmente abierto
pd787#Arriba normalmente abierta y abajo normalmente cerrado
pd788#Arriba y abajo normalmente cerrado
pd789#Parámetros de perforación. Altura máxima de perforación directa
pd79#Control de procesamiento. Solo procesa graficas seleccionadas
pd790#Parámetros de enfoque eléctricos. Velocidad de vuelta al origen gruesa
pd791#Parámetros de enfoque eléctricos. Indica si se habilita la vuelta de origen de software.
pd792#Parámetros de enfoque eléctricos. Color de la lámpara cuando no está conectada
pd793#Parámetros de enfoque eléctricos. Color de lámpara cuando se conecta
pd794#Parámetros de enfoque eléctricos. Color del lámpara indicadora de alarma
pd795#Parámetros de enfoque eléctricos. Modelo de lámpara LED
pd796#Parámetros de enfoque eléctricos. Abrir la alarma barométrica
pd797#Parámetros de enfoque eléctricos. Abrir la alarma de temperatura
pd8#Oxígeno
pd80#Control de procesamiento. Abrir procesamiento de ciclos
pd80-1#Control de procesamiento. Abrir intercambio automático
pd80-2#Control de procesamiento. Abrir bobina automática
pd80-3#Control de procesamiento. Abrir plataforma rotatoria
pd800#Iniciar procesamiento
pd801#Pausar procesamiento
pd802#Detener procesamiento
pd803#Entrada personalizada. Puerto de entrada personalizado
pd804#Movimiento del eje. Calcular velocidad utilizando valores del codificador
pd805#
pd81#Control de movimiento. Longitud de paso de salida
pd810#Corte directo
pd811#Corte de altura fija
pd811-1#Adv Fix Height Cut
pd812#Eins-Schritte-Bohrer
pd813#Zwei-Schritte-Bohrer
pd814#Perforación de nivel 3
pd815#Procesamiento básico. Método de procesamiento
pd816#Fundación de perforación de nivel 1. Altura de perforación
pd817#Fundación de perforación de nivel 1. Foco de perforación
pd818#Fundación de perforación de nivel 1. Abrir asintótico de foco
pd819#Láser de perforación de nivel 1. Energía de perforación (ciclo de trabajo)
pd82#Control de movimiento. Velocidad rápida de correr
pd820#Láser de perforación de nivel 1. Frecuencia de perforación
pd821#Láser de perforación de nivel 1. Corriente de perforación
pd822#Gas de perforación de nivel 1. Gas de perforación
pd823#Gas de perforación de nivel 1. Presión de perforación
pd824#Proceso de perforación de nivel 1. Retraso de bit de perforación
pd825#Proceso de perforación de nivel 1. Abrir perforación asintótica
pd826#Proceso de perforación de nivel 1. Tiempo de perforación asintótica
pd827#Proceso de perforación de nivel 1. Retraso de perforación antes de apagar la luz
pd828#Proceso de perforación de nivel 1.  Retraso de perforación después de apagar la luz
pd829#Fundación de perforación de nivel 2. Altura de perforación
pd83#Control de movimiento. Velocidad lenta de correr
pd830#Fundación de perforación de nivel 2. Foco de perforación
pd831#Fundación de perforación de nivel 2. Abrir asintótico de foco
pd832#Láser de perforación de nivel 2. Energía de perforación (ciclo de trabajo)
pd833#Láser de perforación de nivel 2. Frecuencia de perforación
pd834#Láser de perforación de nivel 2. Corriente de perforación
pd835#Gas de perforación de nivel 2. Gas de perforación
pd836#Gas de perforación de nivel 2. Presión de perforación
pd837#Proceso de perforación de nivel 2. Retraso de bit de perforación
pd838#Proceso de perforación de nivel 2. Abrir perforación asintótica
pd839#Proceso de perforación de nivel 2. Tiempo de perforación asintótica
pd84#Control de procesamiento. Pausa de distancia de avance y retroceso
pd840#Proceso de perforación de nivel 2. Retraso de perforación antes de apagar la luz
pd841#Proceso de perforación de nivel 2. Retraso de perforación después de apagar la luz
pd842#Corte
pd843#Perforación de nivel 1
pd844#Perforación de nivel 2
pd845#Proceso de perforación de nivel 1. Foco objetivo asintótico
pd846#Proceso de perforación de nivel 2. Foco objetivo asintótico
pd847#Proceso de perforación de nivel 1. Tiempo asintótico de foco
pd848#Proceso de perforación de nivel 2. Tiempo asintótico de foco
pd849#Parámetros de perforación.  Altura máxima de perforaciones directas de nivel 2
pd85#Control de procesamiento.  Pausa de velocidad de avance y retroceso
pd850#Parámetros del sistema. Cantidad de piezas procesadas
pd851#Parámetros de vuelo circular. Corte prioritario de círculos dentro de un solo contorno
pd852#Parámetros avanzados. Abrir doble vuelta al origen
pd853#Procesamiento avanzado. Factor de emisión de luz
pd854#Procesamiento avanzado. Abrir plataforma de intercambio de trabajo
pd855#Parámetros del sistema. Modo de recuento de piezas
pd856#Incremento
pd857#Decremento
pd858#Parámetro del sistema. Cantidad planificada de piezas procesadas
pd859#Parámetro del sistema. Acciones después de que se completa el plan
pd86#Control de procesamiento. Tipo de punto de retorno cuando el procesamiento está hecho
pd86_1#Manu Control.Seek Edge before work
pd860#Horizontal
pd861#Vertical
pd862#Software. Dirección de UI
pd863#No acción
pd864#Aparecer un cuadro de diálogo
pd865#Prohibir procesamiento
pd87#Control de gas.  Tipos de gas manuales
pd870#Prueba de monitoreo remoto. Abrir prueba de monitoreo remoto
pd871#Prueba de monitoreo remoto. ID de inicio de prueba
pd872#Prueba de monitoreo remoto. ID de terminación de prueba
pd873#Prueba de monitoreo remoto. Intervalo de prueba
pd88#Control del láser.  energía de disparos en ráfagas del láser
pd880#Reporte de ejecución. Tiempo de encendimiento acumulado
pd881#Reporte de ejecución. Tiempo de comunicación acumulado de la tarjeta de control
pd882#Reporte de ejecución. Tiempo de procesamiento acumulado
pd883#Reporte de ejecución. Tiempo de procesamiento anterior
pd884#Reporte de ejecución. Tiempo de lasér acumulado
pd885#Reporte de ejecución. Cantidad de procesamiento acumulada
pd886#Reporte de ejecución. Longitud acumulada del eje X
pd887#Reporte de ejecución. Longitud acumulada del eje Y
pd888#Reporte de ejecución. Longitud acumulada del eje Z
pd89#Control de movimiento. Velocidad de ralentí
pd9#Nitrógeno
pd90#Control de movimiento.  Aceleración de ralentí
pd900#bar
pd901#MPa
pd902#Unidad. Unidad de presión de aire
pd91#Control de movimiento.  Aceleración de procesamiento
pd910#Gestión de procesos. Tipo de acción
pd911#Gestión de procesos. Tipo de espera
pd912#Gestión de procesos. Esperar el puerto de activación de DI
pd913#Gestión de procesos. Horas extras de tiempo de espera
pd914#Gestión de procesos. Abrir el puerto de DO
pd915#Gestión de procesos. Cerrar el puerto de DO
pd916#Gestión de procesos. Retraso
pd917#Gestión de procesos. Veces de ciclos
pd918#Iniciar el procesamiento
pd919#Inicar ralentí
pd92#Control de movimiento.  Tiempo de aceleración de procesamiento
pd920#Acción de espera hecha
pd921#Esperar que DI sea activo
pd922#Abrir DO
pd923#Cerrar DO
pd924#Retraso
pd925#Ciclo
pd925-1#Iniciar intercambio de plataforma
pd926#Procesamiento hecho
pd927#Ralentí hecho
pd928#Vuelta al origen hecha
pd928-1#Intercambio de plataforma hecho
pd93#Control de movimiento.  Precisión del control de curvas
pd930#Fundación de perforación de nivel 3. Altura de perforación
pd931#Fundación de perforación de nivel 3. Foco de perforación
pd932#Fundación de perforación de nivel 3. Abrir asintótico de foco
pd933#Fundación de perforación de nivel 3. Tiempo asintótico de foco
pd934#Fundación de perforación de nivel 3. Foco objetivo asintótico
pd935#Láser de perforación de nivel 3. Energía de perforación (ciclo de trabajo)
pd936#Láser de perforación de nivel 3. Frecuencia de perforación
pd937#Láser de perforación de nivel 3. Corriente de perforación
pd938#Gas de perforación de nivel 3. Gas de perforación
pd939#Gas de perforación de nivel 3. Presión de perforación
pd94#Control de movimiento.  Precisión del control de esquina
pd940#Proceso de perforación de nivel 3. Retraso de bit de perforación
pd941#Proceso de perforación de nivel 3. Abrir perforación asintótica
pd942#Proceso de perforación de nivel 3. Tiempo de perforación asintótica
pd943#Proceso de perforación de nivel 3. Retraso de perforación antes de apagar la luz
pd944#Proceso de perforación de nivel 3. Retraso de perforación después de apagar la luz
pd945#Gas de refrigeración
pd946#Kuehlgas.Gas de refrigeración
pd947#Procesamiento. Esperar el ajuste de altura al parar o terminar el procesamiento
pd948#El controlador de altura. El controlador de altura vuelve automáticamente al origen después de finalizar el procesamiento
pd949#El controlador de altura. Aumentar la altura de seguridad al parar
pd95#Control del láser.  Frecuencia de disparos en ráfagas de láser
pd950#En general. Modo de control
pd951#Eje expandido. Equivalente de pulso
pd952#Eje de extensión. Dirección del servo
pd953#Eje de extensión. Velocidad máxima
pd954#Se?al de entrada. Plataforma de intercambio lista
pd955#Cabeza de enfoque eléctrico. Abrir advertencia de presión de aire
pd956#Control de Jog. Abrir corte de jog
pd957#Fn1
pd958#Fn2
pd96#Control del láser.  Corriente pico de disparos en ráfagas
pd960#Parámetros de placa de expansión.Información de parámetros
pd961#Parámetros de placa de expansión. Distancia del motor por revolución
pd962#Parámetros de placa de expansión. Dirección de marcha del motor
pd963#Parámetros de placa de expansión. Cantidad de pulsos por revolución del motor
pd964#Parámetros de placa de expansión. Tipo de entrada
pd965#Parámetros de placa de expansión. Tipo de salida
pd966#Parámetros de placa de expansión. Velocidad de ralentí del eje
pd967#Parámetros de placa de expansión. Aceleración de marcha del eje
pd968#Parámetros de placa de expansión. Tiempo de aceleración de marcha del eje
pd969#Parámetros de placa de expansión. Velocidad de vuelta al origen gruesa del eje
pd97#Control de gas. Presión de aire predeterminada
pd970#Parámetros de placa de expansión. Velocidad de vuelta al origen de precisión del eje
pd971#Parámetros de placa de extensión. Movimiento máximo del eje
pd972#Parámetros de placa de expansión. Desplazamiento del origen del eje
pd973#Parámetros de placa de expansión. Dirección de vuelta al origen del eje
pd974#Parámetros de placa de expansión. Puerto de entrada de límite negativo del eje
pd975#Parámetros de placa de expansión. Puerto de entrada de límite positivo del eje
pd976#Parámetros de placa de expansión. Puerto de entrada de alarmas del motor
pd977#Parámetros de placa de expansión. Puerto de entrada de alarma de parada de emergencia
pd978#Parámetros de placa de expansión. Horas extras de tiempo de espera de comunicación
pd979#Parámetros de placa de expansión. Modo de trabajo
pd98#Control de gas. Retraso de abertura de gas
pd980#Cuarto eje
pd981#Motor de frecuencia variable
pd982#Manual
pd982-1#Automático
pd983#En general. Tipo de plataforma
pd984#En general. Modo de marcha
pd985#Se?al de entrada. Desaceleración de la estación A
pd986#Se?al de entrada. Desaceleración de la estación B
pd987#Se?al de entrada. La estación A está en su lugar
pd988#Se?al de entrada. La estación B está en su lugar
pd989#Se?al de entrada. Límite de hardware de la estación A
pd99#Control de gas. Retraso de abertura primera de gas
pd990#Se?al de entrada. Límite de hardware de la estación B
pd991#Botón externo. Habilitar plataforma de trabajo
pd992#Botón externo. Iniciar el intercambio
pd993#Botón externo. Detener el intercambio
pd994#Parámetros de retraso. Retraso de fijación lista
pd995#Parámetro de retraso. Retraso de liberación de fijación
pd996#Parámetros de horas extras. Horas extras para experar la se?al de desaceleración
pd997#Parámetros de horas extras. horas extras para esperar la se?al lista
pd998#En general. Longitud de intercambio de plataforma
pd999#En general. Velocidad de intercambio de plataforma
pdAFDA_Alarm#Alarma de enfoque
pdAFDA_AlarmInputPort#Puerto de entrada. Alarmas del sistema
pdAFDA_EnableDAInvert#Parámetro de enfoque. Inversión de configuración de DA
pdAFDA_EnableMovePort#Puerto de salida. Habilitar enfoque
pdAFDA_ExeDone#Enfoque hecho
pdAFDA_ExeDoneInputPort#Puerto de entrada. Enfoque hecho
pdAFDA_FocusEnableDelay#Puerto de salida. Retraso de habilitación de enfoque
pdAFDA_FocusGoOriginDelay#Puerto de salida.Retraso de foco al origen
pdAFDA_GoOrigionPort#Puerto de salida. Enfocarse de nuevo al origen
pdAFDA_MaxDAVal#Parámetro de enfoque. Valor máximo DA (V)
pdAFDA_MoveEnable#Habilitar enfoque
pdAFDA_MoveFocusDAPort#Puerto de salida. Puerto DA para enfocar
pdAFDA_OriginOffset#Parámetros de enfoque. Desplazamiento de origen
pdAFDA_OrigionPort#Vuelta al origen de enfoque
pdAFDA_ParaTiTle#Parámetros de enfoque
pdAFDA_Travel#Parámetros de enfoque. Viaje de enfoque
pd_Nest_AddPartNum#A?adir parámetro. A?adir número de parte
pd_Nest_AddSheetNum#A?adir parámetro. A?adir número de página
pd_Nest_EdgeStock#Parámetros anidados
pd_Nest_NestDir#Parámetros anidados. Orientación anidada
pd_Nest_NestDir_D2U#De abajo hacia arriba
pd_Nest_NestDir_L2R#De izquierda a derecha
pd_Nest_NestPartInner#Nest Parameter.Is Nest in part inner
pd_Nest_PartRotateStepAngle#Parámetros anidados
pd_Nest_PartSlect#Selección de partes anidadas
pd_Nest_PartSpace#Parámetros anidados.
pd_Nest_ShareEdge#Parámetros anidados. Habilitar bordes compartidos
pd_Nest_ShareEdgeMinLen#Parámetros anidados. Longitud mínima del borde compartido
pd_Nest_SheetSlect#Anidación. Selección de hojas de trabajo
pd_Nest_StdSheet_H#Parámetros estándar de la hoja - altura de la hoja
pd_Nest_StdSheet_W#Parámetros estándar de la hoja - anchura de la hoja
pe0#Manual
pe1#Semiautomático
pe100#检测到有最近的卷料加工记录，是否从记录位置开始加工
pe2#Totalmente automático
pe3#Volver al origen
pe4#Intercambio
pe5#Detener
pe6#La plataforma de intercambio no ha sido restaurada. Por favor, restablezca primero la plataforma de intercambio
pe7#La plataforma de intercambio no ha sido restaurada. ?Continúa procesando?
pe8#La plataforma rotatoria no ha sido restaurada y no se puede iniciar
pi0#Contrase?a incorrecta. Por favor inténtelo de nuevo
pi1#Ingrese la contrase?a de desbloqueo:
pi2#Desbloqueo
pp0#[%s]El valor importado supera el rango preestablecido (%0.2f - %0.2f), Ingrese de nuevo
pp1#[%s]El valor importado supera el rango preestablecido (%d - %d), Ingrese nuevamente
pp2#Error al guardar archivo de parámetros procesamiento, se lee archivo de parámetros de procesamiento de backup!
pp3#Error de lectura del archivo de parámetros de procesamiento de back up, reinicie el software!
rsd1#Desplazarse hacia adelante
rsd2#Desplazarse hacia atrás
rsd3#Desplazar la tabla al origen
sf0#Cantidad de piezas:
sf1#Tama?o de piezas:
sf2#Tama?o de la pieza: %.2fmm x %.2fmm
slp0#Insertar hacia adelante
slp1#Insertar hacia atrás
slp10#Retardo [%d] milisegundos
slp11#Iniciar circular (veces [%d])
slp12#Manufacturación hecha
slp13#Movimiento vacío hecho
slp14#Volver al origen hecho
slp15#Si desea eliminar el proceso seleccionado
slp16#Volver al origen
slp17#Empujoncito
slp18#Iniciar intercambio de plataforma
slp19#Intercambio de plataforma se termina
slp2#Modificar
slp3#Eliminar
slp4#Iniciar la maufacturación
slp5#Iniciar movimiento vacío
slp6#Esperar [%s] (tiempo muerto [%d] milisegundos)
slp7#Esperar a que el puerto DI [%d] se activa (tiempo muerto [%d] milisegundos)
slp8#Abrir puerto DO [%d]
slp9#Cerrar puerto DO [%d]
sp0#Estado
sp1#X
sp2#Y
sp3#Z
sp4#A
sp5#V
sp6#foco
sp7#Presión de aire
sp8#Temperatura
sp9#energía PWM
ss0#Restablecimiento de estado
ss1#El sistema no puede moverse porque el hardware no está conectado
ss10#Estado de lectura/escritura
ss11#Ingrese la contrase?a de acceso:
ss12#Modo avanzado
ss13#Eje de movimiento
ss14#Impulsos
ss15#Detener
ss16#Error en entrada del valor DA1
ss17#Error en entrada del valor DA2
ss18#Error en entrada del valor de PWM
ss19#Límite negativo
ss2#El comando no puede ejecutarse porque el sistema se está moviendo
ss20#Origen
ss21#Límite positivo
ss22#Autolubricante
ss23#Dedust(%d, %d)
ss24#Asegúrese de que el dispositivo de fijación se libera antes de moverse manualmente
ss3#Datos de pulso incorrectos. Vuelva a ingresar y asegúrese de que el número de pulsos sea un número entero
ss4#DO
ss5#DI
ss6#Eje de movimiento
ss7#Impulsos
ss8#Enviar
ss9#Estado de sólo lectura
ti0#Altura del texto (mm)
tk0#7
tk1#8
tk10#3
tk11#Confirmar
tk12#0
tk13#Cancelar
tk2#9
tk3#←
tk4#4
tk5#5
tk6#6
tk7#Borrar
tk8#1
tk9#2
zf0#Actualización de parámetros
zf1#Escritura de parámetros
zf10#Estado de salida
zf100#Velocidad de jog rápida
zf101#Datos de calibración
zf102#Importar parámetros
zf103#Exportar parámetros
zf104#Error al exportar los datos de parámetros del controlador de altura
zf105#Exportación de los datos de parámetros del controlador de altura con éxito
zf106#Error al importar los datos de parámetros del controlador de altura
zf107#Importación de los datos de parámetros del controlador de altura con éxito
zf11#Calibración hecha normalmente
zf12#Calibración en proceso
zf13#Calibración cancelada
zf14#Calibración prohibida
zf15#Calibración hecha normalmente
zf16#Calibración en proceso
zf17#Calibración cancelada
zf18#Calibración prohibida
zf19#El resultado de calibración de datos es <
zf2#Modelo de producto
zf20#Excelente
zf21#Bueno
zf22#Malo
zf23#>, ?Quieres guardar?
zf24#Calibración de cabeza flotante
zf25#Calibración de servo hecha!
zf26#El controlador de altura realizará calibración de cabeza flotante. ?Quieres continuar?
zf27#Cancelar calibración de flotador
zf28#Calibración de cabeza flotante
zf29#Si hay más de 20 mm de espacio por encima y por debajo del servo?
zf3#Versión de software
zf30#Calibración no hecha
zf31#calibración hecha de servo
zf32#Calibración no hecha
zf33#Reinicio del controlador de altura
zf34#Reconexión del controlador de altura
zf35#Estado de ejecución
zf36#Propiedades del controlador de altura
zf37#Parámetros escritos con éxito
zf37-1#El controlador de altura se reiniciará automáticamente. Haga clic en el botón de Reconectar el sistema para volver a conectar el contolador de altura más tarde
zf38#?Está seguro de que desea reiniciar el controlador de altura?
zf39#El controlador de altura ha sido reiniciado. Haga clic en el botón de Reconectar el sistema para volver a conectar el controlador de altura más tarde
zf4#Versión de hardware
zf40#Reconexión de hardware con éxito
zf41#Ejecutar parámetros
zf42#Calibración en proceso
zf43#calibración hecha excelente
zf44#Calibración hecha Bien
zf45#Calibración hecha mal
zf46#Aumentar la velocidad de seguimiento
zf47#Velocidad de jog lenta
zf48#Ejecutar comando
zf49#?El controlador de altura no vuelve al origen normalmente y no se puede calibrar!
zf5#Estado de ejecución
zf50#El parámetro se escribe con éxito, el hardware se reiniciará automáticamente después de hacer clic en Confirmar para que el parámetro sea efectivo, vuelva a conectar el hardware
zf51#Altura de se?al
zf52#Posición del pulso
zf53#Posición del codificador
zf54#Estado de ejecución de comandos
zf55#Aumentar la altura de atraque
zf56#Restaurar la configuración de fábrica
zf57#Ingrese la contrase?a de operación
zf58#Esta operación restablecerá todos los parámetros de hardware del controlador de altura, quieres continuar?
zf59#Restaurar la configuración de fábrica con éxito
zf6#Intensidad de la se?al
zf60#Aumenta la velocidad de elevación
zf61#Velocidad actual (mm / s)
zf62#Valor de compensación de se?al
zf63#Tiempo de seguimiento
zf64#Estado de la clave
zf65#Error de seguimiento
zf66#Valor de registro DA
zf67#Versión de la biblioteca de seguimiento
zf68#Posición del servo
zf69#Error de seguimiento
zf7#Coordenada del eje Z (mm)
zf70#Posición
zf71#Velocidad en tiempo real
zf72#Posición de comandos
zf73#Salida de DA
zf74#Velocidad de salida
zf75#Estado
zf76#Modo avanzado
zf77#Coordenada de límite inferior suave actual
zf78#Número de límite inferior suave inicial
zf79#Errores acumulados del oscilador de cristal
zf8#Temperatura (°C)
zf80#Intensidad de la se?al en tiempo real
zf81#Longitud total única
zf82#Posición de registro último de pista del borde
zf9#Estado de la alarma
