
RSD DXFファイルの最適化

・任意のDXFファイルをレーザー加工用データとして最適化します。
・重複線の削除、バスのトリム、線の結合などを行い、閉じていないはパスをクローズします。

・データによっては、適切な結果が得られない場合があります。



使い方

① dxfoptimize.exeをダブルクリックして起動してください。

② RSD DXFファイルの変換画面が表示されるので、そこに最適化を行うdxfファイルをドラッグ・アンド・ドロップします。

③ DXF ブレピュー画面にdxfデータのデザインが表示されます。
      ・黒色線 : クローズしたパス
　　　・赤色線 : クローズしていないパス
　　　・青色線 ; 重複線

④ 画面左下の「最適化」ボタンをクリックすると、最適化を行います。パス数が多い場合は処理に時間がかかるので待ってください。

⑤ 最適化が終わると最適化の結果に従って、線色が変化します。

⑥ 最適化後のデータはよく確認してください。データによっては、不要なクローズや線の交差が発生する場合があります。
　　　・マウスホイール操作により拡大縮小ができます。
　　　・Ctrl+Z、Ctrl+Y により、元に戻す、やり直しができます。
　　　・線上でマウスドラッグするとパスの移動ができます。

⑦ 「オープンパス削除」ボタンをクリックすると、クローズしていないパス(赤色線)をすべて削除します。

⑧ 「保存」をクリックすると、最適化後のデータをdxfファイルとして保存できます。

